**西安市汇知中学室外操场维修改造工程项目**

**图纸答疑**

1. **土建部分**
2. 积水处修补部位及尺寸请明确，做法：石英砂+单组分胶水，配合比请明确，修补后平整度要求、是否需打磨？

回复：不处理

1. 请明确划线漆种类？

回复：聚氨酯专用划线漆；

1. 人造草坪具体要求，如：草丝、密度、草纤维材质、草坪填充物材料性能等。

回复：草高50mm，密度18900针，材质PE，填充石英砂固定草丝增加脚感，填充颗粒增加弹性

1. 请明确场地拆除后基础处理做法？范围？

回复：不处理

1. 原有排水沟是否改造？改造内容请明确，位置请明确；是否需要清理沟内堆积，堆积量按多少考虑？

回复：不改造

1. 场内沙坑、树池、旗台等是否在改造范围？如在请明确做法。

回复：不改造