**磋商方案说明书**

**（参照竞争性磋商文件和评标办法的内容进行编写，格式自拟）**

**附件 1**

拟投入人员汇总表

| **序号** | **姓 名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **工作**  **年限** | **具备证书** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.后附人员证明材料。

2.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**附件 2**

## 技术规格响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 | **PDA城管通** | 1、硬件  操作系统MagicOS 9.0（基于Android 15）  用户界面MagicOS 9.0  CPU型号天玑6300  CPU核数八核  CPU频率2xA76 2.4GHz + 6xA55 2.0GHz  GPUG57 MC2  双卡双卡双待  机身尺寸163.95\*75.6\*8.39mm  有所差异。  机身重量约197克（含电池）  MagicOS功能人脸解锁/应用锁/应用分身/备份与恢复/换机克隆/电子书模式/YOYO建议/指关节截屏/灵动胶囊/熄屏显示  运行内存（RAM）6GB  机身内存（ROM）128GB  电池类型锂离子聚合物电池  电池容量6000mAh（典型值）  备注：电池额定容量为5900mAh  标配充电器标配5V3A  智能充电模式支持  2、屏幕  屏幕尺寸6.61英寸  屏幕色域1670万色，85% NTSC色域  屏幕比例20.05:9  屏幕类型TFTLCD  屏幕分辨率720\*1604像素  触摸屏多点触控，最多支持10点触控  屏占比90.5%  屏幕刷新率最高120Hz  3、摄像头  后置摄像头1300万像素主摄（f/1.8光圈）  前置摄像头500万像素（f/2.2光圈）  后置摄像头照片分辨率最大可支持4160\*3120像素  后置摄像头摄像分辨率最大可支持1080\*1920像素  后置摄像头像素后置单摄： 1300万像素（f/1.8光圈）  前置摄像头照片分辨率最大可支持2592\*1944像素  前置摄像头摄像分辨率最大可支持1080\*1920像素  前置摄像头像素500万像素摄像头（f/2.2光圈）  4、网络与连接  网络制式支持联通5G/4G+/4G/3G/2G，移动/电信5G/4G+/4G/2G，广电5G/4G+/4G  \*卡槽1、2可以任意切换为默认移动数据卡。  \*如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。  \*5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。  5G网络制式主卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR）/广电5G（NR）  副卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR）/广电5G（NR）  4G网络制式主卡：移动4G（TD-LTE/LTE FDD）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信4G（TD-LTE/LTE FDD）/广电4G（TD-LTE/LTE FDD）  副卡：移动4G（TD-LTE/LTE FDD）/联通4G（TD-LTE/LTE FDD）/电信4G（TD-LTE/LTE FDD）/广电4G（TD-LTE/LTE FDD）  3G网络制式主卡：联通3G（WCDMA）  副卡：联通3G（WCDMA）  2G网络制式主卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA 1X）  副卡：移动2G（GSM）/联通2G（GSM）/电信2G（CDMA 1X）  网络功能Link Turbo X网络加速  数据线接口Type-C，USB 2.0  耳机接口3.5mm  充电接口类型Type-C  WLAN支持  WLAN 热点支持  WLAN 协议802.11 a/b/g/n/ac  WLAN 频率2.4GHz和5GHz  WLAN 直连支持  蓝牙BT5.3，支持BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD  OTG支持（反向供电时最大输出电流0.5A/5V）  GPS支持  蜂窝网络定位支持  WLAN 网络定位支持  Glonass支持  北斗支持 |  |  |  |

注: 1.☆2 指供应商拟提供产品的功能及技术规格(参数)，供应商逐条如实填写，提供相应的证明材料。

2.偏离说明填写：优于、满足或低于。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：