水路改造项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 幼儿园绿化灌溉水表改造 | | | |
| 1.1 | 螺旋式水表 | DN65 | 2 | 个 |
| 1.2 | PE阀门 | DN65 | 4 | 个 |
| 1.3 | 开挖土方 | 3.375（1.5\*1.5\*1.5） | 2 | m³ |
| 1.4 | 园林灌溉水表井 | 直径1米 | 2 | 座 |
| 1.5 | 井盖 | 600\*600 | 2 | 个 |
| 2 | 岳旗寨小学地下室水表改造 | | | |
| 2.1 | 螺旋式水表 | DN80 | 1 | 个 |
| 2.2 | 卡箍法兰片 | DN80 | 6 | 个 |
| 2.3 | 闸阀 | DN80 | 2 | 个 |
| 2.4 | 钢衬塑管 | DN80 | 14 | 米 |
| 2.5 | 角钢 | ∠50\*5 | 25 | KG |
| 2.6 | 卡箍 | DN80 | 16 | 个 |
| 2.7 | 钢衬塑卡箍弯头 | DN80 | 4 | 个 |
| 2.8 | U型卡 | DN80 | 10 | 个 |
| 2.9 | 油漆 |  |  |  |
| 2.10 | 防腐漆 |  |  |  |
| 2.11 | 水表检修口 | 400\*300 | 1 | 个 |
| 3 | 拆除面积 | 蜂窝铝扣板 | 36（6m\*6m） | ㎡ |
| 4 | 拆除管道 | DN80 | 4 | m |