**项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070**

**2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.**

**招标文件**

**华夏国际项目管理有限公司**

**2024年11月**

**目 录**

[第一章 招标公告 1](#_Toc8776)

[第二章 供应商须知 10](#_Toc20927)

[第三章 合同条款（参考格式） 37](#_Toc12105)

[第四章 招标内容及要求 53](#_Toc5430)

[第五章 评标办法 53](#_Toc19140)

[第六章 投标文件构成及格式 112](#_Toc25214)

# 

# 第一章 招标公告

**项目概况**

2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站获取采购文件，并于2024年12月12日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

1. **项目基本情况**

项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070

项目名称：2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.

采购方式：公开招标

预算金额：4796000.00元

采购需求：

合同包1(指挥通信设备):

合同包预算金额：616000.00元

合同包最高限价：616000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他通信设备 | 指挥通信设备 | 1批 | 详见采购文件 | 616000.00 | 616000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日

合同包2(个体信息采集装备):

合同包预算金额：692780.00元

合同包最高限价：692780.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他信息化设备 | 个体信息采集装备 | 1批 | 详见采购文件 | 692780.00 | 692780.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日

合同包3(执法执勤装备):

合同包预算金额：322180.00元

合同包最高限价：322180.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 执法记录仪 | 执法执勤装备 | 1批 | 详见采购文件 | 322180.00 | 322180.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日

合同包4(执法执勤车辆):

合同包预算金额：2400000.00元

合同包最高限价：2400000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他专用车辆 | 执法执勤车辆 | 1批 | 详见采购文件 | 2400000.00 | 2400000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起40个工作日

合同包5(公用装备):

合同包预算金额：765040.00元

合同包最高限价：765040.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量  （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他办公设备 | 公用装备 | 1批 | 详见采购文件 | 765040.00 | 765040.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起10个工作日

**二、投标人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(指挥通信设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包2（个体信息采集装备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

合同包3(执法执勤装备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包4(执法执勤车辆)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业采购。

合同包5(公用装备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(指挥通信设备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包2(个体信息采集装备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包3(执法执勤装备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包4(执法执勤车辆)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

合同包5(公用装备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、获取招标文件**

时间：2024年11月22日至2024年11月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站

方式：在线获取

售价：免费获取

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间：2024年12月12日09时30分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

1．获取方式：

打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。

2.友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省.西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov,cn/）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

（2）办理CA认证：电子交易平台已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字认证公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

（3）请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

（4）本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站

【首页>不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页>服务指南>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》

（5）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shannxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

（6）制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（7）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

4.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（13）《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；（14）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：西安市公安局长安分局

地址：西安市长安区西长安街2366号

联系方式：029-86750668

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16层1605室

联系方式：029-88899970/72/73/75-863

3.项目联系方式

项目联系人：段晓琳、康敏茹、张艳萍、张璞

联系方式：029-88899970/72/73/75-863

华夏国际项目管理有限公司

2024年11月21日

# 第二章 供应商须知

## **一、供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市公安局长安分局  地址：西安市长安区西长安街2366号  联系人：白皓  联系方式：029-86750668 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司  地址：西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16层1605室  联系人：段晓琳、康敏茹、张艳萍、张璞  电话：029-88899970/72/73/75-863 |
| 3 | 采购项目名称 | 2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购. |
| 4 | 项目编号  及包号 | 项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070  包号：第1包  包号：第2包  包号：第3包  包号：第4包  包号：第5包 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额 | 第1包：616000.00元  第2包：692780.00元  第3包：322180.00元  第4包：2400000.00元  第5包：765040.00元 |
| 7 | 最高限价 | 第1包：616000.00元  第2包：692780.00元  第3包：322180.00元  第4包：2400000.00元  第5包：765040.00元 |
| 8 | 招标范围 | 详见“第四章 招标内容及要求” |
| 9 | 交货期 | 第1包：自合同签订之日起30个工作日  第2包：自合同签订之日起30个工作日  第3包：自合同签订之日起30个工作日  第4包：自合同签订之日起40个工作日  第5包：自合同签订之日起10个工作日 |
| 10 | 质量要求 | 详见“第三章 合同条款” |
| 11 | 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 12 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 13 | 关于中小企业划分标准 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定，**本项目采购标的对应的所属行业为： 工业**  （按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 14 | 投标人应具备的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：  1.1提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；  1.2提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》《附注》和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；  1.3提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；  1.4提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；  1.5提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；  1.6参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  第1包、3包、4包、5包：不专门面向中小企业采购。  第2包：本合同包专门面向中小企业采购，所投产品制造商  应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。所投产品制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；所投产品制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；所投产品制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。  3.特定资格条件：  3.1法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。  3.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 15 | 是否接受  联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 投标保证金 | **本项目不收取投标保证金** |
| 17 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 18 | 是否组织  投标前答疑会 | 不组织 |
| 19 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 20 | 招标文件的  澄清和修改 | 时间：投标文件递交截止时间15日前；  形式：书面形式发给所有获取招标文件的潜在投标人；  招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 21 | **核心产品** | **第1包：远程视证会议终端**  **第2包：自助拍照一体机、声纹采集设备**  **第3包：强光手电、现场勘查灯**  **第4包：7座执法执勤车**  **第5包：电脑（一机两屏）、档案数字化扫描系统** |
| 22 | 是否允许  提交备选方案 | 不允许 |
| 23 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 时间：详见招标公告  地点：详见招标公告 |
| 24 | 开标时间  和地点 | 开标时间：详见招标公告  开标地点：详见招标公告 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成，成员人数为5人。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 27 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）  公告期限：1个工作日 |
| 28 | 履约保证金 | 不收取 |
| 29 | 招标代理服  务费 | **1.以采购预算为基数，参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。**  **2.中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。**  **3.招标代理服务费账户**  **户名：华夏国际项目管理有限公司**  **开户行：中国工商银行股份有限公司西安城南科技支行**  **账号：3700024819200130193**  **请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。**  **4.中标人在领取中标通知书时提供一正一副纸质投标文件和电子版投标文件1份（U盘存储）用于备案。**  **注：中标后提交的纸质文件（备案用）应当从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。** |
| 30 | 政府采购信用融资 | 有融资需求的政府采购中标人，可根据自身经营情况，申请办理政府采购融资贷款服务。  （详见招标文件“第二章 需要落实的政府采购政策”） |
| 31 | 投标人注册登记提醒 | 根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，投标人须按要求及时陕西省政府采购网办理注册登记，并加入陕西省政府采购供应商库同时接受财政部门监督管理。 |
| 32 | 释义说明 | **本文件中所涉及的“采购文件”均按“招标文件”理解；“供应商”“投标单位”均按“投标人”理解。** |
| 33 | **其他应说明**  **的事项** | 1**.正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。**  **2.按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费获取招标文件的，如不参与项目投标，应告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。**  3.本次投标的最小单元为“包”，为保证服务质量，同一投标人可参与多个包的投标，但同一个投标人最多中标一个包。评标顺序1-5包。 |
| **电子投标注意事项** | | |
| 1 | 投标文件的制作和签章 | 1.电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。  链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>  2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。  **再次提醒：**提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。  3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。  若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 |
| 2 | 不见面开标程序 | 1.本项目为线上不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统开标会议，按要求及时签到，并保持在线直到评审结束，并根据需要使用不见面开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。  2.“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 |
| 3 | 注意事项 | 1.投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；  2.投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。  3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。  4.开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人应为同一个人，投标人一端参与互动的人员只能是投标人的法定代表人或授权代表。 |
| 4 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司  1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095  2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 5 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司  网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心  客服电话：4006-369-888  网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼  咨询电话：029-88661241  网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗  咨询电话：029-86510073转80211 |

## **二、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标项目。

**（二）名词解释**

1.采购人：西安市公安局长安分局

2.监督机构：采购人同级财政部门

3.采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

4.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5.投标人代表：是指参加政府采购项目中代表投标人的法定代表人或者是其授权代表，投标人代表是唯一的。

6.评标委员会：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

7.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。

8.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

9.货物：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

10.服务：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

11.中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

12.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.残疾人福利性单位是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

**（三）投标人应具备的资格条件**

1.详见投标人须知前附表

2.限制投标的条件

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的采购项目投标。

2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

**（四）特殊情形**

1.其他组织：

1.1事业单位参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为事业单位的法定代表人签字；

1.2分公司参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为分公司的负责人签字；

1.3个体户参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为其经营者本人签字；

2.自然人：自然人参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章的须为自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

**3.招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章或附身份证复印件之处，非法人单位的负责人均参照执行。**

## **三、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

1**.**招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。本项目招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款（参考格式）

第四章 招标内容及要求

第五章 评标办法

第六章 投标文件构成及格式

2.投标人须从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

3.招标文件内容与现行法律法规不相符的或招标文件未规定的，以现行政府采购相关法律法规为准。

**（二）招标文件的澄清和修改**

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

1. 【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
2. 【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

## **四、投标文件**

**（一）投标文件的编写原则和要求**

1.真实性原则

1.1投标人应保证所提供的投标文件和所有资料真实、准确和完整。

1.2投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权取消其投标（中标）资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2.语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用简体中文。

3.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

**（二）投标文件的组成**

1.投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编制的投标文件应包括下列部分：

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 投标方案说明书

第四部分 商务条款偏离表

第五部分 供应商承诺书

第六部分 资格证明文件

第七部分 其他应说明的事项

**（三）投标保证金**

根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，服务商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

**（四）投标报价**

1.本项目投标报价为投标人完成采购范围内全部工作内容的含增值税报价，投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标报价中而不予支付。所有投标均以人民币报价。

2.凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。

3.采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

**（五）投标有效期**

1.自投标文件递交截止时间起90日历天。投标文件中的有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件视为无效文件。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

2.特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

**（六）投标文件的制作和签章**

1.电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

**再次提醒：**提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

**（七）投标文件的加密和提交**

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

**注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。**

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

**（八）投标文件的补充、修改和撤回**

1.投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

**（九）投标文件被拒绝接收的情形**

1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2.逾期提交电子投标文件的。

**（十）关于投标文件的雷同性分析**

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

## **五、开标和评标**

**（一）开标程序**

投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1.投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2.主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3.解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4.唱标：“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5.开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

**（二）开标环节投标文件视为无效的情形：**

1.投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3.上传的电子投标文件无法正常打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

**（三）评标委员会的组成**

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律规定，依法组建评标委员会。评标委员会成员人数为5人。

**（四）评审现场人员的保密责任**

在采购结果确定前，采购人、采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**（五）评标办法**

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。

**（六）评标程序**

按照初审（含资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的，不进入下一步的评审。

1.投标文件的初审（含资格审查、符合性审查）

1.1 采购人或采购代理机构审查投标人资格证明文件是否合格齐全。评标委员会审查投标文件是否满足招标文件的符合性要求。

1.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.投标文件的详细评审

2.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行详细评审，综合比较与评价。

2.2详细评审按照第五章“评标办法”进行。

**（七）定标程序**

1.评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名中标候选人，并编写评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送至采购人。采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起1个工作日内，在《陕西省政府采购网》《西安市公共资源交易平台》上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

**（八）中标通知书**

1.采购代理机构在发布中标公告的同时向中标人发出《中标通知书》。

2.中标人在领取中标通知书时，采用现金或转账方式向采购代理机构一次性支付代理服务费。(具体收费标准，详见投标人须知前附表)。**中标人在领取中标通知书时提供一正一副纸质投标文件和电子版投标文件1份（U盘存储）用于备案。注：中标后提交的纸质文件（备案用）应当从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。**

**（九）重新招标或采用其他方式继续采购**

**1.废标的情形**

1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2 废标后，采购代理机构在《陕西省政府采购网》、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）发布废标公告及废标原因。

**2. 变更采购方式**

2.1 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标服务商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购人式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

## **六、质疑和投诉**

**（一）质疑**

1.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予接受。

3.质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交质疑人的授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑函公章不得以合同章或其他印章代替。

4.质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

5.有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑函主要内容构成不完整的；

（7）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6.其他需要说明的事项

（1）递交质疑函的方式：质疑函以书面形式由其法定代表人或授权代表递交到采购代理机构指定联系人。

（2）联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

（3）联系人：见供应商须知前附表

（4）通讯地址：西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16层1605室

7.采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

**（二）投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

1.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

**4.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。**

**5.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：**

**①捏造事实；**

**②提供虚假材料；**

**③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。**

**七、签订合同**

（一）采购人与中标人在中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定签订合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。任何人不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

（二）中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人予以赔偿。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序与下一个中标候选人签订政府采购合同或者重新开展政府采购活动。

（三）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标资格的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序与下一个中标候选人签订政府采购合同，以此类推。或者重新开展政府采购活动。

**八、合同的履约验收**

采购人按照政府采购合同约定的采购内容和要求组织对投标人的履约情况进行验收，并出具验收报告。

**九、需要落实的政府采购政策**

（一）《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（二）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

本项目在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品。对部分节能效果、性能等达到要求的产品，且涉及国家规定的强制采购范围内，不管采购文件是否要求提供，供应商必须按照国家要求提供，并提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）融资政策

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

**附件1**

**“政采贷”业务介绍**

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

**附件2**

**陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册**


陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1、首页

平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。


2、登录


陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及社会统一信用代码等信息，如下图：



注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：




3、点击“可融资项目/合同”，再点击申请贷款：

4、勾选融资意向书：

5、页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金用途，点击保存，选择办理贷款机构所在地，例如：长安区韦曲街道，然后点击下一步。

6、在意向银行列点击提交贷款意向并确定：



7、在申请进度栏即可查看本笔融资进度：

**附件3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长安区开展政采贷业务银行联系方式 | | | |
| **序号** | **银行名称** | **联系人** | **电话** |
| 1 | 中信银行 | 张天宇 | 15102968497 |
| 2 | 中国银行 | 王 羡 | 029-81563158 |
| 3 | 西安市长安区农村信用合作联社 | 高 锋 | 029-89230551 |
| 4 | 浦发银行 | 雷 超 | 13992895375 |
| 李 昊 | 15209277417 |
| 5 | 北京银行 | 陈 明 | 18149209660 |
| 6 | 兴业银行 | 孙 健 | 18591051627 |
| 7 | 中国建设银行 | 孙振荣 | 18792546729 |
| 8 | 中国工商银行 | 李碧莹 | 13809159860 |

# 第三章 合同条款（参考格式）

2024年中省采购转移支付自定装备

其他装备采购

**采购合同**

第 包

甲 方：西安市公安局长安分局

乙 方：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据（ 项目）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1、项目名称： ；

2、项目地点： ；

**二、组成本合同的文件**

1. 合同书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，具有同等法律效力。

**三、合同总价**

**合同总价**（大写）： （¥ ）；

合同总价即中标价，总价包干，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

附分项清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 合计  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：¥ 元； 大写： | | | | | | | |

注：此表应与招标文件、投标文件内容一致。

**四、结算方式：**

（1）结算方式：银行转账。

（2）付款方式：货物交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

**五、交货地点及交货期**

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：

第1包：自合同签订之日起30个工作日

第2包：自合同签订之日起30个工作日

第3包：自合同签订之日起30个工作日

第4包：自合同签订之日起40个工作日

第5包：自合同签订之日起10个工作日

**六、双方的权利和义务**

（一）甲方的权利和义务

1.产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2.提供热线及专属客户经理电话全年7\*24小时的不间断服务。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3.质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由供应商承担，若需将产品送回生产厂，供货方还需承担往返费用。

4.质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停诊时间超过一个月,甲方有权向乙方提出退货。

5.甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2.设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3.安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5.乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

**七、内容及要求：**

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

**供货内容一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 单价 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、包装要求**

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全送达至采购人指定地点。因包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商自行承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

**九、运输、安装、调试要求：**

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

**十、技术支持：**

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执力不足，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

**十一、技术培训：**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

**十二、技术资料要求：**

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，包含但不限于以下内容：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、项目完工后提供验收报告；

8、合同中要求的其他文件资料。

**十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**

1、本项目的质保期为

第1包：1年

第2包：1年

第3包：1年

第4包：5座执法执勤车整车6年或15万公里；7座执法执勤车整车质保3年或10万公里；15座警力输送车整车质保3年或6万公里

第5包：2年

（单个产品具体要求的质保期超过对应包规定的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7×24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

4、每年至少二次免费上门维护，回访。

5、软件系统要求随硬件设备的部件更换或设备更新而免费升级，以保证正常使用与安全操作为原则。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。

8、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人有权追究其违约责任并拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

**十四、验收：**

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）投标文件及澄清函、招标文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

**十五、保密**

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**十六、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途，另外供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任，包括因乙方原因造成甲方知识产权遭受的经济损失；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

**十七、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方均可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

**十八、**不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

**十九、违约责任：**依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给供应商造成的经济损失。

**二十、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，其中，合同正本一式 份，副本一式 份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本壹份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。采购人与供应商双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

（以下无正文）

甲方（委托方）： 乙方（受托方）：

（盖章） （盖章）

代表人（签字）： 代表人（签字）：

法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

# 第四章 招标内容及要求

**第1包-指挥通信设备技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量及单位** | **所属行业** | **规格参数** |
| 1 | 5G执法记录仪流量卡 | 150张 | 工业 | 1.定向物联网卡，每月每张卡不低于50G流量 |
| 2 | 执法记录仪专网 | 1条 | / | 1.万兆带宽 |
| 3 | 远程询问取证系统 | 1套 | / | 远程询问取证客户端  ▲1.视频取证：系统支持通过互联网实现执法人员在远程取证客户端与被问话人在小程序端进行远程视频取证；  2.笔录制作（笔录基本信息填写、示证材料上传查阅、笔录文书打印导出、录音录像刻录、预设自述模板、辨认笔录）；  3.取证记录；  4.远程调解；  5.调解记录；  6.文书送达；  7.模板管理；  8.照片管理；  9.法律检索。  远程询问取证小程序  10.身份核验；  11.视频取证（视频对话、笔录文书确认签字、示证材料上传查阅、照片辨认）；  12.远程调解；  13.文书送达。 |
| 4 | 远程视证会议终端 | 1套 | 工业 | 一、实现功能：  1.远程取证客户端（实现双方流畅的实时视频通话、快捷的远程笔录制作、案件相关资料示证、法律文书远程电子签名、同步录音录像、以及笔录的修改、预览、导出、打印等功能）；  2.远程取证小程序（实现人脸核验、实时视频通话、法律文书远程签字、示证资料共享等功能）。  二、设备参数要求：  3.终端一体化结构，采用编解码器、摄像机、麦克风三合一设计；  4.会议速率支持≥6Mb/s；  5.支持≥1080P30fps视频效果；  6.支持H.323和SIP国际标准通信协议；  7.支持H.239和BFCP高清双流协议；  8.终端支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议；  9.支持Opus，G.722.1C，G.722.1，G.722，G.711等音频编解码协议；  10.支持至少6个内置麦克风，支持不小于120°水平广角视野，支持POE供电，支持智能消噪并可完全消除不少于90分贝的噪声；  11.支持自动休眠待机及遥控器唤醒；  12.支持≥4k@30fps，终端支持通过自带USB接口拓展PSTN模块；  13.终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包；  14.终端最多支持1路视频与5路音频的音视频混合会议；15.支持通过触控完成对终端的控制。 |
| 5 | 签字捺印终端 | 2台 | 工业 | 一、实现功能：电子签名、指纹捺印、笔录文书确认朗读。  二、电子签名捺印设备要求  1.设备形态要求：专用电子签名按捺设备应为一体化设备硬件，同时具备电子签名和指纹按捺采集功能。专用电子签名捺印设备应是带有操作系统设备，集电磁手写、电容 触控、指纹采集、录音录像、数据加密存储等功能。  2.原笔迹签名要求：设备应具备电磁屏，当使用人用电磁笔在电磁屏幕上书写，根据电磁压感技术能写出不同风格的个性笔锋，还能控制笔迹粗细，实现完美书写，能够真实还原手写笔迹。支持签名提交后，自动生成XML格式签名笔迹。  3.指纹采集要求：设备应采用符合公安部标准的指纹模块，能采集标准指纹数据。  4.同步录音录像要求：设备应配备广角镜头，具备180度无畸变摄像，实现电子签名捺印过程同步录音录像。音视频内容应有签名人的人脸图像、签字动作、签字内容和音频内容。  5.安全功能要求：设备应采用国产核心芯片，并内置国密芯片，并支持国密加密算法。  ▲6.文书展示要求：设备应采用高分辨率，屏幕具备电容多点触控功能，可以直接在一体化设备屏幕上查看文书内容，指定签字、捺印的文书位置。  三、设备参数要求：  7.屏幕尺寸：10英寸及以上显示屏；  8.分辨率：1280x800及以上  9.CPU：4核心及以上,≥1.6GHZ；  10.内存：运行内存≥2GB，本机存储≥16GB  11.系统：安卓7.1及以上  12.感应方式：电磁感应；  13.笔：无源电磁笔  14.摄像头：1个300万像素及以上；  15.指纹采集：电容式（公安标准）  16.加密：支持国密加密算法  17.连接方式：USB2.0及以上。 |
| 6 | 云平台 | 1套 | / | 1.云平台视频通道费，1个通道1年；微信网关接入费(计时)，5千分钟 |
| 7 | 办案区远程提讯会议终端 | 1套 | 工业 | 一、实现功能：  1.提讯民警审讯端（实现提讯音视频交互、远程笔录制作、证据材料远程示证、文书电子签名和指纹按捺等）；  2.监管民警提讯端（实现远程视频通讯、远程音视频采集、文书远程查阅、文书电子签名捺印等）  二、设备参数要求：  ▲3.采用编解码器、摄像机、麦克风、扬声器四合一设计；  4.摄像机像素≥2000万像素，支持≥4倍数字变焦，支持4k分辨率，支持对角线视角≥133°；  5.摄像机镜头前有全自动隐私保护盖，摄像机关闭时，镜头盖自动关闭，支持语音追踪，支持触控电视完成对终端的控制；  6.支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.265视频编解码协议；  7.终端支持内置麦克风阵列，包含至少8个麦克风（内置），拾音距离≥6米（内置麦克风），支持至少2个拓展麦克风，拾音距离≥3米；  8.支持智能识别镜头前的所有人物，并实时输出所有识别出的人像画面，支持AI语音跟踪；  9.支持Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等音频编解码协议；  10.终端支持主流4k@30fps，辅流4k@15fps；  11.终端IP带宽支持≥6Mb/s；  12.支持噪声抑制，支持智能识别出非人声，并可完全消除≥90分贝的噪声；  13.终端最高支持30%抗视频丢包能力，支持70%抗音频丢包；  14.设备需接入市局远程提讯系统，实现数据录入和对接 |
| 8 | 远程取证显示终端 | 1套 | 工业 | 1.处理器≥四核心SOC  2.内存≥2GB、RAM内存≥16GB、Flash闪存.  3.网格参数:支持802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz 双频WiFi  4.额定功率参考:低干170w  5.接口:HDMI2.0x3 AVInx1 DTMBx1 USB2.0x3 LANx1 coaxial-outx1 Audio outx1  6.显示参数:≥65英寸、分辨率为3840x2160刷新率为60Hz 屏幕色彩为1.07B.可视角度为178°  7.支持视频格式：AVI/MP4/M0V/MKV/TS/M73/M273/M2T/M4V/VOB/DA7/WEBM/3GP/3G2/M2P/F4V/FLV/ASF等  8.图片格式:PNG./JPG./BMP等 |
| 9 | 刻录一体机 | 1台 | 工业 | 1.数据接口:USS3.0  2.操作系统:Window/统信/麒麟系统  3.产品参考尺寸:253x162x54mm  5.电源电压:5-12VDC  6.环境参数:工作:温度:5-45°C  7.存储温度:-20-60°C  8.运输温度:-40-60°℃  9.其它参数级别:档案纹  10.执行标准:DA/T38-2008  11.写入速度:GD24-48xDVD5-24x；  读取速度:Dc48X.DVD12-16X |
| 10 | 互联网办案电脑 | 1台 | 工业 | 1.CPU:≥八核.最高主大于2.8GHz  2.内存:>8G DDR4  3.硬盘:≥1256GB+17B机械硬盘  4.电源:≥额定功率为260W及以上  5.显示器:≥屏幕尺寸23英寸  6.显卡:集成显卡  7.接口:≥具备3.5mm耳机.麦克风 二合一接口,HDM1接口、VGA接口.具备至少7个USB.3、0以上接口  8.有线网络:内置10M/100M/1000M自适应有线网卡.  9.显卡:集成显卡  10.尺寸:不超过9L  12.可靠性:MBTF≥10万小时 |

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起30个工作日

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：1年。

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，供应商报价需包含全部费用，总价一次性包死。

5、付款要求：货物交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **第2包-个体信息采集装备技术参数** | | | | |
| **序号** | **名称** | **数量及单位** | **所属行业** | **规格参数** |
| 1 | 自助拍照一体机 | 3台 | 工业 | 1.▲工控机CPU:≥四核四线程，工作频率≥3.2GHz；  2.内存:≥8GB； 3.存储:≥256GSSD； 4.网口:≥1个；串口:≥4个；USB:≥8个；HDMI:≥3个。 5.▲操作显示屏工业级电容式触控屏：≥17英寸； 6.分辨率：≥1280\*1024；  7.对比度：≥800:1；亮度：≥350Cd/㎡；色彩：≥16.2M； 8.灯管寿命：≥50000H。 9.▲辅助显示器：≥10.1英寸； 10.分辨：≥1920\*1200；亮度：≥450cd/㎡；对比：≥800：1；可视角度：≥170°；显示颜：≥16.7M。 11.▲拍照组件最高有效像素：≥500万像素； 12.帧速：≥30fps；信噪比：≥41DB； 13.需支持自动控制：饱和度、对比度、锐度、白平衡、曝光； 14.镜头参数：视角FOV≥对角56°，需兼容主流windows系统、Linux。 15.补光灯照度：≥5500K白光； 16.光源面积：≥1100cm²/灯 17.语音系统需支持高精度语音合成，双声道输出； 18.信噪比：≤85db；失真度：≤0.5%； 19.频率响应：35Hz~18KHz。 20.二代身份证阅读器阅读距离：0-30mm； 21.读卡响应速度：＜1s； 22.通讯接口：需支持USB/串口； 23.电源：需支持USB供电； 24.需符合ISO14443TypeB标准/非接触式阅读，公安部专用二代身份证阅读模块。 25.身份证指纹采集器指纹采集方式：需支持半导体按压； 26.有效图像尺寸：≥12\*18mm；指纹图像大小：≥256\*360像素； 27.图像分辨率：≥500dpi；灰度动态范围：≥150； 28.指纹图像畸变：≤2%。 29.分辨率：≥2592x1944； 30.驱动：需支持免驱动； 31.二维码扫描CMOS传感器：≥640\*480； 32.视场角度：水平≥65°，垂直≥50°，对角840°； 33.通讯接口：需支持TTL-232,RS-232，USB； 34.提示方式：需支持蜂鸣器、绿色指示灯。 35.监控组件传感器类型：需支持CMOS； 36.传感器像素：≥200万； 37.分辨率：≥1920\*1080； 38.可视角度：≥110度（无畸变）。 39.支持双面打印； 40.幅面尺寸：需支持A4； 41.网络功能：需支持有线/无线网络WIFI（IEEE802.11b/g/n端口）； 42.打印分辨率：≥600\*600dpi。 43.高拍仪需支持户口簿、身份证电子影像化，最大画幅需支持A4。 44.软件具有居民身份证自助拍照、居民身份证丢失补领、损坏、到期换领等业务功能；同时须与陕西实有人口信息管理系统对接，实现相关身份证业务的全流程、自助办理，且需提供相关证明材料。 45.▲外部显示屏尺寸：≥19.5英寸； 46.需支持各种文件、图片、PPT幻灯片、txt文本、Flash动画、网页、流媒体直播等； 47.广角：≥178°； 48.需内含扬声器。 |
| 2 | 居民身份证读取机 | 5台 | 工业 | 1.主控芯片(CPU含软件及射频芯片)性能不低MTR4046 2.读卡距离不小于3CM，无盲区 3.USB供电 4.接口规范公安部标准GA467接口规范 5.天线振幅频率13.56MHz 6.通讯方式USB 7.阅读机具到居民身份证调制输出比特率：106Kbit/s(fc/128) 8.调制方式：ASK调制 9.天线能量输出天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/mrms 10.天线表面法线方向5CM处电磁场强度（Hmax）≥1.5A/mrms 11.可靠性平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时  12.提供SDK软件包，支持IE的ActiveX、支持VC/DELPHI/VB/PBC#D等开发平台； |
| 3 | 居民身份证指纹采集器 | 5台 | 工业 | 1.通讯接口兼容USB1.1/USB2.0 2.采集窗口尺寸14.25mm×19.3mm 3.图像像素数256×360像素 4.分辨率≥500ppi 5.灰度级动态范围≥150 6.图像背景灰度不均匀度≤10% 7.单帧图像采集时间≤0.25秒 |
| 4 | 指纹采集器 | 2台 | 工业 | 1.采集时间：<0.2s 2.灰度动态范围:≥150级 3.通讯接口:USB 4.图像窗口大小:12.8x18.0mm 5.指纹模板大小:512bytes 6.图像灰度:8位，256级 |
| 5 | 声纹采集设备 | 15台 | 工业 | 1.声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本。 2.信息采集：支持目标人员信息采集，包括人员基本信息、类别、案件类型等；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；支持采集信息分类列表展示，包括未采集、已采集、无效采集等；支持上报信息统计并分时间段列表展示； 3.质量检测:支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性； 4.语音上报：支持采集到的语音和人员信息提交上报；离线采集时，支持系统联网后上报； 5.▲系统对接：要求声纹采集设备与西安市公安局刑侦局声纹数据库、国家声纹数据库无缝对接，实现声纹数据的上传、注册和存储；支持声纹采集设备与警综平台、刑专平台、一体化采集系统等外部系统的对接集成。 声纹采集设备技术指标： 6.设备采用集成化设计，尺寸应≤长\*宽\*高（135mm\*135mm\*400mm） 7.运行环境：设备通过USB接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容WindowsXP/7/8/10等多版本操纵系统； 8.采集距离：有效采集距离支持0.6-1米的远场采集； 9.角色分离：支持交谈模式下声纹数据采集，定向采集目标发言人语音，准确分离问答双方； 10.断点续录：采集过程中，若声纹采集设备断开连接，采集软件自动暂停录音，设备连接正后，即可继续录音，无需重新采集； 11.▲灵敏度（参考1V/Pa，1kHz）≥50mV/Pa； 12.本机噪声级及信噪比：等效噪声级≤36dB（A计权），信噪比≥50dB； 13.频率响应：50Hz-8KHz； 14.波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度要求≤7%，以满足声纹比对和声纹鉴定的业务需求； 15.指向性：指向性满足单向（以1kHz正弦波信号为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不低于5dB（参考0度入射）； 16.麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，具有16路麦克风，用来对声场的空间特性进行采样并处理； 17.噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 18.稳定性：常温下连续工作48小时以上； 19.入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 20.采集语音格式：WindowsPCMWAV，单声道，16位量化精度； 21.采样率：16kHz采样率； 22.语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和摒弃无人声静音段； 23.有效时长检测：具有有效语音时长检测功能。要求有效语音时长不低于120s，否则无法上报语音； 24.平均能量检测：具有平均能量检测功能。要求语音平均能量不低于-25dB，否则无法上报语音； 25.说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求语音数据中仅有一人且为同一人语音，否则无法上报语音 |
| 6 | USB摄像机 | 6台 | 工业 | 1.功能特点：视频通话、人像采集、内置MIC降噪拾音、内置扬声器和回声消除、支持2倍数字变倍、机身支持360°旋转 2.传感器类型：CMOS 3.最低照度：0.1Lux@（F1.2，AGCON） 4.镜头定焦：3.6mm 5.视场角：约水平80°，垂直50°，对角线88° 6.分辨率：2560\*1440@30fps/25fps 7.拾音距离：5米 8.扬声范围：0~3m（安静环境） 9.视频输出：USB2.0及以上 |
| 7 | 采集工作站 | 1台 | 工业 | 1.外观具有安全锁定装置，自带触摸显示屏，其屏幕分辨率≥1280×1024。 2.外壳防护等级应≥IP20。 3.执法记录仪接入注册功能：当执法记录仪接入执法数据采集设备时，能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。 4.数据采集功能：能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。 5.数据浏览功能：应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。 6.数据上传功能：应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器,应能设置自动上传时间。 7.执法记录仪数据清空功能：应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。 8.数据自动删除功能：能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 9.时间校正功能：能自动对接入执法记录仪进行时间校正同步，时间精确到“年、月、日、时、分、秒”。 10.用户权限管理功能：应能设置操作权限，未经授权的用户不能对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限应有分级管理机制。 11.▲故障报警功能：当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示，可听报警指示的声压应≥80dB(A)，持续时间不小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示。当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警提示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。 12.数据存储功能：应用于分布式系统的执法记数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型等中的一种或多种条件进行分类存储，本次存储容量≥4T。 13.备份功能：当有一块磁盘出现故障或被拔出，不应影响数据的正常写入，已存储的数据不应丢失。 14.屏幕显示与物理采集位置对应功能：显示的接口编号可与其物理采集接口位置一一对应。 15.▲接入能力：最多同时接入20台执法记录仪。 16.充电电流：在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应不低于1100mA。 17.▲数据采集速率：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥10MB/s。 18.数据接口检验:当管理服务器与其他公安业务系统具有对接功能时，其数据接口应符合GA/T947.4-2015的要求。 19.截图功能：通过软件管理在播放视频文件过程中应能截取与视频分辨率相同的图片。 20.USB外设管控：具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能。 21.进程管控：具有进程黑白名单管理功能，对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理。 22.网络连接管控：具有禁止“一机两用”的功能，限制只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其他设备。 23.硬盘故障告警检验:当执法数据采集设备的磁盘阵列中有部分磁盘损坏时，应能进行告警。 |

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起30个工作日

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：1年。

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，供应商报价需包含全部费用，总价一次性包死。

5、付款要求：货物交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

**第3包-执法执勤装备技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术参数 |
| 1 | 救生衣 | 50个 | 工业 | 1.浮力：≥15公斤；  2.承重：≥150公斤；  3.有护脖，可以有效的加强头部浮力；  4.颜色：藏青色，多个反光条；  5.印字：前面警察字，后面POLICE；  6.尺寸：≥长度75厘米\*宽度50厘米；  7.重量：≤0.4公斤； |
| 2 | 救生圈 | 70个 | 工业 | 1.外径≥710mm 内径≥440mm；  2.支持在淡水中支承不少于14.5kg的铁块至少达24h；  3.重量≥2.5kg； |
| 3 | 救援绳 | 90个 | 工业 | 包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，救生绳表面无机械  损伤现象，整绳粗细均匀.结构一致。  1.直径：≥9.5mm；  2.破断强度：≥18kN；  3.延伸率：≤3%；  4.漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，能始终漂浮在水面上；  5.线密度：≤50g/m；  6.长度≥100m。 |
| 4 | 强光手电 | 100个 | 工业 | 1.强光初始光通量≥280.5 lm；  ▲2.强光初始照度≥336.6 lx（距光源5米处）；  3.强光照明时间：连续照明300min（距光源5米处照度值≥241.5lx）；  4.弱光初始照度：≥165.4 lx（距光源1m处）；  5.强光爆闪频率：9～9.5Hz；  6.光束角：7°～8°；  7.电池保护功能：锂离子电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能；  8.外壳抗压强度：外壳在承受≥980N的径向压力后，无变形、并能正常使用；  9.外壳温升检验：≤9.3k；  10.挂绳抗拉性能：挂绳承受≥50N的拉力无断裂  11.碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部能击碎5mm厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，且强光手电能正常使用；  12.可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下状态3种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，强光手电无龟裂、破碎、氮化硅球不脱落，并且强光手电能正常使用。  13.防水性能：在0.5m深度水中进行防水试验1h，内部不进水，且能正常使用；  14.开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压不小于38000次，开关按键能正常使用；  15.充电插头连接可靠性：充电插头插拔≥3000次，不变形，能正常使用； |
| 5 | 喊话器 | 20个 | 工业 | 1.电源:电池或锂电池  2.功率:≥50W  3.充电时间:≤5小时  4.尺寸:≤340mm高\*220mm口径  5.工作电压:9.6V~12V  6.照明功率:≥1.2W(LED)  7.录音时长:≥240秒  8.重量:≤1000g(含锂电池) |
| 6 | 反光锥桶 | 50个 | 工业 | 1.材质：橡胶，一次成型。  2.重量：≥2.5公斤。  3.高度：≥70厘米。  4.底座宽度：≥35厘米  5.桶身有反光膜并印有蓝色警察字。 |
| 7 | 手铐 | 50个 | 工业 | 1.外观：金属手铐表面做氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀，无剥落、起泡等缺陷。金属手铐的左、右铐体和扇梁形状一致，无明显扭曲变形。金属手铐铐体及扇梁的边角圆滑整齐，三排齿的齿形完整，无缺损。  2.结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。  3.尺寸：铐体间距L为（52-56）mm、啮合三齿状态下手铐的最小孔径H为55±2mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径B为82±2mm。  4.颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差。  5.质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）≦240g。  6.灵活性：金属手铐的钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。金属手铐的扇梁转动灵活、无阻滞。  7.反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加≥1500N静压力，不出现啮合松动或失效现象。  8.防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间均达到2min。  9.强度：金属手铐啮合牢固可靠，不被逆向拉开。金属手铐在锁闭状态下，施加≥2200N的纵向静拉力并保持30s，手铐不被拉开，试验后铐体上没有永久性变形或裂纹。对金属手铐的扇梁铆钉施加≥2940N的静压力，保持30s，试验后固定连接件不松脱。对金属手铐的钥匙施加3Nm的扭矩，保持30s，试验后铐体与扇梁不脱离。金属手铐在锁闭状态下，对铐体施加15Nm的扭矩，保持30s，试验后铐体与扇梁不脱离。  10.耐用度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过7000次循环（每1000次循环后反锁定位1次）后，金属手铐能啮合牢固可靠；不被逆向拉开。  11.跌落可靠性：将金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环垂直向下两只铐体朝上3种状态，自1.5m高度处自由跌落至水泥地面后，金属手铐牢固可靠。  12.耐腐蚀性：手铐耐腐蚀等级为简易9级或以上。 |
| 8 | 脚镣 | 50个 | 工业 | 1.重量：≥1.3kg；  2.材质：碳化钢；  3.全长：≤680mm；  4.最小内径：75mm±5mm；  5.最大内径：93mm±5mm； |
| 9 | 防割手套 | 50双 | 工业 | 1.材质：不锈钢芯丝外包超高分子量聚乙烯纤维；  2.耐切割系数≥2.5；  3.产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内。材料颜色一致，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。 |
| 10 | 肩灯 | 50个 | 工业 | 1.外形尺寸：≤82\*37\*33mm；  2.锂电池：3.7V、450mA或以上；  3.闪烁方式：红蓝频闪；  4.可视距离：≥500m；  5.使用环境：-30 ~ 50°C ；  6.充电电压：DC5.0V；  7.带重力感应，夹扣可360°旋转； |
| 11 | 黑反光背心 | 50个 | 工业 | 1.材质颜色：基底网眼布为黑色，颜色符合07式武警常服颜色；反光带为黄色（潘通色卡：396U）；反光带印字为黑色。  2.标志：前、后身反光膜上分别油印黑色“警察”和“POLICE”字样，字体为黑体，字体规格、位置及背心款式结构符合样图规定。前身“警察”字长约310±2 mm、字高约51±2mm；后身“警察”“POLICE”组合字样，组合字长约280±2 mm、字高约128±2mm； |
| 12 | 警棍 | 45个 | 工业 | 1.尺寸：收回长度约224±1.5mm；伸展长度约508±2mm；握把外径约26.5±0.1mm  2.质量：基础型伸缩警棍的质量≤325g。  3.锁合抗冲击性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态 下，使用钢球(基础型：300g±5g)自1m高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，伸缩警棍不应回缩且能正常使用。  4.伸缩可靠性：伸缩警棍伸展、收回为一个循环，分别用拉出伸展和甩动伸展循环≥3000次后，应能正常伸展和收回。  5.抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对基础型警棍的中管分别施加≥5000N压力，并保持1min后应能正常伸展和收回。  6.耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，基础型伸缩警棍以≥3000N击打力连续击打≥3000次，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。  7.极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按规定的击打力值(基础型10000N±200N)进行试验，击打后伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。  8.握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验3000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、角裂、移位等现象。  9.跌落可靠性：缩警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从1.5 m高度自由跌落至水泥地面上，伸缩性能应满足要求。  10.耐腐蚀性能：伸缩警棍经8h盐雾试验，耐腐蚀等级应不低于QB/T 3832-1999中规定的9级，警徽和编号可辨识，可正常伸展和收回。  11.温度适应性：伸缩警棍收回状态下放入温度为-40℃±2℃的恒温箱内，保持2h， 握把橡胶套应无粘连、变形或龟裂，且应符合伸缩性能要求。伸缩警棍收回状态下放入温度为60℃±2℃的恒温箱内，保持2h握把橡胶套应无粘连、变形或龟裂，且应符合伸缩性能要求。  12.防脱环跌落可靠性：安装防脱环的伸缩警棍，在收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，防脱环不应开裂、破碎。 |
| 13 | 急救包 | 50个 | 工业 | 1.颜色：黑色；  2.结构式样：警用急救包采用移膜皮革制做，警用急救包由包体、内装药品和器械组成。 |
| 14 | 多功能腰带 | 50个 | 工业 | 1.符合新标技术要求；外观：各种织带外观应平直规整、无跳丝、无线结,各种材料表面无残次。腰带钎子边缘应平整光滑、无毛刺、无锐边、无划痕,钎子插合牢固、端正,对位准确,插拔灵活。钎子镀层完整。各铆合部位应牢固、位置准确,扣件开合顺畅、松紧适宜。铆钉、四件子母扣无破损、变形；对讲机套塑料扣件装配应牢固。装具套缝合应牢固，线路规整，不应断线跳线，无脱纱、无线头。双线间距、缝线距边宽窄一致，挂袢端正平直。装具大小应与警用装备匹配,装取顺畅。成品表面应整洁,无线头、无脱纱,成品无异味。  2.颜色：多功能腰带：黑色或白色。  3.结构：由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成,装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。  4.质量：警用多功能腰带XL码全套标配质量(不含选配件)应≤1.1kg  5.性能要求：①理化性能:耐汗渍色牢度/级：≥4；耐光色牢度/级：≥4；腰带钎子耐盐雾：48h主要表面无腐蚀斑点；机织带起毛：无变化；腰带钎子插拔性能：插拔≥3000次后，能正常使用；警棍套旋转性能：旋转≥3000次后，能正常使用；警棍套警棍插拔性能：插拔≥3000次后，能正常使用；催泪喷射器旋转性能：旋转≥3000次后，能正常使用；腰带钎子温度适应性能：在-30ºC～+50ºC环境条件下能正常使用；四件子母扣侧掀强力：不低于15N～30N。  ②抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加≥500 N的拉力并保持30s,卡扣未破损，能正常使用；装具套缝合抗拉性能：装具套在开口缝合部位施加≥350N的拉力并保持30s，不撕裂；腰带钎子在扣合状态下，施加≥750N的拉力并保持30s，钎子未脱出或破损，能正常使用。警棍套抗拉性能：对警棍套施加≥900N的拉力并保持30s,连接件未断裂。催泪喷射器套抗拉性能：对催泪喷射器套施加≥900N的拉力并保持30s，连接件未断裂。  6.甲醛含量：符合GB/T18883或GB18580标准 |
| 15 | 铁盾牌 | 20个 | 工业 | 1.防护尺寸：高908mm（±5mm）×宽505mm（±5mm）；  2.厚度：≥2.9mm；  3.观察窗：高120mm（±5mm），宽240mm（±5mm），透光率≥77.5%；  4.质量：2.96kg±0.5kg，防护面积：≥0.45㎡； |
| 16 | 法式盾牌 | 20个 | 工业 | 1.材质：盾体由≥3.5mmPC制成，连接部位有≥3.8mmPC板；  2.产品规格：高≥1020.0mm，曲面宽≥637mm ，平面宽≥548mm ，面积≥0.65㎡；  3.重量：≤4kg；  4.透光率：≥86%； |
| 17 | 约束腰叉 | 15个 | 工业 | 1.结构：由叉头、叉杆、连接部位和控制部位等组成；  2.尺寸：工作长度≥2000mm，携行长度：≤1300mm，叉杆握持部位直径：30mm-35mm，叉头闭合缝隙：闭合无缝隙；  3.质量：2kg±0.1kg；  4.状态装换时间：警用约束叉的携行状态与工作状态转换时间≤5s；  5.操作可靠性：经过≥1000次开启、闭合循环后，能正常使用。 |
| 18 | 防爆毯 | 10个 | 工业 | 1.盖毯规格：  盖毯尺寸≥1610mm ×1605mm，重量：≤12kg，结构为61层630mmx630mm高分子量聚乙烯纤维无纬布加强层+8层1610mmx1605mm机织布+1层1610mmx1605mm浸胶机织布，盖毯中心位置有1个直径为280mm的泄爆孔。  ▲2.防爆围栏规格  外围栏：高≥145mm，内径≥600mm，质量≤5.0kg，结构为61层高分子量聚乙烯纤维无纬布+1层05mmPC板+47层高分子量聚乙烯纤维无纬布。  内围栏：高≥290mm，内径≥400mm，质量≤10.8kg，结构为：1层涂胶机织布+6层机织布+39层高分子量聚乙烯纤维无纬布+1层05mmPC板+103层高分子量聚乙烯纤维无纬布+1层浸胶机织布。  3.整套重量：≤28kg |
| 19 | 现场法医勘查箱 | 2个 | 工业 | 用于现场法医勘验和尸体解剖，具有法医现场勘验、尸体解剖、提取和保存各种液体和组织物检材、提取尸体指纹、测量尸体温度、尸体处理及法医常用工具，至少包含以下功能：  1.解剖尸体；  2.检测尸体温度；  3.电子尸体温度计：刻度0.1℃，范围-10℃～100℃；  4.收集保存各种尸体组织样本  5.采集尸体指纹，并支持比对；  6.干净的手术器械固定在不锈钢 “手术器械存放盘”中；  7.用过的器械放入不锈钢“手术器械清洗盒”进行清洗；  8.尸体腐臭抑制剂可有效抑制尸体的腐臭气味；  9.配置≥55种工具； |
| 20 | 现场勘查灯 | 1个 | 工业 | 用于痕迹勘查和目标搜索的勘查光源；  ▲1.光斑尺寸：0.5米处光斑尺寸≥φ250mm；1米处光斑尺寸≥φ500mm；  ▲2.光照度：0.5米处光斑照度≥17000LX；1米处光斑照度≥4000LX；  ▲3.光斑均匀性：≥90%；  ▲4.工作时间：强光≥250分钟；  5.功率：20W±1W；  6.色温：6000K；  7.光通量：650LM；  8.锂电池容量：不低于7.4V 3200mAh；  9.充电器：输入：AC100-240V 50-60Hz；输出：DC8.4V 3A  10.充电时间：约210分钟；  11.寿命：≥5000小时；  12.外壳材质：金属或合金 |
| 21 | 手持式激光物证搜索仪 | 1套 | 工业 | 设备启动：直接启动，打开电源即可直接使用，无需预热等待。  ▲1.波长：450±2nm；  2.功率：主机输出功率3W；  ▲3.光斑直径：50cm出光斑直径≥20cm；1m处光斑直径≥φ35cm；  4.光斑均匀度：均匀圆形光斑输出，光斑均匀度≥80%；  5.供电方式：直流供电DC；  ▲6.放电时间：满电状态下，工作时间≥90分钟；  7.散热控制：保持机体表面温度不超过环境温度10摄氏度；  8.稳定性能：在连续使用8h以上的情况下，依然能正常使用，核心元件不会受损。  9.机身：金属或合金。 |
| 22 | 便携式502熏显系统 | 1套 | 工业 | 1.外形尺寸：≤Φ6.0\*30cm；  2.整机重量：≤0.55Kg；  3.单次熏显时间：约20-30分钟；  4.熏显罩尺寸：≥40\*40cm；  ▲5.备用电池：产品配备备用电池，增加熏显次数；  6.三脚架：产品配备三角支架，支架高度≥1.5米；  7.熏显方式：采用试剂加热熏显方式，可以添加502及茚三酮等熏显试剂，显现指纹；  8.可视水舱：采用可视水舱，可以把控加水水位；  9.万向型熏显枪头：熏显枪头配有万向轮；  10.显现客体：可熏显能备熏显罩覆盖的光滑客体表面指纹，入门把手、开关、餐具、饮料瓶、玻璃瓶等；  11.电量显示：采用LED电量显示； |

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起30个工作日

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：1年。

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，供应商报价需包含全部费用，总价一次性包死。

5、付款要求：货物交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

**4包-执法执勤车辆技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术参数 |
| 1 | 5座执法执勤车 | 4辆 | 工业 | 1.车型：轿车；  2.品牌：国产自主品牌  3.排量：≥1.5L  4.动力类型：插电式混合动力  5.排放标准：国六  ▲6.发动机最大功率：≥70KW  7.发动机和驱动形式：前置前驱  8.发动机最大扭矩：≥120N\*m  9.变速箱：自动变速箱  10.电机类型:永磁/同步  11.前电动机最大功率:≥110KW  ▲12.电池类型:磷酸铁锂电池  ▲13.CLTC纯电续航（km）:≥125KM  14.车身外廓尺寸（mm):长×宽×高：≥4780×1870×1490  ▲15.轴距:≥2750mm  16.遥控钥匙:有;  17.无钥匙启动:有  18.制动型式:前通风盘式/后盘式  19.转向系统:电动助力  20.远、近光大灯:LED  21.空调:自动  22.车身稳定系统:有  23.多功能方向盘:有  24.倒车影像+雷达:有  25.车内中控锁:有  26.主/副驾驶安全气囊:有  27.电动车窗:前/后电动车窗+一键升降  28.外观:04制式警车（含警灯警报器、外观标识喷涂+粘贴） |
| 2 | 7座执法执勤车 | 7辆 | 工业 | 1.车型:MPV;品牌:国产自主品牌  ▲2.排量:≤1.8L  3.动力类型:插电式混合动力  4.排放标准:国六  ▲5.发动机最大功率:≥100KW  6.发动机和驱动形式:前置前驱  7.发动机最大扭矩:≥200N\*m  8.变速箱:DHT混合动力专用变速箱  9.电机类型:永磁/同步  ▲10.前电动机最大功率:≥150KW  11.电池类型:磷酸铁锂电池或三元锂电池  ▲12.CLTC纯电续航（km）:≥140KM  13.车身外廓尺寸（mm):长×宽×高：≥4900×1880×1750  14.轴距:≥2950mm  15.遥控钥匙:有  16.油箱容积（L）:≥52  17.制动型式:前通风盘式/后盘式  18.转向系统:电动助力  19.远、近光大灯:LED  20.空调:自动空调+后座出风口  21.车身稳定系统:有  22.多功能方向盘:有  23.倒车影像+雷达:有  24.车内中控锁:有  25.主/副驾驶安全气囊:有  26.电动车窗:前/后电动车窗  27.外观:04制式警车（含警灯警报器、外观标识喷涂+粘贴） |
| 3 | 15座警力输送宽体轻客车 | 1辆 | 工业 | 1.车型:宽体轻客  2.排量:≥2.0T  3.燃油种类:柴油  4.排放标准:国六  ▲5.发动机最大功率:≥100KW  6.发动机和驱动形式:前置后驱  7.最大扭矩:≥350N\*m  8.变速箱:手动变速箱  9.车身外廓尺寸（mm):≥5900×2100×2450  ▲10.轴距:≥3700mm  11.遥控钥匙:有  12.中控门锁:有  13.制动型式:前通风盘式/后盘式  14.转向系统:液压助力  15.空调:自动空调  16.车身稳定系统:有  17.多功能方向盘:有  18.雷达:后泊车雷达  19.车内中控锁:有  20.主/副驾驶安全气囊:有  21.电动车窗:主副驾电动车窗  22.座椅面料:织物座椅  23.中移门:右侧手动中移门  24.内饰:米色内饰+镀铬装饰  25.外观:04制式警车（含警灯警报器、外观标识喷涂+粘贴） |

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起40个工作日

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：5座执法执勤车整车不小于3年或10万公里；7座执法执勤车整车质保不小于3年或10万公里；15座警力输送车整车质保不小于3年或6万公里。

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，供应商报价需包含车辆购置费用、保险费（首年交强+首年商业）、警用车辆改装费用、牌照费、车辆购置税、运输费及其他相关附属设备等费用，总价一次性包死。

5、付款要求：车辆交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

**5包-公用装备技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术参数 |
| 1 | 笔记本电脑 | 8台 | 工业 | ▲1.CPU：国产C86处理器，不低于八核，主频不低于2.7GHz。 2.内存：容量不低于16G，2个内存插槽。 3.硬盘：标配容量不低于512GM.2NVMe接口固态硬盘。 4.显示屏：不低于14英寸，1920\*1080FHDIPS全高清高色域广视角屏幕，亮度不低于400nits。 5.USB接口数量不低于5个，≥1个USBType-C。 6.集成自适应网卡，标配无线网络，支持WIFI5+BT5.0或以上。 7.机身：A/C/D面采用合金金属，笔记本支持180度开合。 8.电池容量不低于65Wh，续航时间不低于4小时。 9.整机重量不大于1.65Kg。 10.机器原生支持UOS、麒麟、微软等操作系统。 11.可靠性：MTBF不小于100000小时 |
| 2 | 台式电脑 | 10台 | 工业 | 1.基本要求：要求产品必须在《安可替代工程核心产品名录-2021》名录中 2.机箱：标准MATX立式机箱,机箱尺寸≥13L,支持免工具拆卸，带置顶提手。 ▲3.处理器：国产处理器，8核，主频≥2.7GHz,TDP功耗≤70W。 4.内存：标配16GBDDR4内存，内存插槽\*2，可扩展到32G内存 5.显卡：高性能集成显卡； 6.硬盘：M.2接口NVMESSD固态硬盘，容量不小于512G； 7.标准接口：≥12个USB接口（至少6个USB3.0），≥2个VGA接口，≥2个HDMI接口 8.显示器：与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920\*1080，标配VGA+HDMI视频接口。 9.光驱：产品配置DVDRW光驱。 10.键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。 ▲11.硬盘数据保护功能：提供基于BIOS固件系统还原软件。 12.操作系统和办公软件：正版统信操作系统、WPS办公软件、版式软件（支持Windows系统，不预装） 13.电源：产品配置≤200W电源。 14.网卡：自适应10/100/1000M网卡。 ▲15.产品安全可靠性：MTBF不小于300000小时 |
| 3 | 电脑（一机两屏） | 14台 | 工业 | 1.基本要求：要求产品必须在《安可替代工程核心产品名录-2021》名录中。 2.机箱：标准MATX立式机箱,机箱尺寸≥13L,支持免工具拆卸，带置顶提手。 ▲3.处理器：国产处理器，8核，主频≥2.7GHz,TDP功耗≤70W。 4.内存：标配16GBDDR4内存，内存插槽\*2，可扩展到32G内存 5.显卡独立2G，高性能双HDMI接口， 6.硬盘M.2接口NVMESSD固态硬盘，容量不小于512G； 7.标准接口≥12个USB接口（至少6个USB3.0），≥2个VGA接口≥2个HDMI接口 8.显示器与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，分辨率1920\*1080，标配VGA+HDMI视频接口。 9.光驱：产品配置DVDRW光驱。 10.键盘、鼠标USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。 ▲11.硬盘数据保护功能：提供基于BIOS固件系统还原软件。 12.操作系统和办公软件：正版统信操作系统、WPS办公软件、版式软件（支持Windows系统，不预装） 13.电源：产品配置≤200W电源，提供电源能力90~265V认证证书复印件。 14.网卡：自适应10/100/1000M网卡。 ▲15.产品安全可靠性：MTBF不小于300000小时。 |
| 4 | 打印复印一体机 | 14台 | 工业 | 1.功能：打印、复印、扫描、传真； 2.最大打印幅面A4； 3.打印速度：≥40页/分钟； 4.显示屏：≥2.7英寸； 5.双面打印速度：≥34面/分钟； 6.A5打印速度：≥63页/分钟； 7.打印分辨率：精细1200×120dpi； 8.内存：≥512MB； 9.处理器：≥1200MHz； 10.扫描速度：黑白≥29ppm，彩色：≥20ppm 11.扫描尺寸：平板最大216\*297mm，ADF最小102\*152mm，ADF最大216\*356mm； 12.扫描格式：PDF,JPG,TIFF； 13.灰度等级：256级； 14.接口：高速USB、千兆以太网； 15.首页打印时间黑白（A4，就绪模式下）：≤6.5秒；双面模式≤9秒； 16.双面打印：自动双面打印； 17.输稿器：支持双面同步输稿器； 18.输稿器容量：≥50页； 19.复印速度：40cpm； 20.连续复印：1-99页； 21.缩放范围：25-400%； 22.传真内存：最多400页； 23.传真分辨率：标准203\*98dpi,最高203\*196dpi； 24.84个可扩展的内置TrueType字体； 25.月打印负荷：≥80000页； |
| 5 | 碎纸机 | 14台 | 工业 | 1.碎纸速度≥2(m/min)  2.碎屑桶容积≥20L  3.工作噪声(dB)≤60  4.氮化钢刀、智能过载退纸、手动进退纸、碎针碎卡碎光盘、低音设计、长时间连续工作、自动感应进纸、拉开箱门自动断电、电机过热自动断电；  5.双进口宽度(mm)：220/125  6.保密等级DIN66399-2-2012  7.特色功能：双入口，碎针碎卡碎光盘 |
| 6 | 电子签名捺印设备 | 14台 | 工业 | 1.核心系统：国产CPU，处理器核心数量≥4核，主频≥1.8G，内存≥2G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。 2.安全性：内置国密加密芯片； 3.整机标配≥200万像素人像单目摄像头，A4幅面≥1000万像素高拍仪模组，身份证阅读器模块，公安指纹模块，整机底部防滑。 4.显示屏：支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕≥10.1寸，分辨率≥1280x800，电子签名感应方式：电磁感应，电子签名压感≥2048，亮度>=250cd/m²，对比度>=800:1。 5.电源：9V/2.5A外置电源。 6.接口：USB2.0扩展口≥2，支持HID免驱连接；外接有电源开关并且可支持随PC开关机自动开关设备，RJ45网口支持独立联网。 7.支持扬声器、麦克风 8.支持蓝牙4.0以上版本； 9.支持wifi802.11g/b/n协议 10.二次开发：需按用户要求提供定制开发满足和相关业务系统平台的对接要求，完成包括但不限于好差评，电子签名，设备端APK应用的开发。 ▲11.适配龙芯、兆芯、飞腾等处理器平台；适配统信、麒麟、万里红、中科方德等操作系统；公安部标准:支持，符合公安部GA450-2013标准 |
| 7 | 高拍仪或扫描仪 | 14台 | 工业 | 1.扫描方式：平板+馈纸； 2.感光单元:CISx2； 3.幅面：A4； 4.色彩位阶：48bit； 5.扫描区域：最大：216mmx356mm，最小：89mmx148mm； 6.扫描速度：25ppm/50ipm（200dpi,彩色、灰度、黑白，A4）； 7.接口：USB2.0； 8.光源：LED； 9.按键：电源键,暂停,扫描到云,PDF等自定义； 10.进纸器容量：50pages(A4,70gsm)； 11.供电方式：电源适配器； 12.额定电压：24V/1.5A； 13.随机附带OCR软件：能自由进行区段识别，支持多页文件直接扫描到“Word”文档 14.随机附带影像中心软件 |
| 8 | 档案数字化扫描系统 | 1套 | 工业 | 一.文件管理： 1.支持数据在线备份恢复、全国各省市电子档案移交接收数据包标准元数据捕获、数据查重按照行业标准对电子原文进行命名及存储校正、年报自动统计其他档案系统、数据无缝迁移、各种数据格式导入、导出多档案类型跨库检索电子二次检索、文件批量挂接设置功能自启动、简化操作、支持检测著录数据的条目、挂接图片的数量是否错误、图像的质量是否合格、PDF文件是否损坏、是否存在空白页。 2.文件登记主要负责对收集来的以及从OA等公文系统中转过来的文件信息进行登记与管理，以便提供利用与归档。 3.文件统计模块实现对系统中的文件信息的数量统计，可以跨全宗、分类统计。 二.立卷归档： 4.在此模块中可设置文件库和档案库分类节点对应关系；并且可以设置文件库与档案库的字段对应关系，用于文件立卷功能。 5.对收集的档案数据进行分类、整理、鉴定、编号、归档。 三.档案管理： 6.档案著录即档案正式库，主要是用于存储归档后的档案信息，可以实现录入、查询、自定义分类、批量修改、批量挂接等管理工作。 7.档案保管管理实现对档案实体的保管情况进行管理的功能。如对档案的丢失、损坏进行登记、管理。 8.档案销毁管理模块实现档案的销毁情况的登记和管理。 9.档案统计模块实现对系统中的档案信息的数量统计，实现对已经著录进数字档案室的档案馆藏资源统计。 10.系统提供年报管理功能，档案年报的格式参照国家档案局的标准格式。系统可以利用本身现有的数据通过“统计公式”自动统计年报中的部分数据项：如馆存档案数量(卷、件数)、年度档案利用人次、年度档案利用情况等。统计年报关于档案的信息可以从数据库中提取，同时支持人工填写。 11.将用户删除的数据临时保存到数据回收站的功能，类似windows的回收站功能，在误删除后可以通过数据回收站进行数据恢复。 四.档案利用： 12.档案借阅登记实现档案利用者对档案实体(纸质档案)的借阅登记功能。 13.档案借阅归还功能实现已借出档案的管理。包括已借出档案的归还操作。 14.系统可以按照利用部门或者档案系统对电子借阅和实体借阅进行分类统计。 五.分类查询： 15.系统提供档案门类跨库查询，检索结果按照档案类型进行分项显示，同时提供检索历史显示及检索词联想匹配功能。 六.高级管理： 16.分类库维护以标准树结构的方式组织分类代码的存储。本系统中构建分类代码的目的是用于档案著录时通过选择分类树结点的方式录入分类号。 17.分类结构维护可以灵活的自定义文件库和档案库的分类，可自定义每个分类的字段及各属性，配置各分类的业务规则，如档案规则、流水规则等。 18.定义系统中需要使用的业务数据表结构属性信息。系统中可以定义多个结构模版，并且可以为指定的结构模版配置字段模版，在分类结构维护中就可以引用预先定义好的结构模版来创建业务数据表结构。 19.库房实体档案管理是对库房实体数据进行系统初始化及管理维护工作。如地区、库房、排架、层、列等实体对象，即对库房实体对象进行增、删、改、查等操作。同时可对每个库房的温湿度进行记录。 20.全宗维护模块是维护一个系统使用的全宗个数及对应的全宗信息。 21.用户可根据自己行业的特点，定制自己需要的报表，在档案著录中打印输出。 22.提供对条目数据进行数据库在线备份及在线还原，提高数据安全性。 23.为了保证安全和预防破坏行为，也便于系统运行历史的监视审查，系统提供一种跟踪所有动作的可选手段。系统将必要的操作记录在案，并且提供一种工具（日志审计）去浏览和分析系统的行为。包括用户登录日志、功能操作日志，能够事后统计和追查用户的访问操作，以便对系统及对人员权限的查看及管理。 24.检测类型卷内(件)-页数和电子文件总页数不一致的数据(范围:已经挂接的数据)卷内(件)-未挂接电子文件的条目卷内(件)-页数为空的条目。 七.设备技术要求： 25.扫描方式：ADF（自动进纸器）/手动进纸、双面 26.扫描速度(A4纵向)(彩色/灰度/黑白)：单面:70ppm(200/300dpi)双面:≥140ppm(200/300dpi) 27.图像传感器：CISx2(正面x1，背面x1) 28.光源：RGBLEDx2(正面x1，背面x1) 29.光学分辨率：≥600dpi 30.输出分辨率(彩色/灰度/黑白)：50至600dpi(以1dpi为单位进行调整) 31.ADF容量：≥100张 32.重张检测：重叠检测(超声波传感器)、长度检测 33.纸张保护：图像监控、iSOP(智能声波检测) 34.接口：≥USB3.2Gen1x1/≥USB2.0/≥USB1.1，网络10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 35.电源要求：AC100V至240V，50/60Hz 36.图像处理功能：多图像输出、自动检测颜色、检测空白页、动态阈值(iDTC)、高级DTC、SDTC、误差扩散、抖动处理、消除网线、强调轮廓、滤色(无/红/绿/蓝/白/饱和度)自定义)、SRGB输出、消除装订孔、带标签裁剪、上下分割、纠偏、页边填补、减少竖线、消除背景图案、边缘裁剪、静态阈值 |
| 9 | 便携式打印机 | 12台 | 工业 | A4彩色无线便携式打印机  1.打印速度黑白：≥7ipm（A4，普通模式）  2.彩色：≥4ipm（A4，普通模式）  3.墨盒数量四色墨盒  4.进纸容量≥20页，A4普通纸  5.内置电池/USB供电 |
| 10 | 照相机1 | 1台 | 工业 | 1.含一块电池、256G内存卡单卡槽、滤镜、充电器、包；  2.电池拍摄能力，取景器约610张，LCD约710张；  3.APS-C35mm全画幅（35.6\*23.8mm）ExmorCMOS，有效像素约≥2420万；  4.3.0"TFT液晶屏、约92万点液晶屏总像素；  5.连拍速度：H+：约10张/秒；High：约8张/秒；Mid：约6张/秒；Low：约3张/秒，速度范围：静态图像1/8000秒至30秒，B门；动态影像1/8000秒至1/4秒（1/3步级），取景器类型：XGAOLEDTru-Finder；  6.影像尺寸：XAVCS4K为3840×2160（30p、25p、24p/100Mbps）、3840×2160（30p、25p、24p/60Mbps）；XAVCSHD有多种帧率和码率可选；AVCHD为1920×1080（60i、24M、FX）等； |
| 11 | 照相机2 | 5台 | 工业 | 1.蓝牙手柄套装、256G内存卡双卡槽、单电池；  2.APS-C画幅（23.5×15.6mm）ExmorCMOS，有效像素约≥2400万；  3.显示屏：3英寸约92万像素液晶屏，可侧翻，侧翻角度约176°，旋转角度约270°；  4.曝光控制：曝光补偿±5EV（1/3EV步长），测光方式有多重测光、中央重点测光、点测光，静态照片ISO100-32000（可扩展至ISO50-51200）、自动（ISO100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；动态影像ISO100-32000、自动（ISO100-6400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；视频拍摄：能够通过2.4倍超采样的方式获得高画质4K视频，支持XAVCS4K格式（3840×2160，30p、25p、24p/100Mbps或3840×2160，30p、25p、24p/60Mbps）和XAVCSHD格式（如1920×1080，120p、100p/100Mbps等多种帧率和码率）；  5.具备三级美肤模式，可一键在背景虚化和清晰间切换；拥有面部优先自动曝光功能；  6.内置指向性3胶囊麦克风，随机配有防风罩；支持Wi-Fi和蓝牙4.1； |
| 12 | 照片打印机 | 1台 | 工业 | 1.打印尺寸：2x6"(51x152毫米)，4x6"(102x152毫米)、4x6"(102x152毫米)，6x6"(152x152毫米)，6x8"(152x203毫米)： 2.打印速度(标准模式)4x6":12.8秒/张、5x7":18.5秒/张、6x8":20.5秒/张; 3.打印速度(标准模式)4x6":12.8秒/张、5x7":18.5秒/张、6x8":20.5秒/张： 4.打印原理热升华式YMCO连续色调输出 |
| 13 | 图像监控系统 | 1套 | 工业 | 1.≥100英寸触摸双系统会议一体机  2.多点式电容屏\Windows配置≥i5-9300H\16G\512G固态  3.安卓配置≥4G+32G  4.内置4800W摄像头、8阵列麦克风、屏幕防眩光  5.机专用移动支架、承重≥200KG、含双托盘、高性能静音万向轮、升降范围：≥1170-1470mm  6.光纤视频会议专用线≥35米 |
| 14 | 接报案室视音频录制设备 | 14台 | 工业 | 1.支持人形检测，智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达≥30m，白光最远可达20m  2.1个内置麦克风，高清拾音、符合IP66防尘防水设计 3.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；支持800万像素高清网络视频的预览。 4.储存时间≥6个月 |
| 15 | 万年历电子表 | 1台 | 工业 | 1.LED显示屏；  2.温度显示、湿度显示、公农历显示；  ▲3.停电记忆；  ▲4.自动同步授时；  5.尺寸：≤40\*60cm； |

商务要求

1、交货期：自合同签订之日起10个工作日

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：2年

4、报价要求：本项目为交钥匙工程，供应商报价需包含全部费用，总价一次性包死。

5、付款要求：货物交付验收通过后，供应商提供合同金额全额发票，由采购人一次性100%支付。

第五章 评标办法

**（一）总则**

1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2.评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4.评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

4.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

4.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

4.4向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5.评标过程严格保密。

6.评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7.评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。

**（二）评标办法**

本项目评标办法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，若出现综合得分并列时，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先。

**（三）评标程序**

1.投标文件初审。初审分为资格审查和符合性审查。

1.1资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查，以确定是否满足招标文件的要求。**审查内容详见附件1。**

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件进行审查，以确定是否满足招标文件的要求。**审查内容详见附件1**。

1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正采用书面形式，由投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清材料是投标文件的补充材料，也是投标文件的组成部分，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

**如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评标。**

3.比较与评价。按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。评标委员会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

4.汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

5.编写评标报告。

**（四）评标细则及标准**

1.评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法对其他因素进行比较打分。

**3.实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：**

3.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.2投标总报价超过招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

3.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.7法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

4.书写错误的评审标准

4.1评标委员会在评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。**

4.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

**附件1**

**初步审查要素表**

| 评审因素 | | | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查  标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
| 财务状况报告 | 提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》《附注》和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； |
| 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 承诺声明 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | | 第1包、3包、4包、5包：不专门面向中小企业采购。  第2包：本合同包专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。所投产品制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；所投产品制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；所投产品制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 特定资格  条件 | 法定代表人或其授权委托书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。 |
| 信用记录 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| **注：**以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **符合性审查项** | **通过条件** |
| 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致：  （1）投标文件封面  （2）投标函  （3）法定代表人授权委托书 |
| 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分：  第一部分 投标函  第二部分 开标一览表  第三部分 投标方案说明书  第四部分 商务条款偏离表  第五部分 供应商承诺书  第六部分 资格证明文件  第七部分 其他应说明的事项 |
| 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）货币单位符合招标文件要求  （2）报价符合唯一性要求  （3）未超出采购预算或最高限价  （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。 |
| 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

**附件2**

**评审因素量化赋分表（第1包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审要素及赋分标准 | | |
| 投标  价格  （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2、有效最低报价为基准价得30分。  3、报价得分=（基准价/有效投标报价）×30。  4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | |
| 技术  评分  （52分） | 技术参数响应  （30分） | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及技术要求”中所有参数（93项）要求，得30分。  其中:①▲项技术参数(3项)满分3分，每项负偏离一项扣1分，扣完为止。②其他未标项技术参数(90项)满分27分，每项负偏离一项扣0.3分，扣完为止。  ①▲项技术参数佐证材料例如：第三方检测报告或厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等内容并加盖供应商公章，予以证明其技术参数的响应性。  ②其他未标项：以“技术规格响应表”中的响应内容为准认定其响应性。 |
| 来源渠道  （6分） | 所投产品（即序号为**4.远程视证会议终端、5.签字捺印终端、7.办案区远程提讯会议终端**共计3个产品）进货渠道正规，有对本项目完整合法有效的供货协议，确保供应的产品无假货、无产权纠纷。供应商为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料，供应商为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。  每提供一个完整的证明文件得2分，本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 实施方案  （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制、包装运输等）③供货进度计划④安装调试方案⑤组织协调方案等五项内容进行综合评审。  实施方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得10分。未提供得0分。 |
| 人员保障  （6分） | 根据本项目的人员配备情况，包含：①人员岗位职责划分明确②管理及岗位制度③专业技术人员投入情况等三项内容进行综合评审。  满足且人员保障措施详细、职责划分清晰、拟投入的人员能够满足供货要求及项目需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 售后服务及培训  （10分） | 售后服务  （6分） | 1.针对本项目①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式⑥售后人员保证性等6项内容进行评审。  满足要求且内容详细每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-1）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 培训  （4分） | 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含：①培训计划②培训时间③培训内容④培训方式等四项内容进行综合评审。  方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足培训要求或套用其他项目内容的扣（0-1）分；本项最高得4分。未提供得0分。 |
| 业绩  （8分） | | 提供2021年1月以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每1份符合类似项目业绩合同计2分，满分8分。  备注：业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的复印件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。  2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。  3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。  4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。  6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

**评审因素量化赋分表（第2包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审要素及赋分标准 | | |
| 投标  价格  （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。  2、有效最低报价为基准价得30分。  3、报价得分=（基准价/有效投标报价）×30。  4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | |
| 技术  评分  （55分） | 技术参数响应  （33分） | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及技术要求”中所有参数（130项）要求，得33分。其中:①▲项技术参数(10项)满分15分，每项负偏离一项扣1.5分，扣完为止。②其他未标项技术参数(120项)满分18分，每项负偏离一项扣0.15分，扣完为止。  ①▲项技术参数佐证材料例如：第三方检测报告或厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等内容并加盖供应商公章，予以证明其技术参数的响应性。  ②其他未标项：以“技术规格响应表”中的响应内容为准认定其响应性。 |
| 来源渠道  （6分） | 所投产品（即序号为**1.自助拍照一体机、2.居民身份证读取机、3.居民身份证指纹采集器、4.指纹采集器、5.声纹采集设备、7.采集工作站**共计6个产品）进货渠道正规，有对本项目完整合法有效的供货协议，确保供应的产品无假货、无产权纠纷。供应商为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料，供应商为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。  每提供一个完整的证明文件得1分，本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 实施方案  （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制、包装运输等）③供货进度计划④安装调试方案⑤组织协调方案等五项内容进行综合评审。  实施方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得10分。未提供得0分。 |
| 人员保障  （6分） | 根据本项目的人员配备情况，包含：①人员岗位职责划分明确②管理及岗位制度③专业技术人员投入情况等三项内容进行综合评审。  满足且人员保障措施详细、职责划分清晰、拟投入的人员能够满足供货要求及项目需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 售后服务及培训  （10分） | 售后服务  （6分） | 1.针对本项目①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式⑥售后人员保证性等6项内容进行评审。  满足要求且内容详细每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-1）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 培训  （4分） | 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含：①培训计划②培训时间③培训内容④培训方式等四项内容进行综合评审。  方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足培训要求或套用其他项目内容的扣（0-1）分；本项最高得4分。未提供得0分。 |
| 业绩  （5分） | | 提供2021年1月以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每1份符合类似项目业绩合同计1分，满分5分。  备注：业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的复印件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。  2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。  3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。  5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

**评审因素量化赋分表（第3包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审要素及赋分标准 | | |
| 投标  价格  （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2、有效最低报价为基准价得30分。  3、报价得分=（基准价/有效投标报价）×30。  4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | |
| 技术  评分  （58分） | 技术参数响应  （31分） | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及技术要求”中所有参数（150项）要求，得31分。  其中:①▲项技术参数(10项)满分10分，每项负偏离一项扣1分，扣完为止。②其他未标项技术参数(140项)满分21分，每项负偏离一项扣0.15分，扣完为止。  ①▲项技术参数佐证材料例如：第三方检测报告或厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等内容并加盖供应商公章，予以证明其技术参数的响应性。  ②其他未标项：以“技术规格响应表”中的响应内容为准认定其响应性。 |
| 来源渠道  （11分） | 所投产品（即序号为**1.救生衣、2.救生圈、3.救援绳、4.强光手电、5.喊话器、6.反光锥桶、7.手铐、8.脚镣、9.防割手套、10.肩灯、11.黑反光背心、12.警棍、13.急救包、14.多功能腰带、15.铁盾牌、16.法式盾牌、17.约束腰叉、18.防爆毯、19.现场法医勘查箱、20.现场勘查灯、21.手持式激光物证搜索仪、22.便携式502熏显系统**共计22个产品）进货渠道正规，有对本项目完整合法有效的供货协议，确保供应的产品无假货、无产权纠纷。供应商为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料，供应商为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。  每提供一个完整的证明文件得0.5分，本项最高得11分。未提供得0分。 |
| 实施方案  （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制、包装运输等）③供货进度计划④安装调试方案⑤组织协调方案等五项内容进行综合评审。  实施方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得10分。未提供得0分。 |
| 人员保障  （6分） | 根据本项目的人员配备情况，包含：①人员岗位职责划分明确②管理及岗位制度③专业技术人员投入情况等三项内容进行综合评审。  满足且人员保障措施详细、职责划分清晰、拟投入的人员能够满足供货要求及项目需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 售后服务及培训  （10分） | 售后服务  （6分） | 1.针对本项目①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式⑥售后人员保证性等6项内容进行评审。  满足要求且内容详细每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-1）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 培训  （4分） | 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含：①培训计划②培训时间③培训内容④培训方式等四项内容进行综合评审。  方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足培训要求或套用其他项目内容的扣（0-1）分；本项最高得4分。未提供得0分。 |
| 业绩  （2分） | | 提供2021年1月以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每1份符合类似项目业绩合同计0.5分，满分2分。  备注：业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的复印件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。  2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。  3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。  4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。  6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

**评审因素量化赋分表（第4包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审要素及赋分标准 | | |
| 投标  价格  （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2、有效最低报价为基准价得30分。  3、报价得分=（基准价/有效投标报价）×30。  4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | |
| 技术  评分  （50分） | 技术参数响应  （31分） | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及技术要求”中所有参数（80项）要求，得31分。  其中:①▲项技术参数(10项)满分10分，每项负偏离一项扣1分，扣完为止。②其他未标项技术参数(70项)满分21分，每项负偏离一项扣0.3分，扣完为止。  ①▲项技术参数佐证材料例如：第三方检测报告或厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等内容并加盖供应商公章，予以证明其技术参数的响应性。  ②其他未标项：以“技术规格响应表”中的响应内容为准认定其响应性。 |
| 来源渠道  （3分） | 所投产品（即序号为**1.5座执法执勤车、2.7座执法执勤车、3.15座警力输送宽体轻客车**共计3个产品）进货渠道正规，有对本项目完整合法有效的供货协议，确保供应的产品无假货、无产权纠纷。供应商为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料，供应商为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。  每提供一个完整的证明文件得1，本项最高得3分。未提供得0分。 |
| 实施方案  （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制、包装运输等）③供货进度计划④安装调试方案⑤组织协调方案等五项内容进行综合评审。  实施方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得10分。未提供得0分。 |
| 人员保障  （6分） | 根据本项目的人员配备情况，包含：①人员岗位职责划分明确②管理及岗位制度③专业技术人员投入情况等三项内容进行综合评审。  满足且人员保障措施详细、职责划分清晰、拟投入的人员能够满足供货要求及项目需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 售后服务及培训  （16分） | 售后服务  （12分） | 1.针对本项目①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式⑥售后人员保证性等6项内容进行评审。  满足要求且内容详细每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得12分。未提供得0分。 |
| 培训  （4分） | 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含：①培训计划②培训时间③培训内容④培训方式等四项内容进行综合评审。  方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足培训要求或套用其他项目内容的扣（0-1）分；本项最高得4分。未提供得0分。 |
| 业绩  （4分） | | 提供2021年1月以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每1份符合类似项目业绩合同计1分，满分4分。  备注：业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的复印件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。  2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。  3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。  4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。  6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

**评审因素量化赋分表（第5包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审要素及赋分标准 | | |
| 投标  价格  （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。  2、有效最低报价为基准价得30分。  3、报价得分=（基准价/有效投标报价）×30。  4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 | |
| 技术  评分  （56分） | 技术参数响应  （34分） | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及技术要求”中所有参数（170项）要求，得34分。  其中:①▲项技术参数(10项)满分10分，每项负偏离一项扣1分，扣完为止。②其他未标项技术参数(160项)满分24分，每项负偏离一项扣0.15分，扣完为止。  ①▲项技术参数佐证材料例如：第三方检测报告或厂家检测报告或产品说明书或产品彩页或官网介绍截图等内容并加盖供应商公章，予以证明其技术参数的响应性。  ②其他未标项：以“技术规格响应表”中的响应内容为准认定其响应性。 |
| 来源渠道  （7.5分） | 所投产品（即序号为**1.笔记本电脑、2.台式电脑、3.电脑（一机两屏）、4.打印复印一体机、5.碎纸机、6.电子签名捺印设备、7.高拍仪或扫描仪、8.档案数字化扫描系统、9.便携式打印机、10.照相机1、11.照相机2、12.照片打印机、13.图像监控系统、14.接报案室视音频录制设备、15.万年历电子表**共计15个产品）进货渠道正规，有对本项目完整合法有效的供货协议，确保供应的产品无假货、无产权纠纷。供应商为制造厂家的提供所投生产承诺书或相关证明材料，供应商为经销商的提供所投产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于：产品制造商授权或销售协议或代理协议等）。  每提供一个完整的证明文件得0.5分，本项最高得7.5分。未提供得0分。 |
| 实施方案  （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包含：①项目实施规划②质量保障及处理措施（质量保障及处理措施内容包括但不限于安全保障措施、采购环节控制、包装运输等）③供货进度计划④安装调试方案⑤组织协调方案等五项内容进行综合评审。  实施方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得2分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-2）分；本项最高得10分。未提供得0分。 |
| 人员保障  （4.5分） | 根据本项目的人员配备情况，包含：①人员岗位职责划分明确②管理及岗位制度③专业技术人员投入情况等三项内容进行综合评审。  满足且人员保障措施详细、职责划分清晰、拟投入的人员能够满足供货要求及项目需求每项得1.5分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-1.5）分；本项最高得4.5分。未提供得0分。 |
| 售后服务及培训  （10分） | 售后服务  （6分） | 1.针对本项目①售后服务承诺②售后服务体系③服务内容④故障响应时间⑤响应方式⑥售后人员保证性等6项内容进行评审。  满足要求且内容详细每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足实施要求或套用其他项目内容的每项扣（0-1）分；本项最高得6分。未提供得0分。 |
| 培训  （4分） | 针对本项目提供培训方案，为采购人培训操作维护人员，以保障使用过程中能熟练操作、维护和正常使用，培训方案内容包含：①培训计划②培训时间③培训内容④培训方式等四项内容进行综合评审。  方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求每项得1分；有某一项不完整或不符合实际要求或不满足培训要求或套用其他项目内容的扣（0-1）分；本项最高得4分。未提供得0分。 |
| 业绩  （4分） | | 提供2021年1月以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每1份符合类似项目业绩合同计1分，满分4分。  备注：业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的复印件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。  2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。  3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。  4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。  5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。  6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 | | |

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070

2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.投标文件

（第 包）

投标人名称 （公章）

年 月 日

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 投标方案说明书

第四部分 商务条款偏离表

第五部分 供应商承诺书

第六部分 资格证明文件

第七部分 其他应说明的事项

## 第一部分 投标函

华夏国际项目管理有限公司：

我方收到贵单位发布的2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.（项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070）包号： 招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起 个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

## 第二部分 开标一览表

项目名称：2024年中省采购转移支付自定装备其他装备采购.

采购项目编号：HXGJXM2024-ZC-GK1070

包 号：

报价单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价内容  包号 | 投标报价  （元） | 交货期 | 质保期 |
|  | 小写：  大写： |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 | | | |

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字或签章):

注：

1．此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2．“大写”栏应按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。

分项报价表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **产品购置费** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及  规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | | 单价 | | 总价 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 二 | 其他费用 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | | | | 数量 | | 单价 | | 总价 | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |
| 总计 | | | | | | | | | | |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1．监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2．“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

## 第三部分 投标方案说明书

**投标人结合第四章招标内容及要求，根据第五章评标办法中综合评分明细表内容，自行编写。**

**附表1**

技术规格响应表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字或签章):

注: 1、☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

2、☆2指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

**附表2 本项目拟投入人员汇总表（如有）**

（一）本项目拟投入人员汇总表

| **序号** | **姓 名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **技术**  **职称** | **资格证**  **书种类** | **工作**  **年限** | **拟担任的职务** | **岗位**  **情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

## 第四部分 商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

**1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。**

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

第五部分 供应商承诺书

**5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

被授权人： （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：                                                     年  月  日

**5.2 供应商企业关系关联承诺书**

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： 。

我单位的上级管理单位有 。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有 。

我单位被 单位控股。

1.3单位负责人：

2、 （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

 年  月  日

## 第六部分 资格证明文件

**（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；**

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2、提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》《附注》和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

**（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：**

**第1包、3包、4包、5包：不专门面向中小企业采购。**

**第2包：本合同包专门面向中小企业采购，所投产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。所投产品制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；所投产品制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；所投产品制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。**

**（三）特定资格条件：**

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件及被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**附件一：**

**法定代表人身份证明/法定代表人授权书**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

**说明：仅限法定代表人参加时提供。**

**法定代表人授权书**

**致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司**

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ） 成立。法定代表人 姓名 特授权 被授权人姓名 代表我公司全权办理针对本次 项目名称、项目编号、包号 投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

**说明：1.法定代表人参加时无需提供。**

**2.附被授权人开标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金凭证。**

**附件二：**

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

致： （采购人名称） ：

（供应商名称） 于 年 月 日在中华人民共和国境内 （详细注册地址） 合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**附件三：**

**参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

（采购人名称）：

我方作为 （项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称 (公章) ：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期： 年 月 日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

第七部分 其他应说明的事项

**（一）其他事项**

1、依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明投标人实力的文件。

**（二）中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业为：**工业**，供应商应逐条声明产品的制造商。

**注：1、投标人认为其为小型或微型企业的应提交本声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 供应商“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。**

**2、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）和《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）相关规定。**

**3、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**4.投标人非小微企业，投标文件可不提供此页内容。**

**（三）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。**

**2.投标人非残疾人福利性单位，投标文件可不提供此页内容。**

**（四）监狱企业证明文件**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。