# 西安市长安区大兆街道先锋新村三组崩塌治理工程 工程量清单编制说明

1. **工程概况**

西安市长安区大兆街道先锋新村三组崩塌治理工程位于大兆街道先锋新村三组，先锋新村三组崩塌总宽度约 180km，陡崖高 9～12m，崩塌厚度约 1.5~3.0m，。本项目建设内容主要包括:土方工程、挡土墙工程、窑洞回填、截排水工程、坡面防护工程、监测工程等项目内容。

**2、编制依据及原则**

（1）西安市长安区大兆街道先锋新村三组崩塌治理工程相关图纸及图纸答疑；

（2）陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利工程设计预算编制规定》

《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的批复（陕发改项目[2017]1606 号）。

**3、取费标准及计算方法**

（1）其他直接费均以基本直接费为取费基础，取 4.5％；

（2）间接费：均以直接费为取费基础，土方工程取 4％，石方工程、混凝土制作、疏浚工程、其他取6%，模板工程、钢筋制作安装工程取5%，钻孔灌浆及锚固工程取9%，设备安装工程取60％；

（3）利润取直接费与间接费之和的 5％；

（4）税金取增值税销项税率 9％。

**4、特殊说明**

（1）临时工程费取建筑工程费的3%；

（2）暂列金额为90000.00元；

（3）工程量清单编制采用陕西省易投造价软件。