**工程量清单编制说明**

1. **工程概况**

本工程为西安市高陵区西禹高速口高坎绿化工程。建设地点位于陕西省西安市高陵区西禹高速西侧，西安泾渭康恒环境能源有限公司东侧。本项目地属南北走向道路旁林带纯绿化建设项目，项目用地南北长约220米，平均宽度约30米，总面积6002平方米。

1. **编制范围**

该项目编制范围：外购黄土、栽植常绿乔木、现状陡坎进行刷坡、种植黑麦草、拆除现状旱厕1座、拆除水井1座、砍伐胸径25-40cm树木14棵、砍伐高度2-2.5 米的树木150棵。

1. **编制依据**
2. 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；
3. 杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司设计的施工蓝图；
4. 现行有关标准图集和施工规范；
5. 图纸答疑等其他相关资料。
6. **编制说明**
7. 高坎刷坡高度按21m考虑计入；
8. 种植土暂考虑统一购入黄土后依据所需种植土数量将黄土改良为种植土。
9. **其他说明**
10. 广联达计价软件版本：6.4100.23.121；
11. 本工程暂列金额为19万元。