**分项报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **限定单价金额：**  **固定全费用（含税）综合单价** | **合计（元）** |
| **一、清表服务工作** | 1.1 | 拆除房屋类建筑物  [项目特征]  人机配合拆除 | m³ | 820 |  |  |
| 1.2 | 拆除日光大棚  [项目特征]  人机配合拆除 | ㎡ | 22145.5 |  |  |
| 1.3 | 拆除钢结构板房[项目特征]  人机配合拆除 | ㎡ | 1480.61 |  |  |
| 1.4 | 推土机推平夯土 大棚侧墙[项目特征]  人机配合拆除 | m³ | 3582.75 |  |  |
| 1.5 | 拆除路面[项目特征]  人机配合拆除 | ㎡ | 2144 |  |  |
| 1.6 | 拆除路基[项目特征]  人机配合拆除 | ㎡ | 2144 |  |  |
| 1.7 | 垃圾外运  [项目特征]  运距自行考虑 | m³ | 5336.47 |  |  |
| 1.8 | 砍伐乔木  [项目特征]  综合考虑伐树、挖树根 | 株 | 18636 |  |  |
| 1.9 | 砍伐苗木外运  [项目特征]  运距自行考虑 | m³ | 149.09 |  |  |
| 1.10 | 余方弃置  [项目特征]  运距自行考虑 | m³ | 5485.56 |  |  |
| **二、熟土保护专项服务** | 2.1 | 表层平整场地  [项目特征]  1.整平厚度:100mm  2.宽度:18m | ㎡ | 126000 |  |  |
| 2.2 | 平整场地余方弃置  [项目特征]  运距自行考虑 | m³ | 12600 |  |  |
| 2.3 | 熟土开挖  [项目特征]  1.整平厚度:300mm  2.宽度:11m | ㎡ | 77000 |  |  |
| **三、复垦熟土回填服务** | 3.1 | 铲运机运土  [项目特征]  运距300m | m³ | 23100 |  |  |
| 3.2 | 原土回填  [项目特征]  原土回填 | m³ | 23100 |  |  |
| 3.3 | 种植土回填  [项目特征]  外购土方 | m³ | 12600 |  |  |
| **四、复垦完善服务** | 4.1 | 复垦完善服务  [项目特征]  1.旋耕机旋地2遍，达到种植条件  2.施肥:复合肥，0.15kg/㎡ | ㎡ | 126000 |  |  |
| **五、分项报价合计** | | | ￥ 元 | | | |

注：**1.分项报价合计应当与“开标一览表”中投标总报价保持一致；如果按分项报价合计计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正总价**；

**2.报价精确到小数点后两位。**

供应商：（供应商全称并加盖公章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日