蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目政府采购需求书
	序号
	关键事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	人民币7,778,754.34元
仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。

	2
	最高限价
	人民币7,778,754.34元
供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

	3
	暂列金
或暂估价
	暂列金：人民币300,000.00 元
专业工程暂估价：人民币200,000.00 元
如有，请列明。

	4
	图纸
	●有图纸，图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。
○无图纸

	5
	项目性质
	●专门面向中小企业采购
仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。

	
	
	○非专门面向中小企业采购
对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库［2020］46号）规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予3%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。

	6
	对供应商的
资格要求
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；
1、根据投标供应商类别进行提供：
①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；
③如供应商是为企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；
④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。
(2)提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标截止时间前6个月内银行出具的资信证明；
(3)提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
(4)提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
(5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
(6)参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2、特定资格条件：
（1）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；（2）投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商；（3）投标供应商须具备行业主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）投标供应商拟派项目经理须具备行业主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师资质及有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺）；（5）投标供应商基本信息及项目经理基本信息应在“陕西建设网（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；(6)投标供应商不得在各级诚信信息平台被列为投标受限制的行为人（提供承诺）；（7）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;(8)本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函。
可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020）46号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

	7
	是否接受
联合体投标
	○接受
对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1 %(1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。

	
	
	●不接受

	8
	履约保证金
	占政府采购合同金额的 0 %
履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%：对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10%

	
	
	●由采购单位自行收退
○由代理机构负责收退

	9
	现场踏勘和
集中答疑
	○组织，集结地点为：                                        
●不组织

	10
	价格分比重
	占总比分值的 30 %
政府采购法律法规未有明确限制。

	11
	合同类型
	●总价
○综合单价（适用于采购数量不定的情形）
○其他：                          

	12
	争议解决途径
	○向有管辖权的人民法院提起诉讼
○向西安仲裁委员会提请仲裁
●由供应商做出选择

	13
	联系方式
	项目对接人： 姚澎           
[bookmark: _GoBack]联系电话： 029-82721212             
电子信箱：     /              




需求框架
一、项目概况
蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目建筑面积22734m2，包括新建110m日光温室6600m²、95m日光温室3420m²、90m日光温室3240m²、80m日光温室1920m²、75m日光温室900m²、65m日光温室780m²、60m日光温室4320m²、55m日光温室660m²、耳房198m²、水肥泵房36m²、库房管理房60m²、分拣包装区300m²、冷库300m²，室外工程包括附属设施、室外给排水管道、室外电气、室外管道配套附属构筑物、场区道路等工程内容。
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：本次施工图预算编制范围为路北区110m长日光温室（附带耳房）5栋、95m长日光温室（附带耳房）3栋、90m长日光温室（附带耳房）3栋、80m长日光温室（附带耳房）2栋、75m长日光温室（附带耳房）1栋、65m长日光温室（附带耳房）1栋、60m长日光温室（附带耳房）6栋、55m长日光温室（附带耳房）1栋，合计16栋；配套附属用房包含分拣预冷包装区300m2、冷库300m2、管理房和库房各30m2各1座、3*12m的水泵房1座、100m3装配式水罐2座；室外园区固化道路329m、排水主次渠、排水和给水管道工程、室内外电气工程、新增变压器一个、新建水井一个等施工内容。
（2） 工程地点：陕西省蓝田县蓝关街道办宣堡村
（3） 计划工期：120日历天
（四）缺陷责任期：自竣工验收之日起1年
（五）质量保修期：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
三、工程量清单和计价依据
（一）计价依据
1、依据提供资料及答疑回复和项目相关的标准、规范等技术资料；
2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)；
3、《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发 【2019】45号文）；
4、《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；
5、《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》 （陕建发【2019】1246号文件）；
6、《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；
7、正常施工组织设计及施工方法；
8、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；
9、设计图纸：西安晟苑建筑有限公司设计的《蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目》设计图纸及图纸设计问题答疑。
（二）工程量清单：
	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长110m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	19.45

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	15.25

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	7243.65

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	1422

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	4.85

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.93

	分部分项工程量清单
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	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	5.025

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	34.51

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	4.07

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	14423

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	14044.7

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	1100

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	2200

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	8325

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	4570

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	2285

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	5898

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.7

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	22

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	442

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	487.9

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	11000

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	260

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	4570
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	5898
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	14423
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	7243.65
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	1422
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	14044.7
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	11000
	

	8
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	88.4
	

	9
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	8325
	

	10
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	2404.4276
	

	11
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	47160.6
	

	12
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	1.9324
	

	13
	C01268
	铁件
	
	t
	4.8985
	

	14
	C01351
	氧气
	
	m3
	275.2901
	

	15
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	119.7257
	

	16
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	1122
	

	17
	C01874@1
	防虫网40目
	
	m2
	2244
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	18061.368
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	22.11
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	90.12
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	9.51

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	7.47

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	3576.96

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	1706.4

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	2.415

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.462

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长90m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	2.457

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	16.974

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.995

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	7183.8

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	7036.02

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	540

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	1080

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	4095

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	2262

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	1131

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	2998.8

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	15.54

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	10.8

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	217.2

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	244.74
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	5400

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	156
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长90m日光温室-建筑工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	2262
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	2998.8
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	7183.8
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	3576.96
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	1706.4
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	7036.02
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	5400
	

	8
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	43.44
	

	9
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	4095
	

	10
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	1182.7699
	

	11
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	23178.18
	

	12
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.95
	

	13
	C01268
	铁件
	
	t
	2.4392
	

	14
	C01351
	氧气
	
	m3
	135.2519
	

	15
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	58.8222
	

	16
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	550.8
	

	17
	C01874@1
	防虫网40目
	
	m2
	1101.6
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	9055.358
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	10.854
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	44.6622
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	5.48

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	4.3

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	2128.22

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	568.8

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	1.444

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.308

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.414

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	10.072

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.17

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	4299.2

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	4227.08

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	320

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	640

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	2430

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	1348

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	674

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长80m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 4 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	1819.2

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	9.22

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	6.4

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	128.8

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	147.16

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	3200

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	104

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	1348
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	1819.2
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	4299.2
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	2128.22
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	568.8
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	4227.08
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	3200
	

	8
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	25.76
	

	9
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	2430
	

	10
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	700.3666
	

	11
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	13726.44
	

	12
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.5644
	

	13
	C01268
	铁件
	
	t
	1.4584
	

	14
	C01351
	氧气
	
	m3
	79.8416
	

	15
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	34.7241
	

	16
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	326.4
	

	17
	C01874@1
	防虫网40目
	
	m2
	652.8
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	5452.954
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	6.432
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	26.5377
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	2.59

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	2.03

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	1000

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	284.4

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.682

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.129

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长75m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.67

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	4.725

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.551

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	2027.1

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	1997.64
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	150

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	300

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	1140

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	634

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	317
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	864.6

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.32

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	3

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	60.4

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	69.58
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	1500

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	52
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长75m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	634
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	864.6
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	2027.1
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	1000
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	284.4
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	1997.64
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	1500
	

	8
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	12.08
	

	9
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	1140
	

	10
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	328.633
	

	11
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	6433.05
	

	12
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.2647
	

	13
	C01268
	铁件
	
	t
	0.6888
	

	14
	C01351
	氧气
	
	m3
	37.5185
	

	15
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	16.3172
	

	16
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	153
	

	17
	C01874@1
	防虫网40目
	
	m2
	306
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	2566.096
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	3.015
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	12.5048
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	2.3

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	1.81

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	871.8

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	284.4

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.601

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.113
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.596

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	4.104

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.483

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	1782.1

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	1765.84
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	130

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	260

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	990

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	554

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	277
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	774.6

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.74

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	2.6

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	52.4

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	61.58
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	1300

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	52
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	554
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	774.6
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	1782.1
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	871.8
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	284.4
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	1765.84
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	1300
	

	8
	BCCLF58
	山墙防风绳
	
	m
	52
	

	9
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	10.48
	

	10
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	990
	

	11
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	286.7713
	

	12
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	5608.11
	

	13
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.2298
	

	14
	C01268
	铁件
	
	t
	0.607
	

	15
	C01351
	氧气
	
	m3
	32.7199
	

	16
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	14.2301
	

	17
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	132.6
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	2270.008
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	2.613
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	10.9968
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	12.12

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	9.48

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	4846.14

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	1706.4

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	3.342

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.624
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	3.126

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	22.758

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	2.622

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	9957.6

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	9899.64
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	720

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	1440

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	5490

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	3084

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	1542
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	4377.6

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	20.76

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	14.4

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	290.4

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	345.48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	7200

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	312
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	3084
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	4377.6
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	9957.6
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	4846.14
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	1706.4
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	9899.64
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	7200
	

	8
	BCCLF58
	山墙防风绳
	
	m
	312
	

	9
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	58.08
	

	10
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	5490
	

	11
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	1577.9298
	

	12
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	30846.6
	

	13
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	1.2768
	

	14
	C01268
	铁件
	
	t
	3.3754
	

	15
	C01351
	氧气
	
	m3
	179.7545
	

	16
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	78.1779
	

	17
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	734.4
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	12781.132
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	14.472
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	60.7934
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.8m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	2.02

	2
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	1.58

	3
	010103001001
	后背土墙
[项目特征]
1.后背墙体回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	743.6

	4
	010103001002
	侧山土墙
[项目特征]
1.侧山土墙回填
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	284.4

	5
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=150mm和400mm，土墙预埋加强管φ25*2、φ25*1.8，压膜线挂钩、压被扁铁40*3mm,挡被杆（50*30*2）热镀锌钢管，前沿通长角钢60*4mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.521

	6
	010417002002
	预埋铁件�
	t
	0.096
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.钢材种类、规格:日光温室内轨道管预埋，轨道管延伸至耳房内φ25*1.2，横向间距3m一道
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	
	

	7
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:镀锌圆管立柱φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.521

	8
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:30*75*2mm热镀锌椭圆管，φ60*2.5镀锌纵向拉杆，纵向横杆φ25*1.8、通长杆φ60*2.5
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	3.482

	9
	010606001001
	钢支撑�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:φ32*2镀锌圆管斜支撑，φ32*2镀锌圆管剪刀撑
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.415

	10
	010701003001
	膜结构屋面�
[项目特征]
1.膜布品种、规格、颜色:10丝po膜
2.部位:固定膜、卷膜、裙膜
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.膜布热压胶接
2.膜布安装
	m2
	1537.1

	11
	AB001
	保温被�
[项目特征]
	m2
	1534.04
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.4层防水保温被
2.上层为一层120q淋膜PE抗老化面料,中间一层60q2T珍珠棉,一层500g喷胶棉,下层为一层120GPE抗老化面料,质保3年,8年以上寿命
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	
	

	12
	AB002
	防兜水护网
[项目特征]
1.热镀锌包塑钢丝网
2.丝径1.5mm，孔径50*50mm
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	110

	13
	AB003
	防虫网
[项目特征]
1.防虫网40目
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	220

	14
	AB004
	压膜绳
[项目特征]
1.压膜绳：压膜线，白色，间距1m
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	840

	15
	AB005
	压膜槽
[项目特征]
1.压膜槽，1.0mm镀锌卡槽
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	474

	16
	AB006
	压膜簧
[项目特征]
1.压膜簧(包塑卡簧）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
	m
	237
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.制作及安装
	
	

	17
	AB007
	棉毡
[项目特征]
1.部位:后背土墙，侧山墙
2.500g/m2棉毡
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m2
	684.6

	18
	010403004001
	圈梁�
[项目特征]
1.底部圈梁
2.混凝土强度等级:C30 240*240
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	3.17

	19
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	2.2

	20
	020102001001
	棚内道路地面�
[项目特征]
1.200mm厚固化土路面
2.原土碾压
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.嵌缝
4.材料运输
	m2
	44.4

	21
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	53.58

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	22
	AB008
	棚内钢丝
[项目特征]
1.棚内钢丝设置（12号镀锌钢丝）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	1100

	23
	AB010
	山墙防风绳
[项目特征]
1.紧固6mm包皮铁丝+紧线器+钢丝夹+两端含地锚
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	m
	52

	措施项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长55m日光温室-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF12@1
	压膜槽
	
	m
	474
	

	2
	BCCLF15@1
	500g/m2棉毡
	
	m2
	684.6
	

	3
	BCCLF2@1
	10丝po膜
	
	m2
	1537.1
	

	4
	BCCLF40@1
	后背土墙
	
	m3
	743.6
	

	5
	BCCLF48
	侧山土墙
	
	m3
	284.4
	

	6
	BCCLF4@1
	4层防水保温被
	
	m2
	1534.04
	

	7
	BCCLF54
	棚内钢丝
	
	m
	1100
	

	8
	BCCLF58
	山墙防风绳
	
	m
	52
	

	9
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	8.88
	

	10
	BCCLF9
	压膜绳
	
	m
	840
	

	11
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	244.7983
	

	12
	C00291
	镀锌钢管
	
	kg
	4780.04
	

	13
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.1954
	

	14
	C01268
	铁件
	
	t
	0.5262
	

	15
	C01351
	氧气
	
	m3
	27.9078
	

	16
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	12.1372
	

	17
	C01873@1
	热镀锌包塑钢丝网（防兜水护网）
	
	m2
	112.2
	

	18
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	1973.92
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	2.211
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	9.4888
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	20

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	20

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.110m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	10

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	10

	措施项目清单

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长110m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	20
	

	2
	BCCLF78
	110m卷膜开窗系统
	
	套
	20
	

	3
	BCCLF79@1
	110m卷被系统�
	
	套
	10
	

	4
	BCCLF80
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	10
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-95m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.95m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	6

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	6

	措施项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长95m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	6
	

	2
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	12
	

	3
	BCCLF83
	95m卷膜开窗系统
	
	套
	12
	

	4
	BCCLF87
	95m卷被系统
	
	套
	6
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长90m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-90m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.90m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	6

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	6

	措施项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	
	

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长90m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长90m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	6
	

	2
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	12
	

	3
	BCCLF92
	90m卷膜开窗系统
	
	套
	12
	

	4
	BCCLF97
	90m卷被系统
	
	套
	6
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长80m日光温室
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-80m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	4

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	4

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.80m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	措施项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长80m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长80m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	2
	

	2
	BCCLF109
	80m卷膜开窗系统
	
	套
	4
	

	3
	BCCLF110
	80卷被系统
	
	套
	2
	

	4
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	4
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长75m日光温室
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-75m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.75m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	1

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	措施项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长75m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长75m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	1
	

	2
	BCCLF115
	75m卷膜开窗系统
	
	套
	2
	

	3
	BCCLF116
	75m卷被系统
	
	套
	1
	

	4
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	2
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-65m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.65m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	1

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	措施项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长65m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	1
	

	2
	BCCLF120
	65m卷膜开窗系统
	
	套
	2
	

	3
	BCCLF126
	65m卷被系统
	
	套
	1
	

	4
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	2
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-60m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	12

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.60m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	6

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	6

	措施项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长60m日光温室
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	6
	

	2
	BCCLF130
	60m卷膜开窗系统
	
	套
	12
	

	3
	BCCLF134
	60m卷被系统
	
	套
	6
	

	4
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	12
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长55m日光温室
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	AB001
	卷膜开窗系统�
[项目特征]
1.导杆φ32*2、导杆φ25*1.8，卷膜轴杆25*1.5-55m、螺栓M10*40、棚膜卡箍、卷膜器摆杆、卷膜器固定架
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	2
	AB002
	卷膜器
[项目特征]
1.电动卷膜器（220V，100W）
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	2

	3
	AB003
	卷被系统�
[项目特征]
1.55m卷被伸缩杆φ76*3、立杆φ76*5、立杆φ60*5、稳杆φ60*5，法兰盘螺栓M12*40、活动铰链
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.材料运输
2.制作及安装
	套
	1

	4
	CB001
	卷被机�
[项目特征]
1.名称:卷被机
2.规格:AC380V/1500W
3.备注:每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw。 
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	措施项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长55m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长55m日光温室
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF0
	卷被机AC380V/1500W 每套卷被电机配6套限位开关(上三下三),总用电负荷10kw
	
	台
	1
	

	2
	BCCLF138
	55m卷膜开窗系统
	
	套
	2
	

	3
	BCCLF142
	55m卷被系统
	
	套
	1
	

	4
	BCCLF52@1
	电动卷膜器
	
	套
	2
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	7320

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	613.95

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	10

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	610

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	610

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	610

	7
	CB004
	手持充电钻�
[项目特征]
	个
	2

	分部分项工程量清单
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	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.名称:手持充电钻
[工作内容]
1.成套购买
	
	

	8
	CB005
	滴灌专业开孔器�
[项目特征]
1.名称:滴灌专业开孔器
[工作内容]
1.成套购买
	个
	6

	措施项目清单

	工程名称：棚长110m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	88.206
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	1.403
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	10.1
	

	4
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	306.975
	

	5
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	19.2
	

	6
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.37
	

	7
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	343.812
	

	8
	C01917
	其他材料费
	
	元
	366.3837
	

	9
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.9209
	

	10
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	399.6815
	

	11
	C02283
	水
	
	t
	9.8232
	

	12
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	10.4372
	

	13
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	610
	

	14
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	10.1
	

	15
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	626.229
	

	16
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	610
	

	17
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	610
	

	18
	补充主材003
	手持充电钻
	
	个
	2
	

	19
	补充主材004
	滴灌专业开孔器
	
	个
	6
	

	20
	补充主材005@1
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	7320
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	3780

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	323.79

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	6

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	315

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	315

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	315

	措施项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室-给排水工程
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	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室-给排水工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长95m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长95m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	45.549
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.7245
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	6.06
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	2.52
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	161.895
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	11.52
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.222
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	181.3224
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	193.3599
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.4857
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	210.7873
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	5.1806
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.096
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	5.5044
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	315
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	6.06
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	330.2658
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	315
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	315
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	3780
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	3600

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	309.18

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	6

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	300

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	300

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	300

	措施项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长90m日光温室给-排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	43.38
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.69
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	6.06
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	2.52
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	154.59
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	11.52
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.222
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	173.1408
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	184.7251
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.4638
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	201.2762
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	4.9469
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.096
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	5.2561
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	300
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	6.06
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	315.3636
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	300
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	300
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	3600
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	2136

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	184.94

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	178

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	178

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	178

	措施项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长80m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	25.7388
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.4094
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	4.04
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	1.68
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	92.47
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	7.68
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.148
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	103.5664
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	110.6262
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.2774
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	120.3959
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	2.959
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.064
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	3.144
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	178
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	4.04
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	188.6388
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	178
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	178
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	2136
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	996

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	88.01

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	83

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	83

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	83

	措施项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长75m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	12.0018
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.1909
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	2.02
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	0.84
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	44.005
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	3.84
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.074
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	49.2856
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	52.6439
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.132
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	57.2945
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	1.4082
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.032
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	1.4962
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	83
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	2.02
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	89.7702
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	83
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	83
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	996
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	864

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	76.04

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	72

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	72

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	72

	措施项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长65m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	10.4112
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.1656
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	2.02
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	0.84
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	38.02
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	3.84
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.074
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	42.5824
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	45.5995
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.1141
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	49.502
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	1.2166
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.032
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	1.2927
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	72
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	2.02
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	77.5608
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	72
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	72
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	864
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	4800

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	438

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	12

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	402

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	402

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	402

	措施项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长60m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	58.1292
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.9246
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	12.12
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	5.04
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	219
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	23.04
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.444
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	245.28
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	262.5528
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.657
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	285.138
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	7.008
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.192
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	7.446
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	402
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	12.12
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	446.76
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	402
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	402
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	4800
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE滴灌管
4.规格:DE16
5.流量:1.6L/H
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	733

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:棚内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:HDPE管
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	67.74

	3
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:铜球阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	CB001
	滴灌带堵头�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带堵头
[工作内容]
1.安装
	个
	61

	5
	CB002
	滴灌带直接�
[项目特征]
1.名称:φ16滴灌带直接
[工作内容]
1.安装
	个
	61

	6
	CB003
	滴灌带旁通�
[项目特征]
1.名称:HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
[工作内容]
1.安装
	个
	61

	措施项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长55m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长55m日光温室-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00310
	电
	
	kw·h
	8.8206
	

	2
	C00348
	电阻丝
	
	根
	0.1403
	

	3
	C00460
	镀锌活接头 DN65
	
	个
	2.02
	

	4
	C00840
	钢锯条
	
	根
	0.84
	

	5
	C01310
	角钢立管卡 DN50
	
	付
	33.87
	

	6
	C01443
	聚四氟乙烯生料带
	
	m
	3.84
	

	7
	C01705
	棉丝
	
	kg
	0.074
	

	8
	C01908
	普通硅酸盐水泥 32.5
	
	kg
	37.9344
	

	9
	C01917
	其他材料费
	
	元
	40.636
	

	10
	C02020
	砂子
	
	m3
	0.1016
	

	11
	C02190
	室内塑料给水管件(粘接) D63
	
	个
	44.0987
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	1.0838
	

	13
	C02608
	橡胶板 δ1～3
	
	kg
	0.032
	

	14
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	1.1516
	

	15
	Z00184@3
	HDPE63管始端φ16滴灌带旁通（取孔配胶垫）
	
	个
	61
	

	16
	Z00451@1
	铜球阀 DN50
	
	个
	2.02
	

	17
	Z01858@1
	HDPE DE63
	
	m
	69.0948
	

	18
	补充主材001@1
	φ16滴灌带堵头
	
	个
	61
	

	19
	补充主材002@1
	φ16滴灌带直接
	
	个
	61
	

	20
	补充主材005
	PE滴灌管 DE16
	
	m
	733
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	5

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	2768.98

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	99.14

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	1717.96

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	1357.05

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	697.15

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	55

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	5
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	87.2229
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	62.3021
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	144.625
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	2325.9432
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	2325.9432
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	6.4605
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	83.985
	

	9
	C01734
	木螺丝 Φ4×65以下
	
	10个
	921.5165
	

	10
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	167.4954
	

	11
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	22.6432
	

	12
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	9303.7728
	

	13
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	581.4858
	

	14
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	55.55
	

	15
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	3045.878
	

	16
	Z01389
	接线盒
	
	个
	66.3
	

	17
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	1465.614
	

	18
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	752.922
	

	19
	Z03042@2
	BV-2.5
	
	m
	1992.8336
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	5
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	3

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	1413.9

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	59.45

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	850.78

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	730.11

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	316.56

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
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	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	措施项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长95m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长95m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长95m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	3
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	44.5379
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	31.8128
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	86.775
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	1187.676
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	1187.676
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	3.2562
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	41.229
	

	9
	C01734
	木螺丝 Φ4×65以下
	
	10个
	470.5459
	

	10
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	86.0983
	

	11
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	11.4592
	

	12
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	4750.704
	

	13
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	296.919
	

	14
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	27.27
	

	15
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	1555.29
	

	16
	Z01389
	接线盒
	
	个
	39.78
	

	17
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	788.5188
	

	18
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	341.8848
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	986.9048
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	3
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长90m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	3

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	1365.25

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	59.45

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	850.78

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	695.91

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	316.56

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	措施项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长90m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	3
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	43.0054
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	30.7181
	

	4
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	1146.81
	

	5
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	1146.81
	

	6
	C01068
	焊锡
	
	kg
	3.2083
	

	7
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	41.229
	

	8
	C01734
	木螺丝 Φ4×65以下
	
	10个
	454.3552
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	83.0234
	

	10
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	11.2335
	

	11
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	4587.24
	

	12
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	286.7025
	

	13
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	27.27
	

	14
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	1501.775
	

	15
	Z01389
	接线盒
	
	个
	30.6
	

	16
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	751.5828
	

	17
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	341.8848
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	68.962
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	986.9048
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	3
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	2

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	349.08

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	39.65

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	507.19

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	44.26

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	85.22

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	16

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	措施项目清单

	工程名称：棚长80m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	2
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	10.996
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	7.8543
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	40.05
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	293.2272
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	293.2272
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	1.2552
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	24.432
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	25.8813
	

	10
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	1172.9088
	

	11
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	73.3068
	

	12
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	16.16
	

	13
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	383.988
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	18.36
	

	15
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	47.8008
	

	16
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	92.0376
	

	17
	Z02218@1
	三防单联单控开关
	
	只
	2.04
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	45.994
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	588.3404
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	174.49

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	19.82

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	253.6

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	22.06

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	42.58

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	1
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	5.4964
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	3.926
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	22.25
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	146.5716
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	146.5716
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.6274
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	12.216
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	13.0119
	

	10
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	586.2864
	

	11
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	36.6429
	

	12
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	8.08
	

	13
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	191.939
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	10.2
	

	15
	Z02071@3
	RVV3*2.5
	
	m
	23.8248
	

	16
	Z02071@4
	RVV4*4
	
	m
	45.9864
	

	17
	Z02218@1
	三防单联单控开关
	
	只
	1.02
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	22.9912
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	294.176
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	147.8

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	19.82

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	193.59

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	23.02

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	38.25

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	6
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	措施项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长65m日光温室-电气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：棚长65m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长65m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	1
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	4.6557
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	3.3255
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	17.8
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	124.152
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	124.152
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.5027
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	9.162
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	10.9355
	

	10
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	496.608
	

	11
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	31.038
	

	12
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	6.06
	

	13
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	162.58
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	8.16
	

	15
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	24.8616
	

	16
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	41.31
	

	17
	Z02218@1
	三防单联单控开关
	
	只
	1.02
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	22.9912
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	224.5644
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	1
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	6

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	883.95

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	118.91

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	1161.56

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	132.3

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	229.62

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	36

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	6

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	6

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	6
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	27.8444
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	19.8889
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	106.8
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	742.518
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	742.518
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	3.0082
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	54.972
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	65.452
	

	10
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	2970.072
	

	11
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	185.6295
	

	12
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	36.36
	

	13
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	972.345
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	48.96
	

	15
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	142.884
	

	16
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	247.9896
	

	17
	Z02218@1
	三防单联单控开关
	
	只
	6.12
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	137.9356
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	1347.4096
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	6
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AC控制、操作箱
2.规格、型号:铁质非标 10KW
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	147.39

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-1
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	19.82

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	193.59

	5
	030212003003
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	22.12

	6
	030212003004
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:RVV4*4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	38.33

	7
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:高压钠灯
2.规格、型号:600W
3.安装方式:吊顶安装
	套
	6

	分部分项工程量清单

	工程名称：棚长55m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030213001002
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:白炽灯带开关
2.规格、型号:AC220V/50W
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	9
	CB001
	轨道车�
[项目特征]
1.名称:轨道车
2.规格:600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：棚长55m日光温室-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：棚长55m日光温室-电气工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2@1
	轨道车 600w电机-24v12a电池，配套远程控制器，长2.5m*0.7m，配套远程控制器，长2.5m*0.7m
	
	套
	1
	

	2
	C00011
	T型接头 FTE20
	
	个
	4.6428
	

	3
	C00158
	冲击钻头 Φ6～12
	
	个
	3.3163
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	17.8
	

	5
	C01019
	管码 FCL20
	
	个
	123.8076
	

	6
	C01026
	管码 FSA20
	
	个
	123.8076
	

	7
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.5016
	

	8
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	9.162
	

	9
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	10.9123
	

	10
	C02411
	塑料胀管 Φ6～8
	
	个
	495.2304
	

	11
	C03009
	阻燃管接头 FST20
	
	个
	30.9519
	

	12
	Z00172@3
	高压钠灯 600W
	
	套
	6.06
	

	13
	Z00864@1
	PVC20
	
	m
	162.129
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	8.16
	

	15
	Z02071@2
	RVV3*2.5
	
	m
	23.8896
	

	16
	Z02071@3
	RVV4*4
	
	m
	41.3964
	

	17
	Z02218@1
	三防单联单控开关
	
	只
	1.02
	

	18
	Z03041@1
	BV-1
	
	m
	22.9912
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	224.5644
	

	20
	补充主材001@1
	AC控制、操作箱
	
	台
	1
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：耳房-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101002001
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.35m
3.清单量等于定额量
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
	m3
	83.6

	2
	010103001001
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:≥0.93
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	35.86

	3
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:150*200*6mm钢板，钢筋φ8=220mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.22

	4
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管立柱120*60*3
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	3.256

	5
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管80*60*2、方管60*60*2
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	6.908

	6
	010701002001
	型材屋面�
[项目特征]
	m2
	451.88

	分部分项工程量清单

	工程名称：耳房-建筑工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.接缝、嵌缝
	
	

	7
	010605002001
	压型钢板墙板�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	698.12

	8
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.地面砼基础
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	45.74

	9
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	197.12

	10
	020406007001
	塑钢窗�
[项目特征]
1.窗类型:C0604
2.框材质、外围尺寸:600*400
3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	22

	11
	020402005001
	塑钢门�
	樘
	22
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[项目特征]
1.门类型:M1020
2.框材质、外围尺寸:1000*2000
3.扇材质、外围尺寸:塑钢门
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	
	

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：耳房-建筑工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：耳房-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：耳房-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：耳房-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00070
	玻璃胶
	
	kg
	84.8216
	

	2
	C00140
	彩钢板 0.7mm
	
	m2
	18.3463
	

	3
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	569.9655
	

	4
	C00360
	防锈漆
	
	kg
	117.9024
	

	5
	C00398
	钢板 2.5mm
	
	kg
	375.0604
	

	6
	C00472
	各种型钢
	
	t
	10.7739
	

	7
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.9558
	

	8
	C01003
	其他材料费
	
	元
	2406.6989
	

	9
	C01210
	塑钢窗
	
	m2
	5.0054
	

	10
	C01211
	塑钢门
	
	m2
	42.328
	

	11
	C01268
	铁件
	
	t
	0.2222
	

	12
	C01319
	橡胶密封条
	
	m
	996.2146
	

	13
	C01337@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	461.8665
	

	14
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	29.0954
	

	15
	C01868
	彩钢板墙、屋面收边板
	
	m2
	51.1024
	

	16
	C01869@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	724.1599
	

	17
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	16161.47
	

	18
	C01985
	自攻螺钉 M4×35
	
	个
	5375.524
	

	19
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	61.7383
	

	20
	YBGHC01642@1
	预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:1 �[地面砂浆]
	
	m3
	1.0053
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.95m
4.清单量等于定额量
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	16.56

	2
	010103001001
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:≥0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	11.06

	3
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:≥0.93
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	6.04

	4
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	1.73

	5
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	3.78

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
	t
	0.019

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	
	

	7
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.098

	8
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:200*200*10mm钢板，高强螺栓M12*400mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.046

	9
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.315

	10
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管100*50*2
2.部位:墙面、屋面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.595

	11
	010701002001
	型材屋面�
[项目特征]
1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.屋面型材安装
	m2
	52.2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.接缝、嵌缝
	
	

	12
	010605002001
	压型钢板墙板�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	94.99

	13
	010401006002
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.地面砼基础
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	4.87

	14
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	27.52

	15
	020406007001
	塑钢窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1510
2.框材质、外围尺寸:1500*1000
3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	2

	16
	020402005001
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:M2025
	樘
	1

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.框材质、外围尺寸:2000*2500
3.扇材质、外围尺寸:塑钢门
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	
	

	17
	020402005002
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:M0921
2.框材质、外围尺寸:900*2100
3.扇材质、外围尺寸:塑钢门
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	1

	18
	040103002001
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	3.84

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00070
	玻璃胶
	
	kg
	11.5413
	

	2
	C00248
	地脚
	
	个
	75.2973
	

	3
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	53.342
	

	4
	C00398
	钢板 2.5mm
	
	kg
	43.326
	

	5
	C00472
	各种型钢
	
	t
	0.9646
	

	6
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.1942
	

	7
	C00857
	螺纹钢筋(综合)
	
	t
	0.1024
	

	8
	C01003
	其他材料费
	
	元
	327.4685
	

	9
	C01210
	塑钢窗
	
	m2
	2.844
	

	10
	C01211
	塑钢门
	
	m2
	6.6282
	

	11
	C01268
	铁件
	
	t
	0.0465
	

	12
	C01319
	橡胶密封条
	
	m
	115.0801
	

	13
	C01337@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	53.3536
	

	14
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	2.6184
	

	15
	C01868
	彩钢板墙、屋面收边板
	
	m2
	6.9533
	

	16
	C01869@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	98.5331
	

	17
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	2492.074
	

	18
	C01985
	自攻螺钉 M4×35
	
	个
	731.423
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	1.7387
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	10.8949
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	CB001
	水肥系统�
[项目特征]
1.名称:水肥系统
2.规格:包含水泵11KW-扬程40米-流量40方，一备一用*2台，电缆线（3*6mm^2+1*2.5mm^2）*30m，电缆线（3*1.5mm^2）*60m，信号屏蔽线（3*1.0mm^2）*30，配套变频柜11KW一拖二*1台，止回阀4"*1个，自动反冲洗砂石过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSS-3602-4FT*1套，自动反冲洗碟片过滤器流量60方4"进出口3"排污GLSH-303-4FT-130*1套，空气阀2"*2个，蜗轮蝶阀DN100*2个，水表DN100*1个，压力表10KG+弯管*1个，4寸软接*1个，4寸持压阀*1个，PVC110法兰片(含螺丝橡胶垫片)*15套，PVC90法兰片(含螺丝橡胶垫片)*2套，DN100底阀*1个，施肥机，三通道，带手机APP*1台，500L锥底肥料桶带底座带搅拌机*3套，1寸网式过滤器*3个，PVC管Φ110×6M(1.0Mpa)*30m，PVC管Φ90×6M(1.0Mpa)*30m，pvc管Φ32*6M(1.25Mpa)*60m，PVC连接管件辅材*1批以及连接辅材及安装调试
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：水肥泵房-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF2
	水肥系统
	
	套
	1
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AP01电源柜
2.规格、型号:800×1800×430
3.安装方式:落地安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	2
	030204018002
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AL01照明配电箱
2.规格、型号:PZ30-32
3.安装方式:距地1.5m
[工作内容]
1.箱体安装
2.无端子接线2.5mm2、4mm2
	台
	1

	3
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:KBG20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	34.16

	4
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	44.82

	5
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	57.66

	6
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:三防吸顶灯
2.规格、型号:AC220V 8W 530lm LED
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	7
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:三防双联单控开关
	个
	1

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.型号、规格:AC250V 10A
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.安装
	
	

	8
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相暗装插座
2.安装方式:距地0.3m
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	9
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.接地母线材质、规格:利用基础内的钢筋等自然接地体作为接地装置
2.接地极材质、规格:热镀锌角钢L50×50×5mm,L=2500mm
3.-40X4镀锌扁钢在室内沿墙绕一周并与配电柜槽钢连接
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	10
	030209002001
	避雷装置�
[项目特征]
1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:∅10mm热镀锌圆钢
2.引下线材质、规格、技术要求（引下形式）:建筑物利用柱内两根不小于∅16的钢筋通长焊接作引下线
[工作内容]
1.避雷针（网）制作、安装
2.引下线敷设、断接卡子制作、安装
3.接地极（板、桩）
4.柱主筋与圈梁焊接
	项
	1

	11
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:接地网调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：水肥泵房-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：水肥泵房-电气工程
	专业：电气设备安装工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00081
	扁钢卡子 25×4
	
	kg
	4.2391
	

	2
	C00326
	电焊条 结422 Φ4
	
	kg
	2.4108
	

	3
	C00467
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内
	
	10套
	1.5949
	

	4
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	19.86
	

	5
	C00814
	钢管保护管 D40×400
	
	根
	1.7975
	

	6
	C01070
	焊锡丝
	
	kg
	0.22
	

	7
	C01665
	裸铜线 10mm2
	
	kg
	0.2
	

	8
	C02943
	直通管接头 DN20
	
	个
	8.7962
	

	9
	Z00006
	型钢（综合）
	
	kg
	12.915
	

	10
	Z00172@1
	三防吸顶灯 AC220V 8W 530lm LED
	
	套
	2.02
	

	11
	Z01389
	接线盒
	
	个
	10.2
	

	12
	Z01465@1
	KBG20
	
	m
	35.1848
	

	13
	Z02134@1
	-40X4镀锌扁钢
	
	m
	18.8738
	

	14
	Z02134@2
	∅10mm热镀锌圆钢
	
	m
	32.7285
	

	15
	Z02218@1
	三防双联单控开关 AC250V 10A
	
	只
	1.02
	

	16
	Z02631@1
	单相暗装插座
	
	套
	2.04
	

	17
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	51.9912
	

	18
	Z03043@1
	BV-4
	
	m
	63.426
	

	19
	补充主材001@1
	AP01电源柜
	
	台
	1
	

	20
	补充主材002@1
	AL01照明配电箱
	
	台
	1
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:1.15m
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	21.53

	2
	010103001001
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:≥0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	14.37

	3
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:≥0.93
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	9.63

	4
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	2.25

	5
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	4.91

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收
	t
	0.025

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	
	

	7
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.128

	8
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:200*200*10mm钢板，高强螺栓M12*400mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.059

	9
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.41

	10
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管100*50*2
2.部位:墙面、屋面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.848

	11
	010701002001
	型材屋面�
[项目特征]
1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.接缝、嵌缝
	m2
	77

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	12
	010605002001
	压型钢板墙板�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	103.42

	13
	010401006002
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.地面砼基础
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	7.91

	14
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	m2
	29.12

	15
	020406007001
	塑钢窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1008
2.框材质、外围尺寸:1000*800
3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	4

	16
	020402005001
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:M0921
2.框材质、外围尺寸:900*2100
3.扇材质、外围尺寸:塑钢门
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
	樘
	2

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	
	

	17
	040103002001
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	5

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：库房管理用房-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00070
	玻璃胶
	
	kg
	12.5655
	

	2
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	73.3999
	

	3
	C00398
	钢板 2.5mm
	
	kg
	63.91
	

	4
	C00472
	各种型钢
	
	t
	1.3335
	

	5
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.2796
	

	6
	C00857
	螺纹钢筋(综合)
	
	t
	0.1338
	

	7
	C01003
	其他材料费
	
	元
	356.5301
	

	8
	C01210
	塑钢窗
	
	m2
	3.0336
	

	9
	C01211
	塑钢门
	
	m2
	3.6364
	

	10
	C01268
	铁件
	
	t
	0.0596
	

	11
	C01319
	橡胶密封条
	
	m
	169.7542
	

	12
	C01337@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	78.7017
	

	13
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	3.6051
	

	14
	C01403
	圆钢筋(综合)
	
	t
	0.0255
	

	15
	C01868
	彩钢板墙、屋面收边板
	
	m2
	7.5703
	

	16
	C01869@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	107.2776
	

	17
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	3454.36
	

	18
	C01985
	自攻螺钉 M4×35
	
	个
	796.334
	

	19
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	2.2613
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	15.2138
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AL02照明配电箱
2.规格、型号:PZ30-32
3.安装方式:距地1.5m
[工作内容]
1.箱体安装
2.无端子接线2.5mm2、4mm2
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:KBG20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	100.66

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	168.66

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	133.32

	5
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:防爆吊灯
2.规格、型号:AC220V 80W 8000lm LED
3.安装方式:吊装
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	6
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:三防双联单控开关
2.型号、规格:AC250V 10A
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	7
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相暗装插座
2.安装方式:距地0.3m
	个
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.安装
	
	

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：库房管理用房-电气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：库房管理用房-电气工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00342
	电力复合脂(一级)
	
	kg
	0.41
	

	2
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	15.41
	

	3
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.6039
	

	4
	C01322
	接地卡
	
	个
	5.2343
	

	5
	C01363
	棉纱头
	
	kg
	0.6039
	

	6
	C01644
	螺纹管接头 DN20
	
	个
	15.552
	

	7
	C01665
	裸铜线 10mm2
	
	kg
	0.2
	

	8
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	4.5522
	

	9
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	1.5099
	

	10
	C02366
	塑料绝缘线 BV-2.5mm2
	
	m
	8.65
	

	11
	C02486
	铜接线端子 DT-10mm2
	
	个
	2.03
	

	12
	C02943
	直通管接头 DN20
	
	个
	25.92
	

	13
	Z00172@1
	防爆吊灯 AC220V 80W 8000lm LED
	
	套
	2.02
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	8.16
	

	15
	Z01465@1
	KBG20
	
	m
	103.6798
	

	16
	Z02218@1
	三防双联单控开关 AC250V 10A
	
	只
	2.04
	

	17
	Z02631@1
	单相暗装插座
	
	套
	4.08
	

	18
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	195.6456
	

	19
	Z03043@1
	BV-4
	
	m
	146.652
	

	20
	补充主材002@1
	AL02照明配电箱
	
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.95m
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	31.46

	2
	010103001001
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:≥0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	20.01

	3
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:≥0.93
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	46.69

	4
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	3.31

	5
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	8.14

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收
	t
	0.041

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	
	

	7
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.493

	8
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:200*200*14mm钢板，高强螺栓M12*600mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.188

	9
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3、120*120*4、70*50*2.5，连接件280*50*8钢板，高强双头螺栓M16*200、M16*150
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.713

	10
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管80*60*3，连接件170*60*4钢板，高强双头螺栓M16*260
2.部位:墙面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.594

	11
	010606002002
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Z型钢140*50*20*2.5，拉条M12*1100
2.部位:屋面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收
	t
	1.855
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	
	

	12
	010602002001
	钢桁架�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管50*70*2.5，角钢40*3，6#槽钢，高强双头螺栓M16*200
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.877

	13
	010701002001
	型材屋面�
[项目特征]
1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.接缝、嵌缝
	m2
	380.51

	14
	010605002001
	压型钢板墙板�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	369.29

	15
	AB001
	高强螺栓
	套
	100

	16
	010401006002
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.地面砼基础
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	37.34

	17
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
	m2
	62.72
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	
	

	18
	020406007001
	塑钢窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1815
2.框材质、外围尺寸:1800*1500
3.扇材质、外围尺寸:塑钢窗
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	5

	19
	020402005001
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:M3030
2.框材质、外围尺寸:3000*3000
3.扇材质、外围尺寸:塑钢门
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	1

	20
	040103002001
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	8.45

	措施项目清单

	工程名称：分拣包装区-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：分拣包装区-建筑工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00070
	玻璃胶
	
	kg
	44.8687
	

	2
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	342.0432
	

	3
	C00398
	钢板 2.5mm
	
	kg
	315.8233
	

	4
	C00472
	各种型钢
	
	t
	6.4013
	

	5
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.8
	

	6
	C00857
	螺纹钢筋(综合)
	
	t
	0.5152
	

	7
	C01003
	其他材料费
	
	元
	1273.0903
	

	8
	C01210
	塑钢窗
	
	m2
	12.798
	

	9
	C01211
	塑钢门
	
	m2
	8.658
	

	10
	C01268
	铁件
	
	t
	0.1899
	

	11
	C01319
	橡胶密封条
	
	m
	838.8723
	

	12
	C01337@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	388.9193
	

	13
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	17.1609
	

	14
	C01868
	彩钢板墙、屋面收边板
	
	m2
	27.032
	

	15
	C01869@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	383.0645
	

	16
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	13842.114
	

	17
	C01985
	自攻螺钉 M4×35
	
	个
	2843.533
	

	18
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	3.3266
	

	19
	C02134
	商品砼 C25 32.5R
	
	m3
	8.1807
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	42.5443
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AP02控制柜
2.安装方式:距地1.5m
[工作内容]
1.箱体安装
2.无端子接线2.5mm2、4mm2
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:KBG20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	99.85

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	154.11

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	145.44

	5
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:防爆吊灯
2.规格、型号:AC220V 80W 8000lm LED
3.安装方式:吊装
[工作内容]
1.安装
	套
	10

	6
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:三防双联单控开关
2.型号、规格:AC250V 10A
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	7
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相暗装插座
2.安装方式:距地0.3m
[工作内容]
	个
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.安装
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00342
	电力复合脂(一级)
	
	kg
	0.41
	

	2
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	36.63
	

	3
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.5991
	

	4
	C01322
	接地卡
	
	个
	5.1922
	

	5
	C01644
	螺纹管接头 DN20
	
	个
	15.4268
	

	6
	C01665
	裸铜线 10mm2
	
	kg
	0.23
	

	7
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	7.8228
	

	8
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	1.4978
	

	9
	C02009
	伞形螺栓 M6～8×150
	
	套
	10.2
	

	10
	C02366
	塑料绝缘线 BV-2.5mm2
	
	m
	29.972
	

	11
	C02412
	塑料圆台
	
	块
	10.5
	

	12
	C02943
	直通管接头 DN20
	
	个
	25.7114
	

	13
	Z00172@1
	防爆吊灯 AC220V 80W 8000lm LED
	
	套
	10.1
	

	14
	Z01389
	接线盒
	
	个
	17.34
	

	15
	Z01465@1
	KBG20
	
	m
	102.8455
	

	16
	Z02218@1
	三防双联单控开关 AC250V 10A
	
	只
	1.02
	

	17
	Z02631@1
	单相暗装插座
	
	套
	8.16
	

	18
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	178.7676
	

	19
	Z03043@1
	BV-4
	
	m
	159.984
	

	20
	补充主材003@1
	AP02控制柜
	
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:0.95m
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	31.46

	2
	010103001001
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:≥0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	20.01

	3
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:≥0.93
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	46.69

	4
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	3.31

	5
	010401002001
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	8.14

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢10以内
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收
	t
	0.041

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	
	

	7
	010416001002
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以上
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.493

	8
	010417002001
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:200*200*14mm钢板，高强螺栓M12*600mm
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.188

	9
	010603003001
	钢管柱�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管立柱100*100*3、120*120*4、70*50*2.5，连接件280*50*8钢板，高强双头螺栓M16*200、M16*150
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.713

	10
	010606002001
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管80*60*3，连接件170*60*4钢板，高强双头螺栓M16*260
2.部位:墙面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	1.594

	11
	010606002002
	钢檩条�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Z型钢140*50*20*2.5，拉条M12*1100
2.部位:屋面
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收
	t
	1.855
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	
	

	12
	010602002001
	钢桁架�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:方管50*70*2.5，角钢40*3，6#槽钢，高强双头螺栓M16*200
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	t
	0.877

	13
	010701002001
	型材屋面�
[项目特征]
1.型材品种、规格、品牌、颜色:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.接缝、嵌缝
	m2
	380.51

	14
	010605002001
	压型钢板墙板�
[项目特征]
1.钢材品种、规格:100厚岩棉彩钢板
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	369.29

	15
	AB001
	高强螺栓
	套
	100

	16
	010401006002
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.地面砼基础
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	37.8

	17
	010407002001
	散水�
[项目特征]
1.面层厚度:80厚C30混凝土
2.150厚3:7灰土
	m2
	62.72
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞
	
	

	18
	020402001001
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型:平移库门
2.框材质、外围尺寸:2000*2600
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	1

	19
	040103002001
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	8.45
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：冷库-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：冷库-建筑工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00070
	玻璃胶
	
	kg
	44.8687
	

	2
	C00140
	彩钢板 0.7mm
	
	m2
	15.4487
	

	3
	C00257
	电焊条(普通)
	
	kg
	342.0432
	

	4
	C00398
	钢板 2.5mm
	
	kg
	315.8233
	

	5
	C00472
	各种型钢
	
	t
	6.4013
	

	6
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.8087
	

	7
	C00805@1
	平移库门
	
	m2
	4.8105
	

	8
	C00857
	螺纹钢筋(综合)
	
	t
	0.5152
	

	9
	C01003
	其他材料费
	
	元
	1273.0903
	

	10
	C01268
	铁件
	
	t
	0.1899
	

	11
	C01319
	橡胶密封条
	
	m
	838.8723
	

	12
	C01337@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	388.9193
	

	13
	C01361
	乙炔气
	
	m3
	17.1609
	

	14
	C01868
	彩钢板墙、屋面收边板
	
	m2
	27.032
	

	15
	C01869@1
	100厚岩棉彩钢板
	
	m2
	383.0645
	

	16
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	13842.114
	

	17
	C01985
	自攻螺钉 M4×35
	
	个
	2843.533
	

	18
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	3.3266
	

	19
	C02134
	商品砼 C25 32.5R
	
	m3
	8.1807
	

	20
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	43.0066
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AP03控制柜
2.安装方式:距地1.5m
[工作内容]
1.箱体安装
2.无端子接线2.5mm2
	台
	1

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:KBG20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	30.79

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	92.37

	4
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
[项目特征]
1.名称:双管LED三防灯
2.规格、型号:AC220V 2×18W 1600lm LED,自带蓄电池,≥30min
3.安装方式:吊装
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	5
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:三防双联单控开关
2.型号、规格:AC250V 10A
3.安装方式:距地1.3m
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	专业工程暂估价明细表
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	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	冷库设备系统
	项
	100000

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00342
	电力复合脂(一级)
	
	kg
	0.41
	

	2
	C00362
	吊盒
	
	个
	8.16
	

	3
	C00548
	镀锌锁紧螺母 3×15～20
	
	个
	9.93
	

	4
	C00974
	瓜子灯链(大号)
	
	m
	12.12
	

	5
	C01068
	焊锡
	
	kg
	0.1847
	

	6
	C01070
	焊锡丝
	
	kg
	0.08
	

	7
	C01170
	花线 2×23/0.15
	
	m
	6.108
	

	8
	C01644
	螺纹管接头 DN20
	
	个
	4.7571
	

	9
	C01665
	裸铜线 10mm2
	
	kg
	0.23
	

	10
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	3.1697
	

	11
	C02009
	伞形螺栓 M6～8×150
	
	套
	8.16
	

	12
	C02486
	铜接线端子 DT-10mm2
	
	个
	2.03
	

	13
	C02876
	圆木台 Φ63～138×22
	
	块
	8.4
	

	14
	C02943
	直通管接头 DN20
	
	个
	7.9284
	

	15
	Z00172@2
	双管LED三防灯
	
	套
	4.04
	

	16
	Z01389
	接线盒
	
	个
	5.1
	

	17
	Z01465@1
	KBG20
	
	m
	31.7137
	

	18
	Z02218@1
	三防双联单控开关 AC250V 10A
	
	只
	1.02
	

	19
	Z03042@1
	BV-2.5
	
	m
	107.1492
	

	20
	补充主材003@1
	AP03控制柜
	
	台
	1
	

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	道路工程
	
	

	1
	040203003001
	固化土道路�
[项目特征]
1.20cm厚固化土面层
2.路床采用重型压实标准,压实度系数K>0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.铺筑
2.碾压
	m2
	1316

	2
	010103001001
	土路肩
[项目特征]
1.部位:土路肩
2.土质要求:素土
3.分层夯实，压实系数≥0.94
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	78.96

	
	
	排水渠
	
	

	3
	040201013001
	排水沟
[项目特征]
1.部位:主排水渠
2.U型C30混凝土排水渠
3.排水沟开挖
4.3:7灰土回填夯实
5.水渠内油毡防水卷材厚度3mm
6.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
2.基层碾压
	m
	207.91

	4
	040201013002
	排水沟�
[项目特征]
1.部位:棚间排水渠
2.U型C30混凝土排水渠
3.排水沟开挖
4.3:7灰土夯实
5.水渠内油毡防水卷材厚度3mm
6.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
2.基层碾压
	m
	1986.64

	
	
	管道土方
	
	

	5
	010101006001
	管沟土方�
[项目特征]
	m3
	323.26

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.土壤类别:综合土
2.挖沟平均深度:1m以内
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
3.回填
	
	

	6
	030208006001
	电缆沟土石方�
[项目特征]
1.土方类别:综合土
2.部位:电缆直埋敷设
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖
	m3
	348.56

	7
	010103001002
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:≥0.94
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	429.64

	8
	010103001003
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:细砂土
2.密实度要求:≥0.95
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	242.18

	9
	040103002001
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	147.66

	
	
	管道附属构筑物
	
	

	10
	010303003001
	阀门井�
[项目特征]
1.井截面:450*450*1000阀门井
	座
	6

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.50mmC30混凝土井盖
3.砖砌井圈
4.240mm厚砖砌筑井壁
5.200mm厚C20混凝土底板
6.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.砌砖
4.勾缝
	
	

	
	
	玻璃钢蓄水池
	
	

	11
	010101003001
	挖基础土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.此项为暂定工程量，具体以实物尺寸开挖为准
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
	m3
	430

	12
	010103001004
	土(石)方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土回填
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.夯填(碾压):分层回填碾压密实
4.此项为暂定工程量，具体以实物尺寸回填为准
5.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实
	m3
	230

	13
	010401006001
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	8.22

	14
	AB001
	成品玻璃钢蓄水池�
[项目特征]
1.100方预制玻璃钢蓄水池
2.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
	套
	2

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.运输
2.安装
	
	

	15
	040103002002
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	173.72

	
	
	箱变基础及围栏
	
	

	16
	AB002
	箱变基础�
[项目特征]
1.箱变基础:5400mm*2300mm*1000mm
2.钢爬梯
3.通风窗300*400铁丝防虫网
4.预埋件300*300*9+φ8-150
5.墙顶做240*200mmC20钢筋混凝土圈梁，4C16+φ8@200
6.内外侧防潮层抹20mm厚1:2.5水泥砂浆，加5%防水剂
7.砖砌240mm侧壁
8.基础垫层1.5厚SBC防水卷材两道
9.150mmC15混凝土垫层
10.300mm厚3:7灰土垫层
11.土方开挖及回填
[工作内容]
1.土方开外及回填
2.垫层铺设及浇筑
3.防水卷材铺贴
4.砌砖
5.内外侧抹灰
6.地脚螺栓灌浆
	座
	1

	17
	AB003
	箱变围栏�
[项目特征]
1.1.8m高钢围栏
2.50*50方钢立柱，门柱70*70方钢柱，φ16圆钢间距140mm
3.300mm*300mm*500mmC20混凝土
4.土方开挖
[工作内容]
1.土方开外
2.基础浇筑
3.钢围栏制作安装
	m
	25.8

	18
	040203005001
	水泥混凝土�
[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:80mm厚C15商品砼面层
	m2
	27.08

	分部分项工程量清单

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.300mm厚3:7灰土垫层
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.拉毛或压痕
3.伸缝
4.缩缝
5.锯缝
6.嵌缝
7.路面养生
	
	

	19
	040103002003
	余方弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点
	m3
	18.79

	措施项目清单

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

	措施项目清单

	工程名称：室外工程-建筑工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	专业工程暂估价明细表

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂估单价（元）

	1
	新建机井
	项
	100000

	总承包服务项目表

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：室外工程-建筑工程
	专业：土建工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	BCCLF76
	固化土路面
	
	m3
	263.2
	

	2
	BCCLF89
	1.8m高钢围栏
	
	m
	25.8
	

	3
	C00054
	标准砖
	
	千块
	4.7996
	

	4
	C00194@1
	细砂土
	
	m3
	242.18
	

	5
	C00389@3
	1.5mmSBC防水卷材
	
	m2
	29.8403
	

	6
	C00490
	规格料(支撑用)
	
	m3
	0.2483
	

	7
	C00731
	酚醛调合漆(各种颜色)
	
	kg
	52.8
	

	8
	C00857
	螺纹钢筋(综合)
	
	t
	0.1359
	

	9
	C01145@1
	3mm油毡防水卷材
	
	m2
	2107.5632
	

	10
	C01167
	水
	
	m3
	321.1755
	

	11
	C01968
	袋装熟石灰
	
	kg
	90010.752
	

	12
	C02283
	水
	
	t
	240
	

	13
	C02785
	氧气
	
	m3
	36
	

	14
	C02132
	商品砼 C15 32.5R
	
	m3
	16.4068
	

	15
	C02133
	商品砼 C20 32.5R
	
	m3
	1.5949
	

	16
	C02135
	商品砼 C30 32.5R
	
	m3
	146.8648
	

	17
	YBGHC01634@1
	预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 水泥32.5 �[砌筑砂浆]
	
	m3
	0.9061
	

	18
	YBGHC01634@2
	预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 水泥32.5 �[砌筑砂浆]
	
	m3
	1.1215
	

	19
	YBGHC01649@1
	预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2(掺量按设计要求) �[地面砂浆]
	
	m3
	0.6716
	

	20
	补充主材001
	水箱安装 水箱容积(m3以内)100
	
	台
	2
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:给水
3.材质:HDPE
4.规格:DE110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	1008.13

	2
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:给水
3.材质:HDPE
4.规格:DE63
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	128.53

	3
	030801002001
	钢管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外过路套管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.安装
	m
	16

	4
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:螺纹地埋管
3.材质:中空壁塑钢缠绕聚乙烯
4.规格:φ400
5.环刚度:8KN
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验
	m
	101.35

	5
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:空气阀
2.规格:2寸
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	6
	030803003001
	焊接法兰阀门�
[项目特征]
	个
	6

	分部分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	1.名称:泄水阀
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	
	

	7
	030803003002
	焊接法兰阀门�
[项目特征]
1.名称:检修涡轮蝶阀
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	8

	措施项目清单

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表

	工程名称：室外工程-给排水工程
	专业：给排水 采暖 燃气工程
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00459
	镀锌活接头 DN50
	
	个
	4.04
	

	2
	C01406
	精制六角带帽螺栓带垫 M16×65～80
	
	套
	230.72
	

	3
	C01916
	其他材料费(占材料费)
	
	元
	32.3685
	

	4
	C01917
	其他材料费
	
	元
	419.1173
	

	5
	C02017
	砂轮片 Φ400
	
	片
	38.4576
	

	6
	C02080
	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6
	
	kg
	5.012
	

	7
	C02181
	室外塑料给水管件(粘接) D110
	
	个
	164.3252
	

	8
	C02248
	室外塑料给水管件(粘接) D75
	
	个
	22.6213
	

	9
	C02283
	水
	
	t
	135.6808
	

	10
	C02646
	橡胶圈 DN400
	
	个
	17.2295
	

	11
	C02759
	压制弯头 DN150
	
	个
	0.912
	

	12
	C02895
	粘接剂(卫生级)
	
	kg
	19.8172
	

	13
	Z00450@1
	空气阀 2寸
	
	个
	4.04
	

	14
	Z00737
	镀锌钢管 DN150
	
	m
	16.24
	

	15
	Z00765@1
	泄水阀 DN100
	
	个
	6
	

	16
	Z00765@2
	涡轮蝶阀 DN100
	
	个
	8
	

	17
	Z01852@1
	HDPE DE110
	
	m
	1023.252
	

	18
	Z01859@1
	HDPE DE63
	
	m
	130.458
	

	19
	Z01893@1
	中空壁塑钢缠绕聚乙烯 φ400
	
	m
	104.3905
	

	20
	Z03170@1
	法兰套及法兰 DN100
	
	套
	28
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：室外工程-电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030202018001
	组合型成套箱式变电站�
[项目特征]
1.名称、型号:室外箱式变电站
2.容量（kV·A）:200
3.备注:具体详见招标图纸
4.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求
[工作内容]
1.基础浇筑
2.箱体安装
3.进箱母线安装
4.刷油漆
5.完成此项所有工作内容
	台
	1

	2
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:AP00电源柜 
2.规格、型号:800×1800×430
3.安装方式:落地安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	3
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJLY22-4X185+1X120
3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	175

	4
	030208001002
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJLY22-4X25+1X16
3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	336.19

	5
	030208001003
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJLY22-4X35+1X25
3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	1850.33

	6
	030208001004
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJLY22-4X6+1X4
	m
	33.64
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	
	

	7
	030208001005
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJLY22-3X25+1X16
3.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	182.22

	8
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.名称:箱变接地
2.接地母线材质、规格:50x5热镀锌扁铁
3.接地极材质、规格:φ50热镀锌圆钢,长度2.5m
4.备注 :户内接地干线与基础槽钢、电缆沟内支架、围栏应可靠连接,连接点不应小于2处。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	9
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:接地网调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	10
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.型号:送配电系统调试
2.电压等级（kV）:1KV
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	措施项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	安装工程
	
	

	11
	组装平台
	项
	1

	12
	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
	项
	1

	13
	压力容器和高压管道的检验
	项
	1

	14
	焦炉施工大棚
	项
	1

	15
	焦炉烘炉、热态工程
	项
	1

	16
	管道安装后的充气保护措施
	项
	1

	17
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
	项
	1

	18
	现场施工围栏
	项
	1

	19
	长输管道临时水工保护措施
	项
	1

	20
	长输管道施工便道
	项
	1

	21
	长输管道跨越或穿越施工措施
	项
	1

	22
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
	项
	1

	23
	长输管道工程施工队伍调遣
	项
	1

	24
	格架式抱杆
	项
	1

	25
	脚手架
	项
	1

	其他项目清单

	工程名称：室外工程-电气工程
	专业：电气设备安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	总承包服务项目表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1

	主要材料设备表
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	序号
	材料编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	数 量
	备注

	1
	C00336
	电缆吊挂 3×50
	
	套
	225.3596
	

	2
	C00380
	镀锡裸铜绞线 16mm2
	
	kg
	9.96
	

	3
	C00386
	镀锌扁钢 -60×6
	
	kg
	168.52
	

	4
	C00393
	镀锌电缆卡子 2×35
	
	套
	751.162
	

	5
	C00467
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内
	
	10套
	53.0274
	

	6
	C00479
	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内
	
	10套
	98.2289
	

	7
	C00737
	封铅(含铅 65%、含锡 35%)
	
	kg
	37.1194
	

	8
	C01070
	焊锡丝
	
	kg
	14.87
	

	9
	C01582
	铝接线端子 25mm2
	
	个
	160.928
	

	10
	C01812
	膨胀螺栓 M10
	
	10套
	54.667
	

	11
	C01932
	汽油 90#
	
	kg
	55.6394
	

	12
	Z01318@3
	1KV热缩式电缆终端头 4X35+1X25
	
	套
	28.56
	

	13
	Z01385@2
	φ50热镀锌圆钢,长度2.5m
	
	根
	4
	

	14
	Z02134@2
	50x5热镀锌扁铁
	
	m
	40.278
	

	15
	Z02855@1
	WDZ-YJLY22-4X25+1X16
	
	m
	357.1259
	

	16
	Z02855@2
	WDZ-YJLY22-4X35+1X25
	
	m
	1957.9759
	

	17
	Z02855@3
	WDZ-YJLY22-3X25+1X16
	
	m
	191.6778
	

	18
	Z02857@1
	WDZ-YJLY22-4X185+1X120
	
	m
	184.2038
	

	19
	补充主材001@1
	AP00电源柜 800×1800×430
	
	台
	1
	

	20
	补充主材002@1
	室外箱式变电站 200KVA
	
	台
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一
	通用项目
	
	

	1
	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)
	项
	1

	1.1
	安全文明施工费
	项
	1

	1.2
	环境保护(含工程排污费)
	项
	1

	1.3
	临时设施
	项
	1

	1.4
	扬尘污染治理费(建筑工程)
	项
	1

	1.5
	扬尘污染治理费(装饰工程)
	项
	1

	2
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1

	2.1
	人工土石方
	项
	1

	2.2
	机械土石方
	项
	1

	2.3
	桩基工程
	项
	1

	2.4
	一般土建
	项
	1

	2.5
	装饰装修
	项
	1

	3
	二次搬运
	项
	1

	3.1
	人工土石方
	项
	1

	3.2
	机械土石方
	项
	1

	3.3
	桩基工程
	项
	1

	3.4
	一般土建
	项
	1

	3.5
	装饰装修
	项
	1

	4
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1

	4.1
	人工土石方
	项
	1

	4.2
	机械土石方
	项
	1

	4.3
	桩基工程
	项
	1

	4.4
	一般土建
	项
	1

	4.5
	装饰装修
	项
	1

	5
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1

	6
	施工排水
	项
	1

	7
	施工降水
	项
	1

	8
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施
	项
	1

	9
	已完工程及设备保护
	项
	1

	10
	其他
	项
	1

	二
	建筑工程
	
	

	11
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1

	12
	脚手架
	项
	1

	注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	13
	建筑工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	三
	装饰工程
	
	

	14
	脚手架
	项
	1

	15
	装饰工程垂直运输机械、超高降效
	项
	1

	16
	室内空气污染测试
	项
	1

	其他项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	暂列金额
	项
	1

	2
	专业工程暂估价
	项
	1

	3
	计日工
	项
	1

	4
	总承包服务费
	项
	1

	规费、税金项目清单
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	序号
	项目名称
	计量单位
	数   量

	一
	规费
	项
	1

	1
	社会保障费
	项
	1

	1.1
	养老保险
	项
	1

	1.2
	失业保险
	项
	1

	1.3
	医疗保险
	项
	1

	1.4
	工伤保险
	项
	1

	1.5
	残疾人就业保险
	项
	1

	1.6
	女工生育保险
	项
	1

	2
	住房公积金
	项
	1

	3
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1

	二
	税金
	项
	1

	暂列金额明细表

	工程名称：暂列金额
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	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）

	1
	暂列金额
	元
	300000

	总承包服务项目表

	工程名称：暂列金额
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	发包人发包专业工程管理服务费
	项
	1

	2
	发包人供应材料、设备保管费
	项
	1



四、施工要求
在施工期间，中标供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
五、商务要求
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
2、乙方完成合同工程量80%时，甲方向乙方支付至合同总价款的80%作为工程进度款。
3、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，支付至合同总价款的90%。
4、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的97%，剩余3%待缺陷责任期满后一次性无息支付。  
注：根据财政扶贫衔接资金的管理要求预付款不高于30% 。

六、其他：
（一）对供应商业绩的要求
投标人提供2021年7月1日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩（以合同复印件或扫描件加盖公章为准）每个有效业绩得1分，满分共计5分。
（二）质量验收标准或规范
符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
（三）违约责任
1、承包人每推后一天完工，按合同价的万分之二向发包人支付违约金，但不超过合同总价的10% 。
2、承包人承担因工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用。当质量问题严重，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施时，承包人承担发包人因此终止合同更换施工单位的全部责任，承担因此产生的发包人费用，并按总额不超过承包合同价的3%支付质量违约金。因工程质量导致第三方索赔，由承包人承担。          
3、双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。
（四）与本工程相关的特别说明
无。
