**集贤幼儿园图纸问题**

**集贤镇第一幼儿园**

土建问题：

1.吊顶铝方通做法、规格、间距不明，请明确；  
答复：铝方通专用龙骨吊挂，40\*800，间距60

2.吊顶灯带、文化墙灯槽细部做法不明，请明确；

答复：吊顶LED区块灯，30W,6000K，A级防火膜饰面

文化墙暗藏灯槽，LED高亮灯带1X8W/m  
3.二、三层活动室寝室是否做墙面墙裙，不做墙裙的墙面乳胶漆做法不明，请明确；

答复：询现场

1. 门房外立面、柱子、架子铲除材质不明，请明确；

答复：询现场

5.门房外立面、柱子、架子重新喷涂做法、材质不明，请明确；

答复：询现场