**九峰幼儿园图纸问题**

**周至县九峰镇中心幼儿园**

安装问题：

1. 上图中需要新做一个淋浴间，请明确淋浴器规格及材质，以及新做给水、排水管道规格及材质，给水、排水管道图中未见路径图，无法计算长度，请明确管道长度；

回复：不需要更换管道，仅需要将热水器安装后接入注水及出水管道


再次提问；

1. 请明确热水器是否在本次计算范围内，若在，请明确热水器参数；
2. 淋浴器是否在本次计算范围内，若在，请明确淋浴器参数；
3. 截图中需要拆除吊顶，请明确拆除原吊顶时是否需要拆除灯具，灯具拆除后再安装回来，还是重新购买新的，若购买新的，请明确灯具名称及规格；

回复：仅拆除恢复，不需要新购

再次提问：


1.请明确原有吊顶灯具名称、尺寸及个数；



答复：询现场


1. 请明确截图中二层只拆除洗手池底下柜子和水龙头，不拆除洗手池，请明确原有水龙头规格以及新做水龙头规格及材质；且管道是否需要拆除后新做，若需要，请明确原有管道和新做管道规格、材质及长度；

回复：仅拆除柜子，不需要处理原有管道



截图中说拆除水泥洗手池和及水龙头，请明确拆除水泥洗手池、水龙头和新做洗手池、热水器水龙头规格及材质，且管道是否需要拆除后新做，若需要，请明确原有管道和新做管道规格、材质及长度；

回复：拆除规格详图纸，新做柜子为木质柜子，尺寸详图纸，热水器水龙头为常规材质。管道不需要拆除，如果施工过程中损坏，按照破坏规格恢复



再次提问；三层拆除水泥洗手池后是否需要新做洗手池，请明确新做洗手池材质；例如新做材质是陶瓷洗手盆，还是按照原水泥洗手池新做，只需要装热水器水龙头；

回复：三层新作洗手池材质是成品不锈钢，热水器规格参数：热水器采用容积100L，功率3.3kw电热水器。