# **采购需求**

一、项目概况

鄠邑区太平河唐旗寨村等三处水毁应急修复工程包含八亩场段、严家沟段、唐旗寨村段，工程治理段河道总长为171m，本次主要修复护岸共计171m。

二、工程内容和施工地点、计划工期

（一）工程内容：鄠邑区太平河唐旗寨村等三处水毁应急修复工程包含八亩场段、严家沟段、唐旗寨村段。

（二）工程地点：鄠邑区景区管理局八亩场、严家沟、唐旗寨村。

（三）计划工期：自进场之日起60个日历日内竣工。

三、工程量清单和计价依据

(一)工程量清单详见竞争性磋商文件附件

(二)计价依据:

1.本项目实施方案、设计图纸、批复文件、工程概算等；

2.陕西省[2019]水利水电预算定额；

3.水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号；

4.陕西省水利厅〔2019〕66号文件；

5.陕西省水利工程设计概（估）算编制规定（2017编规）。

6.编制软件为天宇e算西安市水利水电工程造价软件，软件版本号：V1.2.2(202401-02)；

7.本项目其他施工临时工程按建安费合计的2%计取；

8.本项目工程保险费按清单合计的0.45%；

9.本项目暂列金额按清单合计与工程保险费和的4%计取；

10.本招标最高限价中不包含招标代理费；

11.其他说明：混凝土按商品混凝土考虑。

四、质量要求和质量保修期

质量要求：符合国家及地方现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

质量保修期（与质保金的退还无关）:竣工验收后一年，现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

五、商务要求

款项结算:

①施工进度款按月支付，付至合同总价款的80%暂停支付；

②竣工验收合格后15个工作日内按审计的结算金额一次性付清。