鄠邑区涝河9#溢流坝水毁修复工程

**编 制 说 明**

**一、工程概况**

1.工程名称：鄠邑区涝河9#溢流坝水毁修复工程；

2.工程地点：项目区位于陕西省西安市鄠邑区；

3.主要建设内容：

（1）海漫修复：对涝河9号溢流坝后海漫进行修复，在现状格宾石笼防护后修建格宾石笼海漫，沿水流方向长度23m，宽度约82m，坡比为1:10，海漫末端设置9.07m长抛石防冲槽；

（2）左岸浆砌石扭面修复：左岸新建M10浆砌石扭面长度15m，基础埋深为1.5m；

#### （3）右岸浆砌石护坡修复：右岸新建浆砌石护坡长度为23m，右岸护坡基础采用C25砼基础，基础埋深1.5m。

**二、编制依据**

1.本项目设计图纸、初步设计报告、工程概算书等；

2.陕西省[2019]水利水电预算定额；

3.水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号；

4.陕西省水利厅〔2019〕66号文件；

5.陕西省水利工程设计概（估）算编制规定（2017编规）；

6.人工预算单价，执行调整后的价格标准：技工 75 元/工日，普工 50 元/工日。

**三、编制范围**

鄠邑区涝河9#溢流坝水毁修复工程实施方案及图纸范围内容。

1. **其他说明**

1.编制软件为天宇e算西安市水利水电工程造价软件，软件版本号：V1.2.2(202401-02)；

2.本项目工程保险费按清单合计的0.45%；

3.本项目暂列金额暂按[清单合计]+[工程保险费]合计的5%计取；

4.本招标最高限价中不包含招标代理费；

5.其他说明：混凝土按商品混凝土考虑。