**采购需求书**

**一、概况**

细柳街道铂力特F地块内建筑垃圾清运项目。

**二、实施范围**

细柳街道铂力特F地块内建筑垃圾清运项目清表区域垃圾清运。其中公寓东侧产生垃圾清运1417.80m³，项目东南侧产生垃圾清运82750.05m³。

**三、执行的法律法规、技术规范**

（一）执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：

《安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《西安市扬尘污染防治条例》

《西安市建筑垃圾管理办法》

《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》

（二）质量标准

1、垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运。

2、产生的全部垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，不得冒尖装栽、不得沿路抛洒。

3、施工单位负责协调村内及周边关系。且施工方要具有垃圾消纳的处置能力。

**四、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目清单 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 公寓东侧垃圾清运 | m³ | 1417.80 | 运距72km |
| 2 | 项目东南侧垃圾清运 | m³ | 82750.05 | 运距72km |

2024年8月30日