**编制说明**

**一、工程概况**

本工程为公交车临时停车场项目，主要工作内容为对公交车临时停车场进行改造，开挖及清运原始垃圾并回填碾压30 cm厚的砂砾；安装1.8m高的围墙防护网及伸缩门两组（每组10米）；5cm厚岩棉双层夹心板管理用房及配套的安装工程等。

**二、编制依据**

1、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料等。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑工程价目表》（2009）、2004年 《陕西省建筑工程消耗量定额》及补充定额、《陕西省安装工程价目表》（2009）、2004年《陕西省安装工程消耗量定额》及补充定额、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）。

3、陕建发[2017]270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费的通知》。

4、陕建发[2019]45号文《关于调整我省建设工程计价依据的通知》。

5、陕建发[2019]1246号文件《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

6、陕建发[2020]1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全责任保险费用计价的通知》。

7、陕建发[2021]1021号文《关于全省统一停止收缴建筑劳保费用的通知》。

8、人工费按照陕建发[2021]1097号文件《陕西省关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》。

**三、其它说明**

1、材料价格采用陕西工程造价信息2025年3月份，信息价中没有的采用市场价。

2、采用广联达云计价平台GCCP6.0版本6.4100.23.122。