**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **清单名称** | **单位** | **工程量** | **全费用综合单价限价**  **（元）** |
| 1 | 电力电缆下支架 [项目特征] 1.型号：YJV22-8.7/15KV-3\*400 [工作内容] 1.电缆下支架 2.电缆防护 | m | 18700.00 | 18.00 |
| 2 | 电力电缆下支架 [项目特征] 1.型号：YJV22-8.7/15KV-3\*95 [工作内容] 1.电缆下支架 2.电缆防护 | m | 18700.00 | 11.74 |
| 3 | 沟道铺防火布 [项目特征] 1.材质：环保玻纤材质 2.规格：2米宽0.5mm厚 [工作内容] 1.防火布采购 2.电缆上铺设防火布 | ㎡ | 3400.00 | 29.14 |
| 4 | 电缆支架拆除 [项目特征] 1.材质：玻璃钢支架 2.规格：6层一付 [工作内容] 1.拆除废旧支架 2.清理出沟道，运至堆场 | 付 | 20400.00 | 6.00 |
| 5 | 电缆支架 [项目特征] 1.材质：镀锌角钢 2.规格：6层一付 每付支架25kg镀锌角钢立柱L63\*6，支架L50\*5 [工作内容] 1.制作、除锈、刷油 2.安装 | 付 | 3400.00 | 298.87 |
| 6 | 电力电缆上支架 [项目特征] 1.型号：YJV22-8.7/15KV-3\*400 [工作内容] 1.电缆整理 2.电缆上支架 3.电缆防护 | m | 18700.00 | 30.62 |
| 7 | 电力电缆上支架 [项目特征] 1.型号：YJV22-8.7/15KV-3\*95 [工作内容] 1.电缆整理 2.电缆上支架 3.电缆防护 | m | 18700.00 | 12.56 |
| 8 | 接地装置(市政借用) [项目特征] 1.接地母线材质、规格：-50x5镀锌扁钢 2.接地极材质、规格：-100x8不锈钢 [工作内容] 1.接地极(板)制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 | 项 | 1.00 | 100000.00 |
| 9 | 接地装置(市政借用) [项目特征] 1.类别：接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1.00 | 1997.43 |
| 10 | 垃圾外运 [项目特征] 1.垃圾外运 [工作内容] 1.运输 | m³ | 500.00 | 115.00 |