|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单计价表 | | |
| 工程名称：幼儿园外墙工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | AB001 | 外墙瓷砖铲除 [项目特征]  1.瓷砖铲除  2.垃圾收集装袋  3.垃圾清运 [工作内容]  1.拆除  2.清理 | m2 | 3975.78 |  |  |
| 2 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 [项目特征]  1.墙体类型:瓷砖铲除后外墙基层抹 灰找平  2.抗裂砂浆两道，厚度:20mm  3.粘接剂涂刷一遍 [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层 | m2 | 3975.78 |  |  |
| 3 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征]  1.保温隔热材料品种：岩棉保温板、  2.规格及厚度:50mm厚、140kg/m³ [工作内容]  1.基层清理  2.填贴保温材料  3.锚固件固定 | m2 | 3439.5 |  |  |
| 4 | 010803003002 | 保温隔热墙 [项目特征]  1.保温隔热材料品种：岩棉保温板、  2.规格及厚度:30mm厚、140kg/m³ [工作内容]  1.基层清理  2.填贴保温材料  3.锚固件固定 | m2 | 144.34 |  |  |
| 5 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征]  1.底漆一遍、真石漆两遍、罩面漆 一遍  2.刮外墙专用腻子两遍 [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3975.78 |  |  |