**已标价工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价限价（元） | 投标单价报价（元） | 总价  （元） |
| 1 | 管道疏通 | 管道疏通 1.名称：管道疏通 2.工作内容：启闭井盖、自然通风、冲洗井座、井壁、管壁上的污泥、清洗保养机具。 | m | 235 | 33.35 |  |  |
| 2 | 检查井清掏 | 检查井清掏 1.名称：检查井清掏 2.工作内容：启闭井盖、强制送风、有害气体检测、清理出井内淤泥、砂石、杂物等并运输到场内指定地点等。 | 座 | 5 | 3950 |  |  |
| 3 | D400mm-D500mm管道清淤 | D400mm-D500mm管道清淤 1.名称：D400mm-D500mm管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释。 | m | 500 | 126 |  |  |
| 4 | D600管道清淤 | D600管道清淤 1.名称：D600管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释。 | m | 500 | 165 |  |  |
| 5 | D800管道清淤 | D800管道清淤 1.名称：D800管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释。 | m | 500 | 264 |  |  |
| 6 | D1000管道清淤 | D1000管道清淤 1.名称：D1000管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑）。 | m | 500 | 380 |  |  |
| 7 | D1200  管道清淤 | D1200管道清淤 1.名称：D1200管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑）。 | m | 455 | 460 |  |  |
| 8 | D1350  管道清淤 | D1350管道清淤 1.名称：D1350管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑）。 | m | 100 | 510 |  |  |
| 9 | D1500  管道清淤 | D1500管道清淤 1.名称：D1500管道清淤 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清洗管道内井内的淤泥、人工配合清除垃圾并运输至垃圾填埋场，清洗保养器具、清理现场。③淤泥稀释按1:1.7稀释（淤泥量按85%考虑）。 | m | 100 | 685 |  |  |
| 10 | 管道蛙人  潜水作业 | 管道蛙人潜水作业 1.名称：管道蛙人潜水作业 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、并堆放在场内指定地点、清理现场等。 | 台班 | 1 | 20000 |  |  |
| 11 | 管堵砌墙 | 管堵砌墙 1.名称：管堵砌墙 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门、场地清理等。 | D1000以内/处 | 5 | 4350 |  |  |
| 12 | 道路排水  (15m³多功能吸污车) | 道路排水(15m³多功能吸污车) 1.名称：道路排水(15m³多功能吸污车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、雨水转运、排放至指定地点等。②机动性强、支援更迅速，适应各种路段地形。主要针对积水量较少影响行人非机动车同行路段。 | 台班 | 20 | 4500 |  |  |
| 13 | 道路排水  (25m³多功能吸污车) | 道路排水(25m³多功能吸污车) 1.名称：道路排水(25m³多功能吸污车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、雨水转运、排放至指定地点等。②机动性强、可同时兼顾2个积水点，支援更迅速，适应一般路段地形。主要针对积水量少影响行人非机动车小型车通行路段。 | 台班 | 100 | 4900 |  |  |
| 14 | 道路排水(400m³-800m³专用排水车) | 道路排水(400m³-800m³专用排水车) 1.名称：道路排水(400m³-800m³专用排水车) 2.工作内容：①积水路段巡查、启闭井盖、井口防护、过往人员安全防护、雨水抽取、排放至指定地点等。②机动性强、可同时兼顾多个积水点，支援更迅速，适应各种路段地形。主要针对积水量大各种车辆无法通行的路段。 | 台班 | 60 | 6200 |  |  |
| 15 | 管道堵头拆除 | 管道堵头拆除 1.名称：管道堵头拆除 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清出井外、并堆放在场内指定地点、清理现场等。 | D1000以内/处 | 10 | 4260 |  |  |
| 16 | 气囊封堵 | 气囊封堵 1.名称：气囊封堵 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②安装、塞气囊、管塞充气。 | 800mm以内/处 | 10 | 4050 |  |  |
| 17 | 蛙人潜水气囊封堵 | 蛙人潜水气囊封堵 1.名称：蛙人潜水气囊封堵 2.工作内容：①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测。②蛙人水下摸排、安装、塞气囊、管塞充气。 | 台班 | 1 | 20000 |  |  |
| 合计（与首次磋商报价一致） | | | | | 大写：  小写： | | |

1.本项目采用固定综合单价合同，已标价工程量清单应按上述工程量清单格式进行填报，各综合单价报价不得超过对应综合单价限价，否则按废标处理；

2.供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价；

3.合同执行过程中根据实际工程量\*成交综合单价据实结算，但最终结算金额不超过成交金额（磋商最后报价）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：