1. **已标价工程量清单**

**说 明**

1、古树保护工程属于特殊建设项目，以特殊工程行业价格计算，不完全按照工程建设类定额测算造价；

2、参照行业及地方同类工程投资成本以及相关规定；

3、铜川市耀州区2025年古树名木保护抢救复壮的10株古树全部工程费用（含材料费、运输费、二次转运费、人工与机械施工费、垃圾清理费等），不包括因古树保护产生的拆迁、破坏赔偿第三方财产损失等费用。

4、古树名木救护复壮施工技术具有特殊性，施工工艺具有复杂性行业特点属于高空作业，施工地点具有分散性、间隔距离远且在野外交通不便，因此以工程建设类定额测算造价标准为基础，结合不同措施的特殊性、现行市场价格及当地现行技术经济指标，计算不同措施分项工程的综合单价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项报价明细表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 树种 | 编号 | 位置 | 工程措施 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 国槐 | 61020400002 | 瑶曲镇教场坪村、孔子头组白忠财家院子 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.8 |  |  |
| 树洞修补 | m3 | 2 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 8 |  |  |
| 仿生树皮 | m2 | 8 |  |  |
| 稳固性增强工程 | 树箍 | 个 | 1 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 硬质铺装拆除 | m2 | 2 |  |  |
| 覆土 | m3 | 0.2 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 升降车 | 台班 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 皂荚 | 61020400026 | 庙湾镇贺家庄村贺庄组 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.5 |  |  |
| 树洞修补 | m3 | 0.78 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 14.5 |  |  |
| 仿生树皮 | m2 | 2.8 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 60 |  |  |
| 土壤改良 | m2 | 105 |  |  |
| 新建围栏(镀锌钢、高2m) | m | 40 |  |  |
| 砌筑挡墙 | m3 | 5.8 |  |  |
| 覆土 | m3 | 45 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 升降车 | 台班 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 3 | 侧柏 | 61020400201 | 药王山管理局药王山风景区药展门口东侧 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.3 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 3 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 2 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 升降车 | 台班 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 4 | 侧柏 | 61020400142 | 药王山管理局药王山风景区吕祖庙东边院 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 1 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 6.5 |  |  |
| 仿生树皮 | m2 | 3.5 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 5 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 5 | 侧柏 | 61020400154 | 药王山管理局药王山风景区醉翁亭 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 4 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 1.6 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 0.5 |  |  |
| 覆土 | m3 | 3 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 6 | 侧柏 | 61020400146 | 药王山管理局药王山风景区西玄门 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 1.2 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 2 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 7 | 侧柏 | 61020400149 | 药王山管理局药王山风景区祈福殿西南侧 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.8 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 4 |  |  |
| 养护工程 | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 8 | 侧柏 | 61020400150 | 药王山管理局药王山风景区祈福殿西北 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 1.2 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 2.5 |  |  |
| 稳固性增强工程 | 树体支撑（6m） | 个 | 1 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 1 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 9 | 山杨 | 61020400054 | 照金镇北梁村陈家坡会议旧址 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.5 |  |  |
| 树洞修补 | m3 | 0.42 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 8 |  |  |
| 仿生树皮 | m2 | 8 |  |  |
| 稳固性增强工程 | 树体支撑（4.5m ） | 个 | 1 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 土壤改良 | m2 | 15.5 |  |  |
| 围栏拆除（木质围栏） | m | 14 |  |  |
| 新建围栏(防腐木、高1m、边长4.5m正方形) | m | 18 |  |  |
| 硬质铺装拆除 | m2 | 7 |  |  |
| 修筑复壮沟（长14m×宽0.5m×深1m） | m3 | 7 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 升降车 | 台班 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 10 | 山杏 | 61020400212 | 照金镇照金村杨柳坪地母庙遗址 | 树体伤病救护工程 | 整形剪枝 | m3 | 0.4 |  |  |
| 树洞修补 | m3 | 0.01 |  |  |
| 树体防腐 | m2 | 0.2 |  |  |
| 环境改善修复工程 | 环境清理 | m2 | 1 |  |  |
| 土壤改良 | m2 | 6 |  |  |
| 养护工程（水肥管理、病虫害防治、森林防火、日常巡护、防灾减灾） | | 年 | 1 |  |  |
| 其他工程 | 脚手架 | m3 | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.分项报价的汇总价等于“响应报价一览表 ”中的投标总价。

响应供应商： （盖单位章）

法定代表人或授权委托代理人： （签名或盖章）

日 期： 年 月 日