### 报价一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一、 | 智慧养老大数据实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧居家社区康养平台 | 1.居家社区指挥中心系统功能模块 1.1.大屏展示：领导驾驶舱、运营数据监管中心、服务项目数据分析、养老资源综合管理、报警调度中心、服务/呼叫监管、长者统计分析、养老资源监管、志愿者统计分析、养老食堂可视化监管、长者健康画像、健康巡诊可视化。 2.社区食堂管理系统功能模块 2.1.膳食管理：堂食点餐系统、堂食点餐记录、堂食点餐数据分析、膳食食谱管理、周食谱模板管理、房间膳食分析、房间点餐记录、超时未点餐列表、超时点餐审核、食物管理、食物套餐、食物类型、禁忌人群、食物口味、食物口感、餐厅管理、餐厅类型、供应状态、供应区域、用餐时间点设置、点餐扣费时间设置、餐饮供应商管理、房间点餐备注。 3.电子档案管理系统功能模块 3.1.长者档案：长者档案管理、长者信息分析、长者合同管理、长者批量调度。 4.会员中心系统功能模块 4.1.会员一卡通：长者一卡通管理、员工一卡通管理、一卡通账户流水、一卡通充值统计、长者刷卡记录、长者刷卡统计。 4.2.会员关怀：生日短信关怀、生日日历展示。 5.综合评估系统功能模块 5.1.综合评估：综合评估、评估列表、评估标准、评估类型、评估内容、评估结果。 6.健康管理系统功能模块 6.1.健康监测：健康实时监测、心电数据查看、手动采集数据、健康数据查询、健康数据分析。 6.2.睡眠管理：智能床垫监测、设置床垫报警范围值、HR睡眠质量统计。 7.服务商系统功能模块 7.1.服务商管理：服务商管理、服务商员工、自由职业者、商务模式管理、服务商部门配置。 8.商品订单服务系统功能模块 8.1.服务项目管理：服务类型管理、服务项目管理、计价单位管理。 8.2.服务订单管理：订单新增、订单列表、订单改派、订单回访、订单投诉、订单评价、订单数据分析、订单回访记录、订单计划管理。 8.3.平台财务对账管理：对账统计明细、对账结算列表、服务对账结算。 8.4.服务商对账管理：服务账单统计、服务账单列表。服务对账结算。 9.智能设备管理系统模块 9.1.智能硬件：智能设备管理、设备厂商信息、设备品牌型号、设备类型父类、设备类型子类。 9.2.智能硬件类别：海康视频监控、大华乐橙监控、萤石设备维护、人脸识别管理、门禁管理配置、医护对讲管理、手环腕表配置、京东健康小屋、生物雷达、火柴人跌倒报警、智能床垫管理、智能呼叫主机。 9.3.长者定位管理：室外定位电子围栏、室外电子围栏预警、长者实时位置热点、室内长者实时定位、室内区域长者定位、室内定位活动记录、室内定位基站管理、室内定位区域设置、室内定位地图配置。 10.社区志愿者系统功能模块 10.1.志愿者档案：志愿者档案、志愿者小组、时间银行、活动管理、活动总结、表彰记录、活动点评、需求采集、志愿者绑卡、志愿者刷卡、志愿者培训、投诉记录查看、志愿者刷卡记录、志愿者礼品兑换。 11.老年大学系统功能模块 11.1.老年大学：相册视频管理、视频类型设置。 12.呼叫中心系统功能模块 12.1.呼叫系统：智能呼叫、来电弹屏、语音导航、软电话功能、ACD、主页、分机管理、中继管理、状态监控、系统维护、平台设置、基本配置、坐席管理、运营管理、呼叫管理、系统维护。 13.移动端小程序系统功能模块 13.1.管理端：首页、入住概况、居家概况、监控、我的。 13.2.老人端：SOS紧急呼叫、服务中心、自助服务、健康管理、相机、相册、老年大学、我在哪里、设置。 13.3.子女端：生活服务、云健康、手动录入健康数据、e家庭、视频关爱、相册视频管理、位置服务、睡眠关爱、告警管理、我的账户、订单明细、账单管理、临时消费、膳食消费、点餐消费、药单缴费、护理记录、新闻资讯、轮播图、智能设备管理、社区圈。 13.4.服务商端：轮播图、工单跟踪、服务抢单、查询统计、派单管理、现场下单、老人信息录入、手动采集、通知管理。 13.5.服务人员端：轮播图、工单跟踪、服务抢单、查询统计、现场下单、老人信息录入、手动采集、通知管理。 13.6.自由职业者端：轮播图、工单跟踪、服务抢单、查询统计、通知管理。 13.7.志愿者端：轮播图、工单跟踪、服务抢单、查询统计、通知管理。 13.8.评估人员端：老人评估、机构评估、适老化改造评估。 14.实训考试培训系统功能模块 14.1.考试系统：考试试卷分类、试卷题目分类、试卷题目配置、考试试卷配置、试卷开始考试、企业考试列表、公共考试列表。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 智能电视 | 4K画质，80寸，三重护眼，语音操控，支持：HDMI,影视APP一键投屏。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 二、 | 居家养老实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 适老化沙发 (双人位) | 尺寸：140cm\*63cm\*90cm，双人位沙发、实木框架，高弹海绵，加厚坐垫， | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 茶几 | 尺寸：100cm\*45cm\*60cm，实木双层茶几， | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 适老化衣柜 | 实木衣柜，尺寸:200cm\*80cm\*55cm, | 1 | 套 |  |  |  |
| 三、 | 日间照料实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动辅助起身椅 | 功率;200W,载重150kg，座板54mm，尺寸：650mm\*450mm\*730mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 床头柜 | 45cm\*42cm\*72cmABS塑料护理床边柜。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 便携式智能洗浴机 | 便携式洗浴，容量：5.2L，手动按键，尺寸：406mm\*208mm\*356mm，体积小，重量轻，操作简单，不受场地限制，有效解决了行动不便的老人、残疾或病瘫人士，挪动洗澡困难等护理工作。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 适老化餐桌 | 加厚实木桌，橡胶木实木，环保油漆，尺寸：135cm\*86cm\*76cm | 1 | 张 |  |  |  |
| 10 | 适老化餐椅 | 加厚实木桌，橡胶木实木，环保油漆，尺寸：96cm\*44cm\*43cm | 4 | 把 |  |  |  |
| 11 | 电动轮椅 | 铝电池续航：45-50公里，可折叠，手动电动两用，双电机500W，EABS刹车系统，多层减震，烤漆车架防生锈，升级加厚坐垫，语音播报，搭载防翻系统， | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 坐便器辅助升降椅 (靠背+无线遥控) | 吹塑高靠背，座板一键安装拆卸，承重≥240斤，无线遥控+有线控制，92-122cm\*56cm\*64cm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 智能马桶 | 脚感冲水，净味、脚感翻盖，旋刷，紫外杀菌，一键旋钮，坐垫加热，臀部清洗，即热恒温，陶瓷材质尺寸：380mm\*440mm\*680mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 四、 | 智能设备养老实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能人体感应器 | 1、用于判断老人在家中的活动，分析老人的是否发生意外； 2、平台通过人工智能技术分析，产品设备当老人出现意外时，自动告警到值班中心，值班中心主动联系老人，确认后，再通知亲属或安保科等部门。 3、吸顶安装 4、配合一键通话智能主机使用； 5、尺寸：直径115mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 报警呼叫器 | 1、支持双向通话； 2、支持免提对讲； 3、支持一键SOS呼叫； 4、支持遥控器呼叫； 5、支持4G全网通； 6、支持防骚扰； 7、支持写入9个号码； 8、支持大声音，专为老人设计； 9、具备一个SOS按键， 10、产品设备尺寸长宽深：140x120x35mm 11、两个大按键：红色SOS按键，和绿色按键；按键尺寸不小于：62x34mm； 12、可以对接终端产品设备不少以10种，48个（烟雾探测器、燃气探测器等）。 13、对接外设协议为315M。 14、供电：5V2A; 15、按SOS后，能在大屏上显示报警信息。 16、具有国家认证的机构检测报告，报告必须具有代表国家认证的CNAS和CMA。 17、支持智能语音呼叫的外设；此外设通过315M和主机链接；此外设可以布放到老人经常活动的地方（比如：过道、客厅、卧室、餐厅、厨房等）；此外设有2组共10个命令词控制主机，每组分别对应主机的红键和绿建。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 智能烟雾感应器 | 1、监测到屋内着火时时，无线报警； 2、产品设备配合一键通话智能主机使用； 3、直径：102mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 智能燃气报警感应器 | 1、监测到燃气泄露时，无线报警； 2、产品设备配合一键通话智能主机使用； 3、尺寸：115x72mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 智能水浸感应器 | 1、监测到自来水泄露时，无线报警； 2、产品设备配合一键通话智能主机使用； 3、直径：80mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 19 | 智能药盒 | 智能提醒，微信扫码设置，3秒设置计划，4个药仓，支持华为，HILINK，130mm\*45mm\*30mm便携式药盒 | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 | 智能拐杖 | 打电话通话、GPS定位、SOS一键呼救、收音机、插卡音乐播放、手电筒、蓝牙连接播放。产品设备通讯模式：4G全网通。 | 1 | 根 |  |  |  |
| 21 | 健康手环 | 一键呼叫、老人定位(WIFI、GPS、LBS、北斗)、心率监测、血压检测、血氧检测、佩戴监测、运动计步。产品设备支持全网通4G手机卡。 | 1 | 只 |  |  |  |
| 22 | 智能防摔倒防护马甲 | 智能防摔，髋部，头部防护马甲，MEMS运动传感器，高端汽车级安全气囊，智能远程监控，APP独立设计，实时监控。 | 1 | 件 |  |  |  |
| 23 | 跌倒机器人 | 陪护机器人：安全预警，巡逻，日常看护，体征监测，语音互动陪伴。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 五、 | 健康监护/评估实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 血糖仪 | 血糖测量，无线传输，产品设备与健康网关配对使用。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 体温计 | 测量体温，无线蓝牙传输，产品设备与健康网关配对使用。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 智能床垫 (非接触式心率 呼吸记录仪) | 1、眠质量评估： 记录人员睡眠状态，评估睡眠质量，记录睡眠时间。 2、呼吸频率： 呼吸检测并记录呼吸频率 3、心率频率： 心率检测并记录心率频率 4、 在床、离床状态。 5、产品设备防拆报警，拉绳报警，连续心率异常报警，连续呼吸异常报警，离床报警，无人报警等功能，可根据场景自由设置开启与关闭。 6、4G VOLLET双向语音通话（需自配语音SIM卡）（ 支持10组白名单），自带2年流量卡。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 智能尿湿报警器 | 尺寸规格 外形尺寸：70\*135CM 产品材质 采用双面防水环保特制皮革(TPU)，材料手感柔软，韧性好，强度高。 生产工艺 采用特殊的导电石墨印刷电路，经盐水和弱碱性液体进行过可靠性寿命测试，受温度影响有限，性能稳定耐用。基材与印刷油墨均符合相关环保要求。 洗涤说明 当尿湿后，可用吸水抹布抹干后即可马上使用，也可以自然晾干，或者 用混有洗洁精的水定期做清洁，不可用类似84消毒液强氧化性的溶液处 理，不可在太阳下长时间暴晒或者用火烘烤，以免损坏皮革材质。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 睡眠监测设备 | 60cm\*80cm，产品设备对在床上睡觉的老人实时监测心脉，呼吸，体动，翻身，入/离床等，防止老人出现意外，防止老人半夜离开床位，护理人员不知道；默认传输模式：WIFI网络。具有医疗器械证书。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 健康一体机★ | 设备支持可测12导心电图、血压、血氧饱和度、心率、额温、尿常规、血糖，数据自动上传到平台。用于养老服务中心人员提着去老人家里、养老院床前、室外做活动是用。手提式，便于护工去房间监测 | 1 | 台 |  |  |  |
| 六、 | 康复训练实训区 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 老年模拟人 | H2000高级护理人高级女护理人、男护理人各一个 | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 多功能护理床 | 电动起背，落脚功能，抬腿功能，左翻身，右翻身，助便功能， | 1 | 张 |  |  |  |
| 32 | 床上用品 | 医用六件套：被芯、被褥芯，枕芯，被罩，床单，枕套。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 高龄者模拟体验装置 | 便携式收纳箱，视觉减弱眼睛、各关节限制器，负重背心等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 高级着装式老年偏瘫护理 模拟服 | 可穿在学院身上，通过真是体验、理解偏瘫患者的不便，加深护士和健康照顾者对于偏瘫患者的同情和关注。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | 人脸识别门禁 | 4.3寸触控屏幕，电脑/手机app智能管理，支持可视对讲，实时监控，支持多人同时识别，人脸容量1000人。尺寸：167.4mm\*84.4mm\*24mm。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | 智能坐立助行机器人 | 可站立智能辅助行走机器人，帮助减重步态训练，帮助平衡训练，减少长期卧床，减少长期坐卧，减少摔倒风险，采用太空铝材材质，续航：20km，载重：100kg， | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 合计 | / | / | / |  |  |  |
| **装修部分** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 砸墙 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 玻璃 | 材料，人工费 | 20 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 电路改造 | 材料，人工费 | 96 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 吊顶 | 铝方通或石膏板，材料，人工费 | 96 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 木地板 | 复合木地板 | 96 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 垃圾运输 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 墙面处理 | 材料，人工费 | 210 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 铝方通灯 | LED | 50 | 个 |  |  |  |
| 9 | 筒灯 | 购买安装 | 40 | 个 |  |  |  |
| 10 | 地脚线 | 实木地脚线 | 75 | m |  |  |  |
| 11 | 窗帘 | 购买安装 | 8 | 个 |  |  |  |
| 12 | 墙面腻子，刮漆 | 立邦乳胶漆，人工费 | 210 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 断桥铝 | 材料，人工费 | 24 | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 开关插座 | 材料，人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 开荒保洁 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 合计 | / | / | / |  |  |  |

注：1．此表中，投标分项报价表的合计总价应和投标总价相一致。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或签章):