采购需求

1.招标货物一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| X射线血管造影系统球管 | 1 | 套 | 配件 |

**2.技术指标**

2.1适用机型Infinix-ilNFX-8000C,

2.2焦点尺寸：0.3/0.6/1.0MM

2.3最大功率：17/48/100KW

2.4热容量：1.8MHU

2.5靶向角：11°

2.6散热率：4.0KW(5700HU/S)

2.7质保期：球管保修12个月