**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **响应内容** | **备注** |
| 1 | 对沿黄公路大荔驿站实施提升改造建设，在沿黄公路大荔段、合阳段、潼关段以及G310国道华阴段、临渭段等重要交通节点布设导视牌等旅游标识系统建设。（详见工程量清单） |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：  采购包1：《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022； 《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012； 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009； 《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)； 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012； 《混凝土结构设计标准》GB50010-2010； 《钢结构设计标准》GB50017-2017； 《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020； 《钢结构焊接规范》GB50661-2011； 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011； 其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：120日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：沿黄公路大荔段、合阳段、潼关段以及G310国道华阴段、临渭段等。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付至合同总金额的40%，工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；审计报告出具后采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 依据磋商文件、成交人响应文件及签证单等文件进行验收。 |  |  |
| 11 | 供应商严格执行安全措施和交通组织措施，以保证施工及过往行人人身安全，杜绝安全事故的发生，因施工原因造成安全事故的责任和损失由成交人自行承担，采购人概不负责任和赔偿。 |  |  |
| 12 | 供应商负责施工期间与相关部门的协调，并承担相关责任及发生的相关费用，必须确保本项目施工最终验收通过。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年 月 日