**投标分项报价表**

项目编号：

项目名称：

采购包号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 技术参数 | 单价报价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 医生工作服 | 定制夏装 |  | 件 | 400 | 71 | 1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；  2、密度：80×60。  3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；4、断裂强力≥650N；  5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  6、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  | **核心产品** |
| 2 | 医生工作服 | 定制冬装 |  | 件 | 500 | 79 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求。  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  | **核心产品** |
| 3 | 分体护士服 | 定制夏装 |  | 套 | 170 | 105 | 1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；  2、密度：80×60。  3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  4、断裂强力≥650N；  5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  6、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 4 | 分体护士服 | 定制冬装 |  | 套 | 200 | 114 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 5 | 专科分体 医护服 | 定制夏装 长袖 |  | 套 | 50 | 100 | 1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；  2、密度：80×60。  3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  4、断裂强力≥650N；  5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求。  6、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 6 | 专科分体 医护服 | 定制夏装 短袖 |  | 套 | 50 | 90 | 1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；  2、密度：80×60。  3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  4、断裂强力≥650N；  5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  6、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 7 | 专科分体 医护服 | 定制冬装 |  | 套 | 50 | 109 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 8 | 护士裤 | 定制 |  | 条 | 50 | 43 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 9 | 花帽 | 定制 |  | 顶 | 50 | 15 | C32\*32 130\*70 纯棉花布，舒适型。 |  |  |  |
| 10 | 病员服 | 定制 |  | 套 | 50 | 71 | 纯棉单面绒，断裂强力≧600N。色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级）≧4 级，抗静电性能达到 A 级。纱支C16\*16 72\*60 |  |  |  |
| 11 | 工勤服 | 定制夏装 |  | 套 | 30 | 81 | 1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；  2、密度：80×60。  3、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  4、断裂强力≥650N；  5、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  6、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 12 | 工勤服 | 定制冬装 |  | 套 | 30 | 91 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 13 | 手术衣 | 定制 |  | 套 | 50 | 81 | 三防面料：T/C28\*28 130\*65阻菌、耐酸碱、防血渍、防静电、无落絮。防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 14 | 洗手衣裤 | 定制 |  | 套 | 50 | 86 | 三防面料：T/C28\*28 130\*65阻菌、耐酸碱、防血渍、防静电、无落絮。防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 15 | 孕妇护士裤 | 定制 |  | 条 | 50 | 55 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 16 | 孕妇护士服 | 定制 |  | 件 | 30 | 67 | 1、涤棉（T80/C20）双面斜纹面料；  2、纱支 45/2×22.6；  3、密度：153×71,370g/㎡；  4、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；  5、断裂强力≥650N；  6、成衣经轻磨毛工艺处理，色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂）≥4 级，甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求；  7、防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 17 | 医护棉服 | 定制 |  | 套 | 10 | 276 | 外层：1、涤棉（T80/C20）精密纺亚光面料；2、密度：80×60。内层：水洗丝绵绒。 |  |  |  |
| 18 | 实习服 | 定制夏装、冬装各一件（粉色）；裤子一条（白色） |  | 套 | 130 | 147 | 夏装;T/C 平纹面料，喷气织机织造，断裂强度≧350N，甲醛含量、PH值符合国家 标 准（GB/T18401-2010B 类产品要求），不起毛球，色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级）≥4 级， 抗静电性能达到 A级。纱支 25\*22.6 ； 密度104\*61冬装：涤棉双面斜纹面料（65%涤纶，35%棉），漂白面料，断裂强力≥600N。色牢度（耐皂洗，耐汗渍，耐摩擦，耐氯漂等级）≥4 级， 抗静电性能达到A级。纱支45/2\*21；密度 138\*71 防静电、防透光、易洗涤。 |  |  |  |
| 19 | 棉褥 | 定制2m\*1m/4斤，尺寸可根据医院要求适当增加 |  | 床 | 300 | 90 | 主要原料：纯棉国标≥ 3-4级 纤维长度≥29cm附料：纯棉28s纱网 纯棉包布60sx60s ≥110x110 经纬密度 |  |  |  |
| 20 | 棉被 | 定制2m\*1.5m/5斤，尺寸可根据医院要求适当增加 |  | 床 | 300 | 105 | 主要原料：纯棉国标≥ 3-4级 纤维长度≥29cm附料：纯棉28s纱网 纯棉包布60sx60s ≥ 110x110 经纬密度 |  |  |  |
| 21 | 尸体袋 | 定制200\*75cm |  | 条 | 200 | 57 | 100%聚酯纤维，外加防水涂层，四角加松紧固定，开口加长拉链。防水，防渗，阻菌。 |  |  |  |
| 22 | 被外套 （白色） | 定制230\*160cm |  | 条 | 1000 | 76 | 2.5厘米缎条（生态棉） 1、涤棉：涤纶50%，棉50% 纱支：32\*32密度：142\*764 断裂强度：径向2100±50N， 纬向900±50N. 2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%； 3、重量：250±5g/㎡ 4、耐氯漂：≥4 级； 5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90% |  |  |  |
| 23 | 床单 （白色） | 定制180\*270cm |  | 条 | 1200 | 59 | 2.5厘米缎条（生态棉） 1、涤棉：涤纶50%，棉50% 纱支：32\*32密度：142\*764 断裂强度：径向2100±50N， 纬向900±50N. 2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%； 3、重量：250±5g/㎡ 4、耐氯漂：≥4 级； 5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90% |  |  |  |
| 24 | 枕套 （白色） | 定制65\*45cm |  | 条 | 500 | 14 | 2.5厘米缎条（生态棉） 1、涤棉：涤纶50%，棉50% 纱支：32\*32密度：142\*764 断裂强度：径向2100±50N， 纬向900±50N. 2、水洗尺寸变化率：径向2%，纬向2%； 3、重量：250±5g/㎡ 4、耐氯漂：≥4 级； 5、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 6、对金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌抑菌率≥90% |  |  |  |
| 25 | 荞麦皮枕芯 | 定制60\*45cm 4斤 |  | 个 | 500 | 33 | 涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32\*32 密度：133\*72 填充物：水洗荞麦皮2千克 |  |  |  |
| 26 | 棉被里套 | 定制230\*160cm |  | 条 | 300 | 67 | 涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32\*32 密度：133\*72 |  |  |  |
| 27 | 棉褥里套 | 定制230\*115cm |  | 条 | 300 | 57 | 涤棉布包：棉35%涤65% 纱支：32\*32 密度：133\*72 |  |  |  |
| 28 | 绿色双层包布 | 定制100\*100cm\*2层 |  | 条 | 150 | 57 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 29 | 绿色双层包布 | 定制150\*150cm\*2层 |  | 条 | 150 | 67 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 30 | 绿色双层包布 | 定制80\*80cm\*2层 |  | 条 | 150 | 55 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 31 | 绿色中单 | 定制200\*150cm\*1层 |  | 条 | 150 | 53 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 32 | 手术衣 | 专用定制（反穿式） |  | 件 | 150 | 76 | 1、面料名称：绿色纯棉纱卡 2、纤维含量：100%棉 3、密度：C20\*16 108\*58 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 33 | 绿色剖腹单 | 定制360\*220cm\*2层 |  | 条 | 50 | 171 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 34 | 绿色甲状腺单 | 定制360\*220cm\*2层 |  | 条 | 50 | 181 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 35 | 绿色开颅单 | 定制360\*220cm\*2层 |  | 条 | 50 | 176 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 36 | 绿色会阴单 | 定制180\*240cm\*2层 |  | 条 | 50 | 119 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 37 | 腿套（袜型） | 定制90\*35cm双层 |  | 条 | 100 | 48 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 38 | 绿色刀口巾 | 定制80\*50cm\*2层 |  | 条 | 100 | 43 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 39 | 绿色垫巾 | 定制35\*50cm\*2层 |  | 条 | 100 | 29 | 1、面料名称：墨绿色涤棉平布 2、纤维含量：棉35%涤65% 3、密度：BJT/C 23\*21 138\*71 4、断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N 5、水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%； 6、重量：215±5g/㎡ 7、耐氯漂：≥4 级； 8、PH、甲醛符合国家纺织品相关标准 9、落絮≤4.0 (见国家规范) |  |  |  |
| 40 | 急救工作服 | 定制春秋装 |  | 套 | 15 | 713 |  |  |  |  |
| 41 | 急救工作服 | 定制棉衣 |  | 件 | 15 | 532 |  |  |  |  |
| 42 | 急救工作服 | 定制短袖 |  | 件 | 15 | 124 |  |  |  |  |
| 43 | 急救工作服 | 定制长袖 |  | 件 | 15 | 133 |  |  |  |  |
| 44 | 急救工作服 | 定制夏裤 |  | 条 | 15 | 143 |  |  |  |  |
| 45 | 急救工作服 | 定制冬裤 |  | 条 | 15 | 152 |  |  |  |  |
| 46 | 制式皮带 | 定制 |  | 条 | 15 | 57 |  |  |  |  |
| 47 | 急救配饰 | 定制肩章、胸章、臂章 |  | 套 | 15 | 29 |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | | |  | |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：