**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| 1 | 技术参数与性能指标  本项目是针对园区内老化严重葡萄棚室进行集中全面的、标准化的结构更新改造和覆膜更换，旨在彻底改善其物理状态，满足标准化葡萄生产对设施的基本要求，为打造现代化、智能化、防灾能力强的标准化葡萄生产基地垫定基础。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准： 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施)；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；《工程结构通用规范》(GB55001-2021)；《种植塑料大棚工程技术规范》（GBT51057-2015）；《钢结构通用规范》(GB55006-2021)；《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)；《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）;《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)；《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）； 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）；《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）；《安全防范工程技术规范》（GB50348 -2004）；《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；《工程建设标准强制性条文》（2013年版）；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《安全防范工程通用规范》（ GB 55029-2022）；其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格，达到国家现行技术标准 |  |  |
| 5 | 工程地点：渭南市临渭区下邽镇渭南葡萄产业园 |  |  |
| 6 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。工程完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；工程竣工验收后采购人付清全部合同价款 |  |  |
| 7 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日