**技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **响应内容** | **备注** |
| 1 | 技术参数与性能指标：拟对楼顶屋面拆除及新做SBS防水、屋面非固化处理橡胶沥青涂膜；挑檐拆除空中层顶水泥板、铝塑板并新做不锈钢板等，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：  采购包1：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）；《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88；《工程建设标准强制性条文》（2013年版）；其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：30日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：渭南市华州区财政局。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：合同签订后，支付合同总金额的40%；屋面SBS完工后，支付合同总金额的30%；工程竣工验收合格后，支付合同总金额的20%；本工程需要进行结算审核，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；工程竣工验收合格后一年内采购人付清剩余工程价款。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 依据磋商文件、成交人响应文件及签证单等文件进行验收。 |  |  |
| 11 | 供应商严格执行安全措施和交通组织措施，以保证施工及过往行人人身安全，杜绝安全事故的发生，因施工原因造成安全事故的责任和损失由成交人自行承担，采购人概不负责任和赔偿。 |  |  |
| 12 | 供应商负责施工期间与相关部门的协调，并承担相关责任及发生的相关费用，必须确保本项目施工最终验收通过。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年 月 日