|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 1 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 土方 |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 清表  1.土壤类别:三类土壤  2.挖土深度30cm  3.弃土运距:5KM | m3 | 1920 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:银杏  2.乔木胸径:15cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 41 |  |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:丝棉木  2.乔木胸径:60cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 1 |  |  |
| 4 | 050102001003 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:红叶李  2.乔木胸径:6cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 9 |  |  |
| 5 | 050102001004 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:碧桃 | 株 | 7 |  |  |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 2 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.乔木胸径:6cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 |  |  |  |  |
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:丛生腊梅  2.乔木规格:地径8cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 7 |  |  |
| 7 | 050102001006 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:丛生紫荆  2.乔木规格:地径8cm  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 11 |  |  |
| 8 | 050102004001 | 栽植灌木  [项目特征]  1.灌木种类:石楠球  2.灌丛高:1m  3.养护期： 1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 17 |  |  |
| 9 | 050102001007 | 栽植乔木  [项目特征]  1.乔木种类:小叶女贞造型 | 株 | 2 |  |  |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 3 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.乔木规格:高度2.5m  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 |  |  |  |  |
| 10 | 050102002001 | 栽植竹类  [项目特征]  1.散竹种类:刚竹  2.散竹规格:高度2.2m  3.养护期:1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干 | 株 | 200 |  |  |
| 11 | 050102004003 | 栽植灌木  [项目特征]  1.灌木种类:牡丹树  2.灌丛高:0.8m  3.养护期： 1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植  4.支撑  5.草绳绕树干  6.养护 | 株 | 200 |  |  |
| 12 | 050102009001 | 栽植水生植物[项目特征]  1.水生植物种类:荷花  2.养护期： 1年[工作内容]  1.起挖  2.运输  3.栽植 | 丛 | 2 |  |  |
| 13 | 050102010001 | 铺种草皮  1.草皮种类:混播  2.铺种方式:铺草卷  3.养护期:1年 | m2 | 980 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 景观 |  |  |  |  |
| 本页合计 | | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 4 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 14 | 040801001001 | 拆除路面  1.路面结构：混凝土路面  2.路面厚度：20cm  3.基层厚度： 30cm灰土  4.内容：拆除路面及基层，垃圾外运10km | m2 | 10 |  |  |
| 15 | EB001 | 双层古建八角亭[项目特征]  1.柱外尺寸对角6.5米  2.包含立柱、坐凳、穿枋、挂落、卡坊、圈梁、四方架梁、老嫩枪、美人靠、雷公柱、椽子、望板、封檐板等  3.材质：高级防腐木  4.刷漆  [工作内容]  1.整理、选料  2.屋面铺设  3.刷防护材料 | 座 | 1 |  |  |
| 16 | EB002 | 研学步道  [项目特征]  1.小青瓦古建长廊  2.包含立柱、坐凳、穿枋、挂落、卡坊、圈梁、四方架梁、老嫩枪、美人靠、雷公柱、椽子、望板、封檐板等  3.材质：高级防腐木  4.刷漆 | m2 | 259 |  |  |
| 17 | 050201001001 | 地铺石材  [项目特征]  1.30厚毛面花岗岩石板  2.30厚1:6干硬性水泥砂浆3.100厚C20混凝土  4.20cm厚3：7石灰土  5.素土夯实，夯实系数≥0.93  6.采用商品混凝土[工作内容]  1.园路路基、路床整理  2.垫层铺筑  3.路面铺筑  4.路面养护 | m2 | 350 |  |  |
| 18 | 050201001002 | 园路（透水砖路面）  [项目特征]  1.垫层厚度、宽度、材料种类:2000  mm 3：7灰土垫层100mm厚C20混凝土  2.路面规格、宽度、材料种类:低级 | m2 | 96 |  |  |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 5 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 路面  3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆[工作内容]  1.园路路基、路床整理  2.垫层铺筑  3.路面铺筑  4.路面养护 |  |  |  |  |
| 19 | 050201002001 | 路牙铺设  [项目特征]  1.垫层厚度、材料种类:200mm灰土3 ：7 100mm c15砼垫层  2.路牙材料种类、规格:800\*300\*1 00  3.混凝土强度等级:C20 [工作内容]  1.基层清理  2.垫层铺设  3.路牙铺设 | m | 105 |  |  |
| 20 | 050201001003 | 园路（600\*300\*100青石板） [项目特征]  1.汀步石地面：600\*300\*100花岗岩  2.垫层厚度、宽度、材料种类:200  mm 3：7灰土垫层200mm厚C20混凝土  [工作内容]  1.园路路基、路床整理  2.垫层铺筑  3.路面铺筑  4.路面养护 | m2 | 5.94 |  |  |
| 21 | 040204006001 | 树池砌筑  1.材料品种、规格:石材树池  2.树池尺寸:800\*800mm  3.树池盖材料品种:树脂格栅700\*70 0mm | 个 | 37 |  |  |
| 22 | EB003 | 围挡  1.围挡安装  2.围挡运输  3.围挡加固 | m | 180 |  |  |
| 23 | EB005 | 树脂格栅  1.切割、裁剪2.铺设  3.运输 | ㎡ | 14 |  |  |
| 24 | EB004 | 竹篱笆  1.竹子运输  2.篱笆制作 | m | 50 |  |  |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | |
| 工程名称：大荔县大荔中学国学苑及绿化工程采目 |  | 第 6 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本页合计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |