**富平县怀德大街及频阳大道绿化带景观工程**

**工程量清单编制说明**

**一、工程概况**

1、工程名称: 富平县怀德大街及频阳大道绿化带景观工程

2、建设地点:富平县

**二、编制范围**

1、富平县怀德大街及频阳大道绿化带景观工程施工图范围内的全部内容等。

**三、编制依据**

1、依据设计图纸、工程特点及常规的施工组织方案进行编制；

2、设计图选用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

4、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）；

5、《陕西省建筑 装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2004）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）；

6、2009年《陕西省建筑装饰、安装工程价目表》、2009年《陕西省安装工程价目表》、2009年《陕西省市政工程价目表》、2009年《陕西省园林绿化工程价目表》《陕西省建设工程施工机械台班价目表》；

**四、计价说明**

1、执行陕建发[2016]100号文营改增；

2、执行陕建发【2017】270号文中增加临时设施费及扬尘污染治理费；

3、执行陕建发【2019】45号文《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

4、执行陕建发【2019】1246号文《关于落实建筑工人实名制管理计价依据》；

5、执行陕建发【2020】1097号文《关于建筑施工安全生产责任保险费用的通知》；

6、执行陕建发【2021】1021号文劳保统筹基金税后不扣除；

7、执行陕建发【2021】1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程综合人工单价的通知》；

8、编制软件为广联达GCCP6.0（6.4100.23.116）；

**五、其他说明**

1、微地形土方、换填土方按外购土计取；

2、本项目绿化工程养护期按1年计取；

3、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要、设备技术要求等进行组价；

4、工程量据实结算。