2025年富平县城关街道办集新村产业路硬化项目工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2025年富平县城关街道办集新村产业路硬化项目

2.建设地点：富平县城关街道办集新村

3.建设内容包括硬化混凝土路面并铺设3:7灰土基层4900㎡（1400m\*3.5m）,厚度18cm。

二、编制依据

1.《2025年富平县城关街道办集新村产业路硬化项目》施工图纸及相关资料；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）及《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

3.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省市政工程工程量计算标准》（2025）、；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025），《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；

5.《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》；

6.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

7.结合施工现场情况、工程特点参照常规的施工方案；

8.其他相关资料。

三、编制说明

1.本工程工程量清单仅描述主要特征，图纸明确标识的以图纸为准进行报价，描述不完整的视为已包含在总价中，结算时不予调整。

2.混凝土暂按预拌混凝土考虑。

四、其他说明

1.采用广联达计价软件版本7.5000.23.1。