
延川县2024年农村供水水质提升

项目采购需求

技术要求：

消毒设备及消毒药剂采购

（1）臭氧消毒设备：数量50套；型号：太阳能式；规格：10克/小时；功能：杀菌消毒，降解水中有害成分和去除重金属离子及有机物等杂质，除臭脱色达到净化水的目的。

（2）二氧化氯AB剂:数量8000公斤；主要成分：二氧化氯；规格含量：10公斤/箱，1公斤/袋,一套为2公斤（A剂1公斤+B剂1公斤），A剂含量48%±4.8%，B剂为配套活化剂；使用范围：消毒杀菌灭虫，保质期：24个月。
（3）分散供水消毒泡腾片：数量2000瓶；有效成分：二氧化氯；规格：100g/瓶，1g/片；使用范围：水体消毒杀菌灭虫，保 质 期：12个月。

二、商务要求

采购时间：合同签订后60日内

地    点：甲方指定的各乡镇村组

安装服务：送货到各村组及负责安装调试

售后服务：一年内免费维修（人为破坏和天灾除外）

付款方式:根据县级财政资金实际到位情况拨付。



