**项目整体实施方案**

## **（各供应商可根据自身情况自行编写但不得少于下述内容，未按要求编写方案则视为不实质性响应文件）**

需包括以下内容：项目实施安装方案、质量保障措施、拟投入人员配备、售后服务、码头浮动设施结构强度计算书（参考陕西省封闭水域小型船舶检验技术规范 DB 61/T 2006-2025）码头总布置图及总体说明书、效果图、单个塑胶浮筒的主要横剖面图等。

（注：码头泊位需同时满足不小于5艘12米左右船舶停靠，其中两艘必须同时满足乘船人员从船头及船左舷、右舷三个方向上下船，其它船舶侧靠，从一个方向上下船。）