**投标技术参数响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购  内容 | 招标技术参数及要求 | 投标响应内容 |
| 1 | **★合成**  **液体**  **燃料** | 1、燃料类型：植物/生物燃料油；  2、燃料特性：属于非易燃液体或非危化品；  3、燃料热值符合采购人现有锅炉系统需要，燃烧热值范围9000Kcal/kg ——9500Kcal/kg。  注：★项参数需提供具备CMA标识的检验报告或制造商出具的自检报告。 |  |
| 2 | **★配套**  **服务** | 1、服务期内，供应商需委派人员驻场对采购人锅炉系统燃油按需加油、维护锅炉系统及供暖管路。  2、本次采购燃油由乙方按采购人实际需要分批进行配送及向锅炉系统加注，因乙方问题导致采购人供暖任务未完成的，将视为重大违约。  3、供应商驻场人员协助采购人维护锅炉系统，保障供暖工作要求。  4、供应商驻场人员协助采购人维护供暖管路系统，保障供暖工作要求。  5、应急、消防、环保等部门监督局检查时，向采购人提供相关证明材料。  注：供应商需自拟格式内容对★项参数要求进行承诺， |  |

注：供应商应对照“招标技术参数及要求”逐条进行响应，并按要求提供相关证明材料。