2024年度西乡县茶镇茶镇村太白洞旅游道路建设项目：项目全长527米，路基宽4米，路面为石渣路面，厚0.2米，宽3米；路基防护为 M7.5 浆砌石挡墙，共8段，长273米，直墙高2-5米。埋设φ600 预制砼涵管6座，长40米，新建漫水桥一座，桥宽4m，桥长11.3m。