**勉县周家山镇娘娘庙小学园舍维修项目**

**工**

**程**

**量**

**清**

**单**

**编制单位：陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司**

**时 间： 二0二五年八月十九日**

**勉县周家山镇娘娘庙小学园舍维修项目**

**工程量清单编制说明**

1. **工程概况：**

勉县周家山镇娘娘庙小学园舍维修项目。项目实施地点：勉县周家山镇娘娘庙小学校内。项目建设规模及内容:铲除运动场破损塑胶跑道及草坪3700m2；新建花瓶柱围墙69.7m；安装消防通道门2樘；新建操场看台遮阳棚198m2；挖除树木13棵；拆除围墙及恢复等，具体施工内容，详见实施方案。

**二、编制依据：**

1、由建设单位提供的的《勉县周家山镇娘娘庙小学园舍维修项目实施方案》。

2、《陕西省2025计价标准》、《陕西省市政、园林绿化工程基价表》(2025年)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》及其他相关计价依据和办法；

3、主要材料价格依据《2025年6月汉中建设工程造价信息》以及参考当地市场价计入；

4、本次预算工程量来源于项目实施方案，若与实际不符，由发承包双方根据实际情况进行签证确认；

5、广联达计价软件GCCP7.0。

**三、相关问题说明：**

1、弃方运距暂定5km，结算时按实调整；

2、1.8m高预制花瓶柱暂定260元/m，结算时按实调整；

3、看台遮阳棚暂定综合单价260元/m2，结算时按实调整；

4、暂列金额35000元，结算时按实调整；

**四、工期与质量等级要求：**

**工 期：60天 质量等级：合格**

陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司

二0二五年八月十九日