**工程量清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量或设计参数** |
| 一、土建工程 |
| 1  | 抗旱水源工程 |  |  |
| 1.1  | 溢流坝 |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m³ | 146  |
| 1.1.2 | 土方回填 | m³ | 146  |
| 1.1.3 | 石方开挖（松石） | m³ | 346  |
| 1.1.4 | C25埋石砼 | m³ | 27  |
| 1.1.5 | 模版 | ㎡ | 45  |
| 1.1.6 | DN200钢管 | m | 6  |
| 1.2  | 蓄水池 |  |  |
| 1.2.1 | 蓄水池池底土方清理 | m³ | 2620  |
| 1.2.2 | 土方开挖 | m³ | 1039  |
| 1.2.3 | 土方回填 | m³ | 500  |
| 1.2.4 | 石方开挖 | m³ | 93  |
| 1.2.5 | C25埋石砼 | m³ | 757  |
| 1.2.6 | 模版 | ㎡ | 735  |
| 1.2.7 | 防护栏杆 | m | 45  |
| 1.2.8 | DN200钢管 | m | 4  |
| 1.2.9 | DN300钢管 | m | 2  |
| 1.3  | 排洪渠 |  |  |
| 1.3.1 | 石方开挖 | m³ | 4113  |
| 1.4  | 井房 |  |  |
| 1.4.1 | 土方开挖 | m³ | 9.77  |
| 1.4.2 | 回填夯实土方 | m³ | 6.12  |
| 1.4.3 | C20砼垫层 | m³ | 1.38  |
| 1.4.4 | M10砖砌基础 | m³ | 2.6  |
| 1.4.5 | M10砖砌墙 | m³ | 6.72  |
| 1.4.6 | C20砼散水 | m³ | 0.8  |
| 1.4.7 | C20砼顶板 | m³ | 2.88  |
| 1.4.8 | 模板 | ㎡ | 12  |
| 1.4.9 | 钢筋制安 | t | 0.17  |
| 1.4.10 | C20砼地面 | m³ | 0.63  |
| 1.4.11 | SBS卷材防水 | ㎡ | 11.16  |
| 1.4.12 | 内墙1:2砂浆抹面 | ㎡ | 33  |
| 1.4.13 | 内墙防水涂料 | ㎡ | 33  |
| 1.4.14 | 外墙涂料 | ㎡ | 32  |
| 1.4.15 | 琉璃瓦铺设 | ㎡ | 11.36  |
| 1.4.16 | 防盗门900\*2100 | 樘 | 1  |
| 1.5  | 输配水管网 |  |  |
| 1.5.1 | 输水管网 |  |  |
| <1.5.1.1> | 土方开挖 | m³ | 17439  |
| <1.5.1.2> | 石方开挖 | m3 | 4090  |
| <1.5.1.3> | 土方回填 | m³ | 12679  |
| <1.5.1.4> | DN100\*4镀锌钢管 | m | 209  |
| <1.5.1.5> | De110PE管（1.6Mpa） | m | 1862.3  |
| <1.5.1.6> | 定向钻穿越混凝土路面 |  |  |
| 1.5.1.6.1 | 钻导向孔 小型定向钻机钻导向孔 | m | 14  |
| 1.5.2 | 支管 |  |  |
| <1.5.2.1> | 土方开挖 | m³ | 346.5  |
| <1.5.2.2> | 土方回填 | m³ | 346.5  |
| <1.5.2.3> | De75PE管（1.6Mpa） | m | 110  |
| <1.5.2.4> | 定向钻穿越混凝土路面 |  |  |
| 1.5.2.4.1 | 钻导向孔 小型定向钻机钻导向孔 | m | 14  |
| 1.5.3 | 配水管网I |  |  |
| <1.5.3.1> | 土方开挖 | m³ | 693  |
| <1.5.3.2> | 土方回填 | m³ | 693  |
| <1.5.3.3> | 定向钻穿越混凝土路面 |  |  |
| 1.5.3.3.1 | 钻导向孔 小型定向钻机钻导向孔 | m | 14  |
| <1.5.3.4> | De160\*9.5PE100级（1.0Mpa） | m | 220  |
| 1.5.4 | 配水管网II |  |  |
| <1.5.4.1> | 土方开挖 | m³ | 2233.35  |
| <1.5.4.2> | 土方回填 | m³ | 2233.35  |
| <1.5.4.3> | 定向钻穿越混凝土路面 |  |  |
| 1.5.4.3.1 | 钻导向孔 小型定向钻机钻导向孔 | m | 14  |
| <1.5.4.4> | De63PE100级（1..6Mpa） | m | 709  |
| 1.5.5 | 闸阀井 | 座 | 7  |
| <1.5.5.1> | C20砼垫层 | m³ | 0.5  |
| <1.5.5.2> | M10砖砌体 | m³ | 2.55  |
| <1.5.5.3> | 钢筋制安 | t | 0.0067  |
| <1.5.5.4> |  700重型球墨铸铁给水井盖 | 套 | 1  |
| 1.5.6 | 排气阀井 | 座 | 2  |
| <1.5.6.1> | C15砼垫层 | m³ | 0.39  |
| <1.5.6.2> | M10砖砌体 | m³ | 1.7  |
| <1.5.6.3> |  700重型球墨铸铁给水井盖 | 套 | 1  |
| 1.6  | 植被恢复 |  |  |
| 1.6.1 | 穴播紫花苜蓿 | h㎡ | 1.93  |
| 1.6.2 | 紫花苜蓿籽 | kg | 115.8  |
| 1.6.3 | 樟子松栽植栽植费 | 株 | 770  |
| 1.6.4 | 樟子松苗木费 | 株 | 786  |
| 1.7  | 雨水管道 |  |  |
| 1.7.1 | 土方开挖 | m³ | 6618  |
| 1.7.2 | 土方回填 | m³ | 6584.4  |
| 1.7.3 | 砂垫层 | m³ | 33.6  |
| 1.7.4 | HDPE双壁波纹管 DN800 | m | 240  |
| 1.8  | 雨水消力池 |  |  |
| 1.8.1 | C15砼垫层 | m³ | 0.98  |
| 1.8.2 | C25砼底板 | m³ | 1.6  |
| 1.8.3 | C25砼侧墙 | m³ | 8.08  |
| 1.8.4 | 模板 | ㎡ | 86  |
| 1.8.5 | 钢筋制安 | t | 1.2  |
| 1.9  | 镇墩 |  |  |
| 1.9.1 | C20砼镇墩 | m³ | 4.32  |
| 1.9.2 | 模版 | ㎡ | 13.5  |
| 二、设备安装工程 |
| 1  | 机房 |  |  |
| 1.1  | 200QJ32-182/14潜水泵 | 台 | 1  |
| 1.2  | 3\*20铜芯电缆 | m | 120  |
| 1.3  | 电力配电柜 | 面 | 1  |
| 1.4  | 变频水泵启动柜 | 面 | 1  |
| 2  | 电力工程 |  |  |
| 2.1  | 10KV高压线路 | km | 0.28  |
| 2.2  | 100KVA变压器 | 台 | 2  |
| 2.3  | 电表 | 块 | 2  |