

|  |
| --- |
| 单位工程造价汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 造 价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 889195.56 |
| 2 | 措施项目费 | 121849.48 |
| 2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 41843.49 |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 4 | 规费 | 48024.65 |
| 4.3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 1516.57 |
| 5 | 税前工程造价 | 1009162.22 |
| 5.1 | 人工土石方工程综合系数 | 34401.15 |
| 5.2 | 机械土石方工程综合系数 |  |
| 5.3 | 桩基工程综合系数 |  |
| 5.4 | 土建工程综合系数 | 974761.07 |
| 6 | 增值税销项税额 | 90824.60 |
| 7 | 附加税 | 5083.53 |
| 8 | 工程造价 | 1105070.35 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 1,105,070.35 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 北二层办公楼 |  |  |  |  |
| 1 | 040801002002 | 拆除基层 | m2 | 163.8 | 6.57 | 1076.17 |
| 2 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 | m2 | 163.8 | 33.42 | 5474.20 |
| 3 | 010803003001 | 保温隔热墙1.保温隔热部位:外墙2.保温隔热材料:50厚聚苯板保温板 | m2 | 163.8 | 163.94 | 26853.37 |
| 4 | 020507001001 | 刷喷涂料1.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸外墙 涂料 | m2 | 163.8 | 48.25 | 7903.35 |
| 5 | 020406002002 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*1600（14樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 33.6 | 585.46 | 19671.46 |
| 6 | 020406002004 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*2450（1樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.66 | 585.48 | 2142.86 |
| 7 | 020406002005 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1800（15樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 43.2 | 585.46 | 25291.87 |
| 8 | 020406002006 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1000\*900（15樘） | m2 | 13.5 | 585.46 | 7903.71 |
| 本页合计 |  |  |  | 96316.99 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 9 | 020406002003 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 28.98 | 114.36 | 3314.15 |
| 10 | 020407001004 | 木门窗套 | m2 | 124.39 | 257.87 | 32076.45 |
| 11 | 020409003003 | 石材窗台板 | m | 74.64 | 104.96 | 7834.21 |
| 12 | AB001 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 45 | 97.54 | 4389.30 |
| 13 | 040801001001 | 拆除路面1.厚度:0.12m 2.运距:5km | m2 | 7.8 | 62.13 | 484.61 |
| 14 | 010101002005 | 挖土方1.挖土平均厚度:0.3m | m3 | 19.5 | 46.59 | 908.51 |
| 15 | 010103001005 | 土(石)方回填 1.3:7灰土2.厚度:0.3m3.夯填(碾压):蛙式打夯机夯实 | m3 | 19.5 | 223.89 | 4365.86 |
| 16 | 010401006002 | 垫层1.混凝土强度等级:C202.混凝土拌和料要求:碎石 3.厚度:5cm | m3 | 3.25 | 671.30 | 2181.73 |
| 17 | 010703001001 | 卷材防水1.卷材、涂膜品种:聚乙烯丙纶双面 复合卷材2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 一遍 | m2 | 195 | 34.98 | 6821.10 |
| 18 | 010407002002 | 散水、坡道1.垫层材料种类、厚度:3：7灰土 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 65 | 147.20 | 9568.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 168260.91 |
|  |  | 西侧二层办公楼 |  |  |  |  |
| 19 | 020406002008 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1400\*1400（18樘） | m2 | 35.3 | 585.46 | 20666.74 |
| 本页合计 |  |  |  | 92610.66 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 20 | 020406002009 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1400（18樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 40.32 | 585.46 | 23605.75 |
| 21 | 020406002011 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 25.2 | 114.36 | 2881.87 |
| 22 | 020407001006 | 木门窗套 | m2 | 81 | 257.87 | 20887.47 |
| 23 | 040801002001 | 拆除基层 | m2 | 1123.44 | 6.57 | 7381.00 |
| 24 | 020201001004 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水 泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:15mm | m2 | 826.44 | 25.23 | 20851.08 |
| 25 | 020301001001 | 天棚抹灰1.部位:天棚2.抹灰厚度、材料种类:12mm | m2 | 297 | 33.67 | 9999.99 |
| 26 | 020507001005 | 刷喷涂料1.腻子种类:胶腻子 2.刮腻子要求:2遍3.涂料品种、刷喷遍数:仿瓷涂料 | m2 | 1123.44 | 37.02 | 41589.75 |
| 27 | 020409003005 | 石材窗台板 | m | 57.6 | 104.97 | 6046.27 |
| 28 | AB004 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 36 | 97.54 | 3511.44 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 157421.36 |
|  |  | 东侧二层办公楼 |  |  |  |  |
| 29 | 020406002012 | 金属平开窗 | m2 | 30.8 | 585.46 | 18032.17 |
| 本页合计 |  |  |  | 154786.79 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | [项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1750（11樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 30 | 020406002013 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:2450\*1750（1樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.29 | 585.46 | 2511.62 |
| 31 | 020406002014 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 9.1 | 114.36 | 1040.68 |
| 32 | 020407001005 | 木门窗套 | m2 | 33.3 | 257.87 | 8587.07 |
| 33 | 020409003004 | 石材窗台板 | m | 21 | 104.97 | 2204.37 |
| 34 | 020201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:外墙2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水 泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:20mm | m2 | 87.5 | 33.42 | 2924.25 |
| 35 | 010803003002 | 保温隔热墙1.保温隔热部位:外墙2.保温隔热材料:50厚聚苯板保温板 | m2 | 87.5 | 163.94 | 14344.75 |
| 36 | 020507001002 | 刷喷涂料 | m2 | 87.5 | 48.25 | 4221.88 |
| 37 | AB005 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 12 | 97.54 | 1170.48 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 55037.27 |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |
| 38 | 010101002001 | 挖土方 | m3 | 5.63 | 46.60 | 262.36 |
| 39 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 3.38 | 223.89 | 756.75 |
| 本页合计 |  |  |  | 38024.21 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 5 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 40 | 010302001001 | 实心砖墙 | m3 | 12.48 | 559.17 | 6978.44 |
| 41 | 010407002001 | 散水、坡道 | m2 | 14 | 147.20 | 2060.80 |
| 42 | 010302003001 | 空花墙1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖2.墙体类型:空花墙 3.墙体厚度:2404.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 4.32 | 501.99 | 2168.60 |
| 43 | AB003 | 清理、垃圾外运 | 项 | 1 | 3251.37 | 3251.37 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 15478.32 |
|  |  | 石挡墙 |  |  |  |  |
| 44 | 010101002004 | 挖土方 | m3 | 120 | 46.59 | 5590.80 |
| 45 | 010103001003 | 土(石)方回填 | m3 | 18 | 223.89 | 4030.02 |
| 46 | 010305004001 | 石挡土墙 | m3 | 90.4 | 462.38 | 41799.15 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 51419.97 |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |
| 47 | 010101002002 | 挖土方 | m3 | 24 | 46.60 | 1118.40 |
| 48 | 010103001002 | 土(石)方回填 | m3 | 9 | 223.89 | 2015.01 |
| 49 | 010302001002 | 实心砖墙 | m3 | 5.76 | 559.17 | 3220.82 |
| 50 | 010401006001 | 垫层 | m3 | 3 | 671.30 | 2013.90 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 8368.13 |
|  |  | 砖铺路 |  |  |  |  |
| 51 | 010101002003 | 挖土方1.挖土平均厚度:1.3M | m3 | 9.6 | 46.59 | 447.26 |
| 52 | 010302001003 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:365 4.墙体高度:1.2m | m3 | 4.44 | 559.17 | 2482.71 |
| 53 | 050201001001 | 砖铺路1.垫层厚度、宽度、材料种类:灰土 3：7厚度0.3m2.路面规格、宽度、材料种类:宽度 2.5m，厚度0.12m | m2 | 62.5 | 58.37 | 3648.13 |
| 54 | 010103001004 | 土(石)方回填 1.3:7灰土2.夯填(碾压):蛙式打夯机夯实 | m3 | 22.5 | 223.89 | 5037.53 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 11615.63 |
|  |  | 厨房、餐厅 |  |  |  |  |
| 55 | 020207001001 | 装饰板墙面1.墙体类型:内墙 | m2 | 24.16 | 96.52 | 2331.92 |
| 本页合计 |  |  |  | 88194.86 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙 骨3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:竹木纤维板 |  |  |  |  |
| 56 | 020509002001 | 墙面壁布1.裱糊构件部位:墙面 2.腻子种类:胶腻子3.刮腻子要求:2遍4.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:壁布 | m2 | 50.16 | 138.44 | 6944.15 |
| 57 | 020406002015 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1800\*1600（5樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 14.4 | 585.46 | 8430.62 |
| 58 | 020406002016 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*1500（6樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 13.5 | 585.46 | 7903.71 |
| 59 | 020406002017 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 7.7 | 114.36 | 880.57 |
| 60 | 020407001002 | 木门窗套 | m2 | 30.6 | 257.87 | 7890.82 |
| 61 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 19.2 | 104.97 | 2015.42 |
| 62 | AB006 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 90.00 | 990.00 |
| 63 | 020201001003 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:外墙2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥 砂浆 | m2 | 9.6 | 33.43 | 320.93 |
| 本页合计 |  |  |  | 35376.22 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 7 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm |  |  |  |  |
| 64 | 020507001004 | 刷喷涂料1.腻子种类:胶腻子 2.刮腻子要求:2遍3.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸外墙 涂料 | m2 | 9.6 | 48.25 | 463.20 |
| 65 | AB017 | 饭桌 | 套 | 3 | 1517.30 | 4551.90 |
| 66 | AB018 | 椅子 | 把 | 20 | 130.05 | 2601.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 45324.24 |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |
| 67 | 010302001004 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:2404.墙体高度:3.16m5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥 砂浆 | m3 | 6.06 | 558.90 | 3386.93 |
| 68 | 020201001002 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水 泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:15mm | m2 | 50.5 | 25.23 | 1274.12 |
| 69 | 020507001003 | 刷喷涂料 | m2 | 25.25 | 37.02 | 934.76 |
| 70 | 020509002002 | 墙面壁布1.裱糊构件部位:墙面 2.腻子种类:胶腻子3.刮腻子要求:2遍4.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:壁布 | m2 | 83.71 | 138.44 | 11588.81 |
| 71 | 020406002018 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1750\*1750（10樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 30.63 | 585.46 | 17932.64 |
| 72 | 020406002020 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 | m2 | 7 | 114.36 | 800.52 |
| 本页合计 |  |  |  | 43533.88 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 8 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 73 | 020407001003 | 木门窗套 | m2 | 20.1 | 257.87 | 5183.19 |
| 74 | 020409003002 | 石材窗台板 | m | 19.5 | 105.08 | 2049.06 |
| 75 | AB007 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 10 | 97.54 | 975.40 |
| 76 | 020402006001 | 防盗门 | 樘 | 1 | 2982.50 | 2982.50 |
| 77 | 020104002001 | 强化复合木地板 陕09J01 地60、楼 801、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结）2、3 5厚泡沫塑料衬垫3、15厚木工板（满刷防腐剂）水泥 钉固定 | m2 | 168.63 | 224.43 | 37845.63 |
| 78 | 040801006001 | 拆除砖石结构 | m3 | 0.5 | 211.86 | 105.93 |
| 79 | AB008 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 97.54 | 1072.94 |
| 80 | 020102002001 | 块料楼地面 | m2 | 5.12 | 153.29 | 784.84 |
| 81 | AB009 | 会议室桌、椅子 | 套 | 40 | 671.95 | 26878.00 |
| 82 | AB016 | 会议室主席台桌、椅子 | 套 | 4 | 888.71 | 3554.84 |
| 83 | AB013 | 主席台幕布 | 项 | 1 | 10621.13 | 10621.13 |
| 84 | AB002 | 主席台发言桌 | 个 | 1 | 921.23 | 921.23 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 128892.47 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 85 | 030208001001 | 电力电缆1.型号:YJV-4\*95+1\*50 2.敷设方式:管道敷设 | m | 30 | 289.23 | 8676.90 |
| 86 | 030212002001 | 线槽 | m | 296 | 36.78 | 10886.88 |
| 87 | 030208001002 | 电力电缆1.型号:WDZN-YJY-4\*25+1\*25 2.敷设方式:管道敷设3.电缆头制作、安装:4个 | m | 246 | 192.17 | 47273.82 |
| 88 | 030208001003 | 电力电缆1.型号:WDZN-YJY-4\*16+1\*25 2.敷设方式:管道敷设3.电缆头制作、安装:4个 | m | 60 | 182.07 | 10924.20 |
| 89 | 030204004001 | 低压开关柜1.名称、型号:AP1-1消防双电源进 线柜2.规格:800\*2000\*600 3.基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 16525.21 | 16525.21 |
| 90 | 030212003001 | 电气配线1.配线形式:WDZN-BYJ-4.0 | m | 1200 | 4.16 | 4992.00 |
| 本页合计 |  |  |  | 192253.70 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 9 页 共 9 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 91 | 030202004001 | 空气开关 | 个 | 70 | 84.27 | 5898.90 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 105177.91 |
|  |  | 办公桌、椅子 |  |  |  |  |
| 92 | AB010 | 办公桌(1.6m)、椅子 | 套 | 12 | 1734.06 | 20808.72 |
| 93 | AB019 | 办公桌(1.8m)、椅子 | 套 | 1 | 2384.34 | 2384.34 |
| 94 | AB011 | 办公椅子 | 套 | 30 | 162.57 | 4877.10 |
| 95 | AB012 | 沙发(两个单人沙发一个沙发间茶几 ) | 套 | 14 | 1517.30 | 21242.20 |
| 96 | AB014 | 台式电脑台机机：联想扬天M460(i5 -14400/16GB/512GB+2TB/集显/23 英寸)， | 台 | 15 | 5418.95 | 81284.25 |
| 97 | AB015 | 笔记本电脑：联想小新Pro 16 2023 (R7-7735HS/32GB/1TB) | 台 | 1 | 6502.74 | 6502.74 |
| 98 | 031101040001 | 打印机得力 M2000DW | 台 | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  | 142199.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  | 148098.25 |
| 合计 |  |  |  | 889195.56 |

|  |
| --- |
| 措施项目清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  | 9408.00 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 4826.23 | 4826.23 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 151.07 | 151.07 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 3431.66 | 3431.66 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 1243.50 | 1243.50 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 2000.33 | 2000.33 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 133.51 | 133.51 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 1535.22 | 1535.22 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 331.60 | 331.60 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 2581.44 | 2581.44 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 63.24 | 63.24 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 1896.45 | 1896.45 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 621.75 | 621.75 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  | 70597.99 |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 | 19613.03 | 19613.03 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | 50984.96 | 50984.96 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 80005.99 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 规费、税金项目清单计价表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |
| 综合单价 | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 | 48024.65 | 48024.65 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 | 43474.94 | 43474.94 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 | 35892.1 | 35892.1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 | 1516.57 | 1516.57 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 | 4549.7 | 4549.7 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 | 707.73 | 707.73 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 | 404.42 | 404.42 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 | 404.42 | 404.42 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 | 3033.14 | 3033.14 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 | 1516.57 | 1516.57 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 规费合计 | 48024.65 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 41843.49 | 41843.49 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费合计 | 41843.49 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 | 90824.6 | 90824.6 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 | 5083.53 | 5083.53 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  |  | 北二层办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040801002002 | 拆除基层 | m2 | 163.8 | 5.46 |  | 0.53 |  | 0.34 | 0.24 | 6.57 |
|  | 借5-17 | 铲灰皮 | m2 | 163.8 | 5.44 |  |  |  | 0.28 | 0.18 |  |
| 借1-127 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.0033 | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.01 |
| 借1-128 换 | 自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.0033 |  |  | 0.49 |  | 0.06 | 0.05 |
| 2 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 | m2 | 163.8 | 23.05 | 7.37 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 | 33.42 |
|  | 10-244 | 水泥砂浆 外砖墙面20mm 厚 | 100m2 | 1.638 | 23.05 | 7.37 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 |  |
| 3 | 010803003001 | 保温隔热墙1.保温隔热部位:外墙2.保温隔热材料:50厚聚 苯板保温板 | m2 | 163.8 | 110.31 | 70.37 |  |  | 9.23 | 5.91 | 163.94 |
|  | B9-11 换 | 外墙外保温层(板材),标准网格布抹面层,厚3 5mm | 100m2 | 1.5841 | 56.41 | 20.64 |  |  | 3.94 | 2.52 |  |
| B9-9 换 | 外墙外保温层（板材） , 贴聚苯板 | 100m2 | 1.5841 | 53.90 | 49.73 |  |  | 5.30 | 3.39 |
| 4 | 020507001001 | 刷喷涂料1.涂料品种、刷喷遍数: 丙烯酸外墙涂料 | m2 | 163.8 | 5.84 | 35.2 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 | 48.25 |
|  | 10-1417 | 涂料 外墙喷丙烯酸,有光 外用乳胶漆,抹灰面 | 100m2 | 1.638 | 5.84 | 35.20 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 5 | 020406002002 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*1600（14 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 33.6 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.336 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 6 | 020406002004 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*2450（1樘 )3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.66 | 56.04 | 488.95 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.48 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.0366 | 56.04 | 488.95 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 7 | 020406002005 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1800（15 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 43.2 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.432 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 8 | 020406002006 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1000\*900（15樘 )3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 13.5 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.135 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 9 | 020406002003 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 28.98 | 25 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 | 114.36 |
|  | 补子目1 | 金刚砂窗 | m2 | 28.98 | 25.00 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 |  |
| 10 | 020407001004 | 木门窗套 | m2 | 124.39 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.2 | 8.41 | 257.87 |
| 10-996 | 门窗套 门窗套带木筋 | 100m2 | 1.2439 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.20 | 8.41 |
|  |  |
| 11 | 020409003003 | 石材窗台板 | m | 74.64 | 24.45 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 | 104.96 |
|  | 10-1011 | 窗台板 窗台板(厚25mm) 大理 | 100m2 | 0.1866 | 24.45 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 |  |
| 12 | AB001 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 45 | 90 |  |  |  | 4.6 | 2.94 | 97.54 |
| 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 45 | 90.00 |  |  |  | 4.60 | 2.94 |
|  |  |
| 13 | 040801001001 | 拆除路面1.厚度:0.12m 2.运距:5km | m2 | 7.8 | 24.48 | 0.05 | 26.38 |  | 5.9 | 5.32 | 62.13 |
|  | 借8-5 | 旧路面拆除(人工拆除混 凝土路面) 无筋，厚15 cm以内 | 100m2 | 0.078 | 23.66 |  |  |  | 2.74 | 2.47 |  |
| 借1-127 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.0078 | 0.82 |  | 1.94 |  | 0.32 | 0.29 |
| 借1-128 换 | 自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.0078 |  | 0.05 | 24.44 |  | 2.83 | 2.55 |
| 14 | 010101002005 | 挖土方1.挖土平均厚度:0.3m | m3 | 19.5 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 | 46.59 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 5 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 1-1 | 人工挖土方,挖深(2m)以 内 | 100m3 | 0.195 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 |  |
| 15 | 010103001005 | 土(石)方回填 1.3:7灰土2.厚度:0.3m3.夯填(碾压):蛙式打夯 机夯实 | m3 | 19.5 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 | 223.89 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.195 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 |  |
| 16 | 010401006002 | 垫层1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:碎 石3.厚度:5cm | m3 | 3.25 | 247.52 | 336.99 | 34.89 |  | 31.65 | 20.25 | 671.3 |
|  | 4-1 换 | C20砾石混凝土(普通)换为【普通砼(坍落度1090mm)C20,碎石5 15mm 水泥32.5】 | m3 | 3.25 | 247.52 | 336.99 | 34.89 |  | 31.65 | 20.25 |  |
| 17 | 010703001001 | 卷材防水1.卷材、涂膜品种:聚乙 烯丙纶双面复合卷材2.涂膜厚度、遍数、增强 材料种类:一遍 | m2 | 195 | 3.9 | 28.37 |  |  | 1.65 | 1.06 | 34.98 |
|  | 9-82 | 聚乙烯丙纶双面复合卷材 平面 | 100m2 | 1.95 | 3.90 | 28.37 |  |  | 1.65 | 1.06 |  |
| 18 | 010407002002 | 散水、坡道1.垫层材料种类、厚度: 3：7灰土2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 65 | 73.77 | 64.07 | 2.16 |  | 4.26 | 2.94 | 147.2 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.2438 | 35.83 | 45.43 | 0.40 |  | 1.28 | 1.03 |  |
| 8-27 | 砼散水面层一次抹光 | 100m2 | 0.65 | 37.94 | 18.64 | 1.76 |  | 2.98 | 1.91 |
|  |  | 西侧二层办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 020406002008 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1400\*1400（18 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 35.3 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
| 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.353 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |
|  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 7 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 20 | 020406002009 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1400（18 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 40.32 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.4032 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 21 | 020406002011 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 25.2 | 25 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 | 114.36 |
|  | 补子目1 | 金刚砂窗 | m2 | 25.2 | 25.00 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 |  |
| 22 | 020407001006 | 木门窗套 | m2 | 81 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.2 | 8.41 | 257.87 |
|  | 10-996 | 门窗套 门窗套带木筋 | 100m2 | 0.81 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.20 | 8.41 |  |
| 23 | 040801002001 | 拆除基层 | m2 | 1123.44 | 5.46 |  | 0.53 |  | 0.34 | 0.24 | 6.57 |
|  | 借5-17 | 铲灰皮 | m2 | 1123.44 | 5.44 |  |  |  | 0.28 | 0.18 |  |
| 借1-127 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.0225 | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.01 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 8 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 借1-128 换 | 自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.0225 |  |  | 0.49 |  | 0.06 | 0.05 |  |
| 24 | 020201001004 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙2.底层厚度、砂浆配合比 :1:2.5水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比 :15mm | m2 | 826.44 | 17.02 | 5.91 | 0.58 |  | 0.9 | 0.82 | 25.23 |
|  | 10-247 | 水泥砂浆 内砖墙面16mm 厚 | 100m2 | 8.2644 | 17.02 | 5.91 | 0.58 |  | 0.90 | 0.82 |  |
| 25 | 020301001001 | 天棚抹灰1.部位:天棚2.抹灰厚度、材料种类: 12mm | m2 | 297 | 23.86 | 7.11 | 0.4 |  | 1.2 | 1.1 | 33.67 |
| 10-664 | 预制混凝土天棚面抹灰 | 100m2 | 2.97 | 23.86 | 7.11 | 0.40 |  | 1.20 | 1.10 |
|  |  |
| 26 | 020507001005 | 刷喷涂料1.腻子种类:胶腻子 2.刮腻子要求:2遍3.涂料品种、刷喷遍数: 仿瓷涂料 | m2 | 1123.44 | 22.78 | 11.71 |  |  | 1.32 | 1.21 | 37.02 |
|  | 10-1407 | 涂料 仿瓷涂料二遍 | 100m2 | 11.2344 | 16.35 | 10.46 |  |  | 1.03 | 0.94 |  |
| 10-1455 | 涂料 刮腻子二遍,混合砂 浆墙面 | 100m2 | 11.2344 | 6.42 | 1.25 |  |  | 0.29 | 0.27 |
| 27 | 020409003005 | 石材窗台板 | m | 57.6 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 | 104.97 |
|  | 10-1011 | 窗台板 窗台板(厚25mm) 大理 | 100m2 | 0.144 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 |  |
| 28 | AB004 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 36 | 90 |  |  |  | 4.6 | 2.94 | 97.54 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 9 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 36 | 90.00 |  |  |  | 4.60 | 2.94 |  |
|  |  | 东侧二层办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 020406002012 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1600\*1750（11 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 30.8 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.308 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 30 | 020406002013 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:2450\*1750（1樘 )3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.29 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 10 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.0429 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 31 | 020406002014 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 9.1 | 25 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 | 114.36 |
|  | 补子目1 | 金刚砂窗 | m2 | 9.1 | 25.00 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 |  |
| 32 | 020407001005 | 木门窗套 | m2 | 33.3 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.2 | 8.41 | 257.87 |
|  | 10-996 | 门窗套 门窗套带木筋 | 100m2 | 0.333 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.20 | 8.41 |  |
| 33 | 020409003004 | 石材窗台板 | m | 21 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 | 104.97 |
|  | 10-1011 | 窗台板 窗台板(厚25mm) 大理 | 100m2 | 0.0525 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 |  |
| 34 | 020201001001 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:外墙2.底层厚度、砂浆配合比 :1:2.5水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比 :20mm | m2 | 87.5 | 23.05 | 7.37 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 | 33.42 |
|  | 10-244 | 水泥砂浆 外砖墙面20mm 厚 | 100m2 | 0.875 | 23.05 | 7.37 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 |  |
| 35 | 010803003002 | 保温隔热墙1.保温隔热部位:外墙2.保温隔热材料:50厚聚 苯板保温板 | m2 | 87.5 | 110.31 | 70.37 |  |  | 9.23 | 5.91 | 163.94 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 11 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | B9-11 换 | 外墙外保温层(板材),标准网格布抹面层,厚3 5mm | 100m2 | 0.8462 | 56.41 | 20.64 |  |  | 3.94 | 2.52 |  |
| B9-9 换 | 外墙外保温层（板材） , 贴聚苯板 | 100m2 | 0.8462 | 53.90 | 49.73 |  |  | 5.30 | 3.39 |
| 36 | 020507001002 | 刷喷涂料 | m2 | 87.5 | 5.84 | 35.2 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 | 48.25 |
|  | 10-1417 | 涂料 外墙喷丙烯酸,有光 外用乳胶漆,抹灰面 | 100m2 | 0.875 | 5.84 | 35.20 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 |  |
| 37 | AB005 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 12 | 90 |  |  |  | 4.6 | 2.94 | 97.54 |
|  | 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 12 | 90.00 |  |  |  | 4.60 | 2.94 |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010101002001 | 挖土方 | m3 | 5.63 | 43.77 |  |  |  | 1.57 | 1.26 | 46.6 |
|  | 1-1 | 人工挖土方,挖深(2m)以 内 | 100m3 | 0.0563 | 43.77 |  |  |  | 1.57 | 1.26 |  |
| 39 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 3.38 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 | 223.89 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.0338 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 |  |
| 40 | 010302001001 | 实心砖墙 | m3 | 12.48 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 | 559.17 |
|  | 3-5 | 混水砖墙一砖半 | 10m3 | 1.248 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 |  |
| 41 | 010407002001 | 散水、坡道 | m2 | 14 | 73.77 | 64.06 | 2.17 |  | 4.26 | 2.94 | 147.2 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.0525 | 35.82 | 45.42 | 0.40 |  | 1.28 | 1.03 |  |
| 8-27 | 砼散水面层一次抹光 | 100m2 | 0.14 | 37.94 | 18.64 | 1.76 |  | 2.98 | 1.91 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 12 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 42 | 010302003001 | 空花墙1.砖品种、规格、强度等 级:粘土砖2.墙体类型:空花墙 3.墙体厚度:2404.砂浆强度等级:M10水 泥砂浆 | m3 | 4.32 | 255.14 | 204.27 | 3.77 |  | 23.67 | 15.14 | 501.99 |
|  | 3-33 | 空花墙 | 10m3 | 0.432 | 255.14 | 204.27 | 3.77 |  | 23.67 | 15.14 |  |
| 43 | AB003 | 清理、垃圾外运 | 项 | 1 | 1000 |  | 2000 |  | 153.3 | 98.07 | 3251.37 |
| 补子目4 | 清理、垃圾外运 | 项 | 1 | 1000.00 |  | 2000.00 |  | 153.30 | 98.07 |
|  |  |
|  |  | 石挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010101002004 | 挖土方 | m3 | 120 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 | 46.59 |
|  | 1-1 | 人工挖土方,挖深(2m)以 内 | 100m3 | 1.2 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 |  |
| 45 | 010103001003 | 土(石)方回填 | m3 | 18 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 | 223.89 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.18 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 |  |
| 46 | 010305004001 | 石挡土墙 | m3 | 90.4 | 190.63 | 223.71 | 12.42 |  | 21.64 | 13.98 | 462.38 |
|  | 3-67 | 毛石挡土墙 | 10m3 | 9.04 | 178.70 | 222.83 | 12.34 |  | 21.15 | 13.53 |  |
| 10-259 | 水泥砂浆 水泥砂浆勾缝, 石墙勾凸缝 | 100m2 | 0.8 | 11.93 | 0.87 | 0.08 |  | 0.49 | 0.45 |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010101002002 | 挖土方 | m3 | 24 | 43.77 |  |  |  | 1.57 | 1.26 | 46.6 |
|  | 1-1 | 人工挖土方,挖深(2m)以 内 | 100m3 | 0.24 | 43.77 |  |  |  | 1.57 | 1.26 |  |
| 48 | 010103001002 | 土(石)方回填 | m3 | 9 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 | 223.89 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 13 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.09 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 |  |
| 49 | 010302001002 | 实心砖墙 | m3 | 5.76 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 | 559.17 |
|  | 3-5 | 混水砖墙一砖半 | 10m3 | 0.576 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 |  |
| 50 | 010401006001 | 垫层 | m3 | 3 | 247.52 | 336.99 | 34.89 |  | 31.65 | 20.25 | 671.3 |
|  | 4-1 换 | C20砾石混凝土(普通)换为【普通砼(坍落度1090mm)C20,碎石5 15mm 水泥32.5】 | m3 | 3 | 247.52 | 336.99 | 34.89 |  | 31.65 | 20.25 |  |
|  |  | 砖铺路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010101002003 | 挖土方1.挖土平均厚度:1.3M | m3 | 9.6 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 | 46.59 |
|  | 1-1 | 人工挖土方,挖深(2m)以 内 | 100m3 | 0.096 | 43.76 |  |  |  | 1.57 | 1.26 |  |
| 52 | 010302001003 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等 级:粘土砖2.墙体类型:挡墙 3.墙体厚度:365 4.墙体高度:1.2m | m3 | 4.44 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 | 559.17 |
|  | 3-5 | 混水砖墙一砖半 | 10m3 | 0.444 | 212.57 | 295.83 | 7.54 |  | 26.36 | 16.87 |  |
| 53 | 050201001001 | 砖铺路1.垫层厚度、宽度、材料 种类:灰土3：7厚度0.3m 2.路面规格、宽度、材料 种类:宽度2.5m，厚度0. 12m | m2 | 62.5 | 17.68 | 32.5 | 0.04 |  | 3.87 | 4.28 | 58.37 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 14 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 借2-24 | 路面、地面 机砖地面浆 垫,侧铺 | m2 | 62.5 | 17.68 | 32.50 | 0.04 |  | 3.87 | 4.28 |  |
| 54 | 010103001004 | 土(石)方回填 1.3:7灰土2.夯填(碾压):蛙式打夯 机夯实 | m3 | 22.5 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 | 223.89 |
|  | 1-28 换 | 回填夯实3:7灰土 | 100m3 | 0.225 | 95.53 | 121.11 | 1.08 |  | 3.42 | 2.75 |  |
|  |  | 厨房、餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 020207001001 | 装饰板墙面1.墙体类型:内墙2.龙骨材料种类、规格、 中距:木龙骨3.面层材料品种、规格、 品牌、颜色:竹木纤维板 | m2 | 24.16 | 21.83 | 58.42 | 9.68 |  | 3.44 | 3.15 | 96.52 |
|  | 10-585 | 胶合板面墙面墙裙 | 100m2 | 0.2416 | 21.83 | 58.42 | 9.68 |  | 3.44 | 3.15 |  |
| 56 | 020509002001 | 墙面壁布1.裱糊构件部位:墙面 2.腻子种类:胶腻子3.刮腻子要求:2遍4.面层材料品种、规格、 品牌、颜色:壁布 | m2 | 50.16 | 53.44 | 75.55 |  |  | 4.94 | 4.51 | 138.44 |
|  | 10-1467 | 裱糊 裱糊,天棚面贴装饰 纸,织锦缎 | 100m2 | 0.5016 | 47.01 | 74.30 |  |  | 4.65 | 4.24 |  |
| 10-1455 | 涂料 刮腻子二遍,混合砂 浆墙面 | 100m2 | 0.5016 | 6.42 | 1.25 |  |  | 0.29 | 0.27 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 15 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 57 | 020406002015 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1800\*1600（5樘 )3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 14.4 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.144 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 58 | 020406002016 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1500\*1500（6樘 )3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 13.5 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.135 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 16 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 59 | 020406002017 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 7.7 | 25 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 | 114.36 |
|  | 补子目1 | 金刚砂窗 | m2 | 7.7 | 25.00 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 |  |
| 60 | 020407001002 | 木门窗套 | m2 | 30.6 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.2 | 8.41 | 257.87 |
| 10-996 | 门窗套 门窗套带木筋 | 100m2 | 0.306 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.20 | 8.41 |
|  |  |
| 61 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 19.2 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 | 104.97 |
|  | 10-1011 | 窗台板 窗台板(厚25mm) 大理 | 100m2 | 0.048 | 24.46 | 73.19 | 0.15 |  | 3.75 | 3.42 |  |
| 62 | AB006 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |
| 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 90.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 63 | 020201001003 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:外墙2.底层厚度、砂浆配合比 :1:3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比 :20mm | m2 | 9.6 | 23.05 | 7.38 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 | 33.43 |
|  | 10-244 | 水泥砂浆 外砖墙面20mm 厚 | 100m2 | 0.096 | 23.05 | 7.38 | 0.72 |  | 1.19 | 1.09 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 17 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 64 | 020507001004 | 刷喷涂料1.腻子种类:胶腻子 2.刮腻子要求:2遍3.涂料品种、刷喷遍数: 丙烯酸外墙涂料 | m2 | 9.6 | 5.84 | 35.2 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 | 48.25 |
|  | 10-1417 | 涂料 外墙喷丙烯酸,有光 外用乳胶漆,抹灰面 | 100m2 | 0.096 | 5.84 | 35.20 | 3.92 |  | 1.72 | 1.57 |  |
| 65 | AB017 | 饭桌 | 套 | 3 |  |  |  |  | 71.54 | 45.76 | 1517.3 |
| 补子目9 | 饭桌 | 套 | 3 |  |  |  |  | 71.54 | 45.76 |
|  |  |
|  | BCZCF3 | 饭桌 | 套 | 3 |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 66 | AB018 | 椅子 | 把 | 20 |  |  |  |  | 6.13 | 3.92 | 130.05 |
|  | 补子目12 | 会议室桌、椅子 | 把 | 20 |  |  |  |  | 6.13 | 3.92 |  |
| BCZCF5@5 | 会议室桌、椅子 | 把 | 20 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  | 会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 010302001004 | 实心砖墙1.砖品种、规格、强度等 级:粘土砖2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:2404.墙体高度:3.16m5.砂浆强度等级、配合比 :M10水泥砂浆 | m3 | 6.06 | 218.69 | 289.94 | 7.06 |  | 26.35 | 16.86 | 558.9 |
|  | 3-4 | 混水砖墙一砖 | 10m3 | 0.606 | 218.69 | 289.94 | 7.06 |  | 26.35 | 16.86 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 18 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 68 | 020201001002 | 墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙2.底层厚度、砂浆配合比 :1:2.5水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比 :15mm | m2 | 50.5 | 17.02 | 5.91 | 0.58 |  | 0.9 | 0.82 | 25.23 |
|  | 10-247 | 水泥砂浆 内砖墙面16mm 厚 | 100m2 | 0.505 | 17.02 | 5.91 | 0.58 |  | 0.90 | 0.82 |  |
| 69 | 020507001003 | 刷喷涂料 | m2 | 25.25 | 22.78 | 11.71 |  |  | 1.32 | 1.21 | 37.02 |
|  | 10-1407 | 涂料 仿瓷涂料二遍 | 100m2 | 0.2525 | 16.35 | 10.46 |  |  | 1.03 | 0.94 |  |
| 10-1455 | 涂料 刮腻子二遍,混合砂 浆墙面 | 100m2 | 0.2525 | 6.42 | 1.25 |  |  | 0.29 | 0.27 |
| 70 | 020509002002 | 墙面壁布1.裱糊构件部位:墙面 2.腻子种类:胶腻子3.刮腻子要求:2遍4.面层材料品种、规格、 品牌、颜色:壁布 | m2 | 83.71 | 53.44 | 75.55 |  |  | 4.94 | 4.51 | 138.44 |
|  | 10-1467 | 裱糊 裱糊,天棚面贴装饰 纸,织锦缎 | 100m2 | 0.8371 | 47.01 | 74.30 |  |  | 4.65 | 4.24 |  |
| 10-1455 | 涂料 刮腻子二遍,混合砂 浆墙面 | 100m2 | 0.8371 | 6.42 | 1.25 |  |  | 0.29 | 0.27 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 19 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 71 | 020406002018 | 金属平开窗[项目特征]1.部分:北一层2.尺寸:1750\*1750（10 樘）3.品牌:窗户凤铝牌、窗 纱恒通牌4.规格:55型平开扇普通玻璃5+12+5 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 30.63 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 | 585.46 |
|  | 10-953 | 铝合金门窗(成品)安装 平开窗 | 100m2 | 0.3063 | 56.03 | 488.94 | 0.51 |  | 20.89 | 19.09 |  |
| 72 | 020406002020 | 金刚砂窗[项目特征]1.品牌:恒通牌 [工作内容]1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装3.刷防护材料、油漆 | m2 | 7 | 25 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 | 114.36 |
|  | 补子目1 | 金刚砂窗 | m2 | 7 | 25.00 | 80.52 |  |  | 5.39 | 3.45 |  |
| 73 | 020407001003 | 木门窗套 | m2 | 20.1 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.2 | 8.41 | 257.87 |
|  | 10-996 | 门窗套 门窗套带木筋 | 100m2 | 0.201 | 64.39 | 175.87 |  |  | 9.20 | 8.41 |  |
| 74 | 020409003002 | 石材窗台板 | m | 19.5 | 24.48 | 73.27 | 0.15 |  | 3.75 | 3.43 | 105.08 |
|  | 10-1011 | 窗台板 窗台板(厚25mm) 大理 | 100m2 | 0.0488 | 24.48 | 73.27 | 0.15 |  | 3.75 | 3.43 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 20 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 75 | AB007 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 10 | 90 |  |  |  | 4.6 | 2.94 | 97.54 |
|  | 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 10 | 90.00 |  |  |  | 4.60 | 2.94 |  |
| 76 | 020402006001 | 防盗门 | 樘 | 1 | 189.18 | 2562.74 |  |  | 140.62 | 89.96 | 2982.5 |
|  | 5-30 | 钢防盗门 | 100m2 | 0.0504 | 189.18 | 2562.74 |  |  | 140.62 | 89.96 |  |
| 77 | 020104002001 | 强化复合木地板 陕09J01 地60、楼801、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结）2、3 5厚泡沫塑料衬垫 3、15厚木工板（满刷防 腐剂）水泥钉固定 | m2 | 168.63 | 67.6 | 141.46 | 0.04 |  | 8.01 | 7.32 | 224.43 |
|  | 10-130 | 竹、木地板 硬木不拼花 地板,铺在木楞上(单层) 企口 | 100m2 | 1.6863 | 67.60 | 141.46 | 0.04 |  | 8.01 | 7.32 |  |
| 78 | 040801006001 | 拆除砖石结构 | m3 | 0.5 | 147.16 | 0.04 | 26.38 |  | 20.14 | 18.14 | 211.86 |
|  | 借8-64 | 拆除砖石构筑物 砖砌其 他构筑物 | 10m3 | 0.05 | 146.34 |  |  |  | 16.98 | 15.30 |  |
| 借1-127 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.0005 | 0.82 |  | 1.94 |  | 0.32 | 0.28 |
| 借1-128 换 | 自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.0005 |  | 0.04 | 24.44 |  | 2.84 | 2.56 |
| 79 | AB008 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 90 |  |  |  | 4.6 | 2.94 | 97.54 |
|  | 补子目2 | 拆除旧窗及窗护套 | 樘 | 11 | 90.00 |  |  |  | 4.60 | 2.94 |  |
| 80 | 020102002001 | 块料楼地面 | m2 | 5.12 | 49.65 | 102.32 | 1.32 |  |  |  | 153.29 |
|  | 10-70 | 陶瓷地砖 楼地面周长在2 000(mm以外) | 100m2 | 0.0512 | 49.65 | 102.32 | 1.32 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 21 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 81 | AB009 | 会议室桌、椅子 | 套 | 40 |  |  |  |  | 31.68 | 20.27 | 671.95 |
|  | 补子目12 | 会议室桌、椅子 | 套 | 40 |  |  |  |  | 31.68 | 20.27 |  |
|  | BCZCF5@1 | 会议室桌、椅子 | 套 | 40 |  | 620 |  |  |  |  |  |
| 82 | AB016 | 会议室主席台桌、椅子 | 套 | 4 |  |  |  |  | 41.9 | 26.81 | 888.71 |
|  | 补子目12 | 会议室主席台桌、椅子 | 套 | 4 |  |  |  |  | 41.90 | 26.81 |  |
|  | BCZCF5@4 | 会议室主席台桌、椅子 | 套 | 4 |  | 820 |  |  |  |  |  |
| 83 | AB013 | 主席台幕布 | 项 | 1 |  | 9800 |  |  | 500.78 | 320.35 | 10621.13 |
|  | 补子目6 | 主席台幕布 | 项 | 1 |  | 9800.00 |  |  | 500.78 | 320.35 |  |
| 84 | AB002 | 主席台发言桌 | 个 | 1 |  |  |  |  | 43.44 | 27.79 | 921.23 |
|  | 补子目3 | 主席台发言桌 | 个 | 1 |  |  |  |  | 43.44 | 27.79 |  |
|  | BCZCF6 | 主席台发言桌 | 个 | 1 |  | 850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030208001001 | 电力电缆1.型号:YJV-4\*95+1\*50 2.敷设方式:管道敷设 | m | 30 | 22.96 | 2.39 | 1 |  | 4.72 | 5.08 | 289.23 |
|  | 借2-621 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 截面(mm2以下)120 五 芯电力电缆 材料\*1.3, 机械\*1.3,人工\*1.3 | 100m | 0.3075 | 22.96 | 2.39 | 1.00 |  | 4.72 | 5.08 |  |
|  | Z03100@1 | 电缆 YJV-4\*95+1\*50 | m | 31.0575 |  | 244.465 |  |  |  |  |  |
| 86 | 030212002001 | 线槽 | m | 296 | 20.4 | 2.43 |  |  | 4.19 | 4.51 | 36.78 |
|  | 借2-596 | 小型塑料槽(宽50mm以下 )墙上 | 10m | 29.6 | 20.40 | 2.43 |  |  | 4.19 | 4.51 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 22 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | Z02114@1 | 线槽 | m | 310.8 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 87 | 030208001002 | 电力电缆1.型号:WDZN-YJY-4\*25 +1\*252.敷设方式:管道敷设 3.电缆头制作、安装:4 个 | m | 246 | 42.37 | 25.57 | 0.11 |  | 8.7 | 9.37 | 192.17 |
|  | 借2-620 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 截面(mm2以下)35 | 100m | 2.46 | 9.56 | 1.50 | 0.11 |  | 1.96 | 2.11 |  |
| Z03102@2 | 铜芯电缆 35mm2 | m | 248.46 |  | 105 |  |  |  |  |
|  |  |
|  | 借2-629 换 | 干包终端头(1kV以下截 面mm2以下)120 | 个 | 52.3404 | 32.80 | 24.07 |  |  | 6.74 | 7.25 |  |
| 88 | 030208001003 | 电力电缆1.型号:WDZN-YJY-4\*16 +1\*252.敷设方式:管道敷设 3.电缆头制作、安装:4 个 | m | 60 | 42.37 | 25.57 | 0.11 |  | 8.7 | 9.37 | 182.07 |
|  | 借2-620 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 截面(mm2以下)35 | 100m | 0.6 | 9.56 | 1.50 | 0.11 |  | 1.96 | 2.11 |  |
|  | Z03102@1 | 铜芯电缆 35mm2 | m | 60.6 |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  | 借2-629 换 | 干包终端头(1kV以下截 面mm2以下)120 | 个 | 12.766 | 32.80 | 24.07 |  |  | 6.74 | 7.25 |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 23 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 89 | 030204004001 | 低压开关柜1.名称、型号:AP1-1消 防双电源进线柜2.规格:800\*2000\*600 3.基础槽钢制作、安装 | 台 | 1 | 1128.74 | 102.05 | 171.96 |  | 231.85 | 249.57 | 16525.21 |
|  | 借2-356 换 | 基础槽钢、角钢安装 槽 钢 | 10m | 0.46 | 100.91 | 16.23 | 20.23 |  | 20.73 | 22.31 |  |
| 借2-358 换 | 铁构件制作、安装及箱、 盒制作 一般铁构件制作 | 100kg | 0.46 | 526.53 | 45.11 | 68.49 |  | 108.15 | 116.42 |
|  | Z00006@2 | 10#槽钢 | kg | 48.3 |  | 2.92 |  |  |  |  |  |
|  | 借2-240 换 | 配电(电源)屏低压开关柜 | 台 | 1 | 501.30 | 40.71 | 83.24 |  | 102.97 | 110.84 |  |
|  | 补充主材013@1 | AP1-1消防双电源进线柜 800\*2000\*600 | 台 | 1 |  | 14500 |  |  |  |  |  |
| 90 | 030212003001 | 电气配线1.配线形式:WDZN-BYJ-4 .0 | m | 1200 | 1.07 | 0.17 |  |  | 0.22 | 0.24 | 4.16 |
|  | 借2-1178 | 管内穿线 动力线路(铜芯 )导线截面(mm2以内)4 | 100m单 线 | 12 | 1.07 | 0.17 |  |  | 0.22 | 0.24 |  |
|  | Z03110@1 | 电线 WDZN-BYJ-4.0 | m | 1260 |  | 2.34 |  |  |  |  |  |
| 91 | 030202004001 | 空气开关 | 个 | 70 | 46.08 | 8.54 |  |  | 9.46 | 10.19 | 84.27 |
|  | 借2-280 换 | 控制开关安装 漏电保护 开关单式四极 | 个 | 70 | 46.08 | 8.54 |  |  | 9.46 | 10.19 |  |
|  | Z01493@1 | 漏电开关 | 个 | 70 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公桌、椅子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 24 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
| 92 | AB010 | 办公桌(1.6m)、椅子 | 套 | 12 |  |  |  |  | 81.76 | 52.3 | 1734.06 |
|  | 补子目12 | 办公桌 | 套 | 12 |  |  |  |  | 81.76 | 52.30 |  |
|  | BCZCF5@3 | 办公桌 | 套 | 12 |  | 1600 |  |  |  |  |  |
| 93 | AB019 | 办公桌(1.8m)、椅子 | 套 | 1 |  |  |  |  | 112.42 | 71.92 | 2384.34 |
|  | 补子目12 | 办公桌 | 套 | 1 |  |  |  |  | 112.42 | 71.92 |  |
|  | BCZCF5@6 | 办公桌 | 套 | 1 |  | 2200 |  |  |  |  |  |
| 94 | AB011 | 办公椅子 | 套 | 30 |  |  |  |  | 7.67 | 4.9 | 162.57 |
|  | 补子目12 | 办公椅子 | 套 | 30 |  |  |  |  | 7.67 | 4.90 |  |
|  | BCZCF5@2 | 办公椅子 | 套 | 30 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 95 | AB012 | 沙发(两个单人沙发一个 沙发间茶几) | 套 | 14 |  |  |  |  | 71.54 | 45.76 | 1517.3 |
|  | 补子目5 | 沙发 | 套 | 14 |  |  |  |  | 71.54 | 45.76 |  |
|  | BCSBF2 | 沙发 | 套 | 14 |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 96 | AB014 | 台式电脑台机机：联想扬 天M460(i5-14400/16GB /512GB+2TB/集显/23英 寸)， | 台 | 15 |  |  |  |  | 255.5 | 163.45 | 5418.95 |
|  | 补子目7 | 电脑 | 台 | 15 |  |  |  |  | 255.50 | 163.45 |  |
|  | BCSBF3 | 电脑 | 台 | 15 |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 97 | AB015 | 笔记本电脑：联想小新 Pro 16 2023(R7-7735 HS/32GB/1TB) | 台 | 1 |  |  |  |  | 306.6 | 196.14 | 6502.74 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单综合单价分析表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购置 | 专业：土建工程 | 第 25 页 共 25 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中： | 综合单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 | 利润 |
|  | 补子目7 | 电脑 | 台 | 1 |  |  |  |  | 306.60 | 196.14 |  |
|  | BCSBF3@1 | 电脑 | 台 | 1 |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 98 | 031101040001 | 打印机得力 M2000DW | 台 | 3 | 1039.57 | 660.43 |  |  |  |  | 1700 |
|  | 借12-371 换 | 附属设备 激光打印机 | 台 | 3 | 1039.57 | 660.43 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
| 一 | 人工类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工工日 | 工日 | 51.4896 | 20.31 | 136 | 1045.75 | 7002.59 |
| 2 | 金刚砂窗 人工费 | 元 | 49 | 25 | 25 | 1225 | 1225 |
| 3 | 金刚砂窗 人工费 | 元 | 28.98 | 25 | 25 | 724.5 | 724.5 |
| 4 | 拆除旧窗及窗护套人工费 | 元 | 125 | 90 | 90 | 11250 | 11250 |
| 5 | 清理、垃圾外运人工费 | 元 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 综合人工 | 工日 | 10.2248 | 42 | 136 | 429.44 | 1390.57 |
| 7 | 综合工日 | 工日 | 114.3208 | 42 | 136 | 4801.47 | 15547.63 |
| 8 | 综合工日 | 工日 | 95.3229 | 42 | 136 | 4003.56 | 12963.91 |
| 9 | 综合工日 | 工日 | 8.2995 | 42 | 136 | 348.58 | 1128.73 |
| 10 | 综合工日 | 工日 | 714.768 | 42 | 136 | 30020.26 | 97208.45 |
| 11 | 综合工日(装饰) | 工日 | 717.1236 | 50 | 146 | 35856.18 | 104700.05 |
| 12 | 综合工日(装饰) | 工日 | 65.0848 | 50 | 146 | 3254.24 | 9502.38 |
| 13 | 人工费调整 | 元 | -1190.09 | 1 | 1 | -1190.09 | -1190.09 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 92768.89 | 262453.72 |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金刚砂窗 | m2 | 77.98 | 80.52 | 80.52 | 6278.95 | 6278.95 |
| 2 | 主席台幕布 | 项 | 1 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| 3 | 生石灰 | t | 25.1659 | 181.78 | 420 | 4574.66 | 10569.68 |
| 4 | 白水泥 | kg | 1037.5454 | 0.53 | 0.53 | 549.9 | 549.9 |
| 5 | 板方材(工程用) | m3 | 4.7096 | 1300 | 2300 | 6122.48 | 10832.08 |
| 6 | 标准砖 | 千块 | 17.0907 | 230 | 420 | 3930.86 | 7178.09 |
| 7 | 丙烯酸有光外墙乳胶漆 | kg | 208.72 | 20.67 | 30.67 | 4314.24 | 6401.44 |
| 8 | 标志牌 | 个 | 20.7585 | 0.5 | 0.5 | 10.38 | 10.38 |
| 9 | 机砖 | 块 | 4437.5 | 0.23 | 0.42 | 1020.63 | 1863.75 |
| 10 | 草袋子 | m2 | 21.8175 | 1.71 | 1.71 | 37.31 | 37.31 |
| 11 | 臭油水 | kg | 47.9246 | 1.3 | 1.3 | 62.3 | 62.3 |
| 12 | 大白粉 | kg | 31.4595 | 0.26 | 0.26 | 8.18 | 8.18 |
| 13 | 大理石板 | m2 | 48.9498 | 240 | 280 | 11747.95 | 13705.94 |
| 14 | 砂 | kg | 2656.25 | 0.03 | 0.03 | 79.69 | 79.69 |
| 15 | 石灰 | kg | 381.25 | 0.23 | 0.23 | 87.69 | 87.69 |
| 16 | 地脚 | 个 | 2429.336 | 1.5 | 1.5 | 3644 | 3644 |
| 17 | 导轨 20～30cm | 根 | 70 | 13.65 | 13.65 | 955.5 | 955.5 |
| 18 | 镀锌铁丝 10# | kg | 50.8082 | 4.2 | 4.2 | 213.39 | 213.39 |
| 19 | 镀锌铁丝 8# | kg | 21.0042 | 4.12 | 4.12 | 86.54 | 86.54 |
| 20 | 对接扣件 | 个 | 0.4039 | 5.39 | 5.39 | 2.18 | 2.18 |
| 21 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 0.8554 | 6.67 | 6.67 | 5.71 | 5.71 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 方垫木 | m3 | 0.392 | 1300 | 1300 | 509.6 | 509.6 |
| 23 | 电缆吊挂 3× 50 | 套 | 24.4349 | 3.22 | 3.22 | 78.68 | 78.68 |
| 24 | 电力复合脂(一级) | kg | 4.1407 | 22 | 22 | 91.1 | 91.1 |
| 25 | 防锈漆 | kg | 3.4809 | 5.56 | 5.56 | 19.35 | 19.35 |
| 26 | 调合漆 | kg | 0.5767 | 7.15 | 7.15 | 4.12 | 4.12 |
| 27 | 酚醛清漆 | kg | 9.3709 | 14.48 | 14.48 | 135.69 | 135.69 |
| 28 | 封闭乳胶底涂料 | kg | 52.18 | 16.87 | 16.87 | 880.28 | 880.28 |
| 29 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 20.502 | 62 | 62 | 1271.12 | 1271.12 |
| 30 | 镀锌扁钢 -40× 4 | kg | 2.0185 | 5.75 | 5.75 | 11.61 | 11.61 |
| 31 | 镀锌电缆卡子 2× 35 | 套 | 71.604 | 1 | 1 | 71.6 | 71.6 |
| 32 | 镀锌电缆卡子 3× 35 | 套 | 8.9144 | 1.86 | 1.86 | 16.58 | 16.58 |
| 33 | 钢防盗门 | m2 | 4.8485 | 286 | 506 | 1386.67 | 2453.34 |
| 34 | 钢管 Φ48× 3.5 | kg | 52.9263 | 3.9 | 3.9 | 206.41 | 206.41 |
| 35 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M12× 100以内 | 10套 | 41.004 | 15.62 | 15.62 | 640.48 | 640.48 |
| 36 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10× 100以内 | 10套 | 64.2409 | 9.28 | 9.28 | 596.16 | 596.16 |
| 37 | 镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8× 100以内 | 10套 | 10.5868 | 8.12 | 8.12 | 85.96 | 85.96 |
| 38 | 规格料(支撑用) | m3 | 0.0473 | 1533 | 1533 | 72.51 | 72.51 |
| 39 | 红榉木夹板 | m2 | 318.329 | 26.82 | 56 | 8537.58 | 17826.42 |
| 40 | 滑石粉 | kg | 518.3785 | 0.4 | 0.4 | 207.35 | 207.35 |
| 41 | 火碱 | kg | 166.32 | 3 | 3 | 498.96 | 498.96 |
| 42 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 1.1591 | 4.61 | 4.61 | 5.34 | 5.34 |
| 43 | 建筑胶 | kg | 393.2425 | 7 | 7 | 2752.7 | 2752.7 |
| 44 | 净砂 | m3 | 28.1016 | 40.37 | 140 | 1134.46 | 3934.22 |
| 45 | 胶 117 | kg | 918.952 | 10.31 | 10.31 | 9474.4 | 9474.4 |
| 46 | 成品竹木纤维集成护墙板 | m2 | 26.576 | 9.4 | 48 | 249.81 | 1275.65 |
| 47 | 胶合板 9mm | m2 | 428.2972 | 26 | 26 | 11135.73 | 11135.73 |
| 48 | 锯木屑 | m3 | 0.5047 | 6 | 6 | 3.03 | 3.03 |
| 49 | 聚氨酯甲、乙料 | kg | 72.4035 | 8.2 | 8.2 | 593.71 | 593.71 |
| 50 | 聚醋酸乙稀乳液 | kg | 226.0909 | 13.21 | 13.21 | 2986.66 | 2986.66 |
| 51 | 聚乙烯丙纶双面复合卷材 | m2 | 219.9405 | 8.6 | 20 | 1891.49 | 4398.81 |
| 52 | 砾石 20～40mm | m3 | 4.312 | 53.94 | 53.94 | 232.59 | 232.59 |
| 53 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.6345 | 13.12 | 13.12 | 8.32 | 8.32 |
| 54 | 封铅(含铅 65%、含锡 35%) | kg | 3.7408 | 23.92 | 23.92 | 89.48 | 89.48 |
| 55 | 复印机用纸(A4) | 包 | 0.9 | 18.75 | 18.75 | 16.88 | 16.88 |
| 56 | 钢板垫板 | kg | 0.1559 | 6.3 | 6.3 | 0.98 | 0.98 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 铝合金平开窗(含玻璃) | m2 | 200.9701 | 312 | 504 | 62702.67 | 101288.93 |
| 58 | 铝合金平开窗(含玻璃) | m2 | 39.4632 | 312 | 504 | 12312.52 | 19889.45 |
| 59 | 钢锯条 | 根 | 72.1509 | 0.98 | 0.98 | 70.71 | 70.71 |
| 60 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 1.2 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 |
| 61 | 毛石 | m3 | 101.4288 | 75.5 | 120 | 7657.87 | 12171.46 |
| 62 | 煤油 | kg | 5.3287 | 6.05 | 6.05 | 32.24 | 32.24 |
| 63 | 密封油膏 | kg | 165.5266 | 4.5 | 4.5 | 744.87 | 744.87 |
| 64 | 棉纱头 | kg | 1.7375 | 8 | 8 | 13.9 | 13.9 |
| 65 | 固定卡子 3× 80 | 套 | 168.9511 | 1.64 | 1.64 | 277.08 | 277.08 |
| 66 | 膨胀螺栓I型 M12× 130 | 套 | 2429.336 | 1.19 | 1.19 | 2890.91 | 2890.91 |
| 67 | 膨胀螺栓 | kg | 13.5072 | 8.1 | 8.1 | 109.41 | 109.41 |
| 68 | 其他材料费(占材料费%) | 元 | 2023.5566 | 1 | 1 | 2023.56 | 2023.56 |
| 69 | 焊锡 | kg | 1.44 | 47.13 | 47.13 | 67.87 | 67.87 |
| 70 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 1.7919 | 40 | 40 | 71.68 | 71.68 |
| 71 | 软填料 | kg | 77.3281 | 3 | 3 | 231.98 | 231.98 |
| 72 | 焊锡丝 | kg | 8.3593 | 58.62 | 58.62 | 490.02 | 490.02 |
| 73 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.5456 | 19.65 | 19.65 | 10.72 | 10.72 |
| 74 | 合金钢钻头Φ8 | 个 | 10.36 | 53.7 | 53.7 | 556.33 | 556.33 |
| 75 | 射钉(枪钉) | 盒 | 0.2899 | 5 | 5 | 1.45 | 1.45 |
| 76 | 石灰膏 | kg | 1527.7171 | 0.5 | 0.5 | 763.86 | 763.86 |
| 77 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1844 | 60 | 60 | 11.06 | 11.06 |
| 78 | 石油沥青 30# | kg | 26.07 | 3 | 3 | 78.21 | 78.21 |
| 79 | 收口线 | m | 2320.9078 | 5.48 | 5.48 | 12718.57 | 12718.57 |
| 80 | 仿瓷涂料 | kg | 2297.38 | 1 | 1 | 2297.38 | 2297.38 |
| 81 | 水 | m3 | 66.2608 | 3.85 | 3.85 | 255.1 | 255.1 |
| 82 | 水泥 32.5 | kg | 25076.0533 | 0.32 | 0.38 | 8024.34 | 9528.9 |
| 83 | 水泥 32.5 | kg | 602.7144 | 0.32 | 0.38 | 192.87 | 229.03 |
| 84 | 水泥 42.5 | kg | 449.631 | 0.36 | 0.4 | 161.87 | 179.85 |
| 85 | 松厚板 | m3 | 0.1044 | 1533 | 2533 | 160.05 | 264.45 |
| 86 | 碎石 5～15mm | m3 | 5.5064 | 55.25 | 140 | 304.23 | 770.9 |
| 87 | 羧甲基纤维素 | kg | 47.0985 | 7 | 7 | 329.69 | 329.69 |
| 88 | 水 | m3 | 0.4092 | 3.85 | 3.85 | 1.58 | 1.58 |
| 89 | 陶瓷地面砖周长 2000mm以外 | m2 | 5.2992 | 90 | 90 | 476.93 | 476.93 |
| 90 | 激光打印机墨粉 180g | 瓶 | 0.6 | 186 | 186 | 111.6 | 111.6 |
| 91 | 铁钉 | kg | 98.2329 | 4.98 | 4.98 | 489.2 | 489.2 |
| 92 | 胶木线夹 | 个 | 4.6757 | 0.56 | 0.56 | 2.62 | 2.62 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 乙酸乙酯 | kg | 9.8475 | 4.5 | 4.5 | 44.31 | 44.31 |
| 94 | 棉纱头 | kg | 3.6779 | 8 | 8 | 29.42 | 29.42 |
| 95 | 硬木地板(企口)成品 | m2 | 177.0615 | 150 | 98 | 26559.23 | 17352.03 |
| 96 | 油漆溶剂油 | kg | 5.1091 | 10.81 | 10.81 | 55.23 | 55.23 |
| 97 | 预埋铁件 | kg | 84.3319 | 6.4 | 6.4 | 539.72 | 539.72 |
| 98 | 织锦缎 | m2 | 58.0803 | 25 | 60 | 1452.01 | 3484.82 |
| 99 | 织锦缎 | m2 | 96.9278 | 25 | 60 | 2423.2 | 5815.67 |
| 100 | 直角扣件 | 个 | 8.3755 | 5.27 | 5.27 | 44.14 | 44.14 |
| 101 | 中砂 | m3 | 49.2152 | 37.15 | 140 | 1828.34 | 6890.13 |
| 102 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.366 | 11.33 | 11.33 | 4.15 | 4.15 |
| 103 | 铝接线端子 95mm2 | 个 | 308.3765 | 5.65 | 5.65 | 1742.33 | 1742.33 |
| 104 | 木螺丝 Φ4.5～6× 15～100 | 10个 | 10.36 | 0.16 | 0.16 | 1.66 | 1.66 |
| 105 | 破布 | kg | 56.6256 | 4 | 4 | 226.5 | 226.5 |
| 106 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | 5.5169 | 15.5 | 15.5 | 85.51 | 85.51 |
| 107 | 普通钢板 δ2.0～2.5 | kg | 0.3585 | 5.03 | 5.03 | 1.8 | 1.8 |
| 108 | 耐碱玻纤网格布(标准) | m2 | 328.0905 | 11.07 | 4.175 | 3631.96 | 1369.78 |
| 109 | 50厚热固性改性聚苯板 | m2 | 249.1058 | 21.47 | 41.47 | 5348.3 | 10330.42 |
| 110 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 574.8664 | 1 | 1 | 574.87 | 574.87 |
| 111 | 胶粘剂 | kg | 602.7144 | 3 | 3 | 1808.14 | 1808.14 |
| 112 | 汽油 90# | kg | 38.5802 | 6.57 | 6.57 | 253.47 | 253.47 |
| 113 | 塑料膨胀螺栓 D8 | 套 | 1093.635 | 0.85 | 0.845 | 929.59 | 924.12 |
| 114 | 清油 | kg | 0.2151 | 14.5 | 14.5 | 3.12 | 3.12 |
| 115 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.1577 | 7 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| 116 | 成品抗裂砂浆 | kg | 1093.635 | 1.5 | 2.584 | 1640.45 | 2825.95 |
| 117 | 黏土(未计价) | m3 | 117.1074 | 15 | 15 | 1756.61 | 1756.61 |
| 118 | 自粘性橡胶带 20mm× 5m | 卷 | 65.6922 | 2.6 | 2.6 | 170.8 | 170.8 |
| 119 | 松香水 | kg | 0.1792 | 4 | 4 | 0.72 | 0.72 |
| 120 | 塑料带 20mm× 40m | kg | 37.1426 | 16.54 | 16.54 | 614.34 | 614.34 |
| 121 | 塑料软管 | kg | 3.1896 | 14 | 14 | 44.65 | 44.65 |
| 122 | 塑料手套 ST型 | 个 | 86.1162 | 3.5 | 3.5 | 301.41 | 301.41 |
| 123 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 1036 | 0.1 | 0.1 | 103.6 | 103.6 |
| 124 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 57.7923 | 0.92 | 0.92 | 53.17 | 53.17 |
| 125 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 83.6552 | 6.32 | 6.32 | 528.7 | 528.7 |
| 126 | 脱脂棉 | kg | 0.06 | 19 | 19 | 1.14 | 1.14 |
| 127 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.2422 | 126.55 | 126.55 | 30.65 | 30.65 |
| 128 | 异型塑料管 D2.5～5 | m | 4.6757 | 0.5 | 0.5 | 2.34 | 2.34 |
| 129 | 硬脂酸(一级) | kg | 0.185 | 13.68 | 13.68 | 2.53 | 2.53 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 5 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 材料类别 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 圆钢 Φ5.5～9 | kg | 1.4733 | 3.96 | 3.96 | 5.83 | 5.83 |
| 131 | 塑料胶布带 20mm× 10m | 卷 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 33.6 | 33.6 |
| 132 | 枕木 | m3 | 0.32 | 2235 | 2235 | 715.2 | 715.2 |
| 133 | 镀锌铁丝D4.0 | kg | 20 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 134 | 草袋 | 片 | 80 | 1.71 | 1.71 | 136.8 | 136.8 |
| 135 | 材料费调整 | 元 | 1048.7459 | 1 | 1 | 1048.75 | 1048.75 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 270965.07 | 364480.05 |
| 三 | 机械类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清理、垃圾外运机械费 | 元 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | 安拆费及场外运输费(台班用 ) | 元 | 127.2658 | 1 | 1 | 127.27 | 127.27 |
| 3 | 大修理费(台班用) | 元 | 1338.7233 | 1 | 1 | 1338.72 | 1338.72 |
| 4 | 经常修理费(台班用) | 元 | 3876.2601 | 1 | 1 | 3876.26 | 3876.26 |
| 5 | 其他费用(台班用) | 元 | 615.6109 | 1 | 1 | 615.61 | 615.61 |
| 6 | 折旧费(台班用) | 元 | 6186.7658 | 1 | 1 | 6186.77 | 6186.77 |
| 7 | 石料切割机 | 台班 | 0.8835 | 35.14 | 35.14 | 31.05 | 31.05 |
| 8 | 混凝土震捣器 (插入式) | 台班 | 0.6188 | 11.82 | 11.82 | 7.31 | 7.31 |
| 9 | 混凝土震捣器 (平板式) | 台班 | 0.0875 | 13.57 | 13.57 | 1.19 | 1.19 |
| 10 | 多用喷枪 | 台班 | 2.8699 | 5.34 | 5.34 | 15.33 | 15.33 |
| 11 | 手电钻 | 台班 | 25.2672 | 5.28 | 5.28 | 133.41 | 133.41 |
| 12 | 其他机具费 | 元 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 13 | 台式砂轮机 Φ250 | 台班 | 0.1075 | 16.81 | 16.81 | 1.81 | 1.81 |
| 14 | 综合人工(台班用) | 工日 | 74.792 | 42 | 136 | 3141.26 | 10171.71 |
| 15 | 综合人工(台班用) | 工日 | 0.07 | 42 | 136 | 2.94 | 9.52 |
| 16 | 综合人工(台班用) | 工日 | 0.0766 | 42 | 136 | 3.22 | 10.42 |
| 17 | 综合人工(台班用) | 工日 | 0.7462 | 42 | 136 | 31.34 | 101.48 |
| 18 | 电(台班用) | kW · h | 868.1232 | 0.58 | 0.58 | 503.51 | 503.51 |
| 19 | 柴油 | kg | 35.6156 | 5.57 | 7.57 | 198.38 | 269.61 |
| 20 | 柴油 | kg | 1.8863 | 5.57 | 7.57 | 10.51 | 14.28 |
| 21 | 本机使用台班 | 台班 | 3014.2 | 1 | 1 | 3014.2 | 3014.2 |
| 22 | 汽油 | kg | 6.4277 | 6.57 | 8.57 | 42.23 | 55.09 |
| 23 | 汽油 | kg | 4.373 | 6.57 | 8.57 | 28.73 | 37.48 |
| 24 | 柴油 | kg | 1065.6853 | 5.57 | 7.57 | 5935.87 | 8067.24 |
| 25 | 机械费调整 | 元 | -0.0003 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 电 | kw · h | 26.7672 | 0.58 | 0.58 | 15.52 | 15.52 |
| 27 | 架线 | 次 | 2.8 | 400 | 400 | 1120 | 1120 |
| 28 | 回程 | 元 | 9408.65 | 1 | 1 | 9408.65 | 9408.65 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：何家集镇政府房屋附属设施改造及设备购 置 | 专业：土建工程 | 第 6 页 共 6 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  | 37793.59 | 47135.94 |
| 四 | 主材类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饭桌 | 套 | 3 | 1400 | 1400 | 4200 | 4200 |
| 2 | 会议室桌、椅子 | 套 | 40 | 620 | 620 | 24800 | 24800 |
| 3 | 办公椅子 | 套 | 30 | 150 | 150 | 4500 | 4500 |
| 4 | 办公桌 | 套 | 12 | 1600 | 1600 | 19200 | 19200 |
| 5 | 会议室主席台桌、椅子 | 套 | 4 | 820 | 820 | 3280 | 3280 |
| 6 | 会议室桌、椅子 | 把 | 20 | 120 | 120 | 2400 | 2400 |
| 7 | 办公桌 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 8 | 主席台发言桌 | 个 | 1 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 9 | 10#槽钢 | kg | 48.3 | 2.92 | 2.92 | 141.04 | 141.04 |
| 10 | 漏电开关 | 个 | 70 | 10 | 10 | 700 | 700 |
| 11 | 线槽 | m | 310.8 | 5 | 5 | 1554 | 1554 |
| 12 | 电缆 YJV-4\*95+1\*50 | m | 31.0575 | 244.465 | 244.465 | 7592.47 | 7592.47 |
| 13 | 铜芯电缆 35mm2 | m | 60.6 | 95 | 95 | 5757 | 5757 |
| 14 | 铜芯电缆 35mm2 | m | 248.46 | 105 | 105 | 26088.3 | 26088.3 |
| 15 | 电线 WDZN-BYJ-4.0 | m | 1260 | 2.34 | 2.34 | 2948.4 | 2948.4 |
| 16 | AP1-1消防双电源进线柜 80 0\*2000\*600 | 台 | 1 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 120711.21 | 120711.21 |
| 五 | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 套 | 14 | 1400 | 1400 | 19600 | 19600 |
| 2 | 电脑 | 台 | 15 | 5000 | 5000 | 75000 | 75000 |
| 3 | 电脑 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 100600 | 100600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 622838.76 | 895380.92 |