**第三部分 项目需求**

1. **项目概况：**

2022年普通省道网桩号敷设及标志调整工程Ⅰ标(S102、S318)，S102即西安-镇坪公路，简称西镇线，本次设计路线起点K308+540位于旬阳与汉滨交界处，路线经过坝河镇，终点K318+200位于平利界土洞子；路线长度9.660公里；主要工程量为：里程牌10个，均为路基单柱式；百米牌87个，其中桥梁单柱式4个，路基单柱式83个；告知标志牌新增10个，路长公示牌2个。

S318即安康-镇巴两河口，简称安镇线，本次设计路线起点K16+080位于安康市赢湖居委会交叉口，经过赢湖镇、流水镇、大竹园镇，终点K88+380位于汉滨岚皋界马泥村；路线全长72.300公里；主要工程量为：里程牌72个，其中桥梁单柱式2个，路基单柱式70个；百米牌651个，其中桥梁单柱式10个，钢板护栏附着式11个，路基单柱式630个；告知标志牌新增47个。

2022年普通省道网桩号敷设及标志调整工程Ⅱ标 (S211、S210) ，S211即安康紫荆-镇巴渔渡，简称安渔线，本次设计路线起点位于汉滨区紫荆镇接S210（紫荆镇农商银行），经过大河、恒口，终点K25+123.926位于汉滨恒口界杨家砭，连接汉滨、恒口县区；路线长度25.124公里。主要工程量为：里程牌25个，均为路基单柱式；百米牌226个，其中桥梁单柱式3个，路基单柱式223个；告知标志牌新增11个。

S210即宁陕县城-旬阳铜钱关，简称宁旬线，本次设计路线起点K75+472位于叶坪镇河口村，经过叶坪镇、中原镇、紫荆镇、茨沟镇、早阳镇，路线终点K167+750位于早阳镇包河村龙桥沟口（汉滨旬阳界）；路线全长92.278公里。主要工程量为：里程牌92个，其中钢板护栏附着式10个，路基单柱式82个；百米牌831个，其中钢板护栏附着式123个，路基单柱式708个；告知标志牌新增53个。