**采购需求**

**一、招标要求**

1、项目名称：西安职业技术学院学生军事训练服装租赁项目（二次）

2、租赁期限：学生军训期间（14天），以具体开训时间计算

3、交货期：交货日期为甲方开展学生军训活动前3-4天内

4、交货地点：西安职业技术学院指定地点

**二、采购内容**

计划租赁学生军事训练服装4000套。每套训练服装包括迷彩上衣一件、裤子一条、短袖迷彩汗衫一件、帽子一顶、腰带一条。

依据往年招录实际情况，招录人数平均3750人，250套服装作为备用和调换之用。

1. 技术要求

（一）材料要求

1.服装面料：军训服通用迷彩布。服装结实耐用、穿着舒适、 透气亲肤、安全实用特点。

2.面料成分：上衣、裤子、帽子成分为棉类混纺材质，统一采用65/35涤棉面料；短袖迷彩汗衫为100%全棉；腰带为军用制式塑料扣编织腰带，宽5cm、长1.3-1.5m。

3. 迷 彩 服 、 迷 彩 帽 染 色 牢 度 3 级 ， 指 标 符 合 国 家 GB18401-2010B 类标准，其中耐水(变色、沾色)≥3、耐酸碱 汗渍≥3,耐干摩擦≥3,无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。 纱线线密度/tex 为经向43±2,纬向45士2,织物密度/(根/10cm)为经向235土5,纬向205士5,单位面积公定质量/(g/m3) 为200士5。

4.汗衫染色牢度3-4级，指标符合GB 18401-2010A类标准， 其中耐水(变色、沾色)≥3-4,耐酸碱汗渍>3-4,耐干摩擦> 4,耐唾液>4,无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料。顶破强力 /N>760。

(二)技术生产工艺要求

1.缝制部位表面平整，线迹直正，针码均匀。

2.所有易磨损部位包括双肘部、后臀部都要作双层贴补丁； 所有缝合部位要求制双针双线，制作提高耐拉扯性能，不得有开线、跳线、继线、崩线、掉道、褶皱等缺陷。

3.起止针重缝3道，长度不少于2cm, 明、暗缝线针码每3cm 不少于14针。

4.成品表面整洁，不得有线头等杂物。

5.军训服装做工精细，钮扣缝线牢实，拉链灵活，结合牢靠 不掉齿。

(三)安全要求类别

产品需符合国家规定的环保标准，各项指标不得超标，其中 迷彩服、迷彩帽甲醛含量≤75mg/kg,PH 值在4.0-8.5。汗衫甲醛 含量≤20mg/kg,PH 值在4.0-7.5。

(四)包装要求

1.外包装袋的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位监制字样。

2.每套衣裤(同一号型的衣、裤各一件)折叠后，每10套捆成一包。

3.每包内需放检验单。检验单包括“产品名称”、“数量”、 “配比”“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”、“检 验结果”等关键信息。

(五)提供样品需求

需提供样品1套。样品需符合国家规定的环保标准，各项指 标不得超标，其中迷彩服、迷彩帽的缩水率、褪色、染色牢度等 符合GB 18401-2010B类标准，汗衫的缩水率、褪色、染色牢度 等符合GB 18401-2010A类标准，并提供近三个月内相关产品质 量监督检验测试中心检验的检测报告。

四、服务要求

(一)服务响应时间不超过2小时(工作日),解决问题不 超过24小时(工作日)。对服装问题较大短期内暂不能解决的， 为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常使用。

(二)质保期内发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业工作人员到甲方所在地办理换货，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用。

(三)要求尺码齐全，个别特殊尺寸需按甲方要求数量及时提供。

五、商务要求

(一)合同价不受市场价格变化因素的影响。

(二)合同价包括：货物费、运输费(含保险费)等及其它费用 。

(三)所有货物到达甲方指定地点，验收合格后两个月内一次性支付项目金额。

(四)支付方式：银行转账。结算方式：由乙方与采购人结算。

(五)交货期：交货日期为甲方开展学生军训活动前3-4天内。

# 六、其他

# 未按合同要求提供货物或质量不能满足合同要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会依据合同约定追究其违约责任。