一楼电商直播实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台式电脑 | 1、处理器：采用国产处理器≥8核，主频≥2.7GHz。  2、内存：配置≥16GB内存，配置≥2个内存插槽。  3、显卡：集成显卡  4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T。  5、主板:国产。  6、网口：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。  7、接口：USB接口≥6个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB2.0数量≥2个），音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口。  8、电源：电源功率≤180W；电源通过80PLUS认证。  9、键鼠：USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。  ▲10、数据安全：（1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），**须提供佐证材料（包括但不限于检测报告、功能截图等）；**  （2）BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。  11、操作系统：支持国产银河麒麟、UOS等操作系统。  12、售后服务：整机提供3年免费上门原厂质保。  13、显示器：≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920\*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI。 | 1 | 套 |
| 2 | 操作系统 | 正版国产操作系统，需针对教育行业提供专业版本  1.芯片支持：支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU。  2.应用支持：原厂提供官方验证的教育应用，并以类似“应用商店”的形式发布，支持教育平台/空间，  3.系统激活：操作系统需支持产品秘钥、微信扫码、UKEY、场地授权等多种方式激活；  4.安全特性：桌面操作系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括selinux、kysec、box等，  5.功能支持：操作系统需支持账户密码、安全问题找回密码、微信扫码、生物特征和安全秘钥认证等多种登录；  6.功能支持：病毒查杀在扫描压缩包时，可手动调整扫描压缩包的层数，且最少支持5层压缩包扫描；支持手动开启或关闭宏病毒查杀功能，开启后，可扫描文档中的宏代码；支持文件被创建时进行实时病毒扫描防护，并支持手动开启或关闭。  7.备份还原：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能；  8.安全特性：产品通过软件供应链安全能力认证测评，能力等级2级（规范级） | 1 | 套 |
| 3 | 流式软件 | 一年升级保障、三年远程服务、终身授权使用。软件用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包含文字、表格、演示三个应用。主要功能包括:  1.文字功能:支持文档修订与批注；提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。  2.表格功能:支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。  3.演示功能:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能。  4.自软件发货之日起，厂家提供三年远程服务和1年升级保障。 | 1 | 套 |
| 2 | 手机支架 | 多功能便携升降俯拍三脚架1.8m直播支架，合金杆身，稳固防晃 | 20 | 个 |
| 3 | 大补光灯 | 功率80W；直径55cm;液晶显示屏；96颗蜂巢灯珠；双USB充电口 | 1 | 个 |
| 4 | 小补光灯 | 直径26cm；蓝牙遥控；三挡色温； | 1 | 个 |
| 5 | 反光布 | 五合一反光板 | 10 | 个 |
| 6 | 反光布支架 | 2.8米加粗支架；反光板卡扣可夹80-120cm反光板角度可调 | 10 | 个 |
| 6 | 自拍杆支架 | 合金材质；可伸缩不小于1.8米；横竖全景；双美颜灯；单反级 | 5 | 个 |
| 7 | 无线路由器 | 最高带宽≥1000M； 防火墙：支持防火墙 ；FEM：内置FEM；频宽：160MHz；LAN输出口：千兆网口独立 FEM数量：4个 ；机身材质：塑料；天线：外置天线；管理方式：远程管理，其他频段：双频，其他LAN口数量：其他总带机量：101-150；终端其他端口：其他WAN口类型：其他无线速率：3600M；LAN口类型：其他适用面积：61-120㎡；支持APP控制；WAN接入口：千兆网口无线协议：Wi-Fi 7支持Mesh网口盲插：支持网口盲插 | 1 | 个 |
| 8 | 音响 | 蓝牙5.0；蓝牙接收距离:10米  电池容量:5000mAh  喇叭:4Q 15W  音箱尺寸:215\*115\*120mm  材质:ABS+布艺  支持TWS互联 | 5 | 个 |
| 9 | 木质桌子 | ≥1800mm\*900mm\*750mm板材：25mmE1级实木颗粒板，PVC封边（台面2mm，其它1mm）  台架≥1.2mm梯形钢管横梁，1.5mm钢脚  五金：1.PU塑料线盒 | 4 | 张 |
| 10 | 直播椅 | 尺寸≥60\*59\*104cm  1、面料:选用西皮(≥1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、配件：采用优质五金弓形脚架。 | 24 | 把 |