**采购需求**

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府垃圾填埋场道路工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称：大保当镇垃圾填埋场道路 | | | | |
|  | **序号** | **工程名称** | **单位** | **数量** |
|  | 1 | 挖弃土方 | m3 | 10803 |
|  | 2 | 本桩利用土方回填 | m3 | 790 |
|  | 3 | 填缺土方 | m3 | 1627 |
|  | 4 | 边坡植草防护 | m2 | 6310 |
|  | 5 | 20cm厚水泥稳定土(5%)底基层 | m2 | 16748 |
|  | 6 | 20cm厚水泥稳定碎石（5%)外掺8%粉煤灰基层 | m2 | 15352 |
|  | 7 | 22cm厚C30水泥混凝土面层 | m2 | 13956 |
|  | 8 | 培路肩 | m3 | 329 |
|  | 9 | 挖除旧路面 | m2 | 5940 |
|  | 10 | 单柱式铝合金标志牌A=700面板 | 块 | 3 |
|  | 11 | 普通标线 | m2 | 712 |