**采购需求**

**一、磋商内容**

**1、项目名称：**西咸新区2025年煤炭产品质量监督抽检项目

**2、服务期：**自合同签订后1年，具体以甲方安排工作时间为准，满足甲方要求。

2.1成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟服务期限，将按违约终止合同。

2.2成交供应商遇到可能妨碍按时提供货物或服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

**3、项目实施地点：**陕西省西咸新区市场监督管理局指定地点。

**二、服务内容**

#### 2025年煤炭产品质量监督抽查项目一标段

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 抽检 批次 | 检验费及 买样费 （元/批次） | 总价 （万元） |
| 煤炭 | 商品煤质量管理暂行办法GB34169-2017  《商品煤质量 民用散煤》  GB34170-2017  《商品煤质量 民用型煤》 | 1.全水分；2.分析水；3.灰分；4.挥发分；5.全硫；6.氢含量；7.发热量；8.磷含量；9.砷含量；10.氟含量；11.氯含量；12.汞含量 | 91 | 2465 | 22.4315 |

#### 2025年煤炭产品质量监督抽查项目二标段

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 抽检 批次 | 检验费及 买样费 （元/批次） | 总价 （万元） |
| 煤炭 | 商品煤质量管理暂行办法GB34169-2017  《商品煤质量 民用散煤》  GB34170-2017  《商品煤质量 民用型煤》 | 1.全水分；2.分析水；3.灰分；4.挥发分；5.全硫；6.氢含量；7.发热量；8.磷含量；9.砷含量；10.氟含量；11.氯含量；12.汞含量 | 91 | 2465 | 22.4315 |