采购需求

校内操场拆除原面层及地下锈蚀排水管网，地质勘探并加固、改造上下水系统、新做塑胶面层、人造草皮、塑胶跑道、操场周边墙面粉刷等，面积约6900平方米。；主要功能或目标:2018年至今，我校改已为九年一贯制学校，学生规模已达到1400余名中小学生，该操场用于满足师生体育课、锻炼身体和各种活动设施设备要求。需满足的要求:塑胶跑道及人造草皮成品需符合《中小学合成材料面层运动场地》最新国标要求的物理机械性能要求、有害物质限量和气味要求，须提供带有CMA标志的检测报告且为合格。详见磋商文件。