**采购需求**

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府沙峁镇仓上村青阳岭组通村公路项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称：沙峁镇仓上村青阳岭组通村公路项目 | | | | |
|  | **分项编号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** |
|  | **102** | **路基工程** | km | 1.13 |
|  | LJ0201 | 挖弃土方 | m3 | 36142.52 |
|  | LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 548 |
|  | LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 15 |
|  | LJ060101 | C20现浇混凝土边沟 | m3 | 316.36 |
|  | LJ060401 | C25现浇混凝土急流槽 | m3 | 115.8 |
|  | LJ060402 | DN600双壁波纹管（急流槽） | m | 134 |
|  | LJ060403 | 挖土方 | m3 | 376.98 |
|  | LJ060404 | 回填土方 | m3 | 283.25 |
|  | LJ070101 | M7.5水泥砂浆MU25浆砌片石 | m3 | 1360.7 |
|  | LJ070102 | 挖基础土方 | m3 | 467.04 |
|  | LJ070103 | 回填土方 | m3 | 361.2 |
|  | LJ070104 | 2cm厚M10水泥砂浆抹顶 | m2 | 95.6 |
|  | **103** | **路面工程** | km | 1.13 |
|  | LM020102 | 15cm厚天然砂砾石垫层 | m2 | 8119.08 |
|  | LM020202 | 18cm厚水泥土（水泥7%）基层 | m2 | 7504.08 |
|  | LM020501 | 18cm厚C30混凝土面层 | m2 | 6889.08 |
|  | LM0402 | C25混凝土（硬路肩） | m3 | 79.56 |
|  | LM050102 | C25混凝土（拦水带） | m3 | 60.77 |
|  | **104** | **桥梁涵洞工程** | km |  |
|  | HD0101 | 1-0.6m钢筋混凝土圆管涵 | m/道 | 28 / 3 |
|  | HD0102 | 1-1m钢筋混凝土圆管涵 | m/道 | 12 / 1 |
|  | **107** | **交通工程及沿线设施** | 公路公里 |  |
|  | JA010501 | 波形钢板护栏Gr-C-4E | m | 1140 |
|  | JA030101 | 单柱式铝合金标志牌 | 块 | 2 |