**采购需求**

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府李家洞村青阳岔组互助幸福院基础设施配套项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单价**  **表号** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量或**  **设计参数** |
| 1 |  | 护岸(145m) |  |  |
| 1.1 |  | 土方开挖 | m3 | 6254.2 |
| 1.2 |  | 石方开挖（普坚石） | m3 | 252.3 |
| 1.3 |  | 土方回填 | m3 | 3868.43 |
| 1.4 | 1 | C25埋石砼墙 | m3 | 1499.3 |
| 1.5 | 2 | 钢模板 | ㎡ | 1919.56 |
| 1.6 | 3 | 闭孔泡沫板伸缩缝 | ㎡ | 144.76 |
| 1.7 | 4 | Φ75PVC排水孔 | m | 255.2 |
| 2 |  | 道路工程（115.09m） |  |  |
| 2.1 |  | 土方开挖 | m3 | 222.23 |
| 2.2 |  | 土方回填 | m3 | 39.92 |
| 2.3 |  | 18cm水泥土（水泥剂量7%） | ㎡ | 552.43 |
| 2.4 | 5 | 18cmC30水泥混凝土面层 | ㎡ | 460.36 |
| 2.5 |  | C25砼路沿石(750\*300\*120) | m | 212 |
| 2.6 | 6 | C20混凝土靠背 | m3 | 4.24 |
| 2.7 |  | 挡墙（41.03） |  |  |
| 2.7.1 |  | 土方开挖 | m3 | 1103 |
| 2.7.2 |  | 土方回填 | m3 | 720 |
| 2.7.3 |  | 浆砌石砌体拆除 | m3 | 45.32 |
| 2.7.4 | 7 | M10浆砌石 | m3 | 371.88 |
| 2.7.5 | 3 | 闭孔泡沫板伸缩缝 | ㎡ | 37.17 |
| 2.7.6 | 4 | Φ75PVC排水孔 | m | 69.1356 |
| 2.7.7 | 8 | 格宾笼石 | m3 | 123.09 |
| 3 |  | 临时工程 |  |  |
| 3.1 |  | 排水台班 | 台班 | 70 |