西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：陕西省西安市消防救援支队高空绳索救援装备采购项目

项目编号：XCZX2025-0027

2025年5月

目　　录

第一章　投标邀请函 1

第二章　供应商须知 5

第三章　招标内容及要求 37

第四章　合同文本 57

第五章　投标文件构成及格式 68

# 第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市消防救援支队的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对陕西省西安市消防救援支队高空绳索救援装备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

**一、项目基本信息：**

项目名称：陕西省西安市消防救援支队高空绳索救援装备采购项目

项目编号：XCZX2025-0027

备案编号：ZCBN-西安市-2025-00336

**二、项目性质：**非专门面向中小企业的采购项目

**三、采购预算：**〈22395870元〉（最高限价〈20529810元〉）

采购包一：4624200元（最高限价4095000元）

采购包二：2381400元（最高限价1701000元）

采购包三：2910600元（最高限价2910600元）

采购包四：1451520元（最高限价1425060元）

采购包五：3861900元（最高限价3244500元）

采购包六：2079000元（最高限价2079000元）

采购包七：409500元（最高限价396900元）

采购包八：630000元（最高限价630000元）

采购包九：869400元（最高限价869400元）

采购包十：3178350元（最高限价3178350元）

**四、采购内容和要求：**

采购包一：救援用全身吊带（含胸升）A、自动制停下降器、止坠器套件（配双人势能包）；

采购包二：机械抓结、万向双滑轮、万向单滑轮；

采购包三：成型扁带/120cm、成型扁带/80cm、10.5mm静力绳、10.5mm动力绳；

采购包四：短连接、脚踏绳、手持式上升器、岩角保护器、垫布、钢缆锚点、门窗锚点、绳包；

采购包五：分力板（12孔）、滑轮式自动制停下降器、过结滑轮、丝扣挂钩、多功能省力系统；

采购包六：梅陇锁、挂片、膨胀螺丝、钛合金篮式担架、救援三角吊带；

采购包七：消防救援伸缩（折叠）挂梯、消防救援软梯、冲击钻；

采购包八：救援用全身吊带（含胸升）B；

采购包九：救援用半身吊带；

采购包十：耐高温10.5mm静力绳、芳纶材质散扁带（可凯夫拉）。

详见第三章「招标内容及要求」。

**本项目中，供应商可以同时参与多个采购包投标，但最多只能中标其中2个采购包。**

**五、供应商的资格条件：**

详见第二章「资格性审查表」。

**六、执行的其他政府采购政策：**

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5．详见第二章「关于政府采购政策」。

**七、获取招标文件的时间及方式：**

1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日内。

2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

**八、提交投标文件截止时间及方式：**

1．提交投标文件截止时间：2025年6月10日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。

**九、开标时间、地点及形式：**

1．开标时间：2025年6月10日10:30

2．开标地点：本集采机构虚拟开标室4。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

**十、联系方式：**

1．采购人：西安市消防救援支队

地址：西安市雁塔区科技7路10号

联系人：贺老师

联系电话：18191580897

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

标书联系人及分机号：冯老师（80846）

开标联系人及分机号：吴老师（80870）

# 第二章　供应商须知

『前附表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
|  | 项目名称 | 陕西省西安市消防救援支队高空绳索救援装备采购项目 |
|  | 项目编号 | XCZX2025-0027 |
|  | 项目性质 | 非专门面向中小企业  专门面向中小企业  专门面向小微企业 |
|  | 项目总预算 | 〈22395870元〉（最高限价20529810元） |
| 采购包一预算 | 4624200元（最高限价4095000元） |
| 采购包二预算 | 2381400元（最高限价1701000元） |
| 采购包三预算 | 2910600元（最高限价2910600元） |
| 采购包四预算 | 1451520元（最高限价1425060元） |
| 采购包五预算 | 3861900元（最高限价3244500元） |
| 采购包六预算 | 2079000元（最高限价2079000元） |
| 采购包七预算 | 409500元（最高限价396900元） |
| 采购包八预算 | 630000元（最高限价630000元） |
| 采购包九预算 | 869400元（最高限价869400元） |
| 采购包十预算 | 3178350元（最高限价3178350元） |
|  | 是否接受联合体 | 接受 不接受 |
|  | 是否允许分包 | 允许 不允许  允许分包的内容：  占合同总金额的［\_\_\_］%  分包部分不得再次分包 |
|  | 是否允许进口产品 | 允许 不允许 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | 不收取  占合同总价的5%，由采购人及其下属各大队自行收退  占合同总价的\_\_\_%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
|  | 代理服务费 | 0.00元 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标供应商无需提供纸质投标文件；  中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体  （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。  　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。  2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。  　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问 | 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 |
|  | 质疑 | 1．采购人受理方式  　 见第一章「投标邀请函」中的联系方式  2．集采机构受理方式  　 受理部门：本集采机构综合业务组  　 联系电话：029-86510166/86510167转80706 |
|  | 投诉 | 受理单位：西安市财政局政府采购管理处  联系电话：029-89821846  地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | 不见面开标：  　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。  见面开标：  　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交响应文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。 |
|  | 评标形式 | ☑暗标盲评 ☐明标  详见本章「评审方法和程序」有关内容。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |
|  | 中标通知书 | 领取时间及方式见中标公告。 |
|  | 电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司） | 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095  驻场技术人员：徐工  联系电话：029-86510166/86510167转80310 |
|  | 办理数字认证证书（CA） | 1．CA办理方式  ① 到陕西省公共资源交易中心大厅进行现场办理  　 地址：陕西省西安市碑林区长安北路14号  ② 到西安市公共资源交易中心二楼大厅现场办理  　 地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座  ③ 下载“陕公共资源交易服务”APP，通过APP进行线上业务办理。  4．各CA客服热线：  ① 陕西CA客服热线：4006369888  ② 天威CA客服热线：15002930121、029-86510029  ③ 西部CA客服热线：15389081371、15389081372  ④ 北京CA客服热线：4001390123、029-86510029 |
|  | 样品 | 提交时间：自2025年6月9日上午9:00起至2025年6月10日上午10:30止。  摆放地点：见西安市公共资源交易中心一楼大厅通知（或询问前台工作人员）。 |

## 一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。

5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。

6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

## 二、供应商注意事项

### （一）供应商投 标流程

1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子响应文件（\*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子磋商文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子响应文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

4．提交电子响应文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。

5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。

6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。

7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。

### （二）关于询问、质疑和投诉

**1**．**询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

**2**．**质疑**

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本下载地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

**3**．**投诉**

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本下载地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

**4**．**恶意质疑、投诉的法律后果**

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

### （三）关于保证金

**1**．**投 标保证金**

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

**2**．**履约保证金**

采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。

（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。

（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：

① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（4）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

### （四）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

### （五）关于政府采购政策

**1**．**对中小企业的扶持政策**

（1）中小企业的界定

指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：

① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：

① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**2**．**节能、环保产品采购政策**

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

**3**．**政府采购信用担保及信用融资政策**

**（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法**

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

**（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策**

根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。

**4、绿色包装及运输要求**

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。

### （六）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。

### （七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

### （八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn>/）和【中国政府采购网】（[http://www.ccgp.gov.cn/）](http://www.ccgp.gov.cn/)对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

### （九）关于现场踏勘和集中答疑

本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

### （十）关于联合体

1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。

3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。

6．联合体可享受的中小企业优惠政策：

（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）联合体没有提交有效的联合协议的；

（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；

（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

### （十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商参加本次采购活动的费用自理。

## 三、招标文件

### （一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

### （二）招标文件主要内容

第**1**章　投标邀请函

第**2**章　供应商须知

第**3**章　招标内容及要求

第**4**章　合同文本

第**5**章　投标文件构成及格式

### （三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

### （四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

## 四、投标文件

### （四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2．编制电子投标文件前，**务必先做好电子招标文件的备份工作**。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

**再次提醒：**提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

### （一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

### （二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

### （三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

### （四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2．编制电子投标文件前，**务必先做好电子招标文件的备份工作**。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

**再次提醒：**提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

### （五）电子投标文件的提交

供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：

1．误投的；

2．逾期提交电子投标文件的；

3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。

### （六）电子投标文件的撤回、补充及修改

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。

中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。

### （七）关于电子投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。

### （八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

5．不同供应商的响应文件相互混编或混装的。

## 五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

### （一）基本流程

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

### （二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### （三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

## 六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；

（4）法律法规规定的其他无效情形。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，应予以废标。

『资格性审查表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性审查项** | **审查内容** |
| **一** | **基本资格条件** | |
| 1 | 有效的注册登记证明文件 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2024年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；  2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的服务商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| **二** | **落实政府采购政策需要满足的资格条件** | |
| 1 | 无 | |
| **三** | **特定资格条件** | |
| 1 | 无 |  |
| 注意事项：  1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。  3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。  4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。  5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 | | |

## 七、评审方法和程序

### （一）评标方法

本项目采用综合评分法。

评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

### （二）评标形式

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”编制要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。

（1）不得出现任何可直接识别投标服务商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标服务商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### （三）评标程序

**1．组建评标委员会**

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

**2．投标文件的符合性审查**

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

『符合性审查表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** |
| 1 | 投标文件与本项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致：  （1）投标文件封面  （2）投标函  （3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明  项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分：  （1）投标函  （2）开标一览表  （3）资格证明文件  （4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）  （5）投标方案  （6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。  **注意：暗标部分不得进行签章**。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款：  （1）货币单位符合招标文件要求  （2）报价符合唯一性要求  （3）未超出采购预算或最高限价  （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。  （招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

**3．投标文件的澄清**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4．综合比较与评价**

采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

『评审要素及分值一览表』

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| 价格 | 30 |  | 有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术  （暗标盲评）评审部分 | 21 | 6 | **组织实施方案：**  **一、评审内容**  根据项目特点，详细描述项目货物的供货、交付、安装方案等。内容包括：  ①供货进度计划及进度保障措施；  ②供货运输方案；  ③安装、调试方案；  ④项目验收方案。  **二、评审标准**  1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；  2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；  3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。  **三、赋分标准（满分6分）**  ①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ③安装、调试方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ④项目验收方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | **违反第二章第七部分“（二）评标形式”中的暗标评审响应要求的，其投标视为无效！** |
| 15 | **售后服务方案：**  **一、评审内容**  根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案。内容包含：  ①售后服务范围及售后服务承诺；  ②售后服务人员配置及响应计划；  ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施；  ④故障解决方案；  ⑤应急预案。  **二、评审标准**  1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；  2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；  3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。  **三、赋分标准（满分15分）**  ①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得1分，满分3分；  ②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得1分，满分3分；  ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分；  ④故障解决方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分；  ⑤应急预案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 商务评审部分 | 49 | 4.5 | **培训方案：**  **一、评审内容**  根据项目实际需求，提供针对本项目的培训方案，方案。内容包含：  ①培训时间计划及培训人员安排；  ②培训内容设计安排；  ③重点难点及培训结果保障措施。  **二、评审标准**  1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；  2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；  3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。  **三、赋分标准（满分4.5分）**  ①培训时间计划及培训人员安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②培训内容设计安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ③重点难点及培训结果保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 3.5 | **所有产品来源合格证明文件：**  所有产品进货渠道正常，提供全部所投产品来源渠道合法的证明文件（若为代理商须提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明材料；若为制造商须提供质量保证承诺函），提供所有产品证明材料得3.5分，提供不完整或质量承诺函存在缺陷得1.5分，未提供或质量承诺函内容无法确保产品质量的不得分。 |
| 10 | **技术参数响应：**  所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中所有技术参数要求，得10分，标“▲”参数，每出现一项负偏离扣 1.5 分，标“#”参数， 每出现一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。  备注：所投产品需提供佐证材料，以检测报告作为评审依据，技术参数指标若检测报告中没有体现的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明 书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）。各证明材料中的响应指标应保持 一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 |
| 6 | **生产水平及质量控制措施：**  **一、评审内容**  根据项目实际需要，提供产品生产水平及质量控制措施，方案内容包含：  ①产品生产质量标准；  ②生产及检测主要机械设备清单；  ③产品制造工艺及原材料保障；  ④产品检验及品控。  **二、评审标准**  1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；  2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；  3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。  **三、赋分标准（满分6分）**  ①产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ②产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；  ④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |
| 21 | **样品评审：**  **1、评标委员会对样品的材质、工艺、质量进行综合评审（满分7分）:**  （1）样品外观精美，结构稳固、各部件连接紧密，材质优良，工艺精湛，质量卓越，完全满足招标文件的得7分;  （2）样品关键部位的外观存在瑕疵，结构较为合理，材质良好，工艺水平较高，质量稍显粗糙，少数非关键部位有可接受的缺陷，不完全满足采购文件要求但基本不影响产品正常使用的得3分;  （3）样品关键部位外观粗糙，结构存在缺陷，材质材质性能差、易损坏，工艺粗糙，存在明显缺陷，不完全满足采购文件要求，影响产品使用的得0分。  **2、评标委员会对样品的功能、可靠性、舒适性进行综合评审（满分7分）:**  （1）样品功能齐全，款式新颖，可靠性极佳，舒适性出色，完全满足招标文件得7分;  （2）样品关键部件的功能完备，可靠性稳定，舒适性尚可，部分非关键部件有可接受的缺陷，不完全满足采购文件但不影响产品主要功能使用得3分;  （3）样品关键部件缺失重要功能或者功能存在缺陷，可靠性低、易出现故障，舒适性差，不完全满足采购文件要求影响产品主要功能使用的得0分:  **3、评标委员会对样品的实用性、操作安全性、便携性进行综合评审（满分7分）:**  （1）样品高度贴合人体工程学设计，实用性卓越、能应对各种复杂的实战场景，操作简便高效，不存在影响使用的功能缺陷，携带便捷，满足实战需求的得7分；  （2）样品较好符合人体工程学设计，实用性良好、能满足大部分实战需求，不存在重大影响使用的功能问题；携带相对方便，但少数非关键部件不完全满足实战需求的得3分;  （3）样品关键部件实用性差、关键功能缺失或不完善，操作稳定性低，存在影响使用的功能障碍、携带困难、影响行动的灵活性和效率，无法满足实战需求的得0分。  **注:样品与投标产品型号不一致、样品型号无法判断、未提供样品、样品提供不全的均不得分。** |
| 2 | **优惠承诺：**  在5年质保期期基础上，每增加一年得0.5分，满分2分。 |
| 2 | **业绩要求：**  提供2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来类似项目合同业绩（以加盖供应商公章或合同章的合同关键页及相对应的发票的扫描件为计分依据），每提供一个合格业绩得0.5分，满分2分。不提供不得分。  合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；  2、对提供小型和微型企业制造的货物的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 | | | |

**5．推荐中标候选人**

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

**（3）本项目按照自第一包至第十包的顺序进行评审，评标委员会依据“最多中标两个采购包”的原则推荐中标候选人。对参与多个采购包投标的投标供应商，如投标供应商已经在两个采购包被推荐为第一中标候选人，则评审委员会在评审其它采购包时，不再继续授予该投标供应商为其它采购包的中标候选人资格。**

**6．编写评审报告**

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### （四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

### （五）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### （六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。

## 九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

### （一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### （二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### （三）合同履行

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

### （四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。

## 十、其他

1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

# 第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

## 一、项目概况

目前全市基层队站高空救援装备数量严重不足，难以满足现实救援需求。现需采购一批高空绳索救援装备。

## 二、采购内容及技术要求

以下表格中，技术参数重要性分为“★”、“▲”和“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将按无效投标处理，▲代表重要指标，#则表示一般指标项，“▲”和“#”，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。

备注：所投产品的技术参数需提供佐证材料，以检测报告作为评审依据，技术参数指标若检测报告中没有体现的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明 书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）。各证明材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。

### （一）采购包一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 个人装备 | **救援用全身吊带（含胸升）A**  **（核心产品）** | ★1、安全带需符合符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 358、EN 361、EN 813、EN1497、NFPAfall arrest、ANSIZ359.11 fall arrest、CSAZ259.10CLASSL、GB 6095-2021:Z标准,胸升需符合EN 567、EN12841 type B标准；  ▲2、组成：a、内置集成一体式胸式上升器（不允许使用梅龙锁或扁带连接而成）；b、配有不少于5个连接点，拉环厚度≥5mm；c、宽衬垫腰部支撑结构，带有透气的网眼；d、肩带带有衬垫；e、大腿环可调节，背部挂点能自由活动。  ★3、功能：a、两侧的连接点有两种位置模式，工作模式-面向外，可以连接定位绳，准备模式-向内收起不会阻碍作业者的移动；b、腰带下方的连接点设计可用于连接定位挽索；c、配有不少于四个装备环、两个可以安装装备挂架、两个眼可以安装装备包；d、腿环、肩带配有快速卡扣，可调节，并带有正确安装指示；e、腹部连接点可打开，可连接挽索、上升器等；f、肩部配塑料制装备环，可挂大挂钩，承重≥5kg。  #a、经204°的耐高温性能实验后，安全带的织带和缝线无熔融、焦化现象；b、安全带的金属零件符合 GB/T 6461《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的规定；  ★5、指标：a、织带宽度≥40mm，厚度≥2mm；b、重量≤2500g；c、装备环承重≥10kg。 | 252套 |
| 2 | 个人装备 | **自动制停下降器（核心产品）** | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 341、EN 12841标准、ANSI/ASSP:Z359.9-2021/3。  **#**2、组成：a、半开和设计；b、移动侧板上有安全开关，防止掉落，内置防装错齿轮。  ▲3、功能：a、具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；b、当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；c、允许沿倾斜或水平地形平稳移动；d、具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸。  **#**4、工艺：采用材质，铝合金，钢，尼龙。  ★5、指标：a、下降速度≤2m/s；b、下降物体重量≥240kg；c、适合绳索直径10-11.5mm；d、重量580-620g。 | 378个 |
| 3 | 个人装备 | **止坠器套件（配双人势能包）（核心产品）** | 止坠器： ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 353-2, CE EN 12841 type A、ANSI/ASSE:Z359.15标准； **#**2、组成：齿轮式结构，由框架、U型杆、连接轴、锁定轮等组成； ▲3、功能：a、在垂直或倾斜角度的绳索上均可工作；b、可在绳索上无需人为推送操作；c、游动止坠器需要带有锁定功能，锁定后止坠器由双向移动改变为单向移动保护，具备不打开安全钩的情况下可以在绳索上安装拆卸；d、锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停；e、使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏；f、使用双人势能吸收器，可在250kg双人（救援）情况下使用； ★4、指标：工作负荷≥5kN；用于10-13mm直径绳索；工作负荷≥250kg；400g≤重量≤440g。 双人势能包： ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 355标准； ▲2、组成：势能吸收包配备撕裂式扁带，两端配有橡胶固定套，配有可打开的保护包，耐用的织物袋，两端带有开口系统，配有与势能吸收包匹配的可开口万向节、o型三段自动锁和防转向套件； **#**3、功能：与移动防坠器一起使用，吸收冲击能量； **#**4、工艺：采用优质尼龙、聚酯材料； ★5、指标：a、势能吸收器200g≤重量≤210g ，长度35-45cm；b、可双人救援使用，工作负荷≥250kg。 | 378个 |

### （二）采购包二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 4 | 个人装备 | 机械抓结 | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 567, CE EN12841 type B、EAC TPTC019/2011标准；  ▲2、组成：a、配备可开启、定向的凸轮；b、半开和设计；c、开关闸上有未关闭指示；d、凸轮内置弹簧；e、凸轮采用非齿结构；  **#**3、功能：a、用于提拉系统或防回跑系统，大连接孔；b、可在绳索的任意位置安装或取下；  ★4、指标：a、260g≤重量≤280g；b、兼容绳索直径9-13mm；c、承重≥250kg。  **#**5、工艺：a、符合 GB/T 6461《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的规定；b、提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 378个 |
| 5 | 个人装备 | **万向双滑轮（核心产品）** | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 12278、NFPA 2500标准；  ▲2、组成：a、带有万向结的双滑轮（禁止万向结与锁的连接方式）；b、轴承为密封不锈钢滚珠轴承；c、双活动侧板，半开和设计，具有防脱销；  **#**3、功能：a、边缘倒角处理（防割绳）；b、侧板开关采用旋转双段设计，有红色警告指示和方向标识；  **#**4、工艺：表面硬质氧化处理，密封轴承防尘设计；  ★5、指标：a、效率≥95%；b、470g≤重量≤490g；c、断裂负荷≥36kN；d、适用绳径7-13mm；e、36mm≤轮轴直径≤40mm，整体长度≤165mm；f、最大工作强度8kN。 | 378个 |
| 6 | 个人装备 | **万向单滑轮（核心产品）** | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 12278、NFPA 2500标准；  ▲2、组成：a、带有万向结的单滑轮（禁止万向结与锁的连接方式）；b、轴承为密封滚珠轴承；c、有活动侧板，半开和设计，具有防脱销；  **#**3、功能：a、边缘倒角处理（防割绳）；b、侧板开关采用双段设计，有红色警告指示  **#**4、工艺：表面硬质氧化处理，密封轴承防尘设计；  ★5、指标：a、效率≥95%；b、280g≤重量≤300g；c、断裂负荷≥36kN；d、适用绳径7-13mm；e、36mm≤轮轴直径≤40mm，整体长度≤145mm；f、最大工作强度8kN。 | 378个 |

### （三）采购包三：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 7 | 班组装备 | 成型扁带/120cm | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 566标准；  **#**2、组成：材质为尼龙制成的环；  ★3、指标：a、宽度≤18mm；b、断裂负荷≥22kN；c、100g≥重量≥90g。 | 756根 |
| 8 | 班组装备 | 成型扁带/80cm | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、CE EN 566标准；  **#**2、组成：材质为尼龙制成的环；  ★3、指标：a、宽度≤18mm；b、断裂负荷≥22kN；c、85g≥重量≥75g。 | 756根 |
| 9 | 班组装备 | **10.5mm静力绳**  **（核心产品）** | ★1、符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、EN1891 type A标准；  **#**2、组成：聚酰胺皮芯一体；  **#**3、工艺：特殊工艺，长时间使用后依然保持柔软；  ★4、指标：a、绳体直径10.5mm±0.5mm；b、破断强度≥30kN，静态延展率≤4%，8字结强度≥15Kn，缝合端强度≥22Kn，70g/m≤重量≤80g/m，绳皮滑动率为0%；c、每200m一根，提供红色、绿色、蓝色等颜色；d、不少于 32线轴数；e、坠落次数≥10。 | 315根 |
| 10 | 班组装备 | **10.5mm动力绳（核心产品）** | ★1、符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、CE EN 892标准要求；  **#**2、组成：材料为尼龙；  **#**3、工艺：绳芯使用独特的交错一体化编制技术；  ★4、指标：a、绳体直径10.5mm±0.5mm；b、破断强度≥24kN；c、60g≤每米重量≤72g；d、动态延展率≥34 %；e、静态延展率≥8.5 %；f、系数1.77的坠落次数≥6；g、每200m一根。 | 63根 |

### （四）采购包四：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 11 | 个人装备 | 短连接 | ★1、符合CE EN566标准；  **#**2、组成：高强度尼龙、超高分子聚乙烯， 配备硅胶防滑套；  **#**3、功能：抗紫外线老化；  **#**4、工艺：热压成型无缝合，双层缝合；  ★5、指标：a、承重≥22KN；b、长度≥10cm；c、宽度16-25mm；d、重量≤25g。 | 378个 |
| 12 | 个人装备 | 脚踏绳 | ▲1、组成：a、使用绳径小于6mm超高分子聚乙烯或尼龙的纤维圆绳；b、配备调节扣（双眼扣或滑块扣），为不锈钢或轻合金材质 ；c、脚踏环可调节高度的弹性带适合不同尺寸种类鞋；  **#**2、功能：a、调节扣可进行快速调节；b、脚踏环可固定在鞋上，具有防滑设计；  ★3、指标：a、可调节长度40-140cm；b、重量≤50g；c、调节扣≥1.5kN拉力下无滑动；d、工作负荷≥1.8kN。 | 378个 |
| 13 | 个人装备 | 手持式上升器 | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 567、EN12841标准；  **#**2、组成：a、主体，航空铝合金；b、凸轮，不锈钢；c、手柄，防滑橡胶/尼龙；  **#**3、功能：a、内置倒齿卡住绳索达到止滑功能，具备防脱绳索设计；b、把手绝缘左、右手可选；c、安全凸轮设计便于单手打开或安装，方便配戴手套操作；d、倒齿凸轮带清淤孔（防泥沙）；  **#**4、工艺：a、表面硬质氧化处理；  ★5、指标：a、兼容直径8-13mm绳索；b、安全工作负荷≥120kg；c、160g≤重量≤170g。 | 378个 |
| 14 | 班组装备 | **岩角保护器（核心产品）** | ★1、符合GB/T228.1-2010标准；  **#**2、组成：a、链条式设计；b、具有不少于4道16个可单独转动滚珠轴承轮，且能自由组合，可以对向滚动；c、4角有挂点；  **#**3、功能：用于保护绳索，拖拉时可多角度不同速比操作；  ★4、指标：a、1200g≤重量≤1400g（四轴，增加数量可按比增重）；b、有效⼯作负载：≥350kg。 | 126个 |
| 15 | 班组装备 | 垫布 | ★1、符合GB/T411-2017标准；  **#**2、组成：a、由≥3层结构组成，两面双层采用了性能优于帆布的1680D涤纶牛津布，夹层为珍珠棉；b、不少于4个304不锈钢气眼；  **#**3、功能：有效隔离器材与地面的直接磨擦；  ★4、指标：尺寸≥60×80cm。 | 504个 |
| 16 | 班组装备 | **钢缆锚点**  **（核心产品）** | ★1、符合EN795B标准；  ▲2、组成：采用直径≥6mm镀锌钢，镀锌钢覆盖PVC外套，两端配有连接环；  **#**3、功能：超高强度，耐切割和磨损；  **#**4、工艺：聚氨酯外层保护套，耐磨，采用了抗UV处理；  ★5、指标：a、断裂≥15kN；b、140cm≥长度≥120cm。 | 378个 |
| 17 | 锚固装备 | **门窗锚点**  **（核心产品）** | ★1、符合EN 795B标准  **#**2、组成：铝合金结构，不锈钢挂环；  **#**3、功能：a、用于室内门窗临时架设锚点；b、根据框架的间距可调间距；c、无需工具即可在窗户或门口固定；  **#**4、工艺：轴承表面涂有合成材料；  ★5、指标：a、长度大于1.3m；b、重量≤11KG；c、强度≥22 kN；d、宽900mm以内，可连接两个人，宽900-1100mm，只能连接一个人。 | 63个 |
| 18 | 班组装备 | 绳包 | **#**1、组成：a、材质为聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、织物；b、 背负顶上置有1个直向提⼿，侧⾯有1个横向提⼿；c、袋内置≥3个挂点；d、袋口有防水设计；  **#**2、工艺：高周波压合；  ★3、指标：a、容量≥45L，可入长度200m 直径10.5mm绳；b、 缝合强度大于240N ；c、称重≥180kg，负重≥6kg，双肩背带振荡400次后无异常；d、重量≤1600g。 | 378个 |

### （五）采购包五：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 19 | 班组装备 | 分力板（12孔） | ★1、符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、EN 795-B、NFPA 2500。2022ED标准；  **#**2、组成：锻造7075铝合金分力板，对称设计；  **#**3、功能：分力板⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能铝合金锚固点；  **#**4、工艺：表面耐磨涂层、表面硬质氧化处理；  ★5、指标：a、断裂负荷≥45kN；b、340g≤重量≤360g；c、主连接孔可同时扣入≥3把锁扣。 | 126个 |
| 20 | 班组装备 | **滑轮式自动制停下降器（核心产品）** | ★1、符合UL的NFPA 1983认证、ANSIZ359.4、CE EN 12841、CE EN341认证；  ▲2、组成：a、半开和设计；b、具有两级安全闸门拨动机制；c、具有防慌乱制动机制；  **#**3、功能：a、具备防慌乱功能，可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；b、从下降状态可以立即切换到上升状态，而无需转换负荷。  ★4、指标：a、环扣≥22kN；b、作为下降控制≥230kg；c、可通过绳索直径10-12mm；d、最小断裂强度40kN；e、作为下降控制≥230kg；f、820g≤重量≤840g。 | 126个 |
| 21 | 班组装备 | 过结滑轮 | ★1、符合国家 XF494-2023 《消防用防坠落装备》、CE EN 12278标准；  **#**2、组成：a、大型滑轮可通过绳结，滚珠轴承；b、三个连接孔，可作为分力板使用；  **#**3、工艺：a、采用高效率密封滚珠轴承；  ★4、指标：a、700g≤重量≤750g；b、绳径兼容绳索直径8-19mm；c、轮子直径≥56mm；d、42KN≥工作负荷≥38KN；e、滑轮效率≥96%。 | 126个 |
| 22 | 个人装备 | 丝扣挂钩 | ★1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》、EN 362（连接器）、EN 12275（登山锁）动态测试；  **#**2、组成：a、双重锁门保险（丝扣+弹簧销）；b、锁门未闭合警示标识（红色）；c、o型对称设计；  **#**3、功能：H剖面锁体防旋转；  **#**4、工艺：阳极氧化耐温处理；  ★5、指标：a、纵向拉力≥25kN；b、横向拉力≥8kN；c、开口拉力≥7kN；d、70g≤重量≤75g；22mm≥锁门开口≥18mm。 | 11340个 |
| 23 | 班组装备 | **多功能省力系统（核心产品）** | ★1、符合 EN12275 或 EN362 标准；  **#**2、组成：a、万向滑轮组2个、长15m直径8mm静力绳、2个长度1.1m直径6mm抓结绳；b、附带一个存放包；  **#**3、功能：高空作业紧急救援提升滑轮组可作为4:1或5:1系统使用，可快速打开使用；  ★4、指标：a、重量≤1800g；b、工作负荷≥22kN；c、断裂负荷≥36kN；d、系统长度3.8-4.2m；e、滑轮直径23-26mm。 | 126套 |

### （六）采购包六：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 24 | 锚固装备 | 梅陇锁 | ★1、符合EN362 EN12275标准；  ★2、指标：a、重量≤100g；b、直径：6-9mm，开口尺寸11-18mm；c、纵向拉力≥25kN，横向拉力≥10 kN。 | 12600个 |
| 25 | 锚固装备 | 挂片 | **#**1、材质：不锈钢。  ★2、指标：强度≥18kN；厚度≥3mm；重量≤50g；螺栓孔径8mm。 | 12600个 |
| 26 | 锚固装备 | 膨胀螺丝 | **#**1、材质：不锈钢。  ★2、指标：抗拉力≥18kN；规格8x80mm。 | 12600个 |
| 27 | 救生装备 | **钛合金篮式**  **担架**  **（核心产品）** | ▲1、组成：a、钛合金；b、配件材质：聚乙稀、PP、涤纶；c、两段分体结构；d、配有吊挂绳索（承重≥300kg）；e、配置背部支撑耐用背板，阻燃网衬格；f、伤员固定安全带≥2道；g、底部≥2组互扣快速连接结构，可实现快速拆装；h、管直径≥2mm，螺纹连接方式；  ★2、指标：a、额定载荷：≥300kg，首尾单吊点强度≥12kN，固定带织带≥20kN，固定带扣具≥12kN；b、展开尺寸：长≥200cm，宽≥45cm，高≥18cm；c、包含配件整装质量≤13kg。 | 63个 |
| 28 | 救生装备 | 救援三角吊带 | ★1、符合CE EN 1497标准；  **#**2、组成：a、配有肩带、胯部可调；b、不少于3个前部连接点防止下滑。钢制D环提高强度；  **#**3、工艺：材质耐磨，连接点为钢制；  ★4、指标：a、工作负荷≥150kg；b、重量≤880 g；c、胯部可调范围：40-150 cm。 | 126个 |

### （七）采购包七：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 29 | 攀登装备 | **消防救援伸缩（折叠）挂梯（核心产品）** | ▲1、长度6-8m，收缩状态≤1.5m，重量≤20kg；  ▲2、顶部具有固定墙沿装置；  **#**3、梯宽≥300mm，梯蹬间距≥300mm；  ▲4、有效承载≥200kg；  **#**5、材料为合金材质。 | 63个 |
| 30 | 攀登装备 | 消防救援软梯 | ▲1、长度≥10m；  **#**2、顶部具有固定墙沿装置；  **#**3、梯宽≥300mm，梯蹬间距≥300mm；  ▲4、有效承载≥200kg；  **#**5、材料具有耐火性。 | 63个 |
| 31 |  | 冲击钻 | **#**1、额定电压20v，直流电；  ▲2、冲击能量≥1.7j；  ▲3、具备无刷技术，有正反速、有电子调速，适用圆柄、两坑、两槽钻头，空载转速≥1300转/min，最大钻孔直径为混凝土22mm、钢材13mm、木材28mm，气缸≥19mm，冲击频率≥4500/min；  ▲4、重量（裸机，不含电池）≤2kg；  **#**5、具备安全离合设计，带减震把手，电锤电钻双功能；  **#**6、配备不小于4.0AH两块电池，一个充电器。 | 63个 |

### （八）采购包八：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 32 | 耐高温装备 | 救援用全身吊带（含胸升）B | ★1、符合 NFPA 70E、EN 361、 ISO 9001；  ★2、组成：胸部可加装胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等。配有≥4个连接点；  ▲3、腰带下方的连接点设计：用于连接定位挽索；  **#**4、腿环、肩带配有快速卡扣，可调节，并带有正确安装指示；  **#**5、织带宽度≥40mm，厚度≥2mm；腿部及腰部尺寸可调节；  **#**6、拉环厚度≥5mm；  **#**7、重量：≤2500g（M-L号）；  ▲8、耐高温，高温极限：在 300℃的高温下5分钟不分解不熔化。 | 126个 |

### （九）采购包九：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 33 | 耐高温装备 | 救援用半身吊带 | ★1、符合CE EN 358 、 EN 12277；  ▲2、组成：a、配有二合一腹部连接点；b、腰带和腿带均设有快速调节装置；c、腰带与腿环可快速分离，腿环可作为牵拉扁带环；d、腿环配有快速卡扣，可调节；  ★3、指标：a、安全吊带整体负荷≥22kN；b、织带宽度≥20mm，厚度≥2mm；c、耐高温，高温极限：在 300℃的高温下5分钟不分解不熔化。 | 378个 |

### （十）采购包十：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类目** | **名称** | **参数** | **数量** |
| 34 | 耐高温装备 | **耐高温10.5mm静力绳**  **（核心产品）** | ★1、符合CE EN 1891标准要求；  ▲2、组成：芳纶（凯夫拉）、尼龙材质；  ★3、指标：a、破断拉力≥26kN；b、600度耐高温5分钟拉力≥21KN；c、绳体直径10mm~11mm；d、每200m一根。 | 315根 |
| 35 | 耐高温装备 | 芳纶材质散扁带（可凯夫拉） | ▲1、a、连续使用温度范围在 - 196℃至 204℃，可长期正常运行；b、高温极限：在 560℃的高温下不分解不熔化；c、密度1g/cm³-1.5g/cm³；d、每个30m长；  ▲2、破断强度≥34KN。 | 63个 |

## 三、服务要求

1、所有装备质保期5年，在质保期内针对各大队装备每年巡检不少于2次。

2、进站培训不少于10课时/站，共计63个消防站（详见附件1）。

3、送货先送至验收地点，验收（含实战化验收）合格后送货到各大队（西安市各区县）。

★4、根据《国家消防救援局办公室关于推广应用新版消防装备管理系统的通知》要求，所交付装备须附着由“消防装备物资信息采集系统”生成数据制作的二维码和RFID，芯片内容根据采购人要求填写。

## 四、商务要求

（一）交付期：合同签订后，50日历日内送至采购人指定交货地点。并交付采购人验收合格。

（二）款项结算：

本项目采取统采分签方式，供应商应在与采购人签订采购协议之日起与采购人及下属各大队（西安市消防救援支队本级、高新大队、经开大队、灞桥大队、航天大队、阎良大队、浐灞大队、曲江大队、港务区大队、长安大队、临潼大队、蓝田大队、高陵大队、鄠邑大队、周至大队）根据中标单价和实际采购的货物及数量签订供货合同。

1、中标供应商在与采购人及下属各大队签订供货合同后15个工作日内，向采购人及下属各大队支付供货合同总价款的 5%作为履约保证金（履约保证金提交的方式为非现金形式，包括银行保函、保险机构保证函、支票、汇票等）。

2、采购人及下属各大队在收到中标供应商履约保证金后30 个工作日内，采购人及下属各大队向中标供应商支付供货合同总价的50%。

3、货到采购人及下属各大队指定地点并经验收（安装）合格后，采购人及下属各大队10 个工作日内向中标供应商支付供货合同总价的 30%。

4、中标供应商根据采购人及下属各大队需求完成供货合同全部项目内容，并验收完毕后，依据双方共同确认的结算金额在10个工作日内支付剩余款项。

在采购人及下属各大队第二次付款前，中标供应商必须开具全额增值税发票给采购人及下属各大队，未按照采购人及下属各大队要求开具发票，采购人及下属各大队可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由中标供应商承担。

## 五、样品要求

**（一）提交样品种类**

**供应商所投的装备需全部提供样品。**

**（二）样品摆放及安装要求**

1．供应商在参与投标时应提供所投产品样品，样品须标明项目名称、项目编号及标段，并附上说明相关成品所使用的材料及配件的品牌生产厂家/制造商。

2．投标样品安装时要注意用电安全，建议投标供应商自备电源及相关安装工具。安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样，不得破坏其他投标供应商的样品。

3．样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕后，自行清点样品数量并清走相关垃圾。

4．建议各投标供应商自行携带布料遮蔽样品防雨防潮，不允许查看、拍照或者破坏其他投标供应商的投标样品。

5．投标供应商应当在指定时间前将所有实物样品安装、调试完毕，并撤离现场。

**（三）样品退还**

1．评审工作结束后，各采购包推荐的中标候选人前三名供应商提供的样品由采购人统一封存，其他供应商的样品如数退回。招标结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其余两名供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。

2．领回样品须出示由投标供应商出具的加盖公章的介绍信或授权书，否则不予放行。

3．未中标的供应商应在中标结果公告后5个工作日内（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）一次性领回全部样品，逾期未领的，视为供应商放弃投标样品所有权，由采购人自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人概不负任何责任。

**（四）样品提交时间及地点：**

1、样品提交时间：2025年 月 日9:00至10:30之间。

2、样品提交地点：西安市公共资源交易中心一楼大厅。

## 六、其他

（一）质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

（二）违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、供应商未能按期履行合同或供应商未按合同要求提供设备或设备质量不能满足采购人要求，采购人有权单方面解除合同，供应商除应返还采购人已支付的款项外，还应承担本合同总金额 20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，供应商应予补足；

3、交货期每逾期一天，供应商应向采购人支付合同总价款的 5‰违约金。逾期超过 15 日的，采购人有权单方面解除本合同，供应商除退还采购人已支付全部费用外还应按照合同总价的 20%向采购人支付违约金。违约金不足以弥补损失的，供应商应予以补足。

4、供应商因交付货物不符合合同规定而被采购人要求进行整改，整改完成时间晚于合同规定的交货时间时，供应商应承担逾期交货违约责任。

附件一：

**配送地点**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 消防站 | 地点 |
| 1 | 支队本级 | 特勤一站 | 高新区科技七路10号 |
| 特勤二站 |
| 特勤三站 |
| 华清东路防救援站 |
| 长乐西路政府专职消防救援站 |
| 金花北路消防救援站 |
| 东大街消防救援站 |
| 大新巷政府专职消防救援站 |
| 柏树林政府专职消防救援站 |
| 金花南路政府专职消防救援站 |
| 测绘路政府专职消防救援站 |
| 西华门消防救援站 |
| 大庆路消防救援站 |
| 自强西路消防救援站 |
| 汉城东路政府专职消防救援站 |
| 世家星城消防救援站 |
| 雁塔西路消防救援站 |
| 石驿路政府专职消防救援站 |
| 北沈家桥政府专职消防救援站 |
| 长安南路政府专职消防救援站 |
| 沈家桥一路政府专职消防救援站 |
| 富源四路政府专职消防救援站 |
| 创汇路消防救援站 |
| 丈八北路消防救援站 |
| 未央路消防救援站 |
| 2 | 高新大队 | 枫林路政府专职消防救援站 | 西安市鄠邑区秦岭三路与草堂八路交汇处东南侧秦岭三路消防救援站 |
| 秦岭三路政府专职消防救援站 |
| 3 | 经开大队 | 凤城六路消防救援站 | 陕西省西安市未央区未央路与凤城十二路十字东北角，经开消防大队 |
| 渭华路政府专职消防救援站 |
| 鸿明路政府专职消防救援站 |
| 民经一路政府专职消防救援站 |
| 4 | 灞桥大队 | 灞柳二路政府专职消防站 | 陕西省西安市灞桥区洪庆街道纺园二路369号 |
| 5 | 航天大队 | 航天东路消防救援站 | 陕西省西安市长安区东长安街航天东路与航创路十字东北角 |
| 航创路政府专职消防救援站 |
| 航拓路政府专职消防救援站 |
| 神舟四路政府专职消防救援站 |
| 6 | 阎良大队 | 人民东路消防救援站 | 阎良区航空六路与蓝天路交汇处北侧50米 |
| 航空六路政府专职消防救援站 |
| 四维南路政府专职消防救援站 |
| 7 | 浐灞大队 | 金茂九路消防救援站 | 陕西省西安浐灞生态区金桃路55号 |
| 东元路政府专职消防救援站 |
| 月登阁路政府专职消防救援站 |
| 欧亚大道政府专职消防救援站 |
| 8 | 曲江大队 | 芙蓉西路消防救援站 | 西安市曲江新区消防救援大队雁翔路与翔悦路十字西北角 |
| 雁翔路政府专职消防救援站 |
| 大雁塔政府专职消防救援站 |
| 公田六路政府专职消防救援站 |
| 公田三路政府专职消防救援站 |
| 9 | 港务区大队 | 奥体中心政府专职消防救援站 | 陕西省西安市灞桥区新筑街道元朔大道与和祥路交叉口国际港务区消防救援大队 |
| 新筑街道政府专职消防救援站 |
| 新合街道政府专职消防救援站 |
| 10 | 长安大队 | 南长安街消防救援站 | 陕西省西安市长安区郭杜街道翰林南路2119号长安区消防救援大队 |
| 翰林南路政府专职消防救援站 |
| 兴业四路政府专职消防救援站 |
| 11 | 临潼大队 | 银桥大道消防救援站 | 陕西省西安市临潼区银桥大道消防救援站（万年路北） |
| 临潼曲江特勤消防救援站 |
| 12 | 蓝田大队 | 新民街消防救援站 | 蓝田县新民街东段14号 |
| 13 | 高陵大队 | 东方红路消防救援站 | 西安市高陵区崇皇街道泾惠十三路1811号 |
| 泾惠十三路政府专职消防救援站 |
| 耿镇政府专职消防救援站 |
| 14 | 鄠邑大队 | 沣京路消防救援站 | 西安市鄠邑区五竹街道丰二东路振兴北路消防救援站 |
| 振兴北路政府专职消防救援站 |
| 15 | 周至大队 | 北环路消防救援站 | 周至县二曲街道环城北路路灯管理所西侧 |

# 第四章　合同文本

**陕西省西安市消防救援支队高空绳索**

**救援装备采购项目采购协议**

**（采购包 ）**

**甲方： 西安市消防救援支队**

**乙方：**

**（注：此采购协议模版仅供参考，具体以实际签订的采购协议为准）**

**甲方（采购人）：西安市消防救援支队**

**乙方（中标供应商）：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中标通知书》及相关法律法规的规定，签订本采购协议，双方同意遵照执行。

**一、 协议内容及标准**

乙方为甲方下属各大队提供所需货物，货物的名称、数量、规格、配置等要求以采购文件采购需求及乙方在投标文件中的承诺为准。

**二、供货条件：**

（一）供货地点：送货先送至验收地点，验收（含实战化验收）合格后送货到各大队（西安市各区县）。

（二）交付期：合同签订后， 个日历日内送至甲方指定交货地点。并交付采购人验收合格。

（三）质保期：

**三、合同价款**

（一）合同履行期间，合同单价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（二）合同单价中已包含原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。甲方及下属各大队不再额外承担其他任何费用。

（三）实际支付时根据中标单价、甲方及下属各大队实际采购的货物及数量据实结算，最终支付的货物总金额不超过本采购包最高限价。

**四、款项结算**

（一）结算方式：本项目采取统采分签方式，乙方应在本协议合同签订之日与甲方及下属各大队（西安市消防救援支队本级、高新大队、经开大队、灞桥大队、航天大队、阎良大队、浐灞大队、曲江大队、港务区大队、长安大队、临潼大队、蓝田大队、高陵大队、鄠邑大队、周至大队）根据中标单价和实际采购的货物及数量签订供货合同。按照供货合同合同中的款项结算条款进行结算。

（二）支付方式：银行转账。

**五、货物验收**

（一）货物验收依据为采购文件、乙方在投标文件中的承诺及乙方与甲方及下属各大队签订的合同的约定。验收程序、验收方式以及验收不合格的补救措施和相关责任，由乙方与甲方下属各大队签订供货合同时具体约定。

（二）甲方将根据工作需要，有权指定乙方所提供的货物（含样品）进行送检，检验结果作为货物验收的重要依据。

**六、履约保证金**

（一）履约保证金的金额为合同价款的5%，乙方应在供货合同签订之日起 15 个工作日内向使用单位（甲方及下属各大队）提交履约保证金，履约保证金提交的方式为非现金形式（包括银行保函、保险机构保证函、支票、汇票等），（如乙方提供独立保函的，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到使用单位（甲方及下属各大队）法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向使用单位（甲方及下属各大队）支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至供货通过验收之次日起满30日历为止；（4）担保金额为合同价款的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，使用单位（甲方及下属各大队）可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。

（二）对于乙方应承担的违约责任/索赔金额/罚金，使用单位（甲方及下属各大队）有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔，乙方在履约保证金扣除后三日内，将履约保证金补足。

**七、违约责任**

（一）如因乙方原因，甲、乙双方未能按照招投标程序所确定的中标金额签订采购协议和甲方及下属各大队的供货合同，甲方有权解除本协议，并要求乙方按所中标采购包最高限价的 20%向甲方支付违约金。

（二）供货合同具体违约责任，由乙方与甲方及下属各大队在供货合同中另行约定。

**八、不可抗力**

（一）如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等，以及社会事件如网络故障， 战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而 全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围 内免除其相应责任。

（二）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力 发生之日起 7 天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起 7 天内向另一方提供 相关证明材料。

（三）遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同 的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

**九、争议解决**

因本协议、履行本协议或处理本协议相关事宜发生的纠纷，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十、其他**

（一）本协议双方法定代表人或委托人签字并加盖公章后，发生法律效力。

（二）本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，本协议具有同等法律效力。

**陕西省西安市消防救援支队高空绳索**

**救援装备采购项目供货合同**

**（采购包 ）**

**甲** **方：西安市消防支队及下属各大队（全称）**

**乙** **方：**

**二〇二五年** **月**

**一、供货条件：**

（一）供货地点：甲方指定地点。

（二）交付期：合同签订后， 个日历日内送至甲方指定交货地点，并交付甲方验收合格。

（三）质保期：

（四）乙方必须派人送货清点、移交、培训。不受理任何物流、邮寄供 货业务。

**二、合同价款**

（一）本合同项下总价款为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（小写，精确到小数点后两位），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备  名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） | | | 大写：  小写： | | | | |

**注：上表中的单价必须与西安市消防救援支队签订的采购协议中的货物单价保持一致**

（二）合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。在项目实施中产生的其它费用，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。

（三）伴随服务（费用包含在总报价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、摆放位置或地点变更、人员培训、售后服务、含税等费用。

**三、款项结算**

（一）付款进度：

（1）乙方在签订合同后15个工作日内，乙方向甲方支付或提供合同总价款的 5%作为履约保证金（履约保证金提交的方式为非现金形式，包括银行保函、保险机构保证函、支票、汇票等），即人民币 元，大写： 。

（2）甲方在收到乙方履约保证金后30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%，即人民币 元，大写： 。

（3）货到甲方指定地点并经验收（安装）合格后，甲方10 个工作日内向乙方支付合同总价 30%，即人民币 元，大写： 。

（4）乙方根据甲方需求完成全部项目内容，并验收完毕后，依据甲乙双方共同确认的结算金额在10个工作日内支付剩余款项。

在甲方第二次付款前，乙方必须开具全额增值税发票给甲方，未按照甲方要求开具发票，甲方可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：交付期满后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票（按合同总价直开甲方），乙方持中标通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。

**四、双方的权利和义务**

**（一）甲方的权利和义务**

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括实施方案的设计、安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该产品所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

**（二）乙方的权利和义务**

1、按时完成产品运行环境的检查；产品的交接；按时完成本合同所涉及产品的安装调试、验收工作；协助配合甲方完成应用系统的整合工作；为甲方提供《产品测试验收报告》；做好整个项目的售后服务技术支持工作。 附件同时提供产品详细的中文技术规格书和外观照片。提供零配件供应周期、工时费等服务标准。

2、保证所供产品进货渠道正规，完全符合国家规范及双方确定的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求；无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3、供应商提交的货物应符合招标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

**五、质量保证**

（一）保证所供产品应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

（三）保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、变形、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

（四）供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保留索赔权力。

（五）质保期： 年，乙方按照采购文件中各采购包技术参数中的要求执行，自产品经甲方验收合格后之次日算起，确因质量问题不能使用的，应当免费换新。

（六）提供每周 7\*24 小时的技术咨询服务。乙方接到甲方维修要求后，应保证 小时（与投标文件一致）内给予明确答复，并在 小时（与投标文件一致）内解决甲方提出的维修要求。

（七）质保期内，免费维修。质保期外，优惠供应配件， 只收配件费。在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷造成设备故障或损坏，乙方在 小时（与投标文件一致）内无法修复或需要返厂进行维修的，乙方必须予以免费整体更换相应设备，以保证甲方最终用户单位工作正常开展；在甲方最终用户单位使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，乙方必须在甲方指定期限内予以免费整体更换该设备。

（八）在装备全寿命周期内，如因装备质量缺陷等问题导致甲方及其消防员、相关人员在使用过程中发生伤亡、财产损失的，均由乙方负责一切后果，并承担法律责任。

**六、售后服务**

（一）培训：为甲方提供涉及产品的使用范围、主要性能、技术指标、使用方法、注意事项和维护保养、贮存方法等方面的培训，并由乙方专业人员向客户提供技术支持。

（二）售后服务工作程序

售后服务电话：

1、受理甲方售后要求，详细弄清问题所在，并给予明确答复，做电话记录。

2、在接到电话 小时（与投标文件一致）内，安排人员，制定服务计划。

3、在接到电话 小时内（与投标文件一致）赶到甲方位置，对故障原因予以解决。

（三）质保期内主要提供定期的客户查询，询问器材的使用情况、完好情况。一般每 1－2 个月一次。确有质量问题的，按第五条3款进行服务，服务免费。

（四）质保期外，乙方应继续安排销售人员对甲方进行走访，维修只收配件费。对临界使用寿命的或严重毁损的器材提醒及时报废。

（五）乙方未能按照本条协议约定履行其售后服务义务及第七条质量保证义务的，应当向甲方支付违约金 5000 元/次，同时甲方有权聘请第三方进行维修，产生的费用：质保期内由乙方承担；质保期外除配件费以外的费用由乙方承担。第三方的维修行为不排除乙方之后的质保、维修责任。

**七、乙方提供的技术与服务**

（一）随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）；

（二）现场安装、调试、试运行技术保障服务。

**八、违约责任**

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足甲方要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的， 乙方应予补足。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

（三）交货期每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 5‰违约金。 逾期超过 15 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方除退还甲方已支付全部费用外还应按照合同总价的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

（四）乙方因交付货物不符合合同规定而被甲方要求进行整改，整改完成时间晚于合同规定的交货时间时，乙方应承担逾期交货违约责任。

**九、不可抗力**

（一）如遇自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等，以及社会事件如网络故障，战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和罢工等不可抗力，任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延 履行本合同，发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

（二）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 7 天内书面函告本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起 7 天内向另一方提供相关证明材料。

（三）遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如果一方由于不可抗力事件无法履行其在本合同项下义务，则另一方应有权终止部分或整体合同。终止合同应向对方发出解除合同的通知。

**十、验收**

（一）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同约定，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。器材所有产品外包装箱、单个产品包装盒上必须印制或粘贴下列基本信息：产品生产厂家、生产日期、 有效期、生产厂家联系人、联系电话；代理厂商联系人、联系电话、售后 联系人、联系方式。

（二）产品安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方；

（三）甲方确认乙方的自检内容后（必要时请有关专家）进行系统验收， 填写项目验收单，作为对设备的最终认可

（四）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收要求：

1．甲方组建验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2．乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。其标准不能低于投标文件中所承诺的质量要求。

（六）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及其附件；

3、国家相应的标准、规范。

**十一、知识产权及专利**

乙方应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

**十二、保密责任**

双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它相关规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，保护对方的知识产权；未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

**十三、通知与送达**

（一）甲乙双方应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

（二）甲乙双方的送达接收人和送达地点以合同中明确的联系人，联系地址为准。双方确保合同中的联系方式真实有效。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

（三）甲乙双方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的交货期由拒绝接收一方承担。

**十四、争议解决**

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。

（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第2种方式解决。

1、提交西安仲裁委员会。

2、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**十五、其他事项**

（一）采购文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，另行签订补充合同，为本合同有效组成部分。

（三）本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动终止。（合同的服务承诺则长期有效）。

# 第五章　投标文件构成及格式

**陕西省西安市消防救援支队高空绳索救援装备采购项目**

投标文件

（项目编号：XCZX20XX-XXXX）

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购包：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时　间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。**

目　　录

第一部分　投标函 X

第二部分　开标一览表 X

第三部分　资格证明文件 X

第四部分　实质性条款响应 X

第五部分　投标方案 X

第六部分　供应商概况 X

第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［\_\_\_］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

7．我方投标文件在开标之日起［\_\_\_］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

8．若我方中标，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：

（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（*签字或盖章*）

（2）联系电话：

（3）通讯地址：

（4）邮　　编：

（5）电子邮箱：

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

第二部分　开标一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报价内容**  **项目及采购包** | **A** | **B** |
| **投标报价（元）** | **交付期** |
| ［项目名称］  采购包［\_\_\_］ |  |  |
| **投标报价（大写）** |  | |

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

〖注〗**一、以下情况按无效投标处理：**

1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写交付期。

2．本表A栏“投标报价”值与分项报价表中的“合计”值不一致的。

3．投标报价超过本采购包最高限价的。

**二、“投标报价”仅作为计算价格分的依据，实际结算以供应商在“分项报价表”中所报单价和采购数量据实结算。**

分项报价表

采购包［\_\_\_］

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌和型号** | **制造商** | **规格** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（元）** | | | | | | |  |

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

说明：1．品名、规格（如有）、数量应依据第三章“采购内容”逐项填写。

2．总价=单价×数量；合计=总价的算术和。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

**4．上表中所报的“单价”将作为结算合同价款的依据，供应商须综合考虑各方面因素进行填报。**

**5．以下情况按无效投标处理：**

（1）本表 “合计”值与“开标一览表”中的“投标报价”值不一致或者超出本采购包最高限价的。

（2）“单价”列出现缺漏项。

第三部分　资格证明文件

（一）基本资格条件

**1．有效的注册登记证明文件**

**2．财务状况报告**

*说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。*

**『基本存款账户信息』**

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（或负责人）：（*签字或盖章*）

基本存款账户编号：（*请向开户银行进行询问*）

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日期：　　年　月　日

**3．社会保障资金缴纳证明**

**4．税收缴纳证明**

**5．无重大违法记录声明**

*说明：按下方给定格式进行填写*

*（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。*

*（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。*

**『无重大违法记录声明』**

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［\_\_\_］的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［\_\_\_］（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方［\_\_\_］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方［\_\_\_］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方［\_\_\_］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

**6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明**

*说明：按下方给定格式进行填写*

*（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。*

*（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。*

**『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）**

西安市市级单位政府采购中心：

［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人（负责人）  身份证正反面（扫描件）  或护照资料页（扫描件） |

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日期：　　　年　月　日

**『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）**

西安市市级单位政府采购中心：

现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［\_\_\_］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与响应文件有效期一致。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证（护照）号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（负责人）  身份证正反面（扫描件） |  | 授权代表  身份证正反面（扫描件） |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（*签字或盖章*）

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

授权日期：　　　年　月　日

（二）特定资格条件（如有）

第四部分　实质性条款响应

*说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件** | **投标文件** | **响 应说明** |
| **实质性条款** | **响 应内容或索引** |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。  ② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方*4.1 表题*”或“见本表下方*4-1 图题*”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。  ③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。  ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 | | |

**附： 实质性响应材料**

第五部分　投标方案

（一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）

特别提醒：

①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。

②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

**1.*技术（服务）响应方案***

*供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。*

*示例：*

1．组织实施方案

2．售后服务方案

（二）商务条款响应

商务要求（非实质性）条款偏差表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| 商务要求非实质性条款 | 商务要求响应内容或索引 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | ① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。  ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。  ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。  ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 | | |

**2.商务评审部分响应方案**

*供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。*

*示例：*

**1．培训方案**

**2．所有产品来源合格证明文件**

**3．技术参数响应**

**技术要求（非实质性）条款偏差表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| 技术要求非实质性条款 | 技术要求响应内容或索引 |
|  |  |  |  |
| 示例 | 黑色，打印量≥1500页 | 1、黑色，打印量1500页……  2、产品描述、产品优势（若有） | 符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | ① 只需对技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。  ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方3.1.1 表题”或“见本表下方3-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。  ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。  ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 | | |

**4．生产水平及质量控制措施**

**5．样品评审**

**6．优惠承诺**

**7．业绩**

（三）合同条款响应

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **对本项目合同条款的偏离情况（*请进行勾选****☑：****Alt+小键盘9745*）：**  **□无偏离**（如无偏离，仅勾选无偏离即可）  **□有偏离**（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） | | | | | |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。  ② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。  ③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 | | | | |

（四）其他需要提供的资料

第六部分　供应商概况

（一）供应商基本信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位基本情况** | | | | | |
| 供应商全称 |  | | | | |
| 注册地址 |  | | 成立时间 |  | |
| 统一社会信用代码 |  | | 单位性质 |  | |
| 法定代表人 （负责人） |  | | 所属行业 |  | |
| 基本存款账户 开户银行 |  | | 基本存款 账户账号 |  | |
| 上年度营业收入\* |  | | 资产总额 |  | |
| 经营范围 |  | | | | |
| **资质证书名称** | **证书号** | | **等级** | **类型** | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
| **从业人员情况** | | | | | |
| 从业人员总数 | （人） | 管理人员 | （人） | 专业技术 | （人） |
| 残疾人 | （人） | 少数民族 | （人） |
| **存在直接控股、管理关系的相关供应商** | | | | | |
| 关系 | 供应商名称 | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；  ② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；  ③ 表格空间不足时，请自行扩展。 | | | | |

（二）供应商参加政府采购活动承诺书

*未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。*

**1．质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

**2．参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

（三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料

供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格式）；供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明函\证明函，接受社会监督。

1．中小企业声明函

*说明：*

① *声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。特别地，对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。*

② *声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。*

③ *本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。*

**『中小企业声明函』（货物类格式）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［\_\_\_］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［\_\_\_］人，营业收入为［\_\_\_］万元，资产总额为［\_\_\_］万元，属于［\_\_\_企业］（*选填中型企业、小型企业、微型企业*）；

（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［\_\_\_］人，营业收入为［\_\_\_］万元，资产总额为［\_\_\_］万元，属于［\_\_\_企业］（*选填中型企业、小型企业、微型企业*）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

2．残疾人福利性单位声明函

*说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。*

**『残疾人福利性单位声明函』（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［\_\_\_］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（*供应商全称并加盖公章*）

日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函

*说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。*

**『监狱企业证明函』**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。