**采购需求**

本次采购项目为神木市锦界镇人民政府神木市千村光伏植被恢复及绿化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 050102001012 | 栽植乔木1.乔木种类:樟子松2.乔木规格:苗高3m,冠幅1.1m3.土球:50\*40cm4.养护期:三年 | 株 | 6996 |
| 2 | EB002 | 混播沙打旺和紫花苜蓿[项目特征]1.草种类:沙打旺和紫花苜蓿[工程内容]1.播种5g/㎡，二级种子，沙打旺和紫花苜1:1 | ㎡ | 414874 |
| 3 |  | 支架 | 组 | 6996 |