1. **采购需求：**实验大楼外墙及附属建筑物维修工程（详见下表**）**

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | AB001 | 墙面保温层拆除 | m2 | 3125.02 |
| 2 | AB002 | 外墙涂料抹灰拆除、刷毛清洗 | m2 | 3714.25 |
| 3 | AB003 | 塑料落水管拆除 | m | 258.2 |
| 4 | AB004 | 封堵内排水落水管洞口 | 个 | 11 |
| 5 | 010702004001 | 屋面排水管1、DN110PVC塑料管2、雨水斗口：各11套 | m | 258.2 |
| 6 | AB005 | 水舌1、 φ60不锈钢管水舌 | 处 | 4 |
| 7 | 020201001001 | 墙面一般抹灰1、15厚1:3水泥防水砂浆砂浆找平 层(加5%防水剂)(仅砌体墙面抹灰找 平)。2、2厚界面砂浆一道甩毛(仅砌体墙 面执行此条做法)3、基层墙体 | m2 | 3714.25 |
| 8 | 020506001001 | 外墙保温真石漆涂料1、真石漆涂料饰面2、涂饰底涂料3、涂抹腻子、磨平 | m2 | 3714.25 |
| 9 | 010703002001 | 外墙涂膜防水1、1.5厚丙烯酸防水涂料 | m2 | 3714.25 |
| 10 | 010803003001 | 保温隔热墙1、5厚抗裂砂浆,压入复合耐碱玻纤 网格布一层(锚栓圆盘在网布外)2、专用粘接胶粘贴70厚EPS保温板 不小于B1级 | m2 | 2517.98 |
| 11 | 010803003002 | 保温隔热墙1、建筑外墙每层楼板处设300mm宽 的A级硬质岩棉板作为水平防火隔离 带;外墙与屋面之间采用500mm宽的A 级硬质岩棉板,作为水平防火隔离带。 | m2 | 607.04 |
| 12 | BB001 | 外墙造型处改造1、咖色铝板2、镀锌方管3、具体详见图纸 | m2 | 336.96 |
| 13 | BB002 | 拆除、安装空调1.外墙空调拆除、重新安装 | 台 | 47 |
| 14 | BB003 | 拆除门1、拆除不锈钢隔断及玻璃门 | 樘 | 3 |
| 15 | 020402002001 | 金属推拉门1、成品铝门2、7m\*3m | 樘 | 1 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 16 | BB005 | 成品门窗套 | m2 | 2.16 |
| 17 | BB004 | 拆除台阶、坡道面层 | m2 | 36.88 |
| 18 | 020108001001 | 石材台阶面1、恢复水泥砂浆花岗岩面层台阶面 层 | m2 | 36.88 |
| 19 | 010407002001 | 坡道（细石混凝土坡道）1、50厚C200细石混凝土面层2、素水泥浆一道（内参建筑胶）3、150厚C15混凝土垫层 | m2 | 6.48 |
| 20 | BB006 | 水泥砂浆地面拆除 | m2 | 5.5 |
| 21 | BB007 | 清理内墙涂料至结构层 | m2 | 13.2 |
| 22 | BB008 | 吊顶拆除 | m2 | 5.5 |
| 23 | 020102002001 | 块料楼地面 800\*8001、铺6 10厚地砖地面，干水泥擦 缝2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内 掺建筑胶）3、20厚1：3干硬性水泥 砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥 浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 5.5 |
| 24 | 020105003001 | 块料踢脚线1、6 10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆 （或彩色水泥浆）擦缝2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶 )粘结层3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 6 |
| 25 | 020302001001 | 天棚吊顶1、饰面（装饰石膏板吊顶）2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不 做饰面则无此步骤）3、错缝粘贴第二层板材，规格592 × 592× d（600× 600× d）4、9（11、12）厚大型板材（选用 单层板仅此为面层）5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60× 27 ,间距1200，用挂件与次龙骨联结6、U型轻钢覆面次龙骨CB60× 27， 间距400，用挂件与承载龙骨联结7、U型轻钢承载龙骨CB50× 20（或 CB60× 27），间距≦1200，用吊件 与钢筋吊杆联结后找平8、 φ6 ( φ8 )钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊 杆上部膨胀螺栓固定 | m2 | 5.5 |
| 26 | 020507001001 | 刷喷涂料 | m2 | 1 |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | A饰面： 1、石膏抹灰涂料墙面2、2厚粉刷石膏（石膏与水的比重 为1 ∶0.42重量比）罩面压光B基层： 1、10厚粉刷石膏（粉刷石 膏与水的重量比为1:2.5:0.64）打 底抹平2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 3、墙面用素水泥浆一道甩毛（内掺 建筑胶）4、刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇 水或刷界面剂 |  |  |
| 27 | BB009 | 肯德基门1、规格尺寸： 2500\*3000 | m2 | 15 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |
| 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 人工类别 |  |  |
| 1 | 人工工日 | 工日 | 352.6964 |
| 2 | 拆除空调 人工费 | 元 | 47 |
| 3 | 综合工日 | 工日 | 70.5 |
| 4 | 综合工日 | 工日 | 2907.0952 |
| 5 | 综合工日(装饰) | 工日 | 326.5639 |
| 6 | 综合工日 | 工日 | 438.476 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 1 | 机制红砖(240× 115× 53) | 千块 | 0.011 |
| 2 | 净砂(中粗) | m3 | 0.0033 |
| 3 | 硅酸盐水泥425# | kg | 1.43 |
| 4 | 其它材料费 | 元 | 0.11 |
| 5 | 肯德基门 | m2 | 15 |
| 6 | 外墙造型处改造 | m2 | 336.96 |
| 7 | 成品铝门 | m2 | 21 |
| 8 | 成品门窗套 | m2 | 2.16 |
| 9 | H型真石涂料 | kg | 18571.25 |
| 10 | 安全网 | m2 | 67.2743 |
| 11 | 白水泥 | kg | 1864.2479 |
| 12 | 丙烯酸酯防水涂料 | kg | 8486.3184 |
| 13 | 玻璃纤维布 | m2 | 4440.7573 |
| 14 | 草袋子 | m2 | 3.1097 |
| 15 | 底座 | 个 | 7.2157 |
| 16 | 电焊条(普通) | kg | 0.0704 |
| 17 | 垫木 60× 60× 60 | 块 | 67.1618 |
| 18 | 垫圈 | 个 | 10.285 |
| 19 | 吊筋 | kg | 1.9965 |
| 20 | 镀锌铁丝 8# | kg | 147.6449 |
| 21 | 对接扣件 | 个 | 221.1288 |
| 22 | 二甲苯 | kg | 601.7085 |
| 23 | 二甲苯稀释剂 | kg | 215.4265 |
| 24 | 方垫木 | m3 | 3.4136 |
| 25 | 防腐漆 | kg | 169.2921 |
| 26 | 防水漆 | kg | 1485.7 |
| 27 | 防锈漆 | kg | 107.95 |
| 28 | 钢管 Φ48× 3.5 | kg | 1956.8499 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 29 | 钢丝绳 8 | kg | 7.2157 |
| 30 | 高强螺栓 | kg | 0.0583 |
| 31 | 各种水舌 | 根 | 4 |
| 32 | 规格料(支撑用) | m3 | 0.0029 |
| 33 | 焊接钢管 | kg | 953.0036 |
| 34 | 花岗岩板 | m2 | 57.8647 |
| 35 | 滑石粉 | kg | 4.134 |
| 36 | 回转扣件 | 个 | 47.2693 |
| 37 | 建筑胶 | kg | 742.85 |
| 38 | 净砂 | m3 | 0.008 |
| 39 | 焦碳 | kg | 38.73 |
| 40 | 脚手架板 | m2 | 85.437 |
| 41 | 脚手架底座 | kg | 6.8525 |
| 42 | 锯木屑 | m3 | 0.4398 |
| 43 | 缆风桩木 | m3 | 0.0555 |
| 44 | 砾石 20～40mm | m3 | 0.3537 |
| 45 | 螺母 | 个 | 20.57 |
| 46 | 棉纱头 | kg | 0.6682 |
| 47 | 木柴 | kg | 6.455 |
| 48 | 木架板 | m2 | 3.7967 |
| 49 | 其他材料费(占材料费%) | 元 | 4236.508 |
| 50 | 其他材料费 | 元 | 0.68 |
| 51 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 60 0× 600以上 | m2 | 5.5825 |
| 52 | 铁件 | kg | 208.712 |
| 53 | 射钉 | 个 | 8.415 |
| 54 | 石膏板(饰面) | m2 | 5.775 |
| 55 | 石料切割锯片 | 片 | 0.6564 |
| 56 | 石油沥青 30# | kg | 2.145 |
| 57 | 水 | m3 | 143.8976 |
| 58 | 水泥 32.5 | kg | 7864.6732 |
| 59 | 松厚板 | m3 | 0.0002 |
| 60 | 塑料管固定卡 | 个 | 264.517 |
| 61 | 塑料排水管 DN100 | m | 267.237 |
| 62 | 塑料水落斗 | 个 | 11.11 |
| 63 | 陶瓷地面砖周长 1200mm以内 | m2 | 6.12 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 4 页 |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 64 | 陶瓷地面砖周长 2000mm以外 800\*800 | m2 | 5.6925 |
| 65 | 铁钉 | kg | 18.3168 |
| 66 | 透明底漆 | kg | 1299.9875 |
| 67 | 乙酸乙酯 | kg | 187.5696 |
| 68 | 棉纱头 | kg | 23.5 |
| 69 | 油漆溶剂油 | kg | 19.427 |
| 70 | 直角扣件 | 个 | 869.2914 |
| 71 | 中砂 | m3 | 0.201 |
| 72 | 铸铁水落口 (直式) | 套 | 11.11 |
| 73 | 自攻螺丝 | 只 | 189.75 |
| 74 | 耐碱玻纤网格布(标准) | m2 | 4218.777 |
| 75 | EPS聚苯板70mm厚 | m2 | 2580.9295 |
| 76 | A级硬质岩棉板防火隔离带 | m2 | 622.216 |
| 77 | 其他材料费 | 元 | 172.96 |
| 78 | 胶粘剂 | kg | 7750.0496 |
| 79 | 塑料膨胀螺栓 D8 | 套 | 14062.59 |
| 80 | 成品抗裂砂浆 | kg | 14062.59 |
| 81 | 成品界面砂浆 | kg | 5199.95 |
| 82 | 拆除垃圾 | m3 | 421.8777 |
| 83 | 其他材料费(水、电) | m3 | 77.9603 |
| 84 | 其它材料费 | 元 | 284.8374 |
| 85 | C20泵送商品砼 | m3 | 0.3256 |
| 86 | 预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:1 [地面砂浆] | m3 | 0.033 |
| 87 | 预拌干混砂浆 水泥砂浆 1:2 [地面砂浆] | m3 | 0.1821 |
| 88 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂 浆加防水剂 1:2(掺量按设计 要求) [地面砂浆] | m3 | 75.7707 |
| 89 | 预拌干混砂浆 水泥砂浆护角 1:2 [抹灰砂浆] | m3 | 0.0003 |
| 90 | 预拌干混砂浆 5mm厚水泥砂 浆(掺建筑胶) 1:2.5 [抹 灰砂浆] | m3 | 0.0584 |
| 91 | 预拌干混砂浆 8mm厚水泥砂 浆(掺建筑胶) 1:3 [抹灰 砂浆] | m3 | 0.0485 |
| 92 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂 浆(掺建筑胶) 1:3 [抹灰 砂浆] | m3 | 0.1111 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 4 页 |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 93 | 预拌干混砂浆 30mm厚水泥砂 浆(掺建筑胶) 1:3 [抹灰 砂浆] | m3 | 1.6537 |
| 94 | 预拌干混砂浆 14mm厚石灰砂 浆 1:3 [抹灰砂浆] | m3 | 0.0158 |
| 95 | 预拌干混砂浆 8mm厚石膏砂 浆 1:3 [抹灰砂浆] | m3 | 0.009 |
| 96 | 预拌干混砂浆 2mm厚素石膏 浆 [抹灰砂浆] | m3 | 0.0022 |
| 97 | 预拌干混砂浆 素水泥浆(掺 建筑胶)一道 [抹灰砂浆] | m3 | 0.067 |
| 98 | 预拌干混砂浆 素水泥浆(掺 建筑胶)一道 [地面砂浆] | m3 | 0.0065 |
| 99 | 预拌干混砂浆 2mm厚纸筋石 灰浆 [抹灰砂浆] | m3 | 0.0022 |
|  | 小计 |  |  |
| 三 | 机械类别 |  |  |
| 1 | 安拆费及场外运输费(台班用 ) | 元 | 379.02 |
| 2 | 大修理费(台班用) | 元 | 75.4621 |
| 3 | 经常修理费(台班用) | 元 | 387.1003 |
| 4 | 其他费用(台班用) | 元 | 76.0942 |
| 5 | 折旧费(台班用) | 元 | 416.1226 |
| 6 | 石料切割机 | 台班 | 3.7324 |
| 7 | 混凝土震捣器 (插入式) | 台班 | 0.0321 |
| 8 | 混凝土震捣器 (平板式) | 台班 | 0.0045 |
| 9 | 多用喷枪 | 台班 | 37.1425 |
| 10 | 综合人工(台班用) | 工日 | 56.7468 |
| 11 | 电(台班用) | kW · h | 1499.3756 |
| 12 | 柴油 | kg | 194.567 |
| 13 | 电 | kw · h | 74.025 |
|  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |
| 工程名称：屋面防水 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | AB001 | 拆除屋面防水卷材层 | m2 | 922.89 |
| 2 | AB002 | 拆除屋面水泥砂浆找平层 | m2 | 752.77 |
| 3 | AB003 | 拆除屋面焦渣找坡层 | m2 | 752.77 |
| 4 | 010702001003 | 屋面卷材防水1、40厚C20细石混凝土保护层,内配 冷拔14双向@150,设分格缝,缝宽20, 内填DSM15(1:3水泥砂浆),纵横间距 ≤10m200g/m32、聚酯无纺布隔离层3、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水 卷材(PY)聚酯胎（两遍）4、1.5厚聚氨酯防水涂料5、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 找平层6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% | m2 | 712.08 |
| 5 | 010702001002 | 雨蓬卷材防水1、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水 卷材(PY)聚酯胎（两遍）2、1.5厚聚氨酯防水涂料3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆) 找平层4、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2% | m2 | 7.44 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 措施项目清单 |
| 工程名称：屋面防水 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单 |
| 工程名称：屋面防水 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：屋面防水 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 人工类别 |  |  |
| 1 | 人工工日 | 工日 | 204.9067 |
| 2 | 综合工日 | 工日 | 323.2229 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 1 | 玻璃纤维布 | m2 | 1184.9613 |
| 2 | 草袋子 | m2 | 165.6094 |
| 3 | 镀锌铁皮 0.5mm | m2 | 7.4426 |
| 4 | 二甲苯 | kg | 452.1405 |
| 5 | 非焦油聚氨酯防水涂料 | kg | 14.1271 |
| 6 | 非焦油聚氨酯防水涂料 | kg | 1752.3835 |
| 7 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷 材(PY)聚酯胎3.0厚 | m2 | 2277.8771 |
| 8 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷 材(PY)聚酯胎3.0厚 | m2 | 18.3634 |
| 9 | 建筑胶 | kg | 27.1008 |
| 10 | 净砂 | m3 | 16.3694 |
| 11 | 聚酯无纺布 | m2 | 856.3512 |
| 12 | 氯丁胶乳沥青 | kg | 338.268 |
| 13 | 水 | m3 | 60.4373 |
| 14 | 水泥 32.5 | kg | 7599.3502 |
| 15 | 水泥 42.5 | kg | 9427.689 |
| 16 | 水泥钢钉 | kg | 5.9541 |
| 17 | 水泥炉渣料 | m3 | 23.4863 |
| 18 | LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 0.1986 |
| 19 | 碎石 5～15mm | m3 | 27.0058 |
| 20 | 液化气 | kg | 492.5167 |
| 21 | 乙酸乙酯 | kg | 140.9449 |
| 22 | 圆钢筋(综合) | t | 2.0325 |
| 23 | 中砂 | m3 | 15.1755 |
| 24 | 材料费调整 | 元 | 0.093 |
| 25 | 拆除垃圾 | m3 | 120.0818 |
| 26 | 其他材料费(水、电) | m3 | 0.0987 |
| 27 | 预拌干混砂浆 聚合物水泥砂 浆 | m3 | 0.0048 |
| 28 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂 浆 1:2.5 [地面砂浆] | m3 | 0.0939 |
|  | 小计 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：屋面防水 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 机械类别 |  |  |
| 1 | 安拆费及场外运输费(台班用 ) | 元 | 31.7071 |
| 2 | 大修理费(台班用) | 元 | 9.9042 |
| 3 | 经常修理费(台班用) | 元 | 31.7852 |
| 4 | 折旧费(台班用) | 元 | 60.8897 |
| 5 | 混凝土震捣器 (平板式) | 台班 | 3.6208 |
| 6 | 综合人工(台班用) | 工日 | 5.8152 |
| 7 | 电(台班用) | kW · h | 151.5928 |
|  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单  |
| 工程名称：院落 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 化粪池 |  |  |
| 1 | AB009 | 化粪池拆除1、现状钢筋混凝土化粪池暂定长10 m,宽3m,覆土1.0m,化粪池总高3.6m | 座 | 1 |
| 2 | AB010 | 拆除混凝土地面1、厚度： 18cm | m2 | 400 |
| 3 | 010303004001 | 化粪池1、玻璃钢2、50m³ | 座 | 1 |
| 4 | 010101002001 | 挖土方1、挖土深度3.6m | m3 | 67.54 |
| 5 | 010103001001 | 土(石)方回填1、素土回填 | m3 | 125.54 |
| 6 | 010407001001 | 混凝土硬化场地1、180厚C30素混凝土,分仓跳格浇 筑,每块长度不大于6.0m,缝宽10mm, 沥青砂子嵌缝2、300厚3:7灰土,分层夯实碾压,压 实系数不小于0.933、0.6m厚水坠沙,分层夯实碾压,压 实系数不小于0.93） | m2 | 400 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |
| 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单  |
| 工程名称：院落 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单  |
| 工程名称：院落 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：院落 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 人工类别 |  |  |
| 1 | 人工工日 | 工日 | 91.59 |
| 2 | 综合人工 | 工日 | 51.2 |
| 3 | 综合工日 | 工日 | 99.2578 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 1 | 玻璃钢化粪池 | 座 | 1 |
| 2 | 生石灰 | t | 29.6088 |
| 3 | 板方材(工程用) | m3 | 0.176 |
| 4 | 钢锯片 | 片 | 0.24 |
| 5 | 高压风管 Φ25-6P-20m | m | 0.2 |
| 6 | 合金钢钻头(一字型) | 个 | 1.56 |
| 7 | 六角空心钢 | kg | 2.48 |
| 8 | 其他材料费(占材料费%) | 元 | 250.1437 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 2.328 |
| 10 | 铁件 | kg | 26 |
| 11 | 石棉 | kg | 45.36 |
| 12 | 石油沥青 60# | kg | 50 |
| 13 | 水 | m3 | 386.6485 |
| 14 | 铁钉 | kg | 0.8 |
| 15 | 黏土(未计价) | m3 | 180.1786 |
| 16 | 黏土(计价) | m3 | 137.76 |
| 17 | 拆除垃圾 | m3 | 10.8 |
| 18 | 商品砼(坍落度10～90mm)C30,碎石20 40mm 水泥42.5 | m3 | 72.36 |
|  | 小计 |  |  |
| 三 | 机械类别 |  |  |
| 1 | 安拆费及场外运输费(台班用 ) | 元 | 102.4822 |
| 2 | 大修理费(台班用) | 元 | 159.5901 |
| 3 | 经常修理费(台班用) | 元 | 515.2376 |
| 4 | 其他费用(台班用) | 元 | 1.9303 |
| 5 | 折旧费(台班用) | 元 | 569.6883 |
| 6 | 综合人工(台班用) | 工日 | 17.7687 |
| 7 | 电(台班用) | kW · h | 64.0444 |
| 8 | 柴油 | kg | 187.392 |
| 9 | 汽油 | kg | 5.8841 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：院落 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 三 | 机械类别 |  |  |
| 10 | 柴油 | kg | 125.7221 |
| 11 | 机械费调整 | 元 | 0.04 |
|  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单  |
| 工程名称：围墙 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 010103001001 | 围墙侧边土方回填1、素土回填 | m3 | 56 |
| 2 | 010103001002 | 围墙侧边3:7灰土回填1、3：7灰土回填 | m3 | 8.4 |
| 3 | 020201001001 | 围墙侧边水泥砂浆硬化1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 120 |
| 4 | 010101002001 | 围墙侧边垃圾土清理1、厚度暂按0.5m考虑 | m3 | 60 |
| 5 | 010302005001 | 挡墙1、MU10普通岩实粘土砖,M5混合砂 浆 | m3 | 6.65 |
| 6 | 010301001001 | 挡墙基础1、MU10普页岩实心砖,M5水泥砂浆 | m3 | 0.28 |
| 7 | 020201001002 | 挡墙抹灰1. 6厚1：2水泥砂浆抹平2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 40.11 |
| 8 | 010101003001 | 挖挡墙基础土方 | m3 | 14 |
| 9 | 010103001003 | 挡墙基础3:7灰土回填 | m3 | 1.26 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |
| 合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单  |
| 工程名称：围墙 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单  |
| 工程名称：围墙 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：围墙 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 人工类别 |  |  |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 78.0351 |
| 2 | 综合工日(装饰) | 工日 | 5.5462 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 1 | 生石灰 | t | 2.3831 |
| 2 | 标准砖 | 千块 | 3.6804 |
| 3 | 底座 | 个 | 0.3108 |
| 4 | 垫木 60× 60× 60 | 块 | 1.7892 |
| 5 | 镀锌铁丝 8# | kg | 3.99 |
| 6 | 对接扣件 | 个 | 1.5288 |
| 7 | 方垫木 | m3 | 0.0781 |
| 8 | 防腐漆 | kg | 4.704 |
| 9 | 钢管 Φ48× 3.5 | kg | 54.5328 |
| 10 | 钢丝绳 8 | kg | 0.21 |
| 11 | 回转扣件 | 个 | 0.4368 |
| 12 | 缆风桩木 | m3 | 0.0025 |
| 13 | 水 | m3 | 7.4798 |
| 14 | 松厚板 | m3 | 0.002 |
| 15 | 铁钉 | kg | 0.462 |
| 16 | 油漆溶剂油 | kg | 0.5292 |
| 17 | 直角扣件 | 个 | 10.8612 |
| 18 | 黏土(未计价) | m3 | 91.4497 |
| 19 | 其他材料费(水、电) | m3 | 5.5245 |
| 20 | 预拌干混砂浆 水泥砂浆 M10 水泥32.5 [砌筑砂浆] | m3 | 0.0661 |
| 21 | 预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 水泥32.5 [砌筑砂浆] | m3 | 1.4963 |
| 22 | 预拌干混砂浆 8mm厚水泥砂 浆 1:2.5 [抹灰砂浆] | m3 | 0.3706 |
| 23 | 预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂 浆 1:2.5 [地面砂浆] | m3 | 3.036 |
| 24 | 预拌干混砂浆 12mm厚水泥砂 浆 1:3 [抹灰砂浆] | m3 | 0.5555 |
|  | 小计 |  |  |
| 三 | 机械类别 |  |  |
| 1 | 安拆费及场外运输费(台班用 ) | 元 | 8.2181 |
| 2 | 大修理费(台班用) | 元 | 4.1279 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：围墙 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 机械类别 |  |  |  |
| 3 | 经常修理费(台班用) | 元 | 20.166 |  |
| 4 | 其他费用(台班用) | 元 | 1.8564 |  |
| 5 | 折旧费(台班用) | 元 | 21.2274 |  |
| 6 | 综合人工(台班用) | 工日 | 0.1785 |  |
| 7 | 电(台班用) | kW · h | 53.0818 |  |
| 8 | 柴油 | kg | 4.7467 |  |
|  | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 分部分项工程量清单  |
| 工程名称：水泵房 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|
|  |  | 防盗门安装及拆除 |  |  |
| 1 | BB001 | 拆除门1、水泵房一层门拆除 | 樘 | 1 |
| 2 | 020402006001 | 防盗门1、1200mm\*2200mm成品乙级防火门 (全隔热防火门) | 樘 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |
| 3 | AB003 | 天棚面层、抹灰层拆除 | m2 | 76.2 |
| 4 | 020301001001 | 天棚抹灰1、喷(刷、辊)面浆饰面2、2厚精品(面层专用)粉刷石灰膏 罩面压实赶光3、6厚粉刷石灰膏打底找平,木抹子 抹毛4、素水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶) ) | m2 | 76.2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单  |
| 工程名称：水泵房 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物 安全的临时保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
| 规费、税金项目清单  |
| 工程名称：水泵房 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |

|  |
| --- |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：水泵房 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 人工类别 |  |  |
| 1 | 人工工日 | 工日 | 7.5552 |
| 2 | 综合工日(装饰) | 工日 | 15.5238 |
|  | 小计 |  |  |
| 二 | 材料类别 |  |  |
| 1 | 白水泥 | kg | 22.86 |
| 2 | 钢质防火门(成品) | m2 | 2.64 |
| 3 | 滑石粉 | kg | 27.813 |
| 4 | 建筑胶 | kg | 7.62 |
| 5 | 水 | m3 | 0.4724 |
| 6 | 松厚板 | m3 | 0.0122 |
| 7 | 羧甲基纤维素 | kg | 2.667 |
| 8 | 其他材料费(水、电) | m3 | 1.0706 |
| 9 | 预拌干混砂浆 7mm厚水泥石 灰砂浆 1:0.3:3 [抹灰砂 浆] | m3 | 0.7628 |
| 10 | 预拌干混砂浆 素水泥浆(掺 建筑胶)一道 [抹灰砂浆] | m3 | 0.077 |
| 11 | 预拌干混砂浆 3mm厚纸筋石 灰浆 [抹灰砂浆] | m3 | 0.2309 |
|  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |