# 延川县供热站

# 2025年度锅炉维保项目采购需求

1. **维保内容**

本次锅炉维保共计21台172蒸吨，其中：承压锅炉11台108蒸吨，（北新街4台40蒸吨、河东站3台40蒸吨、北关站4台：其中包括北关站2台16蒸吨、中学山站2台12蒸吨），南关站常压锅炉10台64蒸吨（其中包括：南关站4台10蒸吨、南苑二期站、城市广场站、荣华站各2台4蒸吨）。锅炉本体、锅炉控制柜、燃烧机及其气阀组件、水泵管道、配电柜、水处理设备及更换树脂、锅炉房内阀门更换、锅炉年检、安全阀效验、压力表校验、各站监测系统等。

1. **商务要求：**

维保期：自合同签订之日起1年。

质量标准：达到正常使用，出现问题，及时维修，保证正常供暖。

合同价：不受市场价格变动化因素影响。

地点：延川县城内

付款方式：双方另行协商

1. **技术要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台／个） |
| 1 | 拆装燃烧器及炉口 | 21 |
| 2 | 拆装前后门烟箱门 | 21 |
| 3 | 拆装泄爆口 | 21 |
| 4 | 安全阀拆装、效验 | 22 |
| 5 | 压力表拆装、效验 | 75 |
| 6 | 锅炉检验 | 11 |
| 7 | 锅炉节能器检修、保养 | 21 |
| 8 | 烟气再循环的检修、保养 | 11 |
| 9 | 锅炉排污阀的检修、保养 | 21 |
| 10 | 电气仪表的检修、测试、保养 | 21 |
| 11 | 锅炉清洗 | 21 |
| 12 | 锅炉操作柜的检修、测试、保养 | 21 |
| 13 | 锅炉上水泵检修、测试、保养 | 30 |
| 14 | 循环泵检修、测试、保养 | 42 |
| 15 | 换热机组的检修、测试 | 12 |
| 16 | 软水器检修、调试、保养 | 20 |
| 17 | 烟管的疏通 | 11 |
| 18 | 冷壁管的疏通 | 11 |
| 19 | 锅炉外包皮拆除、恢复 | 21 |
| 20 | 机头检修及保养 | 21 |
| 21 | 锅炉安全连锁试验 | 21 |
| 22 | 换热机组的清洗 | 12 |
| 23 | 锅炉、节能器冷凝管的疏通 | 21 |
| 24 | 烟管的壁厚检测 | 21 |
| 25 | 水箱清洗 | 10 |
| 26 | 锅炉仪表阀更换 | 100 |
| 27 | 燃烧机安全连锁及功能试验 | 21 |
| 28 | 燃烧机电子光眼及检漏检修更换 | 11 |
| 29 | 生锈的设备及管道除锈刷漆 | 21 |
| 30 | 线缆整理 | 12 |
| 31 | 维护手册、操作规程、节能制度、管道标识、设备位号牌等制作 | 21 |
| 32 | 燃气阀组跨接线制作安装 | 20 |