**工程概况**

（一）工程概况

2025年度西乡县桑园镇四合村四组曾家塝水毁农田河堤治理三组元坝子产业桥建设项目位于桑园镇四合村，建设主要内容：（1）水毁农田河堤治理：新建四组河堤4段总长度352.5米，附属构筑物为新建支沟排洪口1处和农田排水管4处总长16米；（2）农业生产桥：新建三组元坝子生产桥小桥1座（具体详见本项目工程量清单）。

（二）编制依据：

1. 2025年度西乡县桑园镇四合村四组曾家塝水毁农田河堤治理三组元坝子产业桥建设项目初步设计及设计图纸；

2. 《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》（2017年）；

3. 《陕西省水利水电建筑工程预算定额》（2017年）及《关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2017版）调整意见的批复》（陕发改项目[2009]821号文）；

4. 陕水规计发[2016]353号文，《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》。