**谈判内容及采购需求**

本次采购项目为采购榆林宾馆办公区零星维修改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

**采购需求：**

本工程为对榆林宾馆办公区零星维修改造工程项目。本次维修改造主要包括拆除工程、装饰装修改造、灯具及线路改造、上下水改造及洁具更换及其余零星采购工程等。详见清单！

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆办公区大雅间改造、墙面维修、灯具更换  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 041001003001 | 拆除基层 | 墙皮铲除、垃圾清理 | ㎡ | 198 |
| 2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 | ㎡ | 198 |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | 名称:更换直径800吊灯 | 套 | 2 |
| 4 | 030413001006 | 普通灯具 | 名称:更换9W筒灯 | 套 | 25 |
| 5 | 030413001002 | 普通灯具 | 名称:吸顶灯 | 套 | 5 |
| 6 | 030413001004 | 普通灯具 | 名称:更换(600\*600)防爆灯 | 套 | 20 |
| 7 | 030413001005 | 普通灯具 | 名称:走道灯 | 套 | 5 |
| 8 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4 | m | 220.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆餐厅零星采购工程 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 公卫玻璃贴膜 | 车膜、工费 | ㎡ | 18 |
| 2 | 01B003 | 安装轨道 | 30\*30\*2000烤漆 | m | 2 |
| 3 | 01B004 | 安装轨道灯 | 人工、辅料 | 个 | 3 |
| 4 | 01B005 | 安装轨道灯线材 | 4平方穿管 | m | 66 |
| 5 | 01B006 | 安装轨道灯开关 | 材料、人工 | 个 | 1 |
| 6 | 01B007 | 加装落水管 | 110PVC、人工 | m | 1 |
| 7 | 01B008 | 加装落水管弯头 | 110PVC人工 | 个 | 1 |
| 8 | 01B009 | 加装落水管水斗 | 材料、人工 | 个 | 1 |
| 9 | 01B010 | 加装落水管开孔 | 水钻开孔 | 个 | 1 |
| 10 | 01B011 | 办公室换顶灯 | LED400 | 个 | 1 |
| 11 | 01B012 | 办公室换顶灯开关 | 材料、工费 | 个 | 1 |
| 12 | 01B013 | 办公室补顶 | 材料、工费 | 次 | 1 |
| 13 | 01B014 | 大厅入口门维修 | 地轴更换 | 次 | 1 |
| 14 | 01B015 | 清理多功能厅、厨房房顶落叶垃圾 | 垃圾清运 | 次 | 1 |
| 15 | 01B016 | 厨房加装电线 | 4平方穿管 | m | 17 |
| 16 | 01B017 | 厨房加装3孔插板 | 16A | 个 | 1 |
| 17 | 01B018 | 会议室玻璃门更换拉手 | 电镀1500 | 套 | 4 |
| 18 | 01B020 | 餐厅安装护角 | 材料、工费 | m | 12 |
| 19 | 01B021 | 餐厅墙缝隙填补 | 材料、工费 | ㎡ | 110 |
| 20 | 01B022 | 餐厅更换插座开关 | 材料、工费 | 个 | 4 |
| 21 | 01B024 | 安装卷帘 | 材料、工费 | 套 | 1 |
| 22 | 01B025 | 走道检查井更换门锁 | 暗装、开孔 | 个 | 60 |
| 23 | 01B026 | 货架 | 材料、工费 | m | 2 |
| 24 | 01B028 | 清理大院雨水坑垃圾 | 垃圾清运 | 个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆餐厅设备安装 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B010 | 大雅间换主灯 | 直径800、八头吊灯 | 个 | 1 |
| 2 | 01B011 | 射灯 | 12W | 个 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆办公区房间改造工程 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 开洞口 | 工程部位:开门口2005\*800 | 项 | 1 |
| 2 | 01B002 | 堵门口 | 红砖砌筑、抹灰 | 个 | 3 |
| 3 | 010802003001 | 防盗门 | 甲级锌合金 | ㎡ | 2.42 |
| 4 | 01B003 | 防盗门移位 | 拆、另装 | 个 | 1 |
| 5 | 01B004 | 拆除墙体 | 垃圾下楼、清运 | ㎡ | 33.8 |
| 6 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除基层:拆除基层龙骨 2.拆除面层:拆除吊顶面层 | ㎡ | 7.5 |
| 7 | 01B005 | 包暖气罩 | 木龙骨打底、双面板饰面 | m | 8.4 |
| 8 | 01B006 | 包管道 | 龙骨、石膏板 | m | 9 |
| 9 | 011102003001 | 块料地面 | 面层材料品种、规格:地面铺砖 | ㎡ | 17.28 |
| 10 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 刮腻子要求:30mm厚粉刷石膏找平 | ㎡ | 57 |
| 11 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 刮腻子要求:刮腻子两遍、挂网 | ㎡ | 57 |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 | ㎡ | 57 |
| 13 | 01B007 | 改电、装灯 | 4平方国标电线 | 项 | 1 |
| 14 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 踢脚线高度:80实木踢脚线 | m | 15 |
| 15 | 01B008 | 装护套 | 多层实木烤漆 | m | 17 |
| 16 | 010809001001 | 窗台板 | 天然大理石 | ㎡ | 3.83 |
| 17 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板面层 3.刮腻子两遍、乳胶漆两遍 | ㎡ | 17.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆办公区会议室、储备间及档案室零星维修工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 会议室拆墙面 | 人工、垃圾清运 | 项 | 1 |
| 2 | 01B002 | 会议室补灯口 | 原300\*1200龙骨龙膏版封堵 | 个 | 8 |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | 名称:成品套装灯 | 套 | 4 |
| 4 | 01B003 | 会议室改电、换线 | 4平方铜线穿管暗装 | ㎡ | 56 |
| 5 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 刮腻子要求:30mm厚粉刷石膏找平 | ㎡ | 186 |
| 6 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 | ㎡ | 186 |
| 7 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 踢脚线高度:80实木踢脚线 | m | 30 |
| 8 | 01B004 | 地垫 工程部位:门口地垫 | 天然橡胶底、防滑 | ㎡ | 4.32 |
| 9 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子要求:30mm厚粉刷石膏找平 2.工程部位:储备间墙顶面基层处理 | ㎡ | 52 |
| 10 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 2.工程部位:储备间墙顶面 | ㎡ | 52 |
| 11 | 01B005 | 档案室拆吊顶 | 人工垃圾清运 | ㎡ | 21.6 |
| 12 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板 3.工程部位:五楼档案室隔墙 | ㎡ | 47.5 |
| 13 | 011003001001 | 吸音玻璃棉 | 工程部位:档案室隔墙添加吸音玻璃棉 | ㎡ | 25.9 |
| 14 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子要求:30mm厚粉刷石膏找平 2.工程部位:档案室墙面 | ㎡ | 47 |
| 15 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 2.工程部位:档案室墙面 | ㎡ | 47.5 |
| 16 | 030413001002 | 普通灯具 | 名称:成品套装灯 | 套 | 3 |
| 17 | 01B006 | 配电室清理地沟 | 人工、垃圾清运 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆餐厅走道玻璃拆除及系统窗户安装工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 玻璃拆除 | 非钢化玻璃清理清运 | ㎡ | 45.5 |
| 2 | 01B002 | 系统窗户安装 | 110路易原生铝断桥 | ㎡ | 45.5 |
| 3 | 01B003 | 窗口补砖抹灰 | 拆除原钢管、木板、红砖封灰 | m | 178 |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆餐厅雅间玻璃拆除及系统窗户安装工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 玻璃拆除 | 非钢化玻璃清理清运 | ㎡ | 54.6 |
| 2 | 01B002 | 系统窗户安装 | 110路易铝合金断桥 | ㎡ | 54.6 |
| 3 | 01B003 | 窗口补砖抹灰 | 拆除原钢管、木板、红砖、封灰 | m | 213.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆厨房不锈钢护套工程 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 地沟水槽 | 1.0拉丝304不锈钢 | m | 56 |
| 2 | 01B002 | 水槽地漏盖 | 2.0开眼、304不锈钢 | m | 56 |
| 3 | 01B003 | 砂光不锈钢门套供应 | 1.0厚 | ㎡ | 131 |
| 4 | 01B004 | 古铜不锈钢门套供应 | 1.0厚 | ㎡ | 47.5 |
| 5 | 01B005 | 安装工费 | 人工 | ㎡ | 179 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆西北小院混凝土等零星维修工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 地面清理 | 杂草、垃圾清运 | ㎡ | 80 |
| 2 | 01B002 | 地面找平压实 | 红砖打底 | ㎡ | 80 |
| 3 | 01B003 | 人工拉运 | 机械无法到达 | ㎡ | 16 |
| 4 | 01B004 | 打磨 | 人工、材料 | ㎡ | 80 |
| 5 | 01B005 | 小厨房装不锈钢门、套 | 1.0不锈钢成品、人工 | 樘 | 1 |
| 6 | 01B006 | 209换内倒内开 | 304不锈钢铰链 | 个 | 4 |
| 7 | 01B007 | 餐厅南门装纱帘 | 加厚纱窗 | ㎡ | 5 |
| 8 | 01B008 | 南楼后墙不锈钢风口安装 | 机械、人工 | 个 | 18 |
| 9 | 01B009 | 南墙后墙出风口供应 | 304不锈钢 | 个 | 18 |
| 10 | 01B010 | 大门口地面 | 环氧彩砂、人工 | ㎡ | 79 |
| 11 | 01B011 | 门厅铺地垫 | 橡胶底、防滑 | ㎡ | 16 |
| 12 | 01B012 | 大院倒垃圾 | 清运 人工 | 车 | 2 |
| 13 | 01B013 | 水房砌地台、倒垃圾 | 红砖、抹灰 | m | 18 |
| 14 | 01B014 | 洋芋窖加盖子 | 304不锈钢 | 个 | 1 |
| 15 | 01B015 | 餐厅补墙面 | 清理、腻子找平、乳胶漆 | ㎡ | 80 |
| 16 | 01B016 | 加空调底座 | 1.0不锈钢 | 个 | 4 |
| 17 | 01B017 | 小院换石材 | 清理原破损石材4公分大理石铺贴 | 项 | 1 |
| 18 | 01B018 | 后院装门 | 1.0铁皮方管烤漆 | ㎡ | 2 |
| 19 | 01B019 | 后院阳光顶棚 | 防水、亚克力 | ㎡ | 10 |
| 20 | 01B020 | 后墙防盗网 | 镀锌5mm钢丝 | m | 14 |
| 21 | 01B021 | 健康小屋地脚线供应 | 1.5\*100实木烤漆 | m | 56 |
| 22 | 01B023 | 健康小屋地脚线安装 | 辅料、人工 | m | 58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆办公区接待室及传达室工程  专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 拆除吊顶 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 23.04 |
| 2 | 01B002 | 拆除地面 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 28.8 |
| 3 | 01B003 | 拆除门 | 垃圾清运、人工 | 樘 | 2 |
| 4 | 01B004 | 拆墙 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 26 |
| 5 | 01B005 | 拆暖气罩、护套 | 垃圾清运、人工 | m | 7.5 |
| 6 | 01B006 | 砌墙 砌筑及材料供应 | 红砖、沙子、水泥 | ㎡ | 26 |
| 7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3 3.工程部位:水泥砂浆找平 | ㎡ | 26 |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 全瓷100\*80 | m | 550 |
| 9 | 01B007 | 吊顶 | 轻钢龙骨、石膏板 | ㎡ | 23 |
| 10 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子两遍 | ㎡ | 165 |
| 11 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 | ㎡ | 165 |
| 12 | 01B008 | 过门石 | 地砖加工 | ㎡ | 3 |
| 13 | 01B009 | 墙布 | 无味无缝 | ㎡ | 80.5 |
| 14 | 01B010 | 插座 | 84国标5孔 | 个 | 9 |
| 15 | 01B011 | 改水电工程 | 4平方铜线暗装 | ㎡ | 55 |
| 16 | 01B012 | 灯 | 40吸顶灯 | 个 | 5 |
| 17 | 01B014 | 成品门： 材料费+工费+五金配件 | 实木烤漆 | 樘 | 1 |
| 18 | 01B015 | 装门费用 | 辅料、人工 | 樘 | 5 |
| 19 | 01B016 | 拆暖气罩 | 垃圾清运、人工 | m | 3.2 |
| 20 | 01B017 | 石材 | 天然大理石 | ㎡ | 8.7 |
| 21 | 01B018 | 美缝 | 环氧彩砂 | 项 | 1 |
| 22 | 01B019 | 改下、水工程 | PVC-A管 | 项 | 1 |
| 23 | 01B020 | 改下水、拆补四楼会议室顶及恢复工程 | 材料、人工 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆办公室改造工程 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 01B001 | 拆除吊顶 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 55 |
| 2 | 01B003 | 拆除门 | 垃圾清运、人工 | 樘 | 3 |
| 3 | 01B002 | 拆除地面 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 55 |
| 4 | 01B004 | 拆墙 | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 78 |
| 5 | 01B005 | 拆暖气罩、护套 | 垃圾清运、人工 | m | 12 |
| 6 | 01B006 | 砌墙： 砌筑及材料供应 | 红砖、大沙、425水泥 | ㎡ | 78 |
| 7 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3 3.工程部位:水泥砂浆找平 | ㎡ | 156 |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 全瓷100\*80 | m | 275 |
| 9 | 01B007 | 吊顶 | 轻钢龙骨石膏板 | ㎡ | 55 |
| 10 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子两遍 | ㎡ | 156 |
| 11 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 涂料品种、喷刷遍数:喷涂乳胶漆两遍 | ㎡ | 156 |
| 12 | 01B008 | 防水工程 | 涂刷2-3遍 | 项 | 1 |
| 13 | 01B009 | 拆、做暖气罩 | 人工、材料 | m | 4.5 |
| 14 | 01B010 | 瓷砖供应 | 800\*800全瓷 | 块 | 148 |
| 15 | 01B011 | 贴砖 | 辅料、人工 | ㎡ | 75 |
| 16 | 01B012 | 五金门锁 | 不锈钢一体 | 项 | 1 |
| 17 | 01B013 | 卫生间吊顶 | 1.5铝扣板 | ㎡ | 4.5 |
| 18 | 01B014 | 窗帘盒 | EO双面板 | m | 4.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程项目清单** | | | | | | |
| 工程名称：榆林宾馆零星维修工程 | | | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|
| 1 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | | 大雅间墙顶面基层处理 1.局部墙皮铲平 2.石膏腻子找平 | ㎡ | 198 |
| 2 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | | 大雅间墙顶面粉刷 1.装饰面材料种类:水漆 | ㎡ | 198 |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | | 名称:大雅间装大灯 | 套 | 2 |
| 4 | 030413001002 | 普通灯具 | | 名称:大雅间装射灯 | 套 | 25 |
| 5 | 030413001003 | 普通灯具 | | 名称:大雅间装筒灯 | 套 | 5 |
| 6 | 030413001004 | 防爆灯 | | 600\*600嵌入式 | 套 | 20 |
| 7 | 030413001005 | 走道换灯 | | 600\*600嵌入式 | 套 | 5 |
| 8 | 01B001 | 公卫玻璃贴膜 | | 汽车膜 | ㎡ | 18 |
| 9 | 01B003 | 小餐厅安装轨道 | | 30\*30\*2000烤漆 | m | 2 |
| 10 | 01B004 | 小餐厅安装轨道灯 | | 400K射灯 | 个 | 3 |
| 11 | 01B005 | 雅间备菜厅安装轨道灯线材 | | 2.5铜线、人工 | m | 11 |
| 12 | 01B006 | 小电器 1.名称:轨道灯开关 | | 材料 、工费 | 个 | 1 |
| 13 | 010902004001 | 屋面排水管 | | 落水管 1.弯头1个 2.落水斗1个 | 个 | 1 |
| 14 | 01B007 | 落水管开孔 | | 水钻开孔 | 个 | 1 |
| 15 | 030413001006 | 普通灯具 | | 名称:427换顶灯 | 套 | 1 |
| 16 | 01B008 | 小电器 1.名称:开关 | | 材料、人工 | 个 | 1 |
| 17 | 01B009 | 427补顶 1.腻子 2.乳胶漆 | | 腻子二遍、乳胶漆二遍 | 次 | 1 |
| 18 | 01B010 | 大厅入口门维修 | | 地轴更换 | 次 | 1 |
| 19 | 01B011 | 清理垃圾： 清理多功能厅、厨房房顶落叶垃圾 | | 垃圾清运、人工 | 次 | 1 |
| 20 | 01B012 | 厨房加装电线 | | 4平方铜线、人工 | m | 17 |
| 21 | 01B013 | 小电器 | | 厨房加装13孔插板材料、人工 | 个 | 1 |
| 22 | 01B014 | 会议室玻璃门更换拉手 | | 材料、人工 | 套 | 4 |
| 23 | 01B015 | 公共卫生间贴告知牌 | | 材料、人工 | 个 | 20 |
| 24 | 01B016 | 餐厅安装护角 | | 材料、人工 | m | 12 |
| 25 | 01B017 | 餐厅墙缝隙填补 | | 材料、人工 | ㎡ | 110 |
| 26 | 01B018 | 小电器 名称:餐厅更换插座开关 | | 材料、人工 | 个 | 4 |
| 27 | 01B019 | 门口铺地垫 | | 材料、人工 | m | 3.2 |
| 28 | 01B020 | 餐厅安装卷帘 | | 材料、人工 | 个 | 1 |
| 29 | 01B021 | 特殊五金 检查井更换门锁 | | 材料、人工 | 个 | 60 |
| 30 | 01B022 | 搬运发电机 | | 机械、人工 | 趟 | 1 |
| 31 | 01B023 | 货架 | | 材料、人工 | m | 2 |
| 32 | 01B024 | 窗扇内倒内开锁更换 | | 304不锈钢、工费 | 个 | 10 |
| 33 | 01B025 | 清理大院雨水坑垃圾 | | 垃圾清运、工费 | 个 | 20 |
| 34 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | | 墙面铲灰皮 | ㎡ | 54 |
| 35 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | | 1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3 3.工程部位:水泥砂浆找平 | ㎡ | 54 |
| 36 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆护角 1:2，2mm厚素石膏浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚石膏砂浆 1:3 3.工程部位:石膏砂浆找平 | ㎡ | 54 |
| 37 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | | 涂料品种、喷刷遍数:刮腻子两遍 | ㎡ | 54 |
| 38 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | | 1.保温隔热部位:天棚保温 2.工程部位:洋芋窖顶面 | ㎡ | 72 |
| 39 | 030413001007 | 下水管道维修 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 40 | 030413001009 | 化粪池钢盖 | | 10mm、拉运 | 个 | 1 |
| 41 | 030413001010 | 洋芋窖装进风口 | | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 42 | 030413001011 | 办公楼1-5层步梯维修 | | 墙面补修 | 项 | 1 |
| 43 | 030413001012 | 餐厅吸顶灯更换 | | 400直径 | 个 | 2 |
| 44 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | | 1.拆除:铲除原有破损处腻子及乳胶漆墙面 2.新做内容:刮腻子两遍、乳胶漆两遍 3.工程部位:宴会厅走道墙面维修 | ㎡ | 11 |
| 45 | 030413001013 | 电房石膏板补修 | | 龙骨石膏板 | 处 | 2 |
| 46 | 030413001014 | 一楼大厅墙面补修 | | 材料 工费 | 项 | 1 |
| 47 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | | 1.拆除:铲除原有破损处腻子及乳胶漆墙面 2.新做内容:刮腻子两遍、乳胶漆两遍 3.工程部位:五楼走道墙面补修 | ㎡ | 45 |
| 48 | 030413001015 | 28幼儿园暖气、自来水退水工费 | | 工费 | 项 | 1 |
| 49 | 030413001016 | 办公楼通道拆台阶 | | 垃圾清运 人工 | m | 23.5 |
| 50 | 030413001017 | 砖砌台阶 | | 材料、工费 | m | 23.5 |
| 51 | 030413001018 | 台阶石材供应 | | 3公分天然大理石 | m | 47 |
| 52 | 030413001019 | 石材铺贴 | | 辅料、人工 | m | 47 |
| 53 | 030413001020 | 不锈钢护栏拆除、安装 | | 工费 | m | 3.5 |
| 54 | 030413001021 | 装暖气 | | 辅料、工费 | 柱 | 60 |
| 55 | 030413001022 | 3.0钢管供应 | | 材料 | m | 72 |
| 56 | 030413001023 | 灯 | | 600\*600 | 个 | 5 |
| 57 | 030413001024 | 开关插座 | | 材料、工费 | 个 | 9 |
| 58 | 030413001025 | 导线 | | 4平方铜线 | m | 300 |
| 59 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板面层 3.刮腻子两遍、乳胶漆两遍 | ㎡ | 56 |
| 60 | 030413001026 | 墙面补砖 | | 腻子、乳胶漆 | 项 | 1 |
| 61 | 030413001027 | 房顶补口 | | 材料、工费 | ㎡ | 1.7 |
| 62 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆护角 1:2，2mm厚素石膏浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚石膏砂浆 1:3 3.工程部位:石膏砂浆找平 | ㎡ | 176 |
| 63 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | | 新做内容:刮腻子两遍、乳胶漆两遍 | ㎡ | 176 |
| 64 | 030413001028 | 清理混凝土地台 | | 垃圾清运、人工 | ㎡ | 3 |
| 65 | 030413001029 | 地面摸混凝土 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 66 | 030413001030 | 餐厅门厅换纱帘门帘 | | 材料、工费 | m | 18 |
|  |  | 雅间及餐厅改造 | |  |  |  |
| 67 | 030413001031 | 高压水枪供应 | | 材料 | 个 | 4 |
| 68 | 030413001032 | 风干机供应 | | 材料 | 个 | 1 |
| 69 | 030413001033 | 高压水枪、风干机安装 | | 辅料、工费 | 项 | 1 |
| 70 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | | 1.吊顶形式:厨房天井吊顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:竹木纤维板 | ㎡ | 36 |
| 71 | 030413001034 | 走道推拉门加上梁 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 72 | 030413001035 | 拆吊顶 | | 垃圾清运 | ㎡ | 11 |
| 73 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | | 1.吊顶形式:吊顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:60铝方板 | ㎡ | 11 |
| 74 | 030413001036 | 开门口 | | 垃圾清运 | 个 | 4 |
| 75 | 030413001037 | 美缝 | | 环氧彩砂 | ㎡ | 593 |
| 76 | 030413001038 | 餐厅走道拆门套 | | 垃圾清运 | m | 24 |
| 77 | 030413001039 | 餐厅走道包门套 | | 木工板、人工 | m | 24 |
| 78 | 030413001040 | 餐厅走道包暖气罩 | | 双面板、人工 | m | 4.5 |
| 79 | 030413001041 | 餐厅散热网格 | | 烤漆 | 个 | 2 |
| 80 | 030413001042 | 餐厅走道玻璃安装 | | 8mm钢化、人工 | 项 | 1 |
| 81 | 030413001043 | 餐厅墙顶面修补 | | 辅料、工费 | ㎡ | 180 |
| 82 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | | 新做内容:刮腻子两遍、乳胶漆两遍 | ㎡ | 51 |
| 83 | 011704002002 | 立面抹灰层拆除 | | 拆除墙皮 工程部位:雅间门厅 | ㎡ | 51 |
| 84 | 030413001044 | 雅间门厅装灯 | | 400吸顶灯 | 个 | 1 |
| 85 | 030413001045 | 雅间门厅补窗帘盒 | | 辅料、人工 | 项 | 1 |
| 86 | 030413001046 | 雅间门厅装暖气片 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 87 | 030413001047 | 雅间、走道石材台面 | | 材料、工费 | m | 1 |
| 88 | 011105003001 | 踢脚线 | | 800\*100、人工 | m | 10 |
| 89 | 030413001048 | 雅间门厅改水电 | | 材料、人工 | ㎡ | 9 |
| 90 | 030413001050 | 雅间门厅门口加台阶 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 91 | 030413001051 | 小厨房射灯轨道 | | 材料、工费 | m | 4 |
| 92 | 030413001052 | 小厨房射灯 | | 材料、工费 | 个 | 9 |
| 93 | 030413001053 | 餐厅装护墙板 | | 1200\*2400铝板 | ㎡ | 3 |
| 94 | 030413001054 | 餐厅整容镜安装 | | 材料、工费 | 个 | 1 |
| 95 | 030413001055 | 通道外开窗安装 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 96 | 030413001056 | 餐厅三联动推拉门安装 | | 材料、工费 | ㎡ | 6 |
| 97 | 030413001057 | 夏季纱帘更换 | | 材料、工费 | ㎡ | 25 |
| 98 | 030413001058 | 小院32PPR管安装 | | 材料、工费 | m | 16 |
| 99 | 030413001059 | 小院管件 | | PPR | 项 | 1 |
| 100 | 030413001060 | 小院不锈钢风网供应 | | 304不锈钢 | 个 | 3 |
| 101 | 030413001061 | 小院不锈钢风网安装 | | 人工 | 个 | 3 |
| 102 | 030413001062 | 小院沙门安装 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 103 | 030413001063 | 肯德基门更换 | | 材料、工费 | ㎡ | 3.2 |
| 104 | 030413001064 | 办公楼门厅外换灯 | | LED600\*600 | 个 | 1 |
| 105 | 030413001065 | 餐厅走道换灯 | | 600\*600人工 | 个 | 1 |
| 106 | 030413001066 | 厨房库房门锁 | | 材料、工费 | 把 | 1 |
| 107 | 030413001067 | 厨房单开开关 | | 材料、工费 | 个 | 1 |
| 108 | 030413001068 | 10平方4+2 | | 国标钢线 | m | 10 |
| 109 | 030413001069 | 16A\*3孔 | | 材料、工费 | 个 | 6 |
| 110 | 030413001070 | 10A5孔 | | 材料、工费 | 个 | 2 |
| 111 | 030413001071 | 柔纱帘 | | 材料、工费 | ㎡ | 5 |
| 112 | 030413001072 | 五楼顶电梯房刮墙 | | 材料、工费 | ㎡ | 66 |
| 113 | 030413001073 | 五楼电梯房地面 | | 环氧地坪漆 | ㎡ | 16 |
| 114 | 030413001074 | 电梯房灯、开关、线 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 115 | 030413001075 | 厨房内库房门更换 | | 铝材、玻璃、工费 | 个 | 1 |
| 116 | 030413001076 | 门厅风机供应 | | 7008\*1200 | 台 | 2 |
| 117 | 030413001077 | 门厅风机安装 | | 辅料、工费 | 台 | 2 |
| 118 | 030413001078 | 门厅门斗吊顶 | | 轻钢龙骨石膏板 | ㎡ | 25 |
| 119 | 030413001079 | 刮腻子 | | 材料、工费 | ㎡ | 33 |
| 120 | 030413001080 | 门斗装简灯 | | LED300K | 个 | 12 |
| 121 | 030413001081 | 门斗装线条灯 | | 2cm300K | m | 9 |
| 122 | 030413001082 | 不锈钢井盖 | | 304不锈钢 | 个 | 1 |
| 123 | 030413001083 | 餐厅门厅左右开雨水孔 | | 水钻开孔 | 个 | 2 |
| 124 | 030413001085 | 门口装橡胶三角 | | 斜坡三角 | m | 12 |
| 125 | 030413001086 | 小院加门台 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
|  |  | 洗车房及小院改造零星工程 | |  |  |  |
| 126 | 030413001087 | 洗车房旁清理砖台 | | 垃圾清运、人工 | 项 | 1 |
| 127 | 030413001088 | 打混凝土 | | 材料、工费 | ㎡ | 3 |
| 128 | 030413001089 | 213补墙面 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 129 | 030413001090 | 5楼装空调调拆、吊顶 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 130 | 030413001091 | 换浴霸 | | 三合一 | 个 | 1 |
| 131 | 030413001092 | 空调电源线 | | 4平方暗装 | 处 | 5 |
| 132 | 030413001093 | 加空调插座 | | 16A三孔 | 个 | 5 |
| 133 | 030413001094 | 活动室装防盗门 | | 材料、工费 | 樘 | 1 |
| 134 | 030413001095 | 4楼会议室装空调 | | 机械、材料 | 项 | 1 |
| 135 | 030413001096 | 拆空调 | | 人工 | 台 | 2 |
| 136 | 030413001097 | 装空调 | | 辅料、人工 | 项 | 1 |
| 137 | 030413001098 | 509装灯 | | LED吸顶灯 | 个 | 1 |
| 138 | 030413001099 | 厨房装电热水器 | | 材料、工费 | 个 | 1 |
| 139 | 030413001100 | 餐厅修补墙面 | | 辅料、工费 | ㎡ | 11 |
| 140 | 030413001101 | 活动室补墙面 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 141 | 030413001102 | 小院拆墙 | | 垃圾清运、工费 | 项 | 1 |
| 142 | 030413001103 | 小院装大门 | | 材料、人工 | ㎡ | 11 |
| 143 | 030413001104 | 小院墙面修补 | | 材料、工费 | 项 | 1 |
| 144 | 030413001105 | 小院移空调 | | 辅料、人工 | 台 | 6 |
| 145 | 030413001106 | 院南拆墙、补墙及地面 | | 垃圾清运、人工 | 项 | 1 |
| 146 | 030413001107 | 铺胶垫 | | 材料、人工 | m | 3 |
| 147 | 030413001108 | 餐厅过道装肯德基门 | | 材料、工费 | 樘 | 1 |