**谈判内容及采购需求**

本次采购项目为餐厅前院改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

**采购需求：**

我院以“保障孤残儿童利益最大化”为宗旨，严格落实国家儿童福利相关政策，目前已发展成为全市集孤残儿童养育、医疗、康复、教育、社会工作一体化发展的综合性儿童福利机构。

由于我院现有户外活动场地地砖高低不平，一是没有草坪供孩子们游戏玩耍，有时候孩子跌倒会直接碰到水泥地板上受伤；二是无下水管道，下雨天积水严重，存在一定安全隐患。根据儿童实际生活需求，现需对我院儿童餐厅前院进行改造。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程量清单 | | | | |
| 工程名称：榆林市儿童福利餐厅前院改造 专业：土建工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 子目名称 | 单位 | 工程量 |
| 1 |  | 人工拆除花砖(5cm) | ㎡ | 837 |
| 2 |  | 人工拆除混凝土垫层(10cm) | ㎡ | 837 |
| 3 |  | 人工开挖灰土(10cm) | ㎡ | 837 |
| 4 |  | 花岗岩路牙石 | m | 159.8 |
| 5 |  | 浇筑混凝土(C30、25cm厚) | m³ | 209.25 |
| 6 |  | 人工平整场地 | ㎡ | 837 |
| 7 |  | 倒垃圾（每车5m³） | 每车 | 209.25 |
| 8 |  | 人工装垃圾 | m³ | 209.25 |
| 9 |  | 排水沟(40\*25cm) | m | 135 |
| 10 |  | 排水管(150cm) | m | 260 |
| 11 |  | 水篦子盖板 | m | 135 |
| 12 |  | 消防划线 | m | 900 |
| 13 |  | 消防标识 | 处 | 4 |
| 14 |  | 铺设人工草坪 | ㎡ | 837 |
| 15 |  | 人工草坪（涂胶，草皮1.5㎝，草长5cm） | ㎡ | 837 |
| 16 |  | 人工费 | ㎡ | 837 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |