**一、采购内容清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **面积（㎡）** | **备注** |
| 1 | 舞蹈教室PVC塑胶地板 | 4000.00（预计） | 核心产品 |

**二、技术参数要求**

1.舞蹈级PVC塑胶地板。

2.外观质量：色泽均匀,无色差,无裂痕。

3.分层缺陷无

4.宽幅：≥ 2米；

5.厚度≥5mm，通透材质。

6.厚度差：± 0.20mm

7.耐磨性：≤ 10mm

8.回弹值：≥ 10%

9.拉伸强度(MPa）：≥2.0

10.扯断伸长率：≥120%

11.阻燃性：1级

12.摩擦系数：0.5～0.7

13.氯乙烯单体含量：≤5mg/kg

14.可溶性铅含量：≤20mg/㎡

15.可溶性镉含量：≤20mg/㎡

16.挥发物含量：≤75mg/㎡

17.产品所需特点：原材料需符合国家建筑材料测试检验标准，防水防滑，无味，不反光，缓冲性，耐冲击性，隔热性，耐温性，耐化学性等优点，有良好的隔音效果。

18.重量：每平方米≥7KG。

19.其他：颜色需中标人提供色板与采购人沟通后确定。

**三、其他要求**

本项目为交钥匙项目，中标人须负责备货、运输、交货及铺设安装直至交付使用。

本项目铺设面积预计4000㎡，最终结算以实际测量面积为准进行结算。